 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS) (DARBAMS)
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
Užsakovas – UAB „Palangos šilumos tinklai“;
Rangovas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį;
Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Darbų atlikimo;
Darbai – Asfaltavimo darbai
Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta – Klaipėdos pl. 63, Palanga
2. PIRKIMO OBJEKTAS 
2.1. [bookmark: _Hlk34729843]Asfaltavimo darbai

3. PIRKIMO APIMTYS
3.1. Bendras numatomų darbų aprašymas: reikalinga paruošti pagrindą ir išasfaltuoti plotą nurodytą priede.
3.2. Plotas – apie 295 m2 :
3.2.1. Rangovas turi nukasti augalinį sluoksnį visame darbų plote iki tvirto mineralinio grunto. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos su grunto nukasimu, pakrovimu, išvežimu ir sutvarkymu susijusios išlaidos. Taip pat asfalto sujungimui pašalinti betonai, asfaltai, borteliai turi būti pašalinti rangovo išlaidomis. Esamų dangų prijungimo vietose rangovas savo lėšomis privalo pašalinti trukdančius elementus, reikalingus tinkamam naujos dangos įrengimui, įskaitant betonines dangas, asfaltbetonio dangas, bortus ir kitus konstrukcinius elementus.
3.2.2. Po augalinio sluoksnio pašalinimo rangovas turi paruošti ir sutankinti esamą gruntą. Esant silpniems, drėgniems, molingiems ar netinkamiems gruntams, rangovas privalo įrengti geotekstilės sluoksnį ir (ar) papildomą šalčiui atsparų sluoksnį iš smėlio, žvyro ar kitų tinkamų inertinių medžiagų, užtikrinančių reikiamą pagrindo laikomąją galią. Bendras šalčiui atsparių sluoksnių storis turi būti ne mažesnis kaip 30 cm.
3.2.3. Ant paruošto pagrindo rangovas turi įrengti bent 15 cm storio skaldos sluoksnį iš dolomitinės arba granitinės skaldos (0/45 mm arba lygiavertės frakcijos) ir jį sutankinti iki ne mažesnio kaip 80 MPa deformacijos modulio.
3.2.4. Rangovas turi suremontuoti esamos dangos ir pagrindo pažeidimus prijungimo zonoje. Preliminarus remontuojamas plotas – apie 20 m². Rengdamas pasiūlymą rangovas turi įsivertinti, kad papildomai gali reikėti paruošti ir (ar) suremontuoti panašaus dydžio plotą, siekiant užtikrinti kokybišką naujos asfaltbetonio dangos sujungimą su esama danga.
3.2.5. Darbų vykdymo metu rangovas privalo nepažeisti esamos buitinių nuotekų trasos. Esami du nuotekų šuliniai turi būti sureguliuoti pagal projektuojamos dangos altitudę, jų dangčius įrengiant viename lygyje su asfaltbetonio danga arba ne daugiau kaip 10 mm žemiau dangos paviršiaus. Rangovas taip pat privalo užtikrinti esamų elektros kabelių apsaugą ir nepažeidimą. Visi darbai turi būti vykdomi laikantis galiojančių teisės aktų bei inžinerinių tinklų apsaugos reikalavimų. Elektros tinklai yra ESO nuosavybė.
3.2.6. Įrengti du asfalto sluoksnius:
1. Ne mažiau 6 cm storio apatinį asfalto sluoksnį iš AC 16 AN jam naudojant rišiklį 50/70.
2. Ne mažiau 4 cm storio viršutinį asfaltbetonio sluoksnį iš AC 11 VN klasės jam naudojant rišiklį 70/100.
3. Paviršiaus nuolydžiai turi būti suformuoti taip, kad paviršinės nuotekos būtų nukreipiamos link esamo lietaus nuotekų surinkimo šulinio prie katilinės pastato.
4. Prieš asfaltbetonio dangos įrengimą pagrindas turi būti nugruntuotas bitumine emulsija pagal galiojančius asfaltbetonio dangų įrengimo reikalavimus.
5. Aikštelės kraštų sutvarkymas – žaliųjų plotų atstatymas. (bortelių nereikia)
3.2.7. Darbai turi būti pradėti ne anksčiau kaip 2026 m. rugpjūčio 1 d. ir visiškai užbaigti ne vėliau kaip iki 2026 m. rugsėjo 18 d.


4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
	4.1 Vykdomas žaliasis pirkimas

		
	Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai)
	Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai

	1. 1 
	Aprašo 4.4.4. 1 p. Prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“, nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus, kurie įtvirtinami privalomomis sutarties vykdymo sąlygomis: Tiekėjas laimėjęs pirkimą ir sudaręs rašytinę sutartį paslaugos teikimo metu įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, pasirašoma el. forma pirkimo – pardavimo sutarties, naudojant saugų el. parašą, teikiamos el. sąskaitos, Tiekėjo rengiama dokumentacija taip pat turi būti pateikta tik elektroniniu formatu (nebent tokiu formatu dokumentų pateikimas yra neįmanomas.
	Atitiktį reikalavimui Tiekėjas įrodys sutarties vykdymo metu – teikdamas elektroninius dokumentus.

	2. 
	
	

	3. 
	
	




	4.2 Reikalavimai Rangovui (kvalifikaciniai ir dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi)

	☐  NETAIKOMA

	☒ TAIKOMA (pirkimo sąlygose)

	4.3 Reikalavimai darbų vykdymui

	Skaldos sluoksnis turi būti lygiai paskirstytas ir formuojamas su reikiamu skersiniu ir išilginiu nuolydžiu.

	Darbų atlikimo metu Rangovas privalo nuolat palaikyti tvarkingas darbo vietas, kasdien po darbų atlikimo sutvarkyti teritoriją, pašalinti atliekas.

	Tankinimas turi būti atliekamas sluoksniais (jei įrengiamas daugiau kaip vienas sluoksnis) naudojant sunkųjį vibrovolą arba kitą tam tinkamą įrangą. 

	Reikalavimai tankumui gali būti patikrinami statybos metu atsitiktine tvarka pagal Užsakovo nurodymą.

	Tankinimo rezultatas: sutankinti sluoksnį ne mažiau 80 MPa

	Darbų atlikimo metu Rangovas privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, kad nebus sugadintas, pažeistas, ar sulaužytas Užsakovo turtas (elektros, automatikos, matavimo, reguliavimo prietaisai, rotaciniai ir kiti įrengimai, keliai, statiniai ir pan.).

	Prisiima visą atsakomybę ir garantuoja aplinkos apsaugą darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą.

	Tiekėjas visus sutartyje nurodytus Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Perkančioji organizacija nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

	Rangovas turės laikytis galiojančių UAB „Palangos šilumos tinklai“ vidaus procedūrų, tvarkų ir taisyklių reglamentuojančių darbų organizavimą, darbų saugą, apsaugą, pavojingų ir pakavimo medžiagų apskaitą, gamtosauginius reikalavimus, patekimo į UAB „Palangos šilumos tinklai“ vidaus teritoriją tvarką.

	Visas priemones, mechanizmus, įrangą, medžiagas ir kitus resursus reikalingus darbų atlikimui (išskyrus el. energiją) pateikia ir administruoja Rangovas. Elektros energiją tieks Užsakovas per nurodytas pasijungimo vietas.

	Užsakovas rekomenduoja, apžiūrėti planuojamą Darbų atlikimo objekto vietą iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Kontaktinis asmuo – Algirdas Smulkys (direktoriaus pavaduotojas gamybai) +37068392437

	Klojimas turi būti atliekamas naudojant atitinkamą asfaltavimo techniką.

	4.4 Reikalavimai medžiagoms

	Visos naudojamos medžiagos (skalda, asfaltbetonis) privalo atitikti galiojančius statybos techninius reglamentus (STR)

	

	4.5 Preliminarūs darbų atlikimo etapai (jeigu numatoma)

	Kiti reikalavimai

	Grunto sutankinimo statinio bandymo ataskaita (Ev2≥80MPa).

	Pasirašius sutartį Rangovas pateikia darbų atlikimo grafiką per 5 darbo dienas ir jį suderina su Užsakavo už sutarties vykdymą atsakingu asmeniu

	


5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	TAIKYMAS

	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. 
	Statybos darbų technologinio projekto ir Technologinių kortelių paruošimas ir suderinimas su Užsakovu;
	☐ Taikoma   ☒ Netaikoma

	5.2. 
	Preliminarus darbų atlikimo grafikas
	☒ Taikoma   ☐ Netaikoma

	5.3. 
	Naudojamų medžiagų atitikties sertifikatai, deklaracijos.
	☒ Taikoma   ☐ Netaikoma

	5.4. 
	Atliktų darbų aktas.
	☒ Taikoma   ☐ Netaikoma

	5.5. 
	Pilnas dokumentacijos paketas (darbų technologija ir dokumentacija).
	☐ Taikoma   ☒ Netaikoma


6. DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI
6.1. Darbų organizavimas (laikas)
6.1.1. Rangovas atliekamus darbus planuoja, organizuoja ir užtikrina, kad dėl Rangovo veiksmų nenukentės Užsakovo šiuo metu vykdoma veikla;
6.1.2. Numatyti kad darbus UAB “Palangos šilumos tinklai” teritorijoje galima atlikti darbo valandomis dieninių pamainų metu: I-IV 7:00 – 16:00 val., V 7:00 – 13:30 val.;
6.2. Užsakymų teikimo tvarka
☒ El. paštu
7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS 
7.1. [bookmark: _Ref340669472]Darbams taikomas garantijos terminas įstatymu numatyta tvarka, skaičiuojamas nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
7.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas nuo Užsakovo pranešimo apie nekokybiškas darbus išsiuntimo el. paštu Tiekėjui momento.
7.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus.
7.4. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje ir sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas:
7.5.1 Nedelsiant sustabdytų ar nutrauktų darbų atlikimą;
7.5.2 Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius;
7.5.3 Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;
7.5.4 Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
7.5.5 Atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.
7.6 Atlikti trūkumų šalinimo darbai įforminami aktais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių atstovai.
8. PRIEDAI
1. Preliminarus aikštelės brėžinys – „Asfaltuojamos dangos“
2. Teritorijos topo nuotrauka
6 (11)
11 (11)
