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KELEIVINIO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

I SKYRIUS
BENDROJI INFORMACIJA IR APIMTIS

1.1. Lietuvos etnografijos muziejus (toliau – Perkančioji organizacija arba Pirkėjas) numato įsigyti 1 (vieną) keleivinį automobilį pagal BVPŽ prekė priskiriama pagrindiniam prekių kodui 34110000-1 „Keleiviniai automobiliai“.
1.2. Pirkimo objektas: keleivinis automobilis (toliau – Automobilis arba Prekė).
1.3. Prekę Pirkėjas pats atsiims iš Tiekėjo patalpų, užtikrindamas jos pervežimą iki Perkančiosios organizacijos vietos.
1.4. Prekė turi būti paruošta atsiėmimui ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei prekės perdavimo Pirkėjui dieną): eksploatacijos ir saugos instrukcijos lietuvių kalba, EB atitikties deklaracija.
1.5. Į prekės kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transporto priemonės įregistravimo/išregistravimo ir kitos su Prekių pristatymu, sukomplektavimu susijusios išlaidos, visos su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos, elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.
[bookmark: _Ref340669472]1.6. Prekės garantija:
1.6.1. Prekei ir visai kartu siūlomai įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 60 (šešiasdešimt) mėn. Automobilio gamintojo gamyklinė garantija (priimant sąlygą kad gamyklinė garantija galioja ne didesnei nei 100000 km rida) arba ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėn. be ridos apribojimo pagrindiniams Automobilio mazgams: varikliui, pavarų dėžei, transmisijos mazgams, vairavimo sistemos pagrindiniams mazgams. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo automobilio perdavimo Pirkėjui dienos, pasirašius perdavimo - priėmimo aktą. Tiekėjas turi užtikrinti nemokamą garantinį remontą nurodytu garantiniu laikotarpiu prieš tai išvardintiems pagrindiniams automobilio mazgams;
[bookmark: _GoBack]1.6.2. garantija netaikoma: eksploatacinėms medžiagoms (padangoms, lemputėms, saugikliams, sėdynės ir vidaus apmušalams, stiklo valytuvo šluotelėms). 

II SKYRIUS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2. Tiekėjas privalo užpildyti kiekvienos lentelės eilutės stulpelį „Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą“, nurodant „TAIP“ arba „NE“ arba pateikiant tikslų parametrą, taip pat pateikti dokumentus ar nuorodas, patvirtinančias siūlomų parametrų atitiktį reikalavimams. Nepateikus informacijos, pasiūlymas gali būti vertinamas kaip neatitinkantis Techninės specifikacijos reikalavimų:
	[bookmark: _Hlk225171675][bookmark: _Hlk151975532]Eil.
Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujama parametrų reikšmė arba lygiavertis*
	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą

	2.1.
	Kėbulo tipas
	Keleivinis M1 arba lygiavertis
	Siūlomo automobilio gamintojas ir modelis:

	2.2.
	Variklio darbinis tūris (cm3)
	Ne mažiau nei 1990
	Siūloma parametro reikšmė:

	2.3.
	Galia, kW 
	Ne mažiau nei 120
	Siūloma parametro reikšmė:

	2.4.
	Degalų rūšis
	Dyzelinas arba lygiavertis
	TAIP/NE

	2.5.
	Varantieji ratai
	Priekiniai arba AWD[4x4]
	TAIP/NE

	2.6.
	Automobilio ilgis
	Ne mažiau nei 5400 mm
	Siūloma parametro reikšmė:

	2.7.
	Automobilio plotis
	Ne mažiau nei 2200 mm
	Siūloma parametro reikšmė:

	2.8.
	Automobilio aukštis
	Ne mažiau nei 1900 mm
	Siūloma parametro reikšmė:

	2.9.
	Pagaminimas
	Naujas, neeksploatuotas. Pagaminimo metai – ne anksčiau kaip 2026 m.
	Siūlomas parametras –pagaminimo metai:

	2.10.
	Komplektacija
	Turi būti pilnai eksploatuojamas Lietuvos Respublikoje. Privalomi gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su atspindinčiais elementais arba lygiavertis
	TAIP/NE

	2.11.
	Registracija
	Užregistruotas AB „Regitra“ Pirkėjo vardu, su valstybiniu numeriu arba lygiavertis
	TAIP/NE

	2.12.
	Sėdimų vietų skaičius
	8 vietos (be vairuotojo), gale sėdimos 6 vietos turi būti transformuojamos, lengvai atlenkiamos į nugarinę pusę.
	TAIP/NE

	2.13.
	Durų skaičius
	Ne mažiau kaip 4 arba lygiavertis
	Siūloma parametro reikšmė:

	2.14.
	Pavarų dėžė
	Automatinė arba lygiavertis
	TAIP/NE

	Automobilio bazinė įranga:

	2.15.
	Automatinis LED  priekinių žibintų, tolimųjų šviesų valdymas
	Turi būti arba lygiavertis


	
TAIP/NE

	2.16.
	Integruotasis 5G modemas ir antena
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.17.
	Įspėjimo dėl važiavimo prieš eismą funkcija
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.18.
	Išmanioji pagalbinė greičio palaikymo sistema
	Turi būti arba lygiavertis

	Siūloma parametro reikšmė:

	2.19.
	Automatiniai priekinių stiklų valytuvai


	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.20.
	Tamsinti galinių šoninių ir galinio lango stiklai
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.21.
	Elektrinis galinio lango atitirpdymas
	Turi būti arba lygiavertis

	Siūloma parametro reikšmė:

	2.22.
	Elektra valdomi priekiniai langai
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.23.
	Priekinio keleivio saugos oro pagalvės deaktyvavimas
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.24.
	2 nuotolinio valdymo (rakinimo) pulteliai
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.25.
	Galiniai ir priekiniai  purvasargiai
	Turi būti arba lygiavertis
	TAIP/NE

	2.26.
	Kiliminė grindų danga
	Turi būti arba lygiavertis
	TAIP/NE

	2.27.
	Šoninės saugos oro pagalvės
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.28.
	Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.29.
	Odinis vairas
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.30.
	Klimato kontrolės sistema su individualiu valdymu gale
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.31.
	Krovimo tvirtinimo kilpos krovinių skyriuje
	Ne mažiau nei 4 arba lygiavertis 
	TAIP/NE

	2.32.
	Šildomas priekinis stiklas
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.33.
	Galinis pakeliamas krovinių skyriaus dangtis
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.34.
	Beraktis atrakinimas ir užvedimas
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.35.
	Liečiamas ekranas su AM\FM\DAB radijo
	Ne mažesnis nei 13“ arba lygiavertis
	TAIP/NE

	2.36.
	Galinės keleivių skyriaus skaitymo lemputės
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.37.
	Priekinės ir galinės užuolaidinės saugos oro pagalvės
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.38.
	Padangų slėgio stebėjimo sistema
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.39.
	USB jungtis antrojoje sėdynių eilėje
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.40.
	Kelio ženklų atpažinimo sistema
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.41.
	Šildomi išoriniai veidrodžiai su posūkių indikatoriais, automatiškai užsilenkiantys
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.42.
	Šoninės slankiosios durys dešinėje
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.43.
	Galinio lango apiplovimo sistema su valytuvu
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	
	Papildomi priedai
	
	

	2.44.
	Automobilio spalva
	Metalic tipo dažai[pilka arba tamsios]galimybė pasirinkti iš 4 spalvų
	Siūloma parametro reikšmė:

	2.45.
	Atsarginis ratas arba rem komplektas ratams sutaisyti
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.46.
	Degalų bakas ne mažiau 70 litrų
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.47.
	Elektra atlenkiamas tempimo kablys
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE

	2.48.
	Lengvojo lydinio ratai R  ne mažiau 17‘‘
	Turi būti arba lygiavertis

	TAIP/NE


* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis, spalva, tiekimo šaltinis, procesas, funkcija, prekių ženklas ar kitos detalės, laikoma, kad tiekėjai gali pasiūlyti „arba lygiavertį“ sprendimą. Tiekėjas privalo pateikti dokumentinius įrodymus, patvirtinančius siūlomos prekės parametrus.

III SKYRIUS
APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

[bookmark: _Hlk234823891]3.1. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija). Pirkimo objektui taikomi minėto tvarkos aprašo 2 priedo X skyriuje nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai. Siūloma transporto priemonė turi atitikti ne žemesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą (pvz., EB atitikties deklaraciją ar kitą lygiavertį dokumentą), patvirtinantį, kad siūloma transporto priemonė atitinka šį reikalavimą.
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