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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
UŽDARAS DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLAS SU SAUGIU INTERNETU IR GALIMYBE SAUGIAI PRISIJUNGTI NUTOLUSIEMS VARTOTOJAMS

PIRKIMO OBJEKTAS
Uždaras duomenų perdavimo tinklas su saugiu internetu ir galimybe saugiai prisijungti nutolusiems vartotojams.
Perkamo objekto paslaugos susideda iš:
· saugaus interneto ryšio paslaugos
· duomenų perdavimo paslaugų
· optinių skaidulų nuomos paslaugos
· nuotolinio saugaus prisijungimo paslauga
Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.
PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS
             Įstaigos padalinys, esantis Pievų Tako g. 38, Klaipėdoje, turi būti prijungtas prie centrinio įstaigos padalinio, adresu Taikos pr. 46, Klaipėda, naudojant tiesiogines optines skaidulas. Ryšys turi būti suformuotas kaip vieningas loginis tinklas (L2 kanalas), o šio padalinio ryšio infrastruktūra privalo veikti kaip centrinio padalinio tinklo tęsinys, o ne kaip autonomiškas mazgas.
Nutolusių padalinių, esančių Kretingos g. 31, Klaipėdoje, veikla turi būti organizuota taip, kad jų technologinis funkcionalumas būtų nepriklausomas nuo galimų centrinio padalinio veiklos sutrikimų.
Centriniam padaliniui privaloma įrengti rezervinę ryšio liniją, užtikrinančią nepertraukiamą veikimą ir ryšio patikimumą.
Paslaugos tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas (jeigu pats nėra gamintojas) ir turėti teisę parduoti, diegti bei prižiūrėti siūlomą įrangą. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo raštą, patvirtinantį šiuos įgaliojimus.
             Tiekėjas turi įrengti visą paslaugoms teikti būtiną ryšio infrastruktūrą, t.y. atlikti šviesolaidžio tinklo projektavimo darbus, optinių kabelių klojimo darbus, tinklo komutavimo, maršrutizavimo ir ryšio kanalo šifravimo įrangos pateikimą bei jos konfigūravimo darbus.
Pirkimo objektų įdiegimo darbų vykdymo metu tiekėjas privalo darbus planuoti taip, kad:
· būtų užtikrinta, kad nenukentės Pirkėjo vykdoma veikla;
· visi numatomi darbai bus atliekami veikiančioje įstaigoje, siekiant išvengti darbo procesų trukdymų, tiekėjas turi susipažinti su vykstančiu darbu ir užtikrinti saugų darbų vykdymą.
APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

	Pirkimas vykdomas kaip žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčiu, pirkimo vykdytojas nustato šį aplinkos apsaugos kriterijų paslaugos įdiegimo ir sutarties vykdymo etapuose. Tiekėjas, teikdamas paslaugas ir atlikdamas joms įdiegti reikalingus darbus, privalo užtikrinti, kad visos šių darbų metu susidariusios pakuočių atliekos (kartonas, plastikas, mediniai padėklai ir kt.) būtų rūšiuojamos jų susidarymo vietoje, surinktos ir perduotos teisėtiems atliekų tvarkytojams arba paruoštos antriniam panaudojimui teisės aktų nustatyta tvarka. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti pakuočių atliekų rūšiavimą ir teisėtą pridavimą / sutvarkymą įrodančius dokumentus (atliekų pridavimo aktus, deklaracijas.


SAUGAUS INTERNETO RYŠIO PASLAUGŲ REIKALAVIMAI:

Saugaus interneto ryšio teikimas Perkančiosios organizacijos duomenų perdavimo tinklui, kurio centrinis padalinys yra adresu Taikos pr. 46 Klaipėda. Paslauga fiziškai turi būti įrengta paslaugos teikėjo tinkle ir pateikta į duomenų perdavimo tinklą (Perkančiosios organizacijos pastate neįrengiama jokia papildoma įranga). Paslaugos teikėjas turi užtikrinti galimybę naudotis visomis internetu pasiekiamomis paslaugomis (nenaudoti filtrų jokiems užsakovo naudojamiems protokolams bei servisams). Paslaugos teikėjas privalo nuomoti ryšio paslaugai užtikrinti reikalingą įrangą (pvz. optoelektroninius keitiklius, modemus ir t.t.), atlikti reikalingus įrangos instaliavimo ir montavimo darbus savo tinkle.
Gedimų šalinimo laikai - paslaugos teikėjo sistemų veikimo sutrikimų šalinimas darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 – ne ilgiau kaip per 2 (dvi) valandas, o ne darbo metu – ne ilgiau kaip per 6 (šešias) valandas nuo sutrikimo fiksavimo momento.
Informavimas apie paslaugos sutrikimus - laikas apie sutrikimo pradžią skaičiuojamas nuo pranešimo apie sutrikimo išsiuntimo paslaugos teikėjui. Pranešimai apie sutrikimus paslaugų teikėjui siunčiami elektroniniu paštu adresu, nurodytu paslaugų teikimo sutartyje. Informavimas apie paslaugos sutrikimų pašalinimą - pašalinus gedimą, Paslaugų teikėjas informuoja Perkančiąją organizaciją elektroniniu paštu adresu, nurodytu paslaugų teikimo sutartyje. Elektroninio laiško gavimo laikas yra laikomas gedimo pašalinimo laiku.

DUOMENŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ REIKALAVIMAI:

Tiekėjas privalo apjungti visus Užsakovo padalinius į vieną Virtualų privatų vietinį tinklą (angl. VPN „Virtual Private Network“). Visi padaliniai prijungti prie duomenų perdavimo tinklo, turi būti apsaugoti nuo priėjimo iš interneto. Pagrindinė Duomenų Perdavimo paslaugos ryšio linija centriniame padalinyje (Taikos pr. 46) turi būti rezervuojama. Duomenų Perdavimo ryšio protokolas - Užsakovo centrinio padalinio  prijungimo taškas ir skyriaus ryšio taškai turi būti sujungti į bendrą tinklą IP protokolu. Paslaugų teikėjo suteikiama galinės įrangos sąsaja -  RJ45 (Ethernet 1000BaseT).
Tais atvejais, kai įranga ar konstrukcijos montuojamos ant pastato išorės, Tiekėjas privalo gauti raštišką pastatų savininko sutikimą prijungimui prie esamo įžeminimo kontūro bei antenų ar ryšio įvadų įrengimo darbams atlikti.
Visos WAN dalys turi būti suprojektuotos ir įrengtos laikantis hierarchinės struktūros ir turi atitikti rekomendacijas dėl OSI ir TCP/IP standartinių modelių.
Tiekėjas turi užtikrinti, kad Užsakovui pateikti ryšio linijų resursai (pralaidumas) ir galiniai įrenginiai nebus naudojami kartu su kitais Tiekėjo klientais. Siekiant užtikrinti kokybišką ir operatyvų paslaugų gedimų šalinimą, Tiekėjas turi būti ryšio linijų savininkas arba, jeigu Tiekėjas ryšio linijas nuomoja, turi pateikti sutartį su ryšio linijų savininku, kad gedimų šalinimo laikai, visam sutarties (su ryšių linijų savininku) galiojimo laikui, būtų ne didesni nei darbo valandomis 2 val., ne darbo valandomis – 6 val. Norint užtikrinti stabilią ir prognozuojamą paslaugos atlikimo kokybę, pagrindinio ryšio perdavimo tinklas neturi būti priklausomas nuo įvairių išorinių gamtinių ar kitų faktorių, pvz., drėgmės, temperatūros, kritulių, paros laiko. Pageidautina naudoti požemines perdavimo linijas, ne elektrinius, bet optinius pluoštinius kabelius. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Užsakovo tinklas bus saugus. Užsakovui nėra priimtini bet kokie sprendimai, pagrįsti duomenų perdavimu viešaisiais tinklais (Internetu).
Tiekėjas turi pateikti ir paruošti galinę įrangą, skirtą ryšiui tarp įmonės padalinių. Sutarties laikotarpiu teikėjas garantuoja visos techninės įrangos kokybišką darbą, nemokamą remontą ar keitimą. Perduodamos informacijos kiekis ir naudojimosi laikas turi būti neribojami ir neapmokestinami.
Didžiausias Centrinio padalinio(Taikos pr. 46, Klaipėda) paslaugos gedimų šalinimo terminas darbo valandomis yra 2 val., ne darbo valandomis – 6 val. Nutolusio padalinio(Kretingos g. 31, Klaipėda) paslaugos gedimų šalinimo terminas darbo valandomis yra 4 val, ne darbo valandomis – 8 val. Tiekėjas turi užtikrinti nenutrūkstamą (24x7x365) tinklo operacinio centro veikimą
Bet kokie tinklo konfigūracijos pakeitimai, kurie gali turėti trumpalaikės ar nuolatinės neigiamos įtakos Užsakovo tinklo darbui, gali būti atlikti tik pagal Užsakovo ir Tiekėjo tarpusavio susitarimą. Tiekėjas savo kontrolės srityje privalo pastoviai sekti tinklo saugumą užtikrinančių sistemų darbą ir laiku įdiegti visus būtinus atnaujinimus.

OPTINIŲ SKAIDULŲ NUOMOS PASLAUGA:

Paslaugų teikėjas privalo turėti vieną nemokamą iš visų operatorių (mobilaus ir fiksuoto ryšio) tinklų pasiekiamą klientų aptarnavimo ir gedimų registravimo centrą, veikiantį 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę ir 365 dienas per metus.
Duomenų perdavimo sutrikimų ar gedimų  terminas darbo valandomis, val. - ne ilgiau nei 4 valandos. Duomenų perdavimo sutrikimų ar gedimų terminas ne darbo valandomis, val. - ne ilgiau nei 8 valandos
Reakcijos į pranešimą apie gedimą laikas iki 60 min. Laikas apie sutrikimo pradžią skaičiuojamas nuo pranešimo apie sutrikimą išsiuntimo ar registravimo paslaugų teikėjui. Pašalinus gedimą, paslaugų teikėjas informuoja Pirkėją. Informacijos gavimo laikas yra laikomas gedimo pašalinimo laiku.






SAUGAUS INTERNETO RYŠIO PASLAUGŲ REIKALAVIMAI

Jeigu tiekėjo siūlomos paslaugos (ir joms teikti reikalingos prekės) nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų paslaugų (prekių) gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama. Tiekėjas techninėje specifikacijoje nurodo, kad yra siūlomų paslaugų (prekių) gamintojas.
Jeigu tiekėjo siūlomos paslaugos (ir joms teikti reikalingos prekės) nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų paslaugų komponentų (prekių) gamintojo (-ų) ir/ar gamintojo įgalioto atstovo raštiškus patvirtinimus dėl paslaugų (prekių) atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar kitus lygiaverčius dokumentus).

Siūlomos paslaugos (kartu su įrengimo darbais) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:                                                                            

                                                                                                                             1 lentelė
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalavimai
	Siūlomi parametrai
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: yra/nėra, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.
	Tiekėjas turi pateikti paslaugoms teikti naudojamos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ar kitus lygiaverčius dokumentus) ir/ar gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomų paslaugų ir joms teikti naudojamos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

	Bendrieji paslaugos reikalavimai


	1. 
	Reikalavimai ryšio linijos greitaveikai į Lietuvos tinklus
	Ryšio linija turi užtikrinti 
600 Mbps („full-duplex”) priėmimo/išsiuntimo greitaveiką su dalijimu 1:1 į Lietuvos tinklus
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	2. 
	Reikalavimai ryšio linijos greitaveikai į pasaulinį interneto tinklą
	Ryšio linija turi užtikrinti 
600 Mbps („full-duplex“) priėmimo/išsiuntimo greitaveiką su dalijimu 1:1 į pasaulinį (esantį už Lietuvos ribų) interneto tinklą
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	3. 
	Paslaugos pateikiamumas
	Ne mažiau 99,9 %
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	4. 
	Paketų praradimas
	Ne didesnis kaip 1 %
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	5. 
	Išoriniai statiniai IP adresai
	Ne mažiau 2 vnt.
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	Reikalavimai interneto paslaugos teikėjui


	6. 
	Tinklo dydis
	Paslaugos teikėjas turi turėti ne mažiau kaip dvi nepriklausomas tiesiogines sąsajas su skirtingais pasaulinio (esančio už Lietuvos ribų) interneto tinklo paslaugos teikėjais (kiekvienos sąsajos greitaveika turi būti ne mažesnė kaip 10 Gbps „full-duplex“)
	Atitinka/neatitinka

Išvardyti sąsajas
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	Reikalavimai Interneto saugumui


	7. 
	Ugnesienė
	Paslaugos funkcionalumas turi užtikrinti apsaugą nuo nesankcionuotos prieigos prie vidinių tinklo resursų (ugniasienės funkcija)
	Atitinka/neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	8. 
	Atakų prevencija
	Paslauga turi turėti tinklo atakų prevencijos (IPS) funkciją, kuriai gamintojas garantiniu laikotarpiu suteikia atakų aprašų atnaujinimus;
	Atitinka/neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	9. 
	Srauto apsauga nuo virusų
	Paslauga turi turėti šias Antivirus apsaugos funkcijas:
9.1. HTTP/HTTPS/SMTP/FTP/POP3/IMAP/
IM sraute aptikti kompiuterinius virusus bei „Spyware“ tipo kenksmingas programas;
9.2. automatiškai atnaujinti virusų duomenų bazes;
9.3. bylų karantino palaikymo galimybė;
9.4.     blokuoti siunčiamas bylas remiantis jos plėtiniu arba dydžiu.
	9.1. Atitinka/neatitinka

9.2. Atitinka/neatitinka

9.3. Atitinka/neatitinka

9.4. Atitinka/neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	10. 
	Saugūs sujungimai
	Turi būti:
10.1. IPSec and SSL VPN tunelių palaikymas;
10.2. Site-to-Site VPN palaikymas;
10.3. Remote-Access VPN palaikymas.
	10.1. Atitinka/neatitinka

10.2. Atitinka/neatitinka

10.3. Atitinka/neatitinka

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	11. 
	Naršymo apsauga
	Paslauga turi atlikti šias web apsaugos funkcijas:
11.1. blokuoti interneto naršymą pagal adresą (URL), raktinius žodžius/frazes;
11.2. kurti įvairius naršymo profilius (skirtingus taisyklių  rinkinius) skirtingoms vartotojų grupėms;
11.3. blokuoti potencialiai pavojingus programinius intarpus (Java Applet, ActiveX,  Cookies);
11.4. turi turėti gamintojo palaikomą ir nuolat atnaujinamą kategorizuotą tinklapių duomenų bazę.
	11.1. Atitinka/neatitinka

11.2. Atitinka/neatitinka

11.3. Atitinka/neatitinka

11.4. Atitinka/neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	12. 
	Aplikacijų atpažinimas
	Atpažinti programas, protokolus ir jų funkcijas nepriklausomai nuo naudojamo TCP/UDP porto
	Atitinka/neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	13. 
	Aplikacijų kontrolė
	paslaugos funkcionalumas turi turėti galimybę kontroliuoti P2P ir IM tipo programas: AOL-IM, Yahoo, MSN, ICQ, Gnutella, BitTorrent, Skype, eDonkey, KaZaa ir panašiai.
	Atitinka/neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	14. 
	Srauto kontrolė
	Turi būti galimybė kurti tinklo prieigos kontrolės  taisykles:
14.1. tiek įeinančiam, tiek išeinančiam srautui;
14.2. tam tikram laiko tarpui;
14.3. sąsajai, vartotojui ar jų grupei;
14.4. tturi būti galimybė laikinai sustabdyti taisyklių veikimą, jų neištrynus.
	14.1. Atitinka/neatitinka

14.2. Atitinka/neatitinka

14.3. Atitinka/neatitinka

14.4. Atitinka/neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)





I. DUOMENŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ REIKALAVIMAI
 2 lentelė
	Paslaugos aprašymas
	Virtualaus privataus vietinio tinklo paslauga (angl. VPN „Virtual Private Network“) žemiau nurodytais adresais. 

	Paslaugų teikimo vieta
	Pasiūlyme turi būti pateikti visi duomenų perdavimo ryšio paslaugų įrengimo adresai: 
1. Taikos pr. 46, Klaipėda
2. Kretingos g. 31, Klaipėda


	
Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalavimai
	Siūlomi parametrai
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: yra/nėra, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.
	Tiekėjas turi pateikti paslaugoms teikti naudojamos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ar kitus lygiaverčius dokumentus) ir/ar gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomų paslaugų ir joms teikti naudojamos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

	Bendrieji paslaugos reikalavimai


	1. 
	Duomenų Perdavimo paslaugos pagrindinio ir rezervinio ryšio linijų tipai
	Pagrindinė Duomenų Perdavimo paslaugos ryšio linija ir rezervinė linija turi būti skirtingų technologijų
	
Atitinka/neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	2. 
	Ryšio linijos prieigų tipai
	2.1. Pagrindinės (nurodyti)
2.2. Rezervinės (nurodyti)
	2.1. Nurodyti konkrečią reikšmę
2.2. Nurodyti konkrečią reikšmę
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	3. 
	Pagrindinės Duomenų Perdavimo paslaugos pateikiamumas
	Centrinio padalinio ne mažesnis nei 99.7 %, nutolusio padalinio ne mažesnis nei 99.5%
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	4. 
	Reikalavimai bevielio ryšio sprendimui
	Pagrindinei prieigai užtikrinti naudojant bevielį ryšį - turi būti naudojami licencijuoti radijo dažniai (turi būti pateikti RRT leidimai arba jų kopijos naudoti dažnius). Visa atsakomybė ir išlaidos už radijo dažnių licencijavimą, naudojimą bei su tuo susiję mokesčiai, tenka TIEKĖJUI.
	

Atitinka/neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	5. 
	Reikalavimai bevielio ryšio įrangai ir dažniui
	TIEKĖJAS, naudodamas radijo ryšį, pasiūlyme privalo nurodyti naudojamos įrangos gamintoją, tipą ir naudojamą dažnį kiekviename taške.
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	6. 
	Duomenų Perdavimo  paslaugos srautų paskirstymas
	Turi būti galimybė pagrindinėje paslaugos prieigoje procentiškai padalinti srautus tinkle tarp skirtingų duomenų srautų
	Atitinka/neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	7. 
	Duomenų Perdavimo tinklo stebėjimas
	TIEKĖJAS privalo suteikti galimybę UŽSAKOVUI realiu laiku stebėti paslaugų būseną internetu. Informacijos turinį turi sudaryti:
7.1. Realaus laiko paslaugų būklės parodymai (5 min. tikslumu).
7.2. Duomenų perdavimo kanalų apkrovimo parodymai ir jų archyvas.
7.3. Paslaugų nutrūkimų statistika (pradžia, pabaiga, trukmė) ir šių duomenų ne mažiau kaip 6 mėn. archyvas.
	

7.1. Atitinka/neatitinka

7.2. Atitinka/neatitinka

7.3. Atitinka/neatitinka

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	[bookmark: _Hlk217302462]Reikalavimai pagrindinių linijų greitaveikoms pagal adresą, ne mažiau kaip :

	1. 
	Taikos pr. 46, Klaipėda
	500 Mb/s
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	2. 
	Kretingos g. 31, Klaipėda
	40 Mb/s
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)





II. OPTINIŲ SKAIDULŲ NUOMOS PASLAUGA
3 lentelė
	Eil. Nr. 
	Parametrai
	Reikalavimai 
	Siūlomi parametrai
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: yra/nėra, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.
	Tiekėjas turi pateikti paslaugoms teikti naudojamos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ar kitus lygiaverčius dokumentus) ir/ar gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomų paslaugų ir joms teikti naudojamos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

	Bendrieji paslaugos reikalavimai

	1. 
	Ryšio prijungimo taškai
	I taškas: Taikos pr. 46, Klaipėda
II taškas: Pievų Tako g. 38, Klaipėda
	
	

	2. 
	Skaidulų skaičius
	1 vnt.
	Atitinka/neatitinka
	

	Reikalavimai optinėms skaiduloms


	3. 
	Maksimalus skaidulos slopinimo koeficientas kai bangos ilgis (nm):
	Slopinimas (dB/km):
	
	

	4. 
	1310
	0,43
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	5. 
	1550
	0,28
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	6. 
	Ribinis bangos ilgis (lc):
	1180 – 1330 nm, patalpų kabelių skaiduloms: 1180 – 1250 nm;
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	7. 
	Chromatinė dispersija:
	7.1. Nulinės dispersijos bangos ilgio ruožas ≤ 1300 nm – 1324 nm;
7.2. Nulinės dispersijos statumas 0,093 ps/(nm2 · km);
7.3. Dispersijos koeficientas ties 1550 nm ≤ 18 ps/(nm · km).
	5.1. Nurodyti konkrečią reikšmę
5.2. Nurodyti konkrečią reikšmę
5.3. Nurodyti konkrečią reikšmę
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	8. 
	Poliarizacijos dispersija:
	Ne daugiau kaip 0,5 ps/√km
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	9. 
	Sąsajų mechaninės jungtys:
	SC
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	10. 
	Skaidulų tipas
	Vienmodis
	Atitinka/neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	11. 
	Duomenų perdavimo tinklas
	negali būti naudojamas kitoms tiekėjo reikmėms.
	Atitinka/neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	12. 
	Paslaugos pateikiamumas:
	Ne mažiau kaip 99.5 %
	Nurodyti konkrečią reikšmę
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	[bookmark: _Hlk217301749]Optinių skaidulų nuomos paslaugos gedimų šalinimas


	13. 
	Paslaugų veikimo stebėsena
	Paslaugų veikimo turi būti atliekama  stebėsena realiu laiku 
	Atitinka/neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	14. 
	Duomenų srauto matavimas
	Taip
	Atitinka/neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)




III. NUOTOLINIO SAUGAUS PRISIJUNGIMO PASLAUGA
4 lentelė
	Eil. Nr. 
	Parametrai
	Reikalavimai 
	Siūlomi parametrai
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: yra/nėra, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.
	Tiekėjas turi pateikti paslaugoms teikti naudojamos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ar kitus lygiaverčius dokumentus) ir/ar gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomų paslaugų ir joms teikti naudojamos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

	Paslaugos reikalavimai


	1. 
	Nuotolinio  saugaus prisijungimo (VPN) naudotojai
	Siūloma paslauga privalo būti pateikta su ne mažiau kaip 15 konkurentinių nuotolinio prisijungimo naudotojų VPN klientų licencijų. Licencijos turi apimti:
1.1. SSL VPN ir IPSec VPN funkcionaluma.
1.2. Nuotolinių vartotojų  centralizuotąs valdymas
1.3. SSL VPN su daugiafaktoriniu autentifikavimu (MFA)
1.4. ZTNA funkcionalumas
1.5. Licencijos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. Prisijungimas turi veikti ir iš mobilių įrenginių.
	Siūloma paslauga privalo būti pateikta su ne mažiau kaip [nurodyti skaičių] konkurentinių nuotolinio prisijungimo naudotojų VPN klientų licencijų.

1.1. Atitinka/neatitinka

1.2. Atitinka/neatitinka

1.3. Atitinka/neatitinka

1.4. Atitinka/neatitinka

1.5. Atitinka/neatitinka

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	2. 
	Programinės įragos pasiekiamumas
	Nuotolinio prisijungimo kliento programinė įranga, turi būti viešai prieinama atsisiuntimui iš oficialių programėlių platinimo platformų, įskaitant „Google Play Store“, „Apple App Store“.
	
Atitinka/neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	3. 
	Programinės įrangos palaikymas
	Nuotolinio prisijungimo sprendimas turi palaikyti VPN kliento veikimą šiose operacinėse sistemose: Windows, macOS, Linux, Android ir iOS
	
Atitinka/neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	4. 
	Centralizuotas valdymas
	Sprendimas turi palaikyti centralizuotą galinių įrenginių VPN klientų valdymą per centralizuotą valdymo sistemą, įskaitant konfigūracijų paskirstymą, saugumo politikų taikymą, programinės įrangos atnaujinimų valdymą ir klientų būsenos stebėseną.
	

Atitinka/neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	5. 
	Nuotolinio saugaus prisijungimo funkcionalumas
	Siūloma įranga privalo turėti žemiau įvardintą VPN funkcionalumą: 
5.1. Nuotolinio prisijungimo naudotojo VPN klientas turi mokėti dirbti IPSec ir SSL protokolais; 
5.2. Nuotolinio prisijungimo naudotojo SSL  VPN klientas (programinė įranga)   turi būti to paties gamintojo kaip ir ugniasienės; 
5.3. Nuotolinio prisijungimo naudotojo VPN klientas turi palaikyti galimybę naudoti skaitmeninius sertifikatus tapatybės nustatymui.
	

5.1. Atitinka/neatitinka

5.2. Atitinka/neatitinka

5.3. Atitinka/neatitinka

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	6. 
	Autentifikacijos integracija 
	Siūlomas įrenginys privalo turėti integracijas su žemiau įvardintomis arba lygiavertėmis sistemomis: 
Windows AD (LDAP/Kerberos); 
Microsoft Entra ID (SAML / OAuth 2.0 / OpenID Connect)RADIUS;
802.1x (RADIUS).
	


Nurodyti konkrečią reikšmes
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	7. 
	Daugiafaktorinė autentifikacija (MFA)
	Sprendimas turi palaikyti MFA, įskaitant integruotą MFA funkcionalumą ir MFA per išorinius tapatybės teikėjus ar autentifikavimo paslaugas (pvz. Microsoft Entra ID)
	
Atitinka/neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)





