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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reguliuojama vonia asmenims su negalia, 1 VNT.
Prekės pristatymo vieta: Prūdiškių socialinės globos namai, Prūdiškių g. 59, Prūdiškių k., Vilniaus r.
Pristatymo terminas: 60 d.d. nuo sutarties pasirašymo.
Paskirtis	
Reguliuojama vonia vertikaliai/horizontaliai, ergonomiškai išformuota. Vonia skirta pacientui įlipti pačiam, be durelių. Pacientui įlipus vonia atsilenkia, kad būtų galimą prileisti vandenį, maudytis pusiau sėdimoje/gulimoje padėtyje. Valdoma elektros variklių pagalba, pulteliu ar mygtukais, įmontuotais vonioje.

Pritaikymas	
Didelė anga vonios viduje, skirta lengvam priėjimui prie intymių vietų. Turi būti su rankenomis padėti įlipti ar išlipti iš vonios.

Įėjimas	
Žemas neslystantis įėjimo paviršius su neslystančiu kilimėliu.

Vonios korpuso konstrukcija	
Dvipusio stiklo pluoštu sustiprinto poliesterio, su termoizoliacija. Atspari rūgštims (Atspari buityje naudojamoms valymo ir dezinfekavimo priemonėms).

Išmatavimai 	
Vonios išmatavimai  ribose: 1550x850x900±30 (gulimos pozicijos)

Pasvyrimo kampas	
Ne mažiau 20°

Talpa 	
Ne mažiau 80 l

Maksimalus naudotojo svoris	
Ne mažiau 320 kg /+- 10 kg

Svoris	
Ne daugiau 100 kg

Komplektacija	
Vonios komplektacijoje termostatinis vandens čiaupas, dušo galva. 

Sertifikatai	
Tiekėjas pateikia CE atitikties deklaraciją arba kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį gaminio atitiktį taikomiems ES teisės aktų reikalavimams.
Garantija	
Ne mažiau 2 metų. 

Tėkėjas užtikrina darbuotojų apmokymus naudotis vonia.

P.S. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią, kad siūlomas gaminys atitinka prieinamumo ir tinkamumo visiems naudotojams reikalavimus.

Tiekėjas patvirtina ir sudaro galimybę originalias ar joms lygiavertes atsargines dalis įsigyti, ne trumpiau kaip 5 metus. Kartu su pasiūlymu pateikiamas patvirtinantis dokumentas. 
