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Priedas Nr. 2
TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ

ŠRATASVYDŽIO ŠAUTUVAS 
BVPŽ kodas: 37410000-5
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Techninė specifikacija

	1.
	Šratasvydžio šautuvas
	kompl.
	100
	Šratasvydžio šautuvas, elektrinis (baterija), kalibras 6mm plastikiniai šratai. Šaudymo rėžimai pavieniais ir automatine ugnim. Pradinis šrato greitis ne mažiau kaip 90m/s ir ne daugiau kaip 130m/s. Efektyvus šaudymo nuotolis ne mažiau kaip 40 metrų. Pagamintas iš aukštos kokybės smūgiams atsparaus polimero ir/ar metalo komponentų. Reguliuojamas arba sulankstomas buožės mechanizmas. Dvipusis saugiklio valdymas, kad būtų pritaikytas kairiarankiams ir dešiniarankiams. Privalomas saugiklis nuo netyčinio šūvio, atitinka gailojančius ES standartus. Galimybė montuoti optinius taikiklius, lazerinius žymeklius, taktinį apšvietimą. Dėtuvės talpa ne mažiau kaip 120 šratų. Maitinimo tipai - įkraunama baterija. Suderinama su NiMH arba LiPO baterijomis. Komplektą sudaro baterija, įkroviklis, šautuvas, naudojimo instrukcija. Priedai (baterija ir įkroviklis) gali būti pristatomi ir ne originalioje ginklo gamintojo pakuotėje (kaip suderinami komponentai).  Aiškiai pažymėta, kad tai nėra tikras ginklas. Garantija ne trumpiau kaip 12 mėn.



