KLAUSIMYNAS
MANIPULIACINIS VEŽIMĖLIS
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



MANIPULIACINIS VEŽIMĖLIS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	

	0
	Manipuliacinis vežimėlis, skirtas atlikti manipuliacijas.
	 
	

	1
	Korpusas ir rėmas pagamintas iš plieno, dažyto milteliniu būdu arba lygiaverčiu.
	 
	

	2
	Stalviršis iš nerūdijančio plieno arba lygiavertis.
	 
	

	3
	Ne mažiau kaip 4 stalčiai, kurių bendras vidinis aukštis užtikrina manipuliacinio vežimėlio funkcionalumą ir maksimaliai išnaudoja vežimėlio vidinę erdvę. Stalčiai rakinami centriniu užraktu.
	 
	

	4
	Stalčių mechanizmas švelniai užsidarantys teleskopiniai bėgeliai, pilnai ištraukiami.
	 
	

	5
	Galimybė pasirinkti korpuso, stalčių ir rankenų spalvas iš gamintojo standartinės spalvų paletės. Spalva bus parenkama užsakymo metu.
	 
	

	6
	Manipuliacinio vežimėlio aukštis (nuo grindų iki stalviršio) ne mažiau kaip 1000 mm; plotis (su kampinėmis apsaugomis) ne mažiau kaip 670 mm; gylis (su kampinėmis apsaugomis) ne mažiau kaip 570 mm.
	 
	

	7
	Stalčių visos dalys (dugnas, šonai, išorinė dalis) pagamintos iš plieno, dažyto milteliniu būdu arba lygiaverčiu.
	 
	

	8
	Ištraukiams šoninis stalviršis pagamintas iš plieno, dažyto milteliniu būdu arba lygiaverčiu.
	 
	

	9
	4 vienetai ratukų: ne mažiau 125 mm, nemažiau du su stabdžiais. Ratukų medžiaga - slopinanti garsą, netepanti grindų. Ratukų pasukamumas 360 laipsnių.
	 
	

	10
	Stūmimo rankenos abiejuose vežimėlio šonuose, ne mažiau dvi.
	 
	

	11
	Viršutinį stalčių dalina plastikinis įdėklas komplektuojamas su išimamais plastikinių stalčių skirtukais (pertvaromis).
	 
	

	12
	Vienkartinių pirštinių dėžutės laikiklis iš nerūdijančio plieno arba lygiavertis. Ne mažiau 2 vienetai.
	 
	

	13
	Krepšelis iš nerūdijančio plieno. 2 vnt. Išoriniai matmenys: plotis (iš priekinės vežimėlio pusės) - ne mažiau kaip 160 mm; gylis (išilgai vežimėlio sienos) - ne mažiau 360 mm; aukštis ne mažiau 150 mm. Tvirtinimo prie vežimėlio būdas - gamintojo numatytu būdu, užtikrinančių saugų ir stabilų priedo pritvirtinimą prie siūlomo manipuliacinio vežimėlio.
	 
	

	14
	Apvalus laikiklis panaudotų adatų konteineriui, reguliuojamos padėties, tinkantis 0,5 litro, 1 litro, 2 litrų talpos konteineriams, kurių aukštis ne mažesnis negu 130 mm. Tvirtinimo prie vežimėlio būdas - gamintojo numatytu būdu, užtikrinančių saugų ir stabilų priedo pritvirtinimą prie siūlomo manipuliacinio vežimėlio.
	 
	

	15
	Etikečių laikikliai ant visų stalčių, ne mžiau 4 vienetai.
	 
	

	16
	Stovas lašelinėms iš nerūdijančio plieno arba lygiavertis, ne mažiau 2 vienetai, ne mažiau 2 vienetai kablių.
	 
	

	17
	Vežimėlio maksimali leistina apkrova - ne mažiau kaip 100 kg.
	 
	

	18
	Maksimali vieno stalčiaus leistina apkrova - ne mažiau kaip 20 kg.
	 
	

	19
	Vežimėlis turi būti su apsauginiais kampiniais buferiais (apsaugomis), apsaugančiais vežimėlį ir patalpų sienas nuo mechaninių pažeidimų.
	 
	

	20
	Visi vežimėlio paviršiai turi būti atsparūs ligoninės naudojamoms dezinfekavimo priemonėmis ir lengvai valomi.
	 
	

	21
	CE sertifikatas.
	 
	

	22
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip  24 mėnesiai.
	 
	

	23
	Galimybė reikiamus priedus įsigyti papildomai.
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