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[bookmark: _Hlk210228381]						Pirkimo sąlygų 
1 priedas „Techninė specifikacija (I pirkimo daliai)“

TRENIRUOKLIŲ SALĖS INVENTORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visa sporto įranga turi būti pristatyta ir iškrauta adresu J. Jablonskio g. 14, Šiauliai. 
Prekės turi būti naujos, nenaudotos.
Į kainą turi būti įtrauktas pristatymas į užsakovo nurodytą vietą. 
Visai sporto įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. garantija.
Visa sporto įranga turi atitikti Europos sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kokybės ir saugos reikalavimus.
Techninėje specifikacijoje prie kiekvienos prekės pateikiamas pavyzdinis paveikslėlis, parodantis, kaip prekė galėtų atrodyti. Paveikslėlis yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo pateikto aprašymo.	
Įrodant siūlomų Prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai, (techninės specifikacijos ir/ar katalogų ir/ar bukletų kopijos ir/ar atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma.) lietuvių arba anglų kalba. 
Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujama Prekių charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo** (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., Prekių    gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi nustatytiems reikalavimams. 
**Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintojui patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai), pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų Prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus) tuo atveju, jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.
1. JĖGOS RĖMAS (POWER RACK), KIEKIS - 2 VIENETAI.
Reikalavimai konstrukcijai:
· Metalinė arba lygiavertė konstrukcija 
· Savarankiškai stovintis rėmas su galimybe tvirtinti prie grindų
· Profilio matmenys – ne mažiau kaip 70×70 mm
· Metalo storis – ne mažiau kaip 2,5 mm 
Matmenys:
· Aukštis: 2200–2600 mm
· Plotis: 1100–1400 mm
· Gylis: ne mažesnis kaip 1400 mm
· Maksimali apkrova: ne mažesnė kaip 350 kg
Funkciniai komponentai:
· Reguliuojami kabliukai štangos laikymui (ne mažiau kaip 4 poros)
· Saugos fiksatoriai / atramos („safety arms“ arba lygiavertis sprendimas)
· Integruota prisitraukimų rankena (ne mažiau kaip 2 suėmimo tipai)
· Laikikliai svorio diskams (skirti 50 mm diskams)
Suderinamumas:
· Suderinamas su olimpinio tipo (50 mm) štangomis ir svoriais
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2. REGULIUOJAMI GRIFO STOVAI, KIEKIS - 2 VIENETAI
Reikalavimai konstrukcijai:
· Tipas: du atskiri stovai (poroje)
· Metalinė konstrukcija arba lygiavertė (pvz. plieninė)
· Profilio matmenys – ne mažesni kaip 40×40 mm
Matmenys ir reguliavimas:
· Aukščio reguliavimo diapazonas 900-1500 mm.
· Aukščio reguliavimas su saugiu fiksavimo mechanizmu 
· Stovo pagrindas stabilus, su neslystančiomis atramomis
Funkciniai reikalavimai:
· Maksimali apkrova: ne mažesnė kaip 200 kg
· Kabliai grifo laikymui
· Tinkami naudoti su standartinėmis olimpinio tipo štangomis
Komplektacija ir papildomi reikalavimai:
· Pristatomi 2 stovai komplekte
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3. SMITO STAKLĖS, (SMITH MACHINE), KIEKIS - 2 VIENETAI

Reikalavimai konstrukcijai:
· Metalinė arba lygiavertė
· Konstrukcija su integruota štanga
Matmenys:
· Aukštis: 2000–2500 mm
· Plotis: 1100–1600 mm
· Gylis: ne mažesnis kaip 1200 mm
· Maksimali apkrova: ne mažesnė kaip 300 kg
Funkciniai komponentai:
· Integruota štanga su saugia fiksavimo sistema (galimybė užfiksuoti įvairiuose aukščiuose)
· Kreipiančiosios (bėgeliai) sklandžiam judėjimui
· Saugos fiksatoriai / ribotuvai su reguliuojamu aukščiu
· Laikikliai svorio diskams (tinkami 50 mm diskams)
· Stabilumą užtikrinančios ir grindis apsaugančios atramos
Saugumas ir sertifikatai:
· Įrengtas avarinis fiksavimo mechanizmas
Komplektacija: 
· pilnai sukomplektuotas įrenginys (be svorių)
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4. BLAUZDOS TRENIRUOKLIS SĖDINT (SEATED CALF RAISE), KEKIS - 1 VIENETAS

Reikalavimai konstrukcijai:
· Metalinė arba lygiavertė konstrukcija
· Kojų platforma su neslystančia danga
Matmenys (orientaciniai):
· Ilgis: 900–1400 mm
· Plotis: 600–1000 mm
· Aukštis: 800–1300 mm
· Maksimali apkrova: ne mažesnė kaip 200 kg
Funkciniai komponentai:
· Paminkštinta sėdimoji dalis ir atramos
· Reguliuojama šlaunų atrama (aukščio reguliavimas, ne mažiau kaip kelios padėtys)
· Rankenos stabilumui užtikrinti
· Svorio pakrovimas – laikikliai, tinkami 50 mm olimpinio tipo diskams
· Svirties arba lygiavertis mechanizmas judesiui atlikti
Saugumas ir stabilumas:
· Stabilus naudoti be papildomo tvirtinimo prie grindų
· Visi kontaktiniai paviršiai paminkštinti ir atsparūs dėvėjimuisi bei prakaitui
Kita informacija
· [bookmark: _Hlk234398900]Komplektacija: pilnai sukomplektuotas įrenginys (be svorių)
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5. OLIMPINIS GRIFAS, KIEKIS - 5 VIENETAI

Matmenys ir svoris:
· Ilgis: 2200 mm (±10 mm)
· Svoris: 20 kg (±0,1 kg)
· Rankenos skersmuo: 28 mm (±10 mm)
· Rankovės skersmuo: ne mažesnis nei 50 mm 
Medžiaga ir apdirbimas:
· Medžiaga: metalas arba lygiavertė
· Maksimali apkrova: ne mažesnė kaip 600 kg
Konstrukcija ir funkcionalumas:
·  Suėmimo vietose turi būti gamyklinis rantuotas paviršius, mažinantis rankų slydimą
· Tinka visiems 50 mm skersmens olimpiniams svorio diskams
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6. GRIFAS / ATVIRAS ŠEŠIAKAMPIS GRIFAS, TRAP BAR (HEX BAR), 
KIEKIS - 2 VIENETAI

Reikalavimai konstrukcijai:
· Tipas: šešiakampė/trapecijos formos štanga su rankenomis
· Metalinė arba lygiavertė konstrukcija
· Profilio matmenys – ne mažesni kaip 40×40 mm 
Matmenys ir svoris:
· Bendras ilgis: 2000–2300 mm
· Vidaus ilgis tarp rankenų: 550–650 mm
· Rankovės skersmuo: 50 mm 
· Svoris: ne mažesnis nei 19 kg 
· Maksimali apkrova: ne mažiau kaip 300 kg
Rankenos:
· Dvigubos rankenos – su neslidžiu raštu arba lygiaverčiu
· Rankenų skersmuo: 28–32 mm
Funkcionalumas:
· Suderinama su visais 50 mm svorio diskais
· Tinka naudoti su standartiniais štangos laikikliais, stovais ir platformomis
Kiti reikalavimai:
· Komplektacija: 1 vnt. grifas (be svorių)
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7.   OLIMPINĖS SVORIO PLOKŠTĖS (BUMPER PLATES), 
KIEKIS - 4 KOMPLEKTAI


Reikalavimai medžiagai ir konstrukcijai:
· Šerdis: metalas arba lygiavertė
· Paviršius: guminis arba lygiavertis, 
Išmatavimai ir suderinamumas:
· Skersmuo (visų diskų): 450 mm (±1 mm tolerancija).
· Įvorės vidinis skersmuo: 50 mm 
· Svoriai įeinantys į komplektą:
· 5 kg 
· 10 kg 
· 15 kg 
· 20 kg 
· 25 kg 
(po vieną vnt. kiekvieno nurodyto svorio)
Techninės Savybės:
· Aiškiai pažymėtas svoris (spalvinis arba reljefinis žymėjimas)
· Svorio paklaida – ne didesnė kaip ±1–2%
Komplektacija:
· Pirkimo kiekis: 4 komplektai.
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8. SVORIO PLOKŠTĖS SU RANKENOMIS („GRIP PLATES“),
KIEKIS - 4 KOMPLEKTAI, SVORIAI - 1,25 KG, 2,5 KG, 5 KG, 10 KG, 15 KG, 20 KG, 25 KG


Reikalavimai medžiagai ir konstrukcijai:
· Šerdis: metalas arba lygiavertė
· Paviršius: padengtas guma (TPU arba guma be kvapo arba lygiaverte atsparia medžiaga)
· Įvorė – metalinė arba lygiavertė
· Konstrukcija su integruotomis rankenomis (ne mažiau kaip 2–4 rankenos arba lygiavertis sprendimas)
Išmatavimai ir svoriai:
· Įvorės vidinis skersmuo: 50mm (±2mm)
· Svorio paklaida gali būti iki ±2%
Savybės:
· Aiškiai pažymėtas svoris (kg)
Papildomos sąlygos:
· Pirkimo kiekis: 4 komplektai (1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg.)
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9. PROFESIONALIŲ HANTELIŲ RINKINYS,
KIEKIS - 4 KOMPLEKTAI


Reikalavimai medžiagai ir konstrukcijai:
· Svarelių tipas: vientisi (ne reguliuojami)
· Galvutės: vientisos, padengtos guma arba lygiaverte medžiaga
· Rankena: su neslidžiu raštu arba lygiavertis
Išmatavimai ir svoriai:
·    Svoriai:   12.5 kg / 15 kg / 17,5 kg / 20 kg / 22,5 kg / 25 kg / 27,5 kg / 30 kg / 32,5 kg / 35 kg.
Arba lygiavertė svorių kombinacija
Savybės:
· Svorio paklaida: ±2%
· [bookmark: _Hlk226542497]Kiekvienas svarelis pažymėtas svoriu (kg) 
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10. SVARIŲ, HANTELIŲ STOVAS (LAIKIKLIS), KIEKIS - 2 VIENETAI


Reikalavimai medžiagai ir konstrukcijai:
· Metalas arba lygiavertė medžiaga
Matmenys (nurodytame diapazone): 
· Ilgis: 1800–2600 mm
· Aukštis: 700–1000 mm
· Gylis: 500–800 mm
· Laikymo vietų skaičius: ne mažiau kaip 10 porų svarelių (20 vnt.) 
· Maksimali apkrova: ne mažiau kaip 400 kg
Papildomi reikalavimai:
· Surinkimo instrukcija pridedama (jei pristatomas nesurinktas)
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11. SVARELIŲ RINKINYS SU STOVU (1–10 KG), KIEKIS - 1 VIENETAS


Techniniai reikalavimai:
· Konstrukcija. Metalo konstrukcijos, skirtas laikyti ne mažiau kaip 10 svarelių porų
· Svoris ir kiekis. Rinkinį turi sudaryti svareliai nuo 1 kg iki 10 kg, kas 1 kg (iš viso 10 porų, 20 vnt.) arba lygiavertė komplektacija.
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12. GIRŲ (KETTLEBELL) RINKINYS: 8–36 KG,
KIEKIS – 2 KOMPLEKTAI


Techniniai reikalavimai:
· Girų tipas. Vientisu korpusu
· Medžiaga. metalinis korpusas padengtas medžiaga uretanu, guma arba lygiaverčia atsparia medžiaga.
· Svoris ir kiekis. Vienas girų komplektas turi apimti: 8 kg, 12 kg, 16 kg, 20 kg, 24 kg, 28 kg, 32 kg, 36 kg (iš viso 8 vienetai) arba lygiavertę kombinaciją
· Komplekte 8 vienetai (po 1 vnt. kiekvieno svorio), matomas svoris (kg) ant kiekvienos giros (ant korpuso)

[image: Giros - Svoriai, svarmenys, grifai - Senukai.lt]



13. GIRŲ STOVAS (LAIKIKLIS), KIEKIS - 2 VIENETAI


Reikalavimai medžiagai ir konstrukcijai:
· Metalas arba lygiavertė konstrukcija
· Ne mažiau kaip dviejų lygių (aukštų) laikymo sistema
· Profilio matmenys – ne mažiau kaip 40x80 mm
Matmenų diapazonas: 
· Ilgis: 1400–2100 mm
· Aukštis: 700–1000 mm
· Gylis: 500–700 mm
· Laikymo vietų skaičius: ne mažiau kaip 10 girų
· Maksimali apkrova: ne mažiau kaip 200 kg
Papildomi reikalavimai:
· Surinkimo instrukcija pridedama (jei pristatomas nesurinktas)
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14. GIMNASTIKOS KAMUOLIAI,
 KIEKIS - 4 VIENETAI – 55 CM,  4 VNT. – 65 CM, 4 VNT. – 75 CM (ARBA LYGIAGRETŪS)

Techniniai reikalavimai:
· Maksimali apkrova: ne mažesnė kaip 200 kg

[image: Gimnastikos kamuoliai | Jogos, sporto kamuoliai | Kainos - Sportuok.lt]


15. JOGOS KILIMĖLIAI, KIEKIS - 25 VIENETAI 

Techniniai reikalavimai:
· Matmenys: ne mažesni kaip 1800 × 600 mm (±20mm)
· Storis: ne mažesnis kaip 8 mm 
· Pagaminti iš medžiagos PVC, TPE arba lygiavertės

[image: Jogos kilimėlis - Thomas Philipps]

16. PROFESIONALŪS FUNKCINIAI DIRŽAI, („TRX“ TIPO), KIEKIS - 4 VIENETAI

Techniniai reikalavimai: 
· Diržai pagaminti iš medžiagos: nailonas, polisteris arba lygiagretus
· Maksimali apkrova: ne mažesnė kaip 150 kg
· Tvirtinimo elementai (pvz., karabinai) – užrakinami
· Rankenos paėmimui
· Diržų ilgio reguliavimo funkcija
· Pėdų kilpos prie rankenų
	
	

	
	

	
	


[image: Trx diržai mankšta - Sportalaikis]



17. UNIVERSALUS TRENIRUOČIŲ SUOLIUKAS KIEKIS- 2 VIENETAI


Konstrukcija:
· Metalinė arba lygiavertė konstrukcija
· Metalo storis – ne mažiau 2,5 mm 
Reguliavimo galimybės:
· Ne mažiau kaip 5 atlošo padėtys 
· Reguliuojama sėdynė (ne mažiau kaip 3 padėtys)
Matmenys ir svoris:
· Ilgis: ne mažesnis kaip 120 cm
· Plotis diapazone tarp: 50–70 cm
· Aukštis horizontalioje padėtyje diapazone tarp: 40–50 cm
· Maksimali apkrova: ne mažesnė kaip 300 kg
Paminkštinimas:
· Sėdynė ir atlošas paminkštinti, 
Privalumai:
· Integruoti transportavimo ratukai
· Nešiojimo rankena
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18. JĖGOS TRENIRUOČIŲ MAIŠAI „POWER BAG TIPO“ (5-10-15-20-25 KG) KIEKIS - 2 KOMPLEKTAI


Komplektacija:
Komplektą turi sudaryti 5 vnt. maišų:
· 1 vnt. – 5 kg
· 1 vnt. – 10 kg
· 1 vnt. – 15 kg
· 1 vnt. – 20 kg
· 1 vnt. – 25 kg
Arba lygiagreti svorių kombinacija
Konstrukcija ir medžiaga:
· Paviršius pagamintas iš medžiagos PVC, vinilo, dirbtinės odos, nailono, poliesterio ar lygiavertės
Užpildas:
· Užpildas užtikrina stabilų ir tolygų svorio pasiskirstymą
Rankenos:
· Kiekvienas maišas turi turėti ne mažiau kaip 3 rankenas (arba lygiavertį sprendimą)
Saugumas ir kokybė:
· Kiekvienas maišas turi būti paženklintas svorio žyma (kg)
[image: Svoriniai maišai | GeKas.lt]



19.  MINKŠTŲ PLIOMETRINIŲ (ŠUOLIŲ) PLATFORMŲ RINKINYS, 
KIEKIS - 2 KOMPLEKTAI


Komplektacija:
Vieną komplektą turi sudaryti minkštų dėžių rinkinys su skirtingais aukščiais:
·  7–10 cm
· 15–20 cm
· 30 cm
· 40–50 cm
· 55–65 cm
Tvirtinimo sistema: 
Dėžės turi turėti tvirtinimo sistemą, leidžiančią saugiai sukrauti dėžes viena ant kitos
Konstrukcija: 
· Vidus – iš tankios, smūgius sugeriančios medžiagos (putų arba lygiavertės)
· Išorė – padengta patvaria, neslystančia medžiaga

[image: Minkštų pliometrinių dėžių rinkinys HMS Premium, modelis - 17-62-107, žema  kaina | Varle.lt]


20. PUSIAUSVYROS TRENIRUOČIŲ PLATFORMA („BOSU BALL“ TIPO),  KIEKIS - 4 VIENETAI


Techniniai reikalavimai:
· Skersmuo: ne mažiau 50 cm
· Aukštis (pripūsto): 20–30 cm
· Maksimali apkrova: ne mažesnė kaip 120 kg
Papildomos funkcijos:
· Galimybė naudoti abi puses (kupolą ir plokščią pagrindą)
· Pripūtimo sistema: komplekte turi būti pompa arba lygiavertis sprendimas 
[image: Balansinis kamuolys 4Fizjo, mėlynas kaina | pigu.lt]

21. HORIZONTALUS TRENIRUOKLIŲ SUOLELIS, KIEKIS - 2 VIENETAI


Konstrukcija:
· Metalas arba lygiavertė konstrukcija
Matmenys:
· Ilgis: 110–140 cm
· Plotis: 50–70 cm
· Aukštis: 40–50 cm
· Maksimali apkrova: ne mažesnė kaip 300 kg
Paviršius ir komfortas:
· Sėdimoji / gulimoji dalis paminkštinta
Funkcionalumas:
· Integruoti transportavimo ratukai
[image: Horizontalūs treniruočių suoleliai namams, profesionalams]
22. TRENIRUOKLIŲ SUOLIUKAS  – 90° (VERTIKALIAI SĖDIMAS)
KIEKIS –  2 VIENETAI


Techniniai reikalavimai:
Medžiaga:
· Metalas arba lygiavertė medžiaga
Tipas: 
· Sėdimas treniruočių suoliukas su nugaros atlošu
· Atlošas – vertikalios arba artimos vertikaliai (85–90°) padėties
Konstrukcija:
· Metalas arba lygiavertė konstrukcija
· Sėdimoji dalis ir atlošas su pamikštinimu
Matmenys diapazone tarp:
· Bendras aukštis: 100–140 cm
· Sėdimosios dalies aukštis: 40–60 cm
· Plotis: 50 - 70 cm
· Ilgis: 70–100 cm
Funkciniai reikalavimai:
· Atlošo padėtis – fiksuota arba reguliuojama
· Maksimali apkrova: ne mažesnė kaip 250 kg
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23. HORIZONTALUS ROMĖNIŠKAS SUOLIUKAS (HIPEREKSTENZIJŲ SUOLELIS), KIEKIS - 2 VIENETAI


Techniniai reikalavimai:
Tipas:
· Horizontalus (romėniškas) hiperekstenzijos suolelis
· Naudojimo kampas –  90°, paklaida+-2°
Konstrukcija:
· Metalinė arba lygiavertė konstrukcija
Matmenys diapazone tarp:
· Ilgis: 1200–1500 mm
· Plotis: 500–700 mm
· Aukštis: 700–1000 mm
Reguliavimas:
· Reguliuojamas kojų laikiklio aukštis.
Techninės savybės:
· Maksimali naudotojo apkrova: ne mažesnė kaip 120 kg
[image: ]

24. FUNKCINĖ KOVOS VIRVĖ, KIEKIS - 2 VIENETAI


Techniniai reikalavimai:
· Bendras ilgis: ne mažesnis kaip 12 m ;
· Skersmuo: ne mažesnis kaip 35 mm;
· Pagaminta iš sintetinės  medžiagos, virvės arba lygiavertės.
Funkcionalumas:
· Galai su neslystančiomis rankenomis arba lygiaverčiu sprendimu; 
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25. GIMNASTIKOS SIENELĖ, KIEKIS - 2 VIENETAI

Techniniai reikalavimai:
Matmenys:
· Aukštis ne mažiau 2200 mm
· Plotis ne mažiau 800 mm
Medžiagos ir kt.:
· Konstrukcija: medžio (beržo, buko ar pušies) arba metalo konstrukcijos su medinėmis skersinėmis arba lygiavertės konstrukcijos
· Skersiniai: apvalaus profilio
Konstrukcija:
· Tvirtinimo prie sienos elementai
· Tvirtinimo elementai turi būti įtraukti į komplektą
· Apkrovos išlaikymas: ne mažiau kaip 100 kg.
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26. BĖGIMO TAKELIS, KIEKIS – 1 VIENETAS

Variklis:
· Nuolatinė variklio galia: ne mažesnė kaip 2,5 HP
Greitis ir pakilimas:
· Greičio reguliavimas
· Nuolydžio reguliavimas: ne mažesnis kaip 0-15 %
· Elektrinis reguliavimas
Bėgimo paviršius:
· Amortizacijos sistema
Ekranas ir valdymas:
· LCD Ekranas arba lygiavertis, rodantis pagrindinius duomenis: laiką, greitį, atstumą, kalorijas arba lygiaverčius parametrus
· Galimybė stebėti širdies ritmą arbą lygiavertis sprendimas
Saugos funkcijos:
· Avarinio sustabdymo funkcija
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27. DVIRATIS TRENIRUOKLIS SU ORO PASIPRIEŠINIMU, KIEKIS - 2 VIENETAI

Techniniai reikalavimai:
Pasipriešinimo sistema:
· Pasipriešinimo tipas: oro pasipriešinimas
Konstrukcija ir ergonomika:
·  Sėdynė, reguliuojama vertikaliai ir (arba) horizontaliai
Valdymas ir ekranas:
· Ekranas (LCD arba lygiavertis), rodantis pagrindinius treniruotės duomenis: laiką, atstumą, greitį (RPM), kalorijas ar lygiagrečius parametrus.
· Galimybė stebėti širdies ritmą (jei integruoti jutikliai arba prijungiamas lygiavertis sprendimas)
Techninės savybės:
· Maksimali leistina naudotojo apkrova – ne mažesnė kaip 120 kg.
· Tinkamas naudoti su elektros maitinimu arba baterijomis. 
Funkcionalumas:
· Transportavimo ratukai patogiam perkėlimui
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28. SPININGO DVIRATIS (SPINNING BIKE), KIEKIS - 3 VIENETAI

Techniniai reikalavimai:
Konstrukcija:
· Metalinė arba lygiavertė konstrukcija
· Maksimali naudotojo apkrova: ne mažesnė kaip 120 kg
Pedalai ir perdavimas:
· Smagračio sistema užtikrinanti tolygų ir stabilų mynimą
· Smagračio svoris: ne mažesnis kaip 16 kg
· Pavaros tipas: grandininė arba diržinė („belt drive“) sistema
Reguliavimas ir ergonomika:
· Sėdynė reguliuojama vertikaliai ir horizontaliai
· Vairas reguliuojamas aukščiu (ir/arba horizontaliai)
Pasipriešinimo sistema:
· Reguliuojamas pasipriešinimas (mechaninis arba magnetinis)
Pedalai:
· Pedalai su dirželiais arba lygiaverčiu fiksavimo sprendimu
Funkcionalumas:
· Transportavimo ratukai
· Integruotas laikiklis gertuvei ar lygiavertis sprendimas
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29. IRKLAVIMO TRENIRUOKLIS (ORO PASIPRIEŠINIMO, CONCEPT TIPO), KIEKIS - 2 VIENETAI

Techniniai reikalavimai:
Pasipriešinimo sistema:
· Oro pasipriešinimo sistema
· Pasipriešinimas didėja proporcingai traukos jėgai
· Reguliuojamas pasipriešinimo lygis
Konstrukcija:
· Metalo konstrukcija arba lygiavertė
· Sėdynė slankiojanti bėgeliu
· Reguliuojamos kojų atramos
Matmenys (orientaciniai):
· Ilgis: 2000–2600 mm
· Plotis: 500–700 mm
· Maksimali naudotojo apkrova: ne mažesnė kaip 120 kg
Valdymas ir ekranas:
· Ekranas (LCD arba lygiavertis), rodantis pagrindinius treniruotės duomenis: laiką, atstumą, tempą, kalorijas
· Galimybė stebėti treniruotės parametrus realiu laiku
· Galimybė prijungti širdies ritmo jutiklius arba stebėti parametrus belaidžiu būdu arba lygiagrečiu.
Energijos šaltinis:
Ekranas maitinamas baterijomis, generatoriumi arba lygiaverčiu sprendimu
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30. MOBILUS MASAŽO STALAS, KIEKIS - 4 VIENETAI

Konstrukcija ir medžiagos:
· Rėmas pagamintas iš medienos arba lygiavertės konstrukcijos
Konstrukcijos tipas:
· Sulankstomas masažo stalas, ne mažiau kaip 2 dalių
Matmenys:
· Ilgis: ne mažesnis kaip 180 cm
· Plotis: ne mažesnis kaip 60 cm
· Aukštis: reguliuojamas
Čiužinys ir apmušalas:
· Paminkštinimo storis: ne mažesnis kaip 40 mm
· Apmušalas atsparus drėgmei, lengvai valomas
Komforto elementai:
· Veido anga su uždengimu arba veido pagalvėlė
· Rankų atramos arba lygiavertis sprendimas
· Nešiojimo rankena ir užraktai
Techninės savybės:
· Maksimali naudotojo apkrova: ne mažesnė kaip 180
Mobilumas:
· Sveriantis ne daugiau kaip 20 kg (±1kg)
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31. LEDO VONIA, KIEKIS - 6 VIENETAI

Techniniai reikalavimai:
Konstrukcija ir medžiagos:
· Pagaminta iš patvarios, daugiasluoksnės, vandeniui atsparios medžiagos PVC arba lygiavertės
Matmenys (orientaciniai):
· Aukštis: ne mažesnis kaip 70 cm
· Skersmuo: ne mažesnis kaip 70 cm
Funkcionalumas:
· Skirta vienam asmeniui
· Integruotas vandens išleidimo vožtuvas
Komplektacija:
· Izoliacinis dangtis (arba lygiavertis sprendimas)
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32. LEDO GENERATORIUS, KIEKIS - 1 VIENETAS

Techniniai reikalavimai:
· Ledo gamybos našumas: ne mažesnis kaip 120 kg per 24 val.
· Bunkerio (ledo talpos) talpa: ne mažesnė kaip 50 kg
· Vieno ciklo gamyba: ne mažesnė kaip 40 ledo kubelių arba lygiavertis kiekis
Konstrukcija ir funkcionalumas:
· Automatinis arba pusiau automatinis veikimas
· Integruota vandens padavimo ir išleidimo sistema
Ledo tipas:
· Gaminami pilnaviduriai ledo kubeliai
Elektros parametrai:
· Maitinimas: 220–240 V / 50 Hz arba lygiavertis
[image: ledo generatorius skelbimai - Skelbiu.lt]
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