Priedas Nr. 1 Smegenų žievės oksigenacijos matavimo modulio techninė specifikacija

	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Regioninis deguonies sotis (rSO₂) – matavimo modulis
	Suderinamas su paciento monitoriumi B650 ir Carescape ONE
	

	2.
	Regioninis deguonies sotis (rSO₂) matavimas
	1.Kanalų skaičius ne mažiau kaip 4
2. Matavimo ribos nuo 20 iki 90 (ne siauresnės už nurodytas ribas)
3. Matavimo skyra (rezoliucija) ne daugiau kaip – 1
	

	3.
	Komplektacija
	1.Smegenų oksigenacijos matavimo modulis su jungiamaisiais priedais prie monitoriaus
2.Vienkartinio naudojimo rSO2 matavimo jutikliai 1 pakuotė (10 vnt. pakuotėje)

	

	4.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	 24 mėnesiai
	

	5. 
	Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą.
	

	6.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	



