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	1.
	Dolomito skalda
	Dolomito sklada bus naudojama stovėjimo aikštelėms bei keliams tvarkyti.
Specialieji reikalavimai:
1.Dolomito skalda turi atitikti Standartizavimo departamento statybų rodiklius pagal LST 
EN 13242:2003+A1:2008; LST EN 13242:2003+A1:2008/P:2009 skirta nesurištiems ir 
hidrauliškai surištiems mišiniams, naudojama inžinieriniams statiniams, keliams, oro uostų 
takų ir kitų eismo zonų statybai.
[bookmark: _GoBack]2.Dolomito skalda turi būti 0/45 mm frakcijos.
3.Organinės medžiagos ne daugiau kaip 0,01 % bendros masės.
4.Dolomito skaldoje negali būti kitų pašalinių medžiagų ir priemaišų.
5.Turi būti pateikti dokumentai, kurie patvirtina dolomito skaldos sudėtį ir frakciją.
Kiti reikalavimai:
Dolomito skalda turi būti pristatyta paslaugos teikėjo transportu ir lėšomis. ir supilta į 
užsakovo nurodytą vietą (Klaipėdos raj.).



