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NAUDOTO SAVIVARČIO SU HIDROMANIPULIATORIUMI ĮSIGIJIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvardinti siūlomos įrangos gamintoją, modelį ir prekės pagaminimo metus. 
Kartu su pasiūlymu teikiami:
Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), ar kiti lygiaverčiai dokumentai pateikti lietuvių kalba, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
ARBA
Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo deklaracija lietuvių kalba ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus jei tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas).
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos, ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei dokumentai išduoti ar pateikiami kita kalba, tiekėjai privalės pateikti dokumentus išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą (vertimas patvirtinamas vadovo arba jo įgalioto asmens parašu). Perkančioji organizacija gali nereikalauti vertimų, jeigu iš pateiktų dokumentų jai įmanoma įsitikinti pasiūlymo atitiktimi.
UAB „Palangos komunalinis ūkis“ ketina įsigyti 1 vnt. naudotą savivartį su hidomanipuliatoriumi (toliau vadinama Prekė).







Reikalavimai prekei
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Siūlomos prekės techniniai duomenys 
(Pildo tiekėjas, nurodydamas atitinka (Taip)/ neatitinka (Ne) ir /arba įrašo konkrečius siūlomos prekės duomenis)

	1
	Automobilio rida ne daugiau kaip 50 000 km
	

	2
	Automobilis turi būti pagamintas ne anksčiau kaip 2011 metais
	

	3
	Kuro rūšis – dyzelinas
	

	4
	Vairas – kairėje pusėje
	

	5
	Bendroji masė – ne didesnė kaip 12 t
	

	6
	Variklio galia – ne mažesnė kaip 240 AG
	

	7
	Variklio emisijos klasė – ne žemesnė kaip EURO 5
	

	8
	Pavarų dėžė – mechaninė arba automatinė
	

	9
	Ratų formulė – 4×2
	

	10
	Pakaba – linginė priekyje ir gale arba lygiavertė
	

	11
	Ašinio diferencialo blokavimas – būtinas
	

	12
	Apatinė radiatoriaus apsauga – būtina 
	

	13
	Padangų likutis – ne mažesnis kaip 50 proc.
	

	14
	Stabdžių sistema – pneumatinė, dviejų kontūrų, su ABS
	

	15
	Stovėjimo stabdis – būtinas 
	

	16
	Ant transporto priemonės kabinos turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2 oranžinės spalvos įspėjamieji švyturėliai, atitinkantys teisės aktų reikalavimus
	

	17
	Kabina – ne mažiau kaip 2 sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją)
	

	18
	Tachografas – būtinas
	

	19
	Kėbulas – savivartis su šoniniu išvertimu ir galiniu išvertimu
	

	20
	Hidromanipuliatorius turi būti sumontuotas už kėbulo
	

	21
	Hidromanipuliatoriaus maksimalus siekis – ne mažesnis kaip 9 m
	

	22
	Keliamoji galia esant 4 m siekiui – ne mažesnė kaip 2000 kg
	

	23
	Keliamoji galia esant pilnam strėlės siekiui – ne mažesnė kaip 700 kg
	

	24
	Ne mažiau 4 hidrauliniai išvadai strėlės gale (galimybė prijungti greiferį) – būtini 
	

	25
	Atraminės kojos – hidrauliškai į šalis ištraukiamos atraminės kojos, su apsauginiais vožtuvais
	

	26
	Hidromanipuliatoriaus valdymas nuotolinio valdymo pultu
	

	27
	Hidraulinės žarnos – manipuliatoriaus hidraulinės žarnos ir vamzdeliai pravesti kolonos ir strėlės viduje, pilnai apsaugotos nuo pažeidimų
	

	28
	Vairo stiprintuvas – būtinas 
	

	29
	Oro kondicionierius – būtinas
	

	30
	Radijas – būtinas
	

	31
	Transporto priemonė pasiūlymo pateikimo dieną turi būti techniškai tvarkinga, tinkama eksploatuoti pagal paskirtį ir jos perdavimo Perkančiajai organizacijai dieną privalo turėti galiojančią privalomąją techninę apžiūrą, galiojančią ne trumpiau kaip 6 mėnesius
	

	32
	Transporto priemonė turi būti pristatyta Perkančiosios organizacijos buveinės adresu Ganyklų g. 34, Palanga per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo
	

	33
	Veidrodėliai – elektriniai, šildomi
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