TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TRIKANALIO KATETERIO KRAUJODAROS KAMIENINIŲ LĄSTELIŲ GRĄŽINIMUI ĮSIGYTI

1. Centrinės venos kateterizacijos rinkinys, trijų kanalų:
· Vienkartinis (pažymėtas simboliu);
· sterilus (pažymėtas simboliu);
· apirogeniškos (pažymėtas simboliu ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· kateteris sukomplektuotas su rinkiniu centrinių kraujagyslių punkcijai: kateteris, punkcinė Seldinger’io arba analogiško tipo adata, į plastmasinį nukreipėją įkištas metalinis pravedėjas lanksčiu J formos galu, dilatatorius. Metalinio pravedėjo nukreipėjas turi būti su konusiniu galu, leidžiančiu jį įkišti į punkcinės adatos kaniulę, prieš kaniulę turi būti išpjova, leidžianti vienu pirštu (nykščiu) įstumti pravedėją į punkcinės adatos kanalą;
· tinkamas kraujodaros kamieninių ląstelių perpylimui (transplantacijai);
· medžiaga – poliuretanas, silikonas arba lygiavertė medžiaga;
· trys kanalai (vienas 14G ir du 16G), dydis 8–9Fr, ilgis 15–17,5 cm;
· su sparneliais kateterio fiksavimui;
· radiokontrastinis;
· elastingas;
· su konusinio tipo sujungimais;
· kateterio atšakos elastingos, su spaustukais ir užsukamais kamšteliais;
· su nurodytais kanalų užpildymo tūriais;
· įpakavimas komplektais;
· 60–70 cm ilgio pravedėjas lanksčiu J formos galu (kitas galas tiesus), tinkantis hemodializės kateteriams į centrines kraujagysles įvesti bei 18G punkcinei adatai;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 200 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
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