Atviro konkurso sąlygų
Pasiūlymo formos 
priedas 


BELAIDĖS KOMUNIKACIJOS SISTEMOS SU JOS ĮDIEGIMU IR PRIEŽIŪRA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UŽPILDO TIEKĖJAS IR PATEIKIA KARTU SU PASIŪLYMU!
PILDOMAS ATSKIRAS PRIEDAS KIEKVIENAI PIRKIMO OBJKETO DALIAI


1. Bendrieji reikalavimai
1 lentelė

	Funkcija
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai

	Visi sistemos komponentai turi būti tiekiami su neterminuotomis licencijomis
	Nurodyti kokiems komponentams kokios licencijos bus pateiktos

	Tiekėjas privalo būti siūlomos sistemos ar jos komponento gamintojo oficialus arba įgaliotas atstovas, arba turi būti sudaręs sutartį su atitinkamu gamintojo atstovu, kuris šias paslaugas turi įgaliojimą teikti
	Pateikiama su pasiūlymu atstovavimo įgaliojimas arba sutartis ar kitas lygiavertis dokumentas




2. Reikalavimai DECT stočiai
2 lentelė

	Gamintojas / modelis
	

	Funkcija
	Rodiklis
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
(Pabraukti reikalingą Taip/Ne arba nurodyti konkrečiai)

	Svoris 
	Ne daugiau 400 gr
	nurodyti konkrečiai

	Jungtys, ne mažiau:
	2 antenoms; 
	nurodyti konkrečiai

	Energijos sąnaudos:
	Ne daugiau 2 W
	nurodyti konkrečiai

	Lygiagrečių pokalbių palaikymas tuo pačiu metu:
	Ne mažiau 8
	nurodyti konkrečiai

	Turi atitikti šias Europos Sąjungos direktyvas:
	2014/53/EU (RED)
2015/863 (RoHS3) 
2011/65/EU (RoHS)
	Taip/Ne

	Turi atitikti šiuos Europos Sąjungos standartus (arba lygiaverčius):
	EN 301406 (radijo bangoms);
EN 62368-1 (saugumo);
EN 301489-6, EN 301489-1, EN 60945 (elektromagnetinio suderinamumo). 
	Taip/Ne

	Palaikoma dažniu juosta:
	1880–1900 MHz
	Taip/Ne

	Atsparumas aplinkos poveikiui:
	Ne blogiau IP55
	nurodyti konkrečiai

	[bookmark: _Hlk196748105]Garantija
	Ne trumpesnė kaip 36 mėn.
	nurodyti konkrečiai



3. Reikalavimai IP-DECT stočiai
3 lentelė
	Gamintojas / modelis
	

	Funkcija
	Rodiklis
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
(Pabraukti reikalingą Taip/Ne arba nurodyti konkrečiai)

	Svoris 
	Ne daugiau 400 gr
	nurodyti konkrečiai

	Jungtys, ne mažiau:
	2 antenoms; 2 RJ-45 prijungti tinklui (10/100BaseT)
	nurodyti konkrečiai

	Energijos sąnaudos:
	Ne daugiau 5 W
	nurodyti konkrečiai

	Maitinimas per PoE 
	Privalo būti
	Taip/Ne

	Balso per IP kanalą palaikymas (privalomi kodekai):
	H.323 versija 4, įskaitant  H.225, H.235, H.245,
H.450 su H.450.1, H.450.2, H.450.3, H.450.4, H.450.6, H.450.7,
H.450.,8 H.450.9
	Taip/Ne

	Garso šifravimas (ne prastesni kaip)
	G.711 A-law / μ-law (64 kbps)
G.722.2 AMR-WB
G.729 A ir AB (16 kbps)
	Taip/Ne

	Lygiagrečių pokalbių palaikymas tuo pačiu metu:
	Ne mažiau 8
	nurodyti konkrečiai

	Turi atitikti šias Europos Sąjungos direktyvas:
	2014/53/EU (RED)
2015/863 (RoHS3) 
2011/65/EU (RoHS)
	Taip/Ne

	Turi atitikti šiuos Europos Sąjungos standartus:
	 EN 301406 (radijo bangoms);
EN 62368-1 (saugumo);
EN 301489-6, EN 301489-1, 
EN 60945, EN 55032
	Taip/Ne

	Palaikoma dažniu juosta:
	1880–1900 MHz
	Taip/Ne

	DECT signalo šifravimas nuo įsibrovimo: 
	Atitinka DECT standartą pagal Step A (N.35) ir Step B (N.36)
	Taip/Ne

	Atsparumas aplinkos poveikiui:	
	Ne blogiau IP55
	nurodyti konkrečiai

	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 36 mėn.
	nurodyti konkrečiai



4. Reikalavimai DECT telefonui rageliui
4 lentelė
	Gamintojas / modelis
	

	[bookmark: _Hlk199938036]Funkcija
	Rodiklis 
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
(Pabraukti reikalingą Taip/Ne arba nurodyti konkrečiai)

	Svoris (su baterija (akumuliatoriumi) ir prisegikliu)
	Ne daugiau 180 gr
	nurodyti konkrečiai

	Ekranas 
	Ne mažesnis kaip 2.4 colio, TFT tipo, raiška ne blogiau kaip LCD, 240 × 320 pikselių
	nurodyti konkrečiai

	Lietuvių kalbos palaikymas
	Privalomas 
	Taip/Ne

	Baterijos (akumuliatoriaus) veikimas, val.
	Ne mažiau 16 val. pokalbio, ne mažiau 60 val. ramybės būsenoje (su aktyvuota aliarmo siuntimo funkcija)
	nurodyti konkrečiai

	Konferencinio pokalbio funkcija
	Privalo būti
	Taip/Ne

	Racijos (push-to-talk) funkcija 
	Privalo būti ne mažiau kaip 100 dalyvių vienu metu
	nurodyti konkrečiai

	Aliarmo (įvykio žinutė)
	Tekstas, iš karto perskaitomas ekrane visa apimtimi (be mygtukų pagalbos)
	Taip/Ne

	Telefonų knygelės įrašai (kontaktai)
	Ne mažiau 250 
	nurodyti konkrečiai

	Bluetooth antena lokacijos nustatymui
	Privalo turėti
	Taip/Ne

	Aliarmo funkcijos
	Ne mažiau kaip:
· Spaudžiamas mygtukas telefono korpuse;
· “Žmogus parkritęs” ir “Nėra judesio” funkcijos;
· Ištraukiama virvelė (pull-cord), jei telefoną bandoma atimti;
· Akustinis lokacijos signalas;
· Automatinis skambutis po aliarmo.
	Taip/Ne

	Telefono korpuso apsauga
	Turi tenkinti IP65, IEC EN 60529 standartus
	 Nurodyti konkrečiai

	Telefono atsparumo smūgiams bandymai (turi atitikti arba viršyti)
	IEC 60068-2-31, procedūra 1, išmestas ne mažiau kaip 12 kartų, 2 m aukštis;
IEC 60068-2-31, procedūra 2, išmestas ne mažiau kaip 1000 kartų, 0.5 m aukštis
	Taip/Ne

	Turi atitikti šias Europos Sąjungos direktyvas:
	2014/53/EU (RED)
2015/863 (RoHS3) 
2012/19/EU (WEEE)
	Taip/Ne

	Turi atitikti šiuos Europos Sąjungos standartus (arba lygiaverčius):
	 EN 301406, TBR22 (radijo bangoms);
EN 300328, EN 301489-17 (Bluetooth);
EN 62368-1 (saugumo);
EN 301489-6, EN 301489-1
	Taip/Ne

	Garso signalo kodekai:
	G.722.2, G.726
	Taip/Ne

	Palaikoma dažniu juosta:
	1880–1900 MHz
	Taip/Ne

	DECT signalo šifravimas nuo įsibrovimo: 
	Atitinka DECT standartą pagal Step A (N.35) ir Step B (N.36)
	Taip/Ne 


	Galimybė pajungti ausines
	Turi būti per „Bluetooth“ arba atskira jungtimi
	 nurodyti konkrečiai

	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 36 mėn.
	nurodyti konkrečiai



5. Reikalavimai Rack tipo įkrovimo stovui
5 lentelė
	Gamintojas / modelis
	

	Funkcija
	Rodiklis 
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
(Pabraukti reikalingą Taip/Ne arba nurodyti konkrečiai)

	Vienas Rack tipo įkrovimo stovas turi įkrauti ne mažiau kaip 4 DECT telefonų ragelius tuo pačiu metu
	Pasiūlyti tiek Rack tipo įkrovimo stovų, kad vienu metu būtų kraunama ne mažiau kaip 16 vnt. DECT telefonų ragelių
	nurodyti konkretų siūlomą Rack tipo įkrovimo stovų skaičių ir kiek vienas stovas krauna DECT telefonų ragelių

	Suderinamumas
	Suderintas su DECT telefonų rageliais ir tinkamas visus DECT telefonų ragelius krauti vienu metu
	Taip/Ne

	Papildomi lizdai
	Turi būti USB ir LAN prievadai, kad būtų galima nuotoliniu būdu valdyti įkrovimo stotelę ir ją naudoti kaip įrankį prijungtiems telefonams programuoti
	Taip/Ne

	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 36 mėn.
	nurodyti konkrečiai




______________________



