
Pasiūlymo formos priedas

SIŪLOMOS TENTINĖS PALAPINĖS SPECIFIKACIJA 

1.1. Siūlomas objektas – viena tentinė palapinė ir jos montavimo darbai. Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Zibalų g. 45C, Širvintos (toliau – prekės). 
1.2. Siūlomas objektas apima prekių pristatymą, montavimą, reikalingų dokumentų parengimą ir kitus įsipareigojimus, reikalingus tam, kad prekė būtų pripažinta tinkama naudoti.
1.3. Garantinis terminas prekei pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
1.4. Prekės specifikacija:
	Parametro pavadinimas
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai

	Tipas
	Tentinė palapinė 
	

	Kiekis
	1 vnt.
	

	Būklė
	Naujas, nenaudotas
	

	Plotis
	20 m (±2)
	

	Ilgis
	25 m (±2)
	

	Šoninės sienos aukštis
	4,5 m (±0,5)
	

	Plotas
	Ne mažiau kaip 410 m²
	

	Konstrukcijos medžiagiškumas
	Plieninė konstrukcija: karštai cinkuota santvarinė konstrukcija 

	

	Vartai
	Matmenys ne mažiau kaip 4,8 m x 4 m (plotis x aukštis),    stumdomi į šoną, su užraktu. Kiekis – 2 vnt.
	

	Sienų danga
	Trapecinė skarda, 0,5 mm (±0,1), spalva derinama su Užsakovu.
	

	Stogo danga
	PVC tentas (baltas) 650 g (±30). Medžiaga turi išlaikyti  savo savybes nuo 50°C iki -30°C. Dėl papildomo tvirtumo, stogo danga turi būti papildomai įtempta plieniniais profiliais, spaustukais.
	

	Stogo forma
	Dvišlaitis stogas (22° (±2) kampas). 

	

	Ventiliacija
	Ventiliacinės angos iš abiejų palapinės galų.
	

	Kiti techniniai reikalavimai
















	Palapinės stogo sijos turi būti sutvirtintos papildomu plieniniu profiliu, kad būtų didesnis tvirtumas. 
Palapinės viduje neturi būti atramų ar horizontalių virvių. 
Konstrukcija turi būti modulinė, kad galima būtų prailginti kas 5 m (±1). 
Tentinei palapinei turi būti pateiktas gamintojo techninis aprašymas, katalogas arba kitas gamintojo dokumentas, patvirtinantis, kad siūloma palapinė yra modulinės konstrukcijos, jos pagrindinės dalys yra keičiamos, o konstrukcija pritaikyta ilgalaikiam naudojimui. (dokumentų kopijos turi būti pateiktos kartu su pasiūlymu).
Tentinei palapinei turi būti išduotas sertifikatas (dokumentų kopijos turi būti pateiktos kartu su pasiūlymu).
Atsparumas temperatūroms: pokyčiams nuo - 30°C iki 50°C.  


	

	Preliminari konstrukcijų schema
	
	

	Prekės garantija
	Ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, nuo prekių perdavimo-priėmimo dienos.
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