BALDŲ KONFIDENCIALIOMS ERDVĖMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Gaminio pavadinimas ir techniniai reikalavimai
	Preliminari vizualizacija
	Siūlomo gaminio pavadinimas, gamintojas ir techninė charakteristika

	1.
	Minkštasuolis dvivietis, su akustine sienele turi atitikti tokias charakteristikas:
1. Matmenys
1.1 Bendras baldo aukštis – 1400 ± 100 mm;
1.2 Baldo ilgis – 1300 ± 50 mm;
1.3 Baldo gylis ne mažiau kaip 750 mm;
1.4 Sėdimosios dalies aukštis – 450 ± 50 mm;
1.5 Sėdimosios dalies gylis ne mažiau kaip 500 mm.
2. Konstrukcija
2.1. Modulinė ir stabili konstrukcija, kuri užtikrina patvarumą ir ilgaamžiškumą.
2.2. Pagrindas ir rėmas: leidžiama naudoti įvairias konstrukcines ir plokštines medžiagas (pvz., medieną, fanerą, MDF, metalą ar jų derinius), kad būtų užtikrintas reikiamas patvarumas.
2.3. Konstrukcija privalo atlaikyti ne mažiau kaip 160 kg bendrą apkrovą.
2.4. Baldas turi būti pakeltas nuo grindų ant reguliuojamų tvirtų kojelių, pagamintų iš patvarios medžiagos, užtikrinančių stabilumą ir lengvą baldų priežiūrą.
2.5. Konstrukciškai turi būti užtikrintas triukšmo slopinimas per akustinę sienelę iš trijų pusių.
3. Sėdimosios ir atlošo dalys
3.1. Sėdimosios dalies ir atlošo konstrukcija – vientisos, aptakių linijų.
3.2. Pagrindas ir atlošas gaminami iš tvirtos plokštinės medžiagos (fanera, MDF ar lygiavertė), užtikrinančios reikiamą formos stabilumą.
3.3. Paminkštinimui naudojamas porolonas (putų poliuretanas) ne mažesnio kaip 40 kg/m³ tankio.
3.4. Porolono sluoksniavimo ir storiausius sluoksnius bei komfortą tiekėjas parenka pagal savo gamybos technologiją, užtikrinant ergonomiškumą ir patogumą sėdint.
4. Audinys ir apdaila
4.1. Naudojami audiniai arba dirbtinė oda turi būti tinkami naudoti medicinos įstaigose:
  ‒ Sertifikuoti antibakteriškumą, antigrybelines savybes, atsparumą dezinfekcijai ir valymui;
  ‒ Neturi turėti kenksmingų medžiagų (pvz., OEKO-TEX, REACH ar lygiavertis sertifikatas).
4.2. Audinio atsparumas trinčiai – ne mažesnis kaip 50 000 Martindeilo ciklų (EN ISO 12947-2 arba ekvivalentas).
4.3. Audinio atsparumas šviesai – ne žemesnė kaip 5 klasė (EN ISO 105-B02 ar lygiavertė).
4.4. Jei naudojama tekstilė – atsparumas pūkavimuisi/vėlimuisi – ne mažesnė kaip 4 klasė (EN ISO 12945-2 ar ekvivalentas).
[bookmark: _Hlk231912366]4.5. Jei naudojama eko-oda, audinio pūkavimosi reikalavimas netaikomas.
4.6. Spalvos – užtikrinti bent 20 skirtingų audinių ar odos atspalvių pasirinkimą tiek sėdimajai daliai, tiek akustinei sienelei. 
5. Akustinė sienelė
5.1. Konstrukcija uždara iš 3 pusių, ne plonesnė kaip 15 mm, pagaminta iš tvirtos plokštinės medžiagos (pvz., faneros, MDF ar lygiavertės).
5.2. Perimetro briaunos ir kampai – dekoratyviai užapvalinti saugumui.
5.3. Sienelė turi būti paminkštinta elastingu putų poliuretanu (porolonu) ne mažesnio kaip 40 kg/m³ tankio.
5.4. Sienelė aptraukta akustiniu audiniu, kuris turi būti sertifikuotas pagal EN ISO 354 arba lygiavertį standartą.
5.5. Akustinio audinio spalva derinama su užsakovu.
5.6. Akustinės sienelės medžiagos atitinka tuos pačius higienos ir valymo reikalavimus kaip ir pagrindiniai apmušalai.
 6. Funkciniai reikalavimai
6.1 Atlaiko ne mažiau kaip 160 kg svorį.
6.2 Spalvų pasirinkimas – ne mažiau 30 spalvų, derinama pagal interjerą (įskaitant audinius skirtus akustinei sienelei).
6.3 Gaminiui suteikiama ne mažesnė kaip 60 mėnesių garantija.
6.4 Galutinė konstrukcija ir konfigūracija derinama su užsakovu.
6.5 Laimėtojas privalo suderinti tipinių patalpų apstatymo brėžinius ir pateikti vizualizacijas. 
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	2.
	Minkštasuolis vienvietis, su akustine sienele turi atitikti tokias charakteristikas:
1. Matmenys
1.1 Bendras baldo aukštis – 1400 ± 100 mm;
1.2 Baldo ilgis – 700 ± 50 mm;
1.3 Baldo gylis ne mažiau kaip 750 mm;
1.4 Sėdimosios dalies aukštis – 450 ± 50 mm;
1.5 Sėdimosios dalies gylis ne mažiau kaip 500 mm.
2. Konstrukcija
2.1. Modulinė ir stabili konstrukcija, kuri užtikrina patvarumą ir ilgaamžiškumą.
2.2. Pagrindas ir rėmas: leidžiama naudoti įvairias konstrukcines ir plokštines medžiagas (pvz., medieną, fanerą, MDF, metalą ar jų derinius), kad būtų užtikrintas reikiamas patvarumas.
2.3. Konstrukcija privalo atlaikyti ne mažiau kaip 160 kg bendrą apkrovą.
2.4. Baldas turi būti pakeltas nuo grindų ant reguliuojamų tvirtų kojelių, pagamintų iš patvarios medžiagos, užtikrinančių stabilumą ir lengvą baldų priežiūrą.
2.5. Konstrukciškai turi būti užtikrintas triukšmo slopinimas per akustinę sienelę iš trijų pusių.
3. Sėdimosios ir atlošo dalys
3.1. Sėdimosios dalies ir atlošo konstrukcija – vientisos, aptakių linijų.
3.2. Pagrindas ir atlošas gaminami iš tvirtos plokštinės medžiagos (fanera, MDF ar lygiavertė), užtikrinančios reikiamą formos stabilumą.
3.3. Paminkštinimui naudojamas porolonas (putų poliuretanas) ne mažesnio kaip 40 kg/m³ tankio.
3.4. Porolono sluoksniavimo ir storiausius sluoksnius bei komfortą tiekėjas parenka pagal savo gamybos technologiją, užtikrinant ergonomiškumą ir patogumą sėdint.
4. Audinys ir apdaila
4.1. Naudojami audiniai arba dirbtinė oda turi būti tinkami naudoti medicinos įstaigose:
  ‒ Sertifikuoti antibakteriškumą, antigrybelines savybes, atsparumą dezinfekcijai ir valymui;
  ‒ Neturi turėti kenksmingų medžiagų (pvz., OEKO-TEX, REACH ar lygiavertis sertifikatas).
4.2. Audinio atsparumas trinčiai – ne mažesnis kaip 50 000 Martindeilo ciklų (EN ISO 12947-2 arba ekvivalentas).
4.3. Audinio atsparumas šviesai – ne žemesnė kaip 5 klasė (EN ISO 105-B02 ar lygiavertė).
4.4. Jei naudojama tekstilė – atsparumas pūkavimuisi/vėlimuisi – ne mažesnė kaip 4 klasė (EN ISO 12945-2 ar ekvivalentas).
4.5. Jei naudojama eko-oda, audinio pūkavimosi reikalavimas netaikomas.
4.6. Spalvos – užtikrinti bent 20 skirtingų audinių ar odos atspalvių pasirinkimą tiek sėdimajai daliai, tiek akustinei sienelei. 
5. Akustinė sienelė
5.1. Konstrukcija uždara iš 3 pusių, ne plonesnė kaip 15 mm, pagaminta iš tvirtos plokštinės medžiagos (pvz., faneros, MDF ar lygiavertės).
5.2. Perimetro briaunos ir kampai – dekoratyviai užapvalinti saugumui.
5.3. Sienelė turi būti paminkštinta elastingu putų poliuretanu (porolonu) ne mažesnio kaip 40 kg/m³ tankio.
5.4. Sienelė aptraukta akustiniu audiniu, kuris turi būti sertifikuotas pagal EN ISO 354 arba lygiavertį standartą.
5.5. Akustinio audinio spalva derinama su užsakovu.
5.6. Akustinės sienelės medžiagos atitinka tuos pačius higienos ir valymo reikalavimus kaip ir pagrindiniai apmušalai.
6. Funkciniai reikalavimai
6.1 Atlaiko ne mažiau kaip 160 kg svorį.
6.2 Spalvų pasirinkimas – ne mažiau 30 spalvų, derinama pagal interjerą (įskaitant audinius skirtus akustinei sienelei).
6.3 Gaminiui suteikiama ne mažesnė kaip 60 mėnesių garantija.
6.4 Galutinė konstrukcija ir konfigūracija derinama su užsakovu.
6.5 Laimėtojas privalo suderinti tipinių patalpų apstatymo brėžinius ir pateikti vizualizacijas.
7. Įranga
7.1 Minkštasuolis turi būti su integruota elektros ir USB įkrovimo įranga.
7.2 Privalo būti ne mažiau kaip 1 (vienas) 230V elektros lizdas ir ne mažiau kaip 1 (vienas) USB-C lizdas (USB Power Delivery, min. 15 W).
7.3 Lizdai turi būti aiškiai matomoje, ergonomiškoje vietoje.
7.4 Maitinimo kabelio ilgis – ne trumpesnis kaip 1,5 m.
7.5 Lizdų įranga turi būti instaliuota pagal Europos Sąjungos saugos reikalavimus.
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	3.
	Minkštasuolis vienvietis turi atitikti tokias charakteristikas:
1. Matmenys
1.1 Bendras baldo aukštis – 800 ± 100 mm;
1.2 Baldo plotis – 650 ± 50 mm;
1.3 Baldo gylis ne mažiau kaip 750 mm;
1.4 Sėdimosios dalies aukštis – 450 ± 50 mm;
1.5 Sėdimosios dalies gylis ne mažiau kaip 500 mm.
2. Konstrukcija
2.1. Modulinė ir stabili konstrukcija, kuri užtikrina patvarumą ir ilgaamžiškumą.
2.2. Pagrindas ir rėmas: leidžiama naudoti įvairias konstrukcines ir plokštines medžiagas (pvz., medieną, fanerą, MDF, metalą ar jų derinius), kad būtų užtikrintas reikiamas patvarumas.
2.3. Konstrukcija privalo atlaikyti ne mažiau kaip 160 kg bendrą apkrovą.
2.4. Baldas turi būti pakeltas nuo grindų ant reguliuojamų tvirtų kojelių, pagamintų iš patvarios medžiagos, užtikrinančių stabilumą ir lengvą baldų priežiūrą.
2.5. Konstrukciškai turi būti užtikrintas triukšmo slopinimas per akustinę sienelę iš trijų pusių.
3. Sėdimosios ir atlošo dalys
3.1. Sėdimosios dalies ir atlošo konstrukcija – vientisos, aptakių linijų.
3.2. Pagrindas ir atlošas gaminami iš tvirtos plokštinės medžiagos (fanera, MDF ar lygiavertė), užtikrinančios reikiamą formos stabilumą.
3.3. Paminkštinimui naudojamas porolonas (putų poliuretanas) ne mažesnio kaip 40 kg/m³ tankio.
3.4. Porolono sluoksniavimo ir storiausius sluoksnius bei komfortą tiekėjas parenka pagal savo gamybos technologiją, užtikrinant ergonomiškumą ir patogumą sėdint.
4. Audinys ir apdaila
4.1. Naudojami audiniai arba dirbtinė oda turi būti tinkami naudoti medicinos įstaigose:
  ‒ Sertifikuoti antibakteriškumą, antigrybelines savybes, atsparumą dezinfekcijai ir valymui;
  ‒ Neturi turėti kenksmingų medžiagų (pvz., OEKO-TEX, REACH ar lygiavertis sertifikatas).
4.2. Audinio atsparumas trinčiai – ne mažesnis kaip 50 000 Martindeilo ciklų (EN ISO 12947-2 arba ekvivalentas).
4.3. Audinio atsparumas šviesai – ne žemesnė kaip 5 klasė (EN ISO 105-B02 ar lygiavertė).
4.4. Jei naudojama tekstilė – atsparumas pūkavimuisi/vėlimuisi – ne mažesnė kaip 4 klasė (EN ISO 12945-2 ar ekvivalentas).
4.5. Jei naudojama eko-oda, audinio pūkavimosi reikalavimas netaikomas.
4.6. Spalvos – užtikrinti bent 20 skirtingų audinių ar odos atspalvių pasirinkimą tiek sėdimajai daliai, tiek akustinei sienelei. 
5. Funkciniai reikalavimai
5.1 Atlaiko ne mažiau kaip 160 kg svorį.
5.2 Spalvų pasirinkimas – ne mažiau 20 spalvų, derinama pagal interjerą.
5.3 Gaminiui suteikiama ne mažesnė kaip 60 mėnesių garantija.
5.4 Galutinė konstrukcija ir konfigūracija derinama su užsakovu.
5.5 Laimėtojas privalo suderinti tipinių patalpų apstatymo brėžinius ir pateikti vizualizacijas.
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	4.
	Žurnalinis/ kavos stalelis dviejų dalių turi atitikti tokias charakteristikas:
1. Matmenys
1.1 Vienas stalelis: aukštis – ne mažiau 500 mm; ilgis – ne mažiau 600 mm; gylis – ne mažiau 600 mm;
1.2 Kitas stalelis: aukštis – ne mažiau 400 mm; ilgis – ne mažiau 500 mm; gylis – ne mažiau 500 mm;
1.3 Leidžiamas ±10% nuokrypis kiekvienam matmeniui
2. Konstrukcija
2.1 Staliukai turi metalinį arba lygiavertį pagrindą (profilis – ne mažesnis kaip 15x15 mm, sienelės storis ne mažiau 1,5 mm).
2.2 Kiekvienas staliukas turi turėti reguliuojamo aukščio padukus/kojeles (ne mažesni nei 15 mm), pagamintus iš plastiko, gumos ar lygiaverčių medžiagų.
3. Stalviršis
3.1 Stalviršis pagamintas iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), MDF, faneros ar lygiaverčio atsparaus pagrindo, dengto aukšto slėgio laminatu (HPL), natūralios medienos lukštu (ne mažiau 0,6 mm storio) ar lygiaverte dekoratyvine danga.
3.2 Detalių briaunos laminuotos ne plonesne kaip 1 mm natūralaus lukšto, ABS, PVC arba lygiaverte medžiaga.
3.3 Galimybė rinktis spalvas iš gamintojo siūlomo asortimento; galimas kelių spalvų derinys.
4. Paviršiai ir apdaila:
4.1 Visi staliuko išoriniai ir besiliečiantys paviršiai užapvalinti, be aštrių briaunų.
4.2 Visi metaliniai paviršiai padengti antikorozine danga ir dažyti milteliniu būdu, pagal RAL ar lygiavertę spalvų paletę.
5. Kiti reikalavimai:
5.1 Gaminiui suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija.
5.2 Galutiniai matmenys, konstrukcija ir spalvos derinami su užsakovu.
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Atsižvelgiant į specifinę baldų naudojimo vietą (gydymo įstaiga), baldai estetine ir higienos prasme turi atitikti jų paskirtį. Siekiant, kad baldai darniai papildytų jau esamą ar formuojamą patalpų interjerą, pageidautina, kad baldai tarpusavy derėtų (spalvų, formos ir kt. prasme) ir pilnai apstatyta patalpa sudarytų vieningą visumą. Baldams naudojamų medžiagų spalvos, faktūra ir medžiagos gamybos metu turi būti derinami su užsakovu.
1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai), įrodantys baldų atitiktį nurodytiems standartams, jei tokie reikalaujami.
1. Baldai, jų sudėtinės dalys ir naudojamos baldinės medžiagos bei furnitūra turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus dėl saugos, patvarumo, ilgaamžiškumo ir nekenksmingumo. Baldų savybės turi atitikti „darboviečių, viešbučių ir kitų baldų“ kategorijai nustatytas privalomųjų rodiklių vertes.
1. Baldų paviršius turi būti valomas ir dezinfekuojamas žemo lygio cheminės dezinfekcijos preparatais. Konstrukciniai sprendimai turi leisti baldus išardyti ir surinkti nesugadinant detalių, jų sujungimų ar furnitūros.
1. Baldų pardavimo kaina turi apimti prekės pakuotę, projektavimo darbus, transportavimą, krovimą, surinkimą Užsakovo vietoje, PVM ir visus kitus mokesčius.
1. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo konkrečiam užsakovui dienos juos pilnai sumontavus.
1. Įsigyjamų baldų kiekis priklausys nuo realaus poreikio ir finansinių galimybių per Sutarties laikotarpį.
1. Grafoje „Siūlomo gaminio pavadinimas, gamintojas ir techninė charakteristika“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu[1], turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių toleranciją ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.

           Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai taikomi:

	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos reikalavimas
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai

	1.
	Paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
	Ekologinis ženklas Nordic Swan1 arba European Ecolabel2, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Skaitmeninė kopija pateikiama kartu su pasiūlymu).

	1.1
	Neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:
kancerogeninės (H350, H350i, H351), 
sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), 
toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), 
pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), 
toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), 
kenkia organams (H370), 
veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
	

	1.2
	neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
	

	1.3
	neturi būti chromo (VI) junginių;
	

	2.
	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal ISO 11469 ar lygiavertį standartą.
	Ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (Skaitmeninė kopija pateikiama kartu su pasiūlymu).



____________________________________
1Šiaurės šalių ekologinis ženklas ,,Gulbė“. 
2Europos Sąjungos ekologinis ženklas ,,Gėlė“.
___________________________
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