Priedas Nr. 2
ILGO NUOTOLIO AKUSTINĖS ĮRANGOS
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Pavadinimas
	Kiekis
	Aprašymas

	Ilgo nuotolio akustinė įranga
	2 vnt.
	•
Ilgo nuotolio akustinė įranga, turi transliuoti galingą, aiškiai girdimą suprantamą garsą;

•
Koncentruota, kryptinga garso transliacija;

•
sukuria momentinį akustinį perimetrą priešais įrenginį;

•
Svoris: ne daugiau kaip 10 kg su visa komplektacija;

•
Reguliuojamas garso galingumas;

•
Garso galingumas: ne mažiau kaip 135 db @ SPL 1 metre;

•
Maksimalus garso transliavimo atstumas idealiomis sąlygomis: ne mažiau kaip 600 m;

•
Efektyvus garso transliavimo nuotolis visomis sąlygomis: ne mažiau kaip 250 m;

•
Įkraunama baterija;

•
MP3 grotuvas, talpinantis iki 2GB garso įrašų;

•
MP3 AUX laidas, kurį galima prijungti prie bet kokio garso įrenginio su ausinių lizdu;

•
USB laidas, kuriuo galima perkelti garso įrašus į MP3 grotuvą;

•
Galima perduoti garsą bent dviem režimais:

1.
Tiesioginis balso transliavimas (su mikrofonu);

2.
Iš anksto įrašytų garsų (balso, įspėjamųjų garsų) transliavimas;

•
Integruotas naudotojo sąsaja garsumo kontrolei, garso failų pasirinkimui ir režimams perjungti;

•
Skaitmeninis ekranas, rodantis baterijos būseną, garso režimą ir veikimo parametrus;

•
Įranga turi patikimai veikti Lietuvoje esančiomis visų metų laikų sąlygomis lauke; 

•
Ergonomiška įrangos konstrukcija su rankena;

•
Į komplektaciją įeina vandeniui atspari, iš kietų polimerų pagaminta transportavimo ir saugojimo dėžė, skirta transportuoti prietaisą bei  laisvų rankų prietaiso nešiojimo kuprinė, skirta naudoti prietaisą užsidėjus iš priekio.

•
 Prietaiso išmatavimai ne didesnis kaip 40x40x20 cm.
•
 Prekės ir komplektuojančios dalys turi būti naujos, nenaudotos.
•
 Prekei turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.



