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Tiekėjo pavadinimas

Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas


PASIŪLYMAS
DĖL MASKUOJANČIŲ TINKLŲ pirkimo

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. 

pildymo data _______
sudarymo vieta_______

	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų grupės narių pavadinimai ir pateikiama kita informacija (rekvizitai) apie kiekvieną iš jų): 
Atsakingas partneris (partneris, kuris atstovaus visiems tiekėjams, kai pasiūlymą teikia tiekėjų grupė): 
Partneris Nr. 1:
Partneris Nr. 2 ir t.t.:)
Rekvizitai sutarties sudarymui (įmonės kodas, atsiskaitomoji sąskaita, PVM kodas (jei mokamas) ir kt.)
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)
	

	Kuriai sutarties daliai ketinama pasitelkti subtiekėją (pildoma nurodant subtiekėjo atsakomybei priskiriamus įsipareigojimus (pvz., personalo mokymai)
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) Pirkimo dokumentuose;
2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tik tuomet, jei pateikiama konfidenciali informacija. SVARBU: tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, turi nurodyti konkrečius dokumentus):
	Eil. Nr. 
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	




3. Mes siūlome šias prekes:
	Pasiūlymo valiuta:
	Eurai
	Eurai

	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas

	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis
	Mato vnt. kaina
(Eur be PVM)**
	Bendra suma (4 x 5)
(Eur be PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Maskuojantys tinklai
	Vnt.
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	PVM (Eur)***
	

	Pasiūlymo kaina (Eur su PVM)
	

	Kaina žodžiais:
	


Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 
Į šią kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.
Pasiūlymo formoje nurodyti kiekiai yra preliminarūs. Bendra pasiūlymo kaina skirta tik įvertinti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. 
Pastabos: 
1) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
2) ***tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia  mokėti  PVM, tiekėjas šioje skiltyje  nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 
4. Siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:
Lentelė Nr. 1
	Reikalavimo eil. Nr.
	Riaušių malšinimo priemonių techninė specifikacijos reikalavimai
	Tiekėjas siūlo
(Tiekėjas turi įrašyti kur reikia  reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, jei reikalaujama, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą)

	1.
	Maskuojantis tinklas
	Nurodoma tikslinė paskirtis. Pateikiamos nuorodos į gamintojo katalogą ir (ar) nurodomas katalogo psl. kuriame pateikta informacija. 

	BENDRINIAI MASKUOJANČIO TINKLO REIKALAVIMAI

	1.1.
	Maskuojantis tinklas, angl. camouflage screening system, turi būti pagamintas iš 100 % poliesterio arba kitos lygiavertės sintetinės medžiagos, tinkamos naudoti lauko sąlygomis.
	Nurodomi techniniai siūlomos prekės parametrai. Pateikiamos nuorodos į gamintojo katalogą ir (ar) nurodomas katalogo psl. kuriame pateikta informacija. Arba kitus lygiaverčius dokumentus, kurie patvirtinta nurodytus reikalavimus.

	1.2.
	Tinklas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip dviejų elementų: maskuojamojo audinio ir nailoninės arba kitos lygiavertės medžiagos laikančiojo tinklo. Laikantysis tinklas turi būti pritvirtintas prie maskuojamojo audinio aliumininėmis sąvaržomis arba kitu lygiaverčiu tvirtinimo būdu, užtikrinančiu gaminio patvarumą, stabilumą ir atsparumą plyšimui naudojimo metu.
	Nurodomi techniniai siūlomos prekės parametrai. Pateikiamos nuorodos į gamintojo katalogą ir (ar) nurodomas katalogo psl. kuriame pateikta informacija. Arba kitus lygiaverčius dokumentus, kurie patvirtinta nurodytus reikalavimus.

	1.3.
	Maskuojamojo tinklo spalvinis sprendimas turi būti pritaikytas naudoti žiemos sąlygomis, snieguotoje arba iš dalies snieguotoje vietovėje. Tinklo marginimas turi būti baltos, pilkšvai baltos spalvų derinio, matinio paviršiaus, be blizgių ar šviesą stipriai atspindinčių elementų. Marginimas turi užtikrinti efektyvų maskavimą snieguotoje, miškingoje, atviroje arba mišrioje žiemos aplinkoje.
	Nurodomi techniniai siūlomos prekės parametrai. Pateikiamos nuorodos į gamintojo katalogą ir (ar) nurodomas katalogo psl. kuriame pateikta informacija. Arba kitus lygiaverčius dokumentus, kurie patvirtinta nurodytus reikalavimus.

	1.4.
	Maskuojantis tinklas turi būti naujas, nenaudotas, atsparus drėgmei ir vandeniui, skirtas naudoti lauko sąlygomis esant žemai temperatūrai, sniegui, šlapdribai, lietui ir vėjui. Medžiaga turi išlaikyti lankstumą ir funkcionalumą žiemos sąlygomis.
	Nurodomi techniniai siūlomos prekės parametrai. Pateikiamos nuorodos į gamintojo katalogą ir (ar) nurodomas katalogo psl. kuriame pateikta informacija. Arba kitus lygiaverčius dokumentus, kurie patvirtinta nurodytus reikalavimus.

	1.5.
	Maskuojamojo tinklo matmenys turi būti ne mažesni kaip 6 x 6 m.
	Nurodomi techniniai siūlomos prekės parametrai. Pateikiamos nuorodos į gamintojo katalogą ir (ar) nurodomas katalogo psl. kuriame pateikta informacija. Arba kitus lygiaverčius dokumentus, kurie patvirtinta nurodytus reikalavimus.

	1.6.
	Maskuojamojo tinklo kraštuose turi būti pravesta nailoninė arba lygiavertės medžiagos virvė, o kampuose turi būti suformuotos įtempimo kilpos, skirtos tinklui tvirtinti ir įtempti.
	Nurodomi techniniai siūlomos prekės parametrai. Pateikiamos nuorodos į gamintojo katalogą ir (ar) nurodomas katalogo psl. kuriame pateikta informacija. Arba kitus lygiaverčius dokumentus, kurie patvirtinta nurodytus reikalavimus.

	1.7.
	Maskuojamasis audinys turi būti kariuomenės stiliaus plačiajuosčio pjaustymo, angl. Broadleaf cut, arba lygiaverčio pjaustymo, kuris sukuria erdvinį maskavimo efektą ir sumažina maskuojamo objekto kontūrų matomumą.
	Nurodomi techniniai siūlomos prekės parametrai. Pateikiamos nuorodos į gamintojo katalogą ir (ar) nurodomas katalogo psl. kuriame pateikta informacija. Arba kitus lygiaverčius dokumentus, kurie patvirtinta nurodytus reikalavimus.

	1.8.
	Maskuojantis tinklas turi būti tinkamas transporto priemonėms, technikai, įrangai, lauko pozicijoms ar kitiems objektams maskuoti žiemos sąlygomis.
	Nurodomi techniniai siūlomos prekės parametrai. Pateikiamos nuorodos į gamintojo katalogą ir (ar) nurodomas katalogo psl. kuriame pateikta informacija. Arba kitus lygiaverčius dokumentus, kurie patvirtinta nurodytus reikalavimus.

	



PASTABA:
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius aukščiau nurodytas siūlomo objekto technines charakteristikas (pavyzdžiui, techninius pasus, duomenų aprašus, charakteristikas, nuorodas į internetinę svetainę, kurioje pateikiamos siūlomų prekių charakteristikos ar kitą techninę dokumentaciją / informaciją).
5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



6. Pasiūlymas galioja ,pirkimo dokumentuose nurodytą laiką.
	
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
(Parašas*)
	
(Vardas ir pavardė)




