2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objekto pavadinimas – „Buitinės technikos  įsigijimas, įgyvendinant projektą  Nr. 28-405-P-0002   „Grupinio gyvenimo namų infrastruktūros plėtra Plungės rajono savivaldybėje“.

2. Trumpas pirkimo objekto aprašymas: Plungės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Grupinio gyvenimo namų infrastruktūros plėtra Plungės rajono savivaldybėje“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų asmenims su negalia, skatinant jų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje.
Šiuo pirkimu perkama nauja, nenaudota, energiją taupanti, aplinkai draugiška buitinė technika, atitinkanti žaliųjų viešųjų pirkimų reikalavimus, mažinanti energijos ir vandens suvartojimą bei poveikį aplinkai.
Pirkimo objektas apima buitinės technikos pristatymą, užnešimą, surinkimą ir (ar) montavimą adresu Birutės g. 6, Plungėje.
Pirkimas skaidomas į 4 (keturias) pirkimo dalis:  
1 dalis. Virtuvės technika: orkaitė įmontuojama, kaitlentė įmontuojama, gartraukis, indaplovė įmontuojama, šaldytuvas įmontuojamas.
2 dalis. Skalbimo technika: automatinė skalbimo mašina (skalbyklė), automatinė skalbinių džiovyklė.
3 dalis. Namų priežiūros, laisvalaikio technika: dulkių siurblys, lygintuvas, televizorius su laikikliu.
4 dalis. Sodo technika: vejapjovė‑robotas.
Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims. Kiekviena pirkimo dalis vertinama atskirai.

3. Bendrieji aplinkos apsaugos (žaliojo pirkimo) reikalavimai. 
Aplinkosauginiai kriterijai buitinei technikai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas; taikoma aktuali redakcija, įsigaliojusi nuo 2025-01-31), 4.1 punktu. Perkama buitinė technika turi atitikti visus jai taikytinus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Tvarkos aprašo 2 priede arba turėti I tipo ekologinį ženklą. 
Toliau išvardyti reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims ir visoms perkamoms prekėms atsižvelgiant į konkrečios prekės specifiką ir jai taikomus ES bei nacionalinius reglamentus (jei konkrečiai prekei reikalavimas netaikomas, atitikties įrodymų pateikti nereikia). Konkrečioms prekėms taikomi techniniai parametrai pateikiami 6 skyriaus lentelėse.
Energijos vartojimo efektyvumas. Prekės, kurioms taikomas ES energijos vartojimo ženklinimas, turi atitikti Techninėje specifikacijoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo klases ir būti registruotos ES gaminių duomenų bazėje EPREL. Tiekėjas privalo nurodyti kiekvienos prekės EPREL modelio identifikatorių (ID) arba nuorodą. Patvirtinantys dokumentai: ES energijos vartojimo efektyvumo etiketė ir (arba) gaminio informacijos lapas; EPREL registracijos nuoroda ar gaminio identifikatorius.
Ekologinis projektavimas (ekodizainas). Prekės turi atitikti joms taikomų ekologinio projektavimo (ekodizaino) reglamentų reikalavimus, įskaitant išteklių efektyvumo, remontuojamumo ir atsarginių dalių prieinamumo nuostatas. Patvirtinantys dokumentai: gamintojo techninė dokumentacija (techninių parametrų lapai) ir (ar) atitikties deklaracijos.
Remontuojamumas ir atsarginės dalys. Tiekėjas (gamintojas) turi užtikrinti atsarginių dalių prieinamumą ir taisymo galimybę ne trumpiau, nei nustato taikomi ekodizaino reglamentai (priklausomai nuo prekės – 7–10 metų po paskutinio gaminio pateikimo rinkai). Patvirtinantys dokumentai: gamintojo ar tiekėjo informacija (deklaracija) apie atsarginių dalių prieinamumo terminus.
Pavojingų medžiagų ribojimas. Elektros ir elektroninė įranga turi atitikti Direktyvos 2011/65/ES (RoHS) reikalavimus dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo. Patvirtinantys dokumentai: atitikties deklaracija (CE) ir (ar) gamintojo techninė dokumentacija.
Pakuotė. Pakuotė turi būti kuo mažesnė ir pagaminta iš perdirbamų ir (ar) perdirbtų medžiagų – perdirbamumas privalomas. Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) vienalytės (homogeniškos), pagamintos iš vienos rūšies medžiagos. Patvirtinantys dokumentai: a) tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos; arba b) dokumentai (sertifikatas, akredituotos laboratorijos tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita ar pažyma), pagrindžiantys atitiktį perdirbamumo standartams (pvz., LST EN 13432, RecyClass ar kitam lygiaverčiam standartui); arba c) Aplinkos apsaugos agentūros (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos; arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA). Tiekėjas, pristatydamas naują prekę, perkančiosios organizacijos pageidavimu nemokamai priima atitinkamą seną tos pačios paskirties įrangą pagal Direktyvą 2012/19/ES (EEĮA / WEEE).
* Buitinės technikos atitiktis minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams (energijos vartojimo efektyvumo klasė, EPREL registracija, ekodizaino atitiktis, remontuojamumo ir atsarginių dalių prieinamumo reikalavimai) vertinama pasiūlymų vertinimo metu – konkretūs patvirtinantys dokumentai teikiami kartu su pasiūlymu. Įrodymus dėl pakuotės atitikties leidžiama pateikti prekių pristatymo metu.
** Pateiktus įrodymus dėl pakuotės atitikties minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams tikrinama prekių pristatymo–priėmimo metu.

4. Garantija. 
Prekėms suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. Prekės garantiją patvirtinantys dokumentai pateikiami pristatant prekę.

5. Įrengimas, parengimas naudoti ir naudojimo instruktažas.
1. Tiekėjas, pristatydamas prekes, savo sąskaita atlieka jų įrengimą ir parengimą naudoti pagal kiekvienos prekės pobūdį.
1. Įmontuojamą techniką (orkaitę, kaitlentę, indaplovę, šaldytuvą) tiekėjas  prijungia prie elektros, vandentiekio bei nuotekų (kanalizacijos) tinklų.
1. Prie sienos ar kito paviršiaus tvirtinamą techniką (gartraukį, televizoriaus laikiklį) tiekėjas pakabina ir saugiai pritvirtina, laikydamasis gamintojo reikalavimų.
1. Programuojamą ar pradinio paleidimo reikalaujančią techniką (vejapjovę-robotą, skalbyklę, skalbinių džiovyklę ir kt.) tiekėjas parengia darbui ir suprogramuoja pagal numatytą naudojimo paskirtį.
1. Atlikęs įrengimą, tiekėjas patikrina, ar prekės tinkamai veikia, ir perkančiosios organizacijos paskirtiems darbuotojams pademonstruoja bei paaiškina, kaip saugiai ir tinkamai naudotis įranga (pagrindinės funkcijos, valdymas, valymas ir priežiūra).
1. Visos pristatymo, įrengimo ir parengimo naudoti išlaidos įskaičiuojamos į pasiūlymo kainą.
1.  Montavimo darbai turi būti atliekami saugiai ir laikantis gamintojo instrukcijų.

6. Techninės specifikacijos pagal pirkimo dalis
Lentelėse nurodyti minimalūs (privalomi) reikalavimai.  Tiekėjas, pildydamas lentelių  stulpelį „Tiekėjo siūloma reikšmė“ turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės charakteristikas, matmenis, pavadinimus, modelius jeigu tokie yra. Tik tokių nesant galima apsiriboti abstrakčiu pavadinimu („taip“, „atitinka“). Gamintojo dokumentai (visa techninė dokumentacija ir kita informacinė medžiaga), patvirtinantys prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams turi būti teikiami pasiūlymų teikimo metu.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis.   Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.


I –a  pirkimo dalis Virtuvės technika
1.1. Orkaitė įmontuojama
	Parametras
	Reikalavimas
	Tiekėjo siūloma reikšmė

	Produkto tipas
	Įmontuojama elektrinė orkaitė
	

	Spalva
	Juoda
	

	Orkaitės energijos tipas
	Elektrinė
	

	Energijos vartojimo efektyvumo klasė
	Ne žemesnė kaip A++
	

	Elektros galingumas (vardinis), W
	Ne mažiau kaip 3390
	

	Naudingasis tūris
	Ne mažiau kaip 70 l
	

	Prietaiso matmenys A×P×G (mm)
	Apie 594×595×568 (±10 mm)
	

	Montavimo (nišos) matmenys A×P×G (mm)
	Apie 590×560×550 (±10 mm)
	

	Temperatūros diapazonas
	Minimali temperatūra – ne didesnė kaip 30 °C, maksimali temperatūra – ne mažesnė kaip 250 °C 
	

	Valdymo tipas
	Liečiamas ekranas arba lygiavertis
	

	Triukšmas dB(A)
	Ne daugiau kaip 48 
	

	Valymo metodas
	Pirolizė arba lygiavertė
	



1.2. Kaitlentė įmontuojama (indukcinė)
	Parametras
	Reikalavimas
	Tiekėjo siūloma reikšmė

	Prietaiso tipas
	Elektrinė įmontuojama kaitlentė
	

	Kaitinimo zonų skaičius
	Ne mažiau kaip 4 (keturios) kaitinimo zonos
	

	Kaitinimo technologija
	Indukcinė arba kita elektrinio kaitinimo technologija, užtikrinanti šioje specifikacijoje nurodytą kaitinimo zonų skaičių ir funkcijas
	

	Prietaiso matmenys A×P×G, mm
	apie 50×900×520 (±10 mm)
	

	Montavimo (išpjovos) matmenys P×G, mm
	apie 750×490 (±10 mm)
	

	Valdymo tipas
	Elektroninis sensorinis (lietimui jautrus) valdymas su atskiru galios lygio nustatymu kiekvienai zonai arba lygiavertis valdymo būdas, užtikrinantis greitą ir tiesioginį kiekvienos kaitvietės temperatūros reguliavimą vienu prisilietimu (pavyzdžiui, slankikliu / slider valdymu).
	

	Galios lygių skaičius
	Ne mažiau kaip 9 galios lygiai kiekvienai zonai
	

	Papildomo galios padidinimo (boost) funkcija
	Turi turėti bent 2 kaitinimo zonose, leidžiančias laikinai padidinti kaitinimo galią greitesniam užvirimui
	

	Gretimų zonų sujungimo funkcija
	Galimybė sujungti bent dvi gretimas kaitinimo zonas į vieną didesnę zoną, skirtą didesniems arba netaisyklingos formos indams
	

	Indo aptikimo funkcija
	Automatinis kaitinimo elemento suveikimas tik uždėjus tinkamą indą
	

	Likutinio karščio indikatorius
	Privalomas kiekvienai kaitinimo zonai
	

	Vaikų apsaugos funkcija
	Privaloma – valdymo pulto užrakinimo galimybė
	

	Automatinis apsauginis išjungimas
	Privalomas laikmatinis apsauginis išjungimas, veikiantis, jei zona neišjungiama rankiniu būdu
	

	Atskiras laikmatis kaitinimo zonoms
	Privalomas, su garsiniu signalu, galimybė nustatyti kiekvienai zonai atskirai
	

	Paviršiaus danga
	Grūdintas stiklas (stiklo keramika)
	

	Integruota oro ištraukimo / gartraukio ryšio funkcija
	NETURI turėti integruoto oro ištraukimo (downdraft) įrenginio, taip pat gartraukio nuotolinio valdymo ar sujungimo su gartraukiu (hob-to-hood) funkcijos – gartraukis perkamas ir montuojamas atskirai
	

	Prijungiamoji galia, kW
	Nurodyti tiekiamo modelio reikšmę
	

	Maitinimo įtampa / dažnis
	220–240 V, 50 Hz
	



1.3. Gartraukis
	Parametras
	Reikalavimas
	Tiekėjo siūloma reikšmė

	Energijos vartojimo efektyvumo klasė
	Ne žemesnė kaip A 
	

	Apšvietimo efektyvumo klasė
	Ne žemesnė kaip A; LED apšvietimas
	

	Riebalų filtravimo efektyvumo klasė
	Ne žemesnė kaip B
	

	Triukšmo lygis
	Ne didesnis kaip 67 dB(A) didžiausiu našumu
	

	Prietaiso matmenys 
	Skersmuo (diametras) - nuo 360 mm iki 430 mm (±10 mm). 
Bendras gartraukio konstrukcijos ilgis (aukštis nuo lubų iki gartraukio apačios) turi būti reguliuojamas taip, kad montavimo metu būtų galima nustatyti galutinį aukštį diapazone nuo 1800 mm iki 1850 mm
	[bookmark: _GoBack]

	Spalva
	Juoda
	



1.4. Indaplovė įmontuojama
	Parametras
	Reikalavimas
	Tiekėjo siūloma reikšmė

	Energijos vartojimo efektyvumo klasė
	Ne žemesnė kaip B 
	

	Vietų (rinkinių) skaičius
	Ne mažiau kaip 12
	

	Triukšmo lygis dB (A)
	Ne didesnis kaip 46 
	

	Programos
	„Eco“ programa, atidėto paleidimo funkcija
	

	Prietaiso matmenys A×P×G (mm)
	apie 815×598×550 (±10 mm; aukštis reguliuojamas 815–875)
	

	Montavimo (nišos) matmenys A×P×G (mm)
	apie 820×600×550 (±10 mm)
	



1.5. Šaldytuvas su šaldikliu įmontuojamas
	Parametras
	Reikalavimas
	Tiekėjo siūloma reikšmė

	Tipas
	Įmontuojamas (integruojamas) šaldytuvas-šaldiklis su apatiniu šaldiklio skyriumi; durelės tvirtinamos prie baldų fasado.
	

	Energijos vartojimo efektyvumo klasė
	Ne žemesnė kaip C klasė 
	

	Pavojingos medžiagos ir atliekos
	Atitinka RoHS (Direktyva 2011/65/ES) ir EEĮA (Direktyva 2012/19/ES) reikalavimus.
	

	Bendras naudingasis tūris
	Ne mažiau kaip 200 l.
	

	Šaldiklio naudingoji talpa
	Ne mažiau kaip 60 l.
	

	Šaldymo sistema
	Bešerkšnė („No Frost“) sistema šaldiklio skyriuje ir automatinis atitirpinimas šaldytuvo skyriuje, užtikrinantys optimalios drėgmės palaikymą maisto produktams saugoti, arba lygiavertė šaldymo sistema, apsauganti nuo šerkšno/ledo susidarymo ir užtikrinanti automatinį abiejų skyrių atitirpinimą bei drėgmės lygio išlaikymą.
	

	Šaldiklio skyriaus režimas
	Šaldiklio skyrius gali būti perjungtas veikti šaldytuvo režimu (reguliuojama temperatūra).
	

	Triukšmo lygis dB(A).
	Ne didesnis kaip 40 
	

	Valdymas
	Elektroninis temperatūros valdymas.
	

	Durelių vyriai
	Keičiamos (reversinės) atidarymo pusės.
	

	Spalva
	Pagal baldų sprendimą (prietaisas visiškai integruojamas, fasadas nematomas).
	

	Prietaiso matmenys A×P×G (mm)
	Apie 1884×546×549 (±10 mm).
	

	Montavimo (nišos) matmenys A×P×G (mm)
	Apie 1894×560×550 (±10 mm). 
	



_______________________



II –a  pirkimo dalis. Skalbimo technika

2.1. Automatinė skalbimo mašina (skalbyklė)
	Parametras
	Reikalavimas
	Tiekėjo siūloma reikšmė

	Produkto tipas
	Iš priekio pakraunama automatinė skalbyklė (skalbimo mašina)
	

	Energijos vartojimo efektyvumo klasė
	Ne žemesnė kaip A (skalė A–G pagal Reglamentą (ES) 2017/1369)
	

	Maksimali skalbinių talpa
	Ne mažiau kaip 8 kg
	

	Gręžimo efektyvumo klasė
	Ne žemesnė kaip B pagal taikomą ES ženklinimą
	

	Skleidžiamo ore triukšmo klasė (gręžimo metu)
	Ne prastesnė kaip C (pagal energijos vartojimo etiketę)
	

	Prietaiso matmenys A×P×G (mm)
	Apie 845 × 598 × 588 (±10 mm).
	

	Pagreitinto skalbimo funkcija
	Privaloma (sutrumpinto ciklo režimas)
	

	Dėmių šalinimo programa / funkcija
	Privaloma
	

	Papildomo skalbinių įdėjimo funkcija
	Privaloma (galimybė įdėti skalbinių prasidėjus ciklui)
	



2.2. Automatinė skalbinių džiovyklė (būgninė)
	Parametras
	Reikalavimas
	Tiekėjo siūloma reikšmė

	Produkto tipas
	Kondensacinė džiovyklė su šilumos siurbliu (laisvai pastatoma)
	

	Energijos vartojimo efektyvumo klasė
	Ne žemesnė kaip C (nauja A–G skalė pagal Reglamentą (ES) 2023/2534, taikoma nuo 2025-07-01)
	

	Maksimali skalbinių talpa
	Ne mažiau kaip 8 kg
	

	Skleidžiamo ore akustinio triukšmo klasė
	Ne prastesnė kaip B klasė (A–D skalė)
	

	Prietaiso matmenys A×P×G (mm)
	Apie 850 × 596 × 655 (±10 mm).
	

	Automatinis (jutiklinis) džiovinimas
	Privaloma 
	

	Skalbinių papildymo funkcija
	Privaloma (galimybė papildyti arba išimti skalbinius prasidėjus programai)
	


_________________________



III –a  pirkimo dalis. Namų priežiūros, laisvalaikio technika

3.1. Dulkių siurblys
	Parametras
	Reikalavimas
	Tiekėjo siūloma reikšmė

	Produkto tipas
	Belaidis (akumuliatorinis) vertikalus dulkių siurblys su rankinio siurbimo režimu
	

	Variklis / siurbimo galia
	Skaitmeninis bešepetėlinis variklis; siurbimo galia kietoms grindims ir kilimams valyti
	

	Veikimo trukmė (viena įkrova)
	Ne mažiau kaip 60 min ekonomiškiausiu režimu 
	

	Akumuliatorius
	Ličio jonų
	

	Galios režimai
	Ne mažiau kaip 2 (pvz., standartinis ir sustiprintas)
	

	Dulkių talpyklės tūris
	Ne mažiau kaip 0,5 l
	

	Filtravimo sistema
	Sandari (uždara) HEPA tipo sistema, sulaikanti ne mažiau kaip 99,9 % dalelių
	

	Grindų antgalis
	Motorizuotas (elektrinis) sukamojo veleno antgalis su apsaugos nuo plaukų susivijimo funkcija
	

	Triukšmo lygis
	Ne daugiau kaip 80 dB(A)
	

	Svoris
	Ne daugiau kaip 3,5 kg (su grindų antgaliu)
	

	Komplektacija
	Grindų antgalis, plyšių antgalis, universalus (minkštų paviršių) antgalis, sieninis pakrovimo / laikymo laikiklis
	



3.2. Lygintuvas
	Parametras
	Reikalavimas
	Tiekėjo siūloma reikšmė

	Produkto tipas
	Garo generatorinė lyginimo sistema (lygintuvas su atskiru garų generatoriumi)
	

	Garų pliūpsnis (boost)
	„Ne mažiau kaip 400 g (arba 400 g/min)“.
	

	Vandens bakelis
	Išimamas, pakartotinai pildomas; ne mažiau kaip 1,3 l
	

	Pastovios temperatūros sistema
	Viena optimali temperatūra visiems lyginamiems audiniams; apsauga nuo audinių prideginimo
	

	Kalkių šalinimo sistema
	Integruota kalkių šalinimo (nukalkinimo) sistema prietaiso ilgaamžiškumui užtikrinti
	

	Automatinis išsijungimas
	Privaloma (automatinis išsijungimas, kai prietaisas nenaudojamas)
	

	Pado danga
	Neprideganti, gerai slystanti, atspari įbrėžimams pado danga
	


3.3. Televizorius su laikikliu
	Parametras
	Reikalavimas
	Tiekėjo siūloma reikšmė

	Produkto tipas
	LED televizorius su LED/QLED apšvietimu. Ne mažiau kaip 60 Hz
	

	Ekrano įstrižainė
	75 col. (apie 189 cm)
	

	Raiška
	4K UHD (3840 × 2160)
	

	Ekrano atnaujinimo dažnis
	Ne mažiau kaip 120 Hz
	

	Vaizdo kokybė (HDR)
	Didelio dinaminio diapazono vaizdas; „HDR (HDR10, HLG) palaikymas“.
	

	Energijos vartojimo efektyvumo klasė
	Ne žemesnė kaip E (skalė A–G pagal Reglamentą (ES) 2019/2013)
	

	Ekodizaino ir ženklinimo atitiktis
	Atitinka Reglamentą (ES) 2019/2021 (ekodizainas); paženklinta pagal Reglamentą (ES) 2019/2013; registruota EPREL duomenų bazėje
	

	Operacinė sistema
	Išmanioji (Smart TV) operacinė sistema su programėlių parduotuve; programinės įrangos atnaujinimai ne trumpiau kaip 5 metus
	

	Garsas
	Integruoti garsiakalbiai, ne mažiau kaip 20 W; Dolby Atmos palaikymas
	

	Imtuvai
	Skaitmeniniai imtuvai DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2
	

	Jungtys
	Ne mažiau kaip 3 HDMI (su eARC), 2 USB, LAN (Ethernet), optinė garso išvestis, Wi-Fi, Bluetooth
	

	Pritaikymas neįgaliesiems
	Subtitrai, garsinis meniu (balso gidas), didelio kontrasto režimas
	

	Sieninis laikiklis
	Suderinamas su VESA 400 × 400 mm standartu arba lygiavertis (palaikantis siūlomo televizoriaus VESA tvirtinimo standartą), tinkamas ne mažiau kaip 75 colių įstrižainės ir ne mažesnio kaip 40 kg svorio televizoriui tvirtinti.
	


_____________________




IV –a  pirkimo dalis. Sodo technika

4.1. Vejapjovė-robotas
	Parametras
	Reikalavimas
	Tiekėjo siūloma reikšmė

	Maitinimas
	230 V AC, 50 Hz, automatinis įkrovimas įkrovimo stotelėje
	

	Akumuliatorius
	Ličio jonų (Li-Ion), užtikrinantis nepertraukiamą roboto darbą pagal gamintojo techninius duomenis
	

	Triukšmo lygis
	Ne didesnis kaip 60 dB(A)
	

	Pjovimo plotas
	Skirtas prižiūrėti ne mažesnį kaip 2 000 m² vejos plotą
	

	Navigacija
	Be perimetro laido, RTK/GNSS navigacija su kamera, LiDAR arba lygiaverte kliūčių aptikimo sistema
	

	Pjovimo plotis
	Ne mažesnis kaip 320 mm
	

	Pjovimo aukštis
	Reguliuojamas, ne siauresniame kaip 30–70 mm intervale
	

	Maksimalus įveikiamas nuolydis
	Ne mažesnis kaip 40-45% (apie 40°)
	

	Virtualios ribos
	Turi būti galimybė nustatyti virtualias ribas ir draudžiamas zonas
	

	Darbo zonos
	Galimybė valdyti ne mažiau kaip 10 darbo zonų
	

	Ryšys
	Wi-Fi ir Bluetooth
	

	Valdymas
	Mobilioji programėlė, skirta Android ir iOS operacinėms sistemoms
	

	Apsaugos klasė
	 Ne žemesnė kaip IPX4 (arba IPX5
	

	Sauga
	Kliūčių aptikimo sistema, pakėlimo jutiklis, apvirtimo jutiklis, avarinio sustabdymo mygtukas, apsauga nuo vagystės (PIN kodas ir vietos nustatymas)
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