[bookmark: _Hlk95470201]Pirkimo sąlygų 3 priedas
DAUGIABUČIŲ NAMŲ KIEMŲ IR PRIVAŽIAVIMŲ PAGRINDŲ ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO 
[bookmark: _GoBack]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
1. Pirkimo objektas - Ukmergės miesto daugiabučių namų kiemų, privažiavimų ir kitų teritorijų statybos - remonto darbai.
            2. Ukmergės miesto daugiabučių kiemų, privažiavimų ir teritorijų statybos bei remonto darbų techninė specifikacija apibrėžia 12 mėnesių trukmės rangos darbus, vykdomas pagal seniūnijos užsakymus. Dokumente patikslinti techniniai reikalavimai 22 darbų pozicijoms, įskaitant ardymą, pagrindų įrengimą, trinkelių klojimą ir aplinkos tvarkymą, taikant fiksuotus įkainius. 
            3. Darbų aprašymas ir reikalavimai:
Darbai atliekami nedidelėmis apimtimis, pagal poreikį, skirtingose vietose ir skirtingu laiku. Kiekvieną kartą pateikiamas Ukmergės rajono savivaldybės seniūnijos atskiras užsakymas raštu, kuriame nurodomos darbų apimtys ir atlikimo terminas. Rangovas, gavęs seniūnijos užsakymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pradeda darbus vykdyti. Prieš pradedant darbus Rangovas kartu su Užsakovo atstovu nuvyksta apžiūrėti darbo objektų. 
            Perkami darbai:
3.1 Betono pagrindo ir/ar konstrukcijų ardymas.
3.2 Šaligatvio iš betono trinkelių išardymas. 
3.3 Šaligatvio bortų, sudėtų ant betono pagrindo išardymas.  
3.4 Statybinio laužo išvežimas ir utilizavimas.
3.5 II grunto kasimas, išvežimas ir utilizavimas. 
3.6 Pagrindo įrengimas iš smėlio ir/ar smėlio mišinio 15 cm. 
3.7 Skaldos 0,45 frakcija pagrindo  ir/ar dangos įrengimas nuo 15 iki 20 cm. 
3.8 Šaligatvio, tako posluoksnio įrengimas iš dolomito atsijų nuo 3 iki 5 cm. 
                        3.9 Vejos bordiūro (100x20x8)  įrengimas ant betono pagrindo. 
                        3.10 Kelio borto (100x30x15) įrengimas ant betono pagrindo. 
                        3.11 Betono trinkelių 8 cm. grindinio įrengimas, siūles užpilant granito ir/ar akmens atsijomis.
                        3.12 Ažūrinių betono trinkelių 8 cm. grindinio įrengimas, užpildant tarpus smėlio-žemės mišiniu.
3.13  Šulinių landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais. 
3.14  Frezuotas asfaltas, įskaitant  atvežimą. 
                        3.15 Frezuoto asfalto pagrindo įrengimas nuo 10 iki 15 cm.  
3.16  Pagrindo tankinimas savaeigiu vibrovolu. 
3.17  Pagrindo planiravimas autogreideriu.  
3.18   Pagrindo planiravimas buldozeriu. 
3.19  Automobilių stovėjimo aikštelių linijų žymėjimas. 
3.20  Vejos įrengimas užpilant 10 cm. augalinio grunto.
               4. Reikalinga darbų atlikimui technika, įrankiais, medžiagomis ir darbuotojais bei kitais reikalingais ištekliais pasirūpina Rangovas. Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Rangovas.
                5.  Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, įsipareigoja laikytis visų saugaus darbo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, išspręsti darbų zonos aplinkos sutvarkymą, sugadintų ar išardytų dangų atstatymą - remontą, numatyti žemės sklypo teritorijos aptvėrimą, gauti visus reikalingus leidimus iš visų tuos leidimus išduodančių institucijų.
                6. Rangovas, atliekant darbus, privalo vadovautis įstatymais, teisės aktais ir Ukmergės rajono savivaldybės patvirtintomis „Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklėmis“
                7. Atlikus darbus iki sekančio mėnesio 5 d. pateikiama dokumentacija: sąskaita – faktūra, pažyma apie atliktus darbus F3 (2 vnt.), atliktų darbų aktai F3 (2vnt.).
               8. Atliktų darbų aktai F2, F3 privalo būti pasirašyti seniūnijos seniūno. 
               9.  Rangovas turi būti įdiegęs ir taikyti atitinkamiems darbams (kelių ir/ar gatvių statyba ar remontas) aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.
10. Darbų preliminarūs kiekiai

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis 

	1.
	Betono pagrindo ir/ar konstrukcijų ardymas. 
	m3
	80

	2. 
	 Šaligatvio iš betono trinkelių išardymas. 
	kv. m.
	100

	3.
	 Šaligatvio bortų, sudėtų ant betono pagrindo išardymas.  
	m.
	100

	4. 
	 Statybinio laužo išvežimas ir utilizavimas.
	t.
	400

	5.
	 II grunto kasimas, išvežimas ir utilizavimas. 
	m3
	200

	6.
	 Pagrindo įrengimas iš smėlio ir/ar smėlio mišinio 15 cm. 
	kv. m.
	1200

	7.
	 Skaldos 0,45 frakcija pagrindo  ir/ar dangos įrengimas nuo 15 iki 20 cm. 
	kv. m.
	1200

	8.
	Šaligatvio, tako posluoksnio įrengimas iš dolomito atsijų nuo 3 cm iki 5 cm 
	kv. m.
	1200

	9.
	Vejos bordiūro (100x20x8)  įrengimas ant betono pagrindo. 
	m.
	200

	10.
	Kelio borto (100x30x15) įrengimas ant betono pagrindo. 
	m.
	200

	11.
	Betono trinkelių grindinio įrengimas, siūles užpilant granito ir/ar akmens atsijomis.
	kv. m.
	500

	12.
	Betono trinkeles 8 cm.
	kv. m.
	500

	13.
	Ažūrinių betono trinkelių 8 cm. grindinio įrengimas, užpildant tarpus smėlio-žemės mišiniu.
	kv. m.
	700

	14.
	Ažūrinės betono trinkelės
	kv. m.
	700

	15.
	Šulinių landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais. 
	Vnt.
	10

	16.
	Pagrindo planiravimas buldozeriu.
	kv. m
	1500

	17.
	Frezuotas asfaltas, įskaitant atvežimą 
	t.
	100

	18.
	Frezuoto asfalto pagrindo įrengimas nuo 10 iki 15 cm.  
	kv. m.
	800

	19.
	Pagrindo tankinimas savaeigiu vibrovolu. 
	kv. m.
	800

	20.
	Automobilių stovėjimo aikštelių linijų žymėjimas. 
	kv. m.
	50

	21.
	Vejos įrengimas užpilant 10 cm. augalinio grunto.
	kv. m.
	100

	22.
	Pagrindo planiravimas autogreideriu
	kv. m.
	500




Parengė :
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