
Priedas Nr. 1
PASIŪLYMAS
SPEC. KOSTIUMO, ABORDAŽINIO 
2026-    
(Data)
Vilnius
(Vieta)

	Dalyvio pavadinimas
	

	Dalyvio veiklos adresas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus, technines specifikacijas.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.
Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad nėra taikomos teismo sprendimu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Siūlome suteikti šias prekes:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis vnt.
	Vieneto kaina Eur. (su PVM)
	Suma, EUR  su PVM (3 stulp. x 4 stulp.)
	Pastabos
(siūlomos prekės gamintojas ir modelis)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Spec. kostiumas, abordažinis 
	30
	
	
	

	Viso suma (Eur) su PVM
	



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



Pasiūlymas galioja 90 dienų.

______________________________________________________
(Dalyvio arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)                               A.V.
	
 Eil.
Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti / reikalaujami prekės techniniai rodikliai
	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių konkrečios reikšmės
(TAIP/NE arba TIKSLI REIKŠMĖ)

	Spec. kostiumo, abordažinio techniniai reikalavimai

	1.
	Naujas (nenaudotas).

	

	2.
	Spalva: žalia, atspalvis derinamas su pirkėju.

	

	3.
	Kostiumas turi būti MASS/VBSS/tactical maritime operations tipo, skirtas ne tik transportuotis vandeniu, bet ir judėti per kliūtis, lipti į laivus, klūpėti, šliaužti, kontaktuoti su metaliniais, abrazyviniais ir kietais paviršiais.

	

	4.
	Pagrindinis kostiumo audinys turi būti nepralaidus vandeniui. 
	

	5.
	[bookmark: _GoBack]Kostiumo audinys turi būti mažai vandenį sugeriantis, kad po panardinimo į vandenį kostiumas reikšmingai nepasunkėtų ir nevaržytų naudotojo judesių.
	

	6.
	Kostiumo audinys turi kvėpuoti, leisti pašalinti drėgmę iš vidinės kostiumo pusės.
	

	7.
	Pagrindinis kostiumo audinys turi būti atsparus išoriniams mechaniniams pažeidimams, trinčiai ir plyšimui, medžiaga MILITARY GRADE BD6.5 GORE-TEX arba lygiavertė.
	

	8
	Kostiumo didesnės trinties vietos: alkūnės, keliai, sėdmenys, apatinė kojų / batų zona ir riešų išorinė apsauga turi būti papildomai sustiprintos 1050D Balistic Nylon arba lygiaverčio atsparumo medžiaga
	

	9.
	Kostiumo kelių ir alkūnių vietose turi būti integruoti apsauginiai paminkštinimai, kurių storis ne mažesnis nei 4 mm.
	

	10.
	Kostiumo siūlės turi būti sandarios, sustiprintos ir atsparios tempimui bei plyšimui. Siūlės turi išlaikyti apkrovas lipant, klūpant, šliaužiant, užkliuvus ar judant su taktinė ekipuote.
	

	11.
	Užtrauktukai apsirengimo ir nusilengvinimo angoms turi būti vandeniui nepralaidūs, atsparus korozijai, lengvai užsegami / atsegami naudotojui savarankiškai, YKK arba lygiaverčiai.

	

	12.
	Užtrauktukai turi būti apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo ir užkliuvimo.
	

	13.
	Užtrauktukai turi turėti tvirtinimo kilpas, apsaugančias nuo atsitiktinio atsisegimo. Kilpos turi būti pritvirtintos prie kostiumo užtrauktuko užsegimo pabaigoje.
	

	14.
	Apsirengimo anga turi būti priekinėje kostiumo pusėje, kad naudotojas galėtų apsivilkti ir nusivilkti kostiumą savarankiškai.
	

	15.
	Riešų ir kulkšnių zonos turi turėti apsauginius overcuff tipo sluoksnius, saugančius sandariklius nuo trinties, užkliuvimo ir mechaninio pažeidimo. Apsauginiai sluoksniai turi būti reguliuojami Velcro arba lygiaverte medžiaga.

	

	16.
	Kostiumo viduje turi būti įmontuota petnešų sistema, kuri leistų kostiumui kabėti ant kūno apsirengus iki pusės. Petnešų sistemos sujungimai, sagtys ir kitos dalys, galinčios kelti diskomfortą, neturi būti pečių srityje (kaip, pvz., dėvint balistinę liemenę būtų spaudžiama į kūną petnešų sagtis, kuri yra ant pečių srities).

	

	17.

	Kostiumas turi turėti reguliuojamo tipo kaklo sandariklį (manžetę), kuris užtikrina sandarumą panardinimo metu ir komfortą ilgalaikio dėvėjimo metu.

	

	18.
	Kaklo sandariklio sistema turi leisti naudotojui reguliuoti kaklo zonos užveržimą viena ranka, greitai ir be papildomų įrankių nuo atviros ir laisvos iki visiškai sandarios padėties.
	

	19.
	Kaklo sandariklio sistema nuo visiškai laisvos, kai sandariklis neužveržtas, t. y. oras cirkuliuoja tarp kūno ir išorės laisvai, iki visiškai užveržtos, kai nei oras, nei vanduo negali pateikti į kostiumo vidų, turi būti pasiekta per mažiau nei 2 sekundes. Nuo visiškai užveržtos iki visiškai laisvos (pradinės) būsena turi būti pasiektas per mažiau nei 5 sekundes. Šie reikalavimai turi būti pasiekiami savarankiškai kostiumo naudotojo, be pašalinių pagalbos.
	

	20.
	Kaklo sandariklio sistema turi būti apsaugota nuo mechaninio pažeidimo, naudojant kostiumą su taktine ekipuote.
	

	21.
	Kaklo sandariklio medžiaga: silikonas arba lateksas.
	

	22.
	Kostiumas turi turėti neoprenininius riešų sandariklius, užtikrinančius vandens nepralaidumą riešų zonoje.
	

	23.
	Kaklo ir riešų sandarikliai turi būti keičiami arba remontuojami pagal gamintojo nurodytą technologiją.
	

	24.
	Kostiumas turi turėti integruotas vandeniui nepralaidžias sausas kojines, užtikrinančias sandarumą.
	

	25.
	Integruotos kojinės turi būti pagamintos iš vandeniui nepralaidžios ir kvėpuojančios medžiagos: GORE-TEX arba lygiavertės.
	

	26.
	Kojinės turi būti pritaikytos dėvėti su išoriniais taktiniais batais.
	

	27.
	Kostiumas turi turėti ne mažiau kaip dvi šlaunų kišenes, kurių vidiniai matmenys turi būti tokie: gylis ne mažesnis nei 23 cm ir ne didesnis nei 27 cm, plotis ne mažesnis nei 18 cm ir ne didesnis nei  22 cm.
	

	28.
	Kostiumas turi turėti ne mažiau kaip dvi blauzdų / apatinės kojų dalies kišenes, kurių vidiniai matmenys turi būti tokie: gylis ne mažesnis nei 15 cm ir ne didesnis nei 19 cm, plotis ne mažesnis nei 10 cm ir ne didesnis nei 14 cm.
	

	29.
	Kostiumas turi turėti ne mažiau kaip dvi kišenes žasto / rankovių srityje, kurių vidiniai matmenys turi būti tokie: gylis ne mažesnis nei 14 cm ir ne didesnis nei 17 cm, plotis ne mažesnis nei 17 cm ir ne didesnis nei 19 cm.
	

	30.
	Kišenės turi būti užsegamos Velcro arba lygiaverčiu užsegimu, kad naudojama įranga neiškristų aktyviai judant
	

	31.
	Kišenėse turi būti vidiniai tvirtinimo taškai smulkiai įrangai, virvelei ar saugos dirželiui pritvirtinti.
	

	32.
	Kišenėse turi būti drenažo angos, kad jose nesikauptų ir išbėgtų vanduo.

	

	33.
	Kostiumas turi būti ergonomiško kirpimo ir tinkamai priglundantis, kad nevaržytų judesių keliant rankas, lipant kopėčiomis, klūpant, dirbant su ginkluote, ryšio priemonėmis ir taktine ekipuote.

	

	34.
	Kostiumas turi būti tinkamas kontaktui su virvėmis ir didelės trinties scenarijams, įskaitant Fast Rope pobūdžio procedūras.
	

	35.
	Pagal prašymą tiekėjas turi pateikti gamintojo techninę specifikaciją, patvirtinančią audinio tipą, vandens nepralaidumą, kvėpavimą, sustiprintų vietų medžiagą, reguliuojamo kaklo sandariklio sistemą, neopreninius riešų sandariklius, užtrauktukų tipą, integruotų sausų kojinių medžiagą ir remonto galimybes.
	

	36.
	Tiekėjas turi užtikrinti atsarginių dalių ir remonto galimybę, įskaitant kaklo sandariklį, riešų sandariklius, remonto lopus, užtrauktuko priežiūros priemones.
	

	37.
	Kostiumų dydžiai: nuo XS iki XXL.
	

	38.
	Garantinis naudojimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.
	






