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	7,62x51 mm kalibro šoviniai juostoje (PPR-454)
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	Eil. 
Nr.
	Techninio reikalavimo pavadinimas
	Reikalaujama reikšmė

	1.
	Pavadinimas ir modelis

	Tiekėjas privalo nurodyti abiejų šovinių gamintoją, tikslius siūlomų prekių pavadinimus ir modelius ir pateikti gamintojo parengtus produktų informacijos lapus (angl. product information sheet).

	2.
	Kalibras
	7,62 x 51 mm.

	3.
	Standartas
(pasiūlyme reikia  pateikti gamintojo sertifikatą )
	Šoviniai turi atitikti STANAG 2310 / AOP-2310 reikalavimus.

	4.
	Šovinių suderinamumas su ginklais
(tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu)
	Turi patikimai veikti su kulkosvaidžiu FN MINIMI MK3.

	5.
	Šovinių atsparumas
 (nurodyti tikslius atsparumo drėgmei ir temperatūrai duomenis)
	Turi būti atsparūs drėgmei ir temperatūrai ne blogiau kaip nuo –30ºC iki +45ºC.

	6.
	Kulkų tipai
(tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu)
	6.1. NATO BALL;  

	1. 
	
	6.2. Trasuojančiuoji kulka (TK).

	7.
	Kulkos svoris 
 (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę)
	NATO BALL 9,0–11,0 g;  
TK 8,5–10,5 g.

	8.
	Trasuojamosios kulkos veikimas
 (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę)
	Ne blogiau kaip nuo 140 m iki 750 m.

	9.
	Pradinis kulkos greitis 
 (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę)
	Nuo 800 iki 830 m/s 24 m atstumu nuo vamzdžio.

	10.
	Tūtelė
 (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu)
	Be metalo priemaišų, pagaminta iš žalvario lydinio.

	11.
	Parakas
(tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu)
	Dvikomponentis, bedūmis.

	12.
	Kapsulės tipas
 (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę)
	BOXER arba lygiavertis.

	13.
	Jungtis (angl. link)
(tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu)
	Po 250 vnt. šovinių sujungtų juosta. Šovinių išdėstymas juostoje 4 NATO BALL ir 1 TK. Šoviniai juostoje paruošti naudoti.

	14.
	Transportavimo pakuotė
(tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu)
	Supakuoti po 500 vnt. (dvi juostos po 250 vnt.) M2A1 metalinėje dėžėje. Ant dėžių turi būti nurodytas kiekis, kalibras, pagaminimo data, taip pat gali būti nurodyti ir kiti duomenys: partijos Nr., tarptautiniai pavojingų krovinių transportavimo reikalavimus atitinkantis pavojingumo klasės žymėjimai.

	15.
	Kokybės reikalavimai šoviniams
(tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu)
	Šoviniai turi būti nauji, nepertaisyti, pateikiama partija pristatymo metu turės būti pagaminta ne seniau kaip prieš 12 mėn.

	16.
	Tinkamumo naudoti laikas
(pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę)
	Ne trumpesnis kaip 5 metai.

	17.
	Reikalavimai šovinių gamintojo kokybės vadybos sistemai

(Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti patvirtinančius nepriklausomų akredituotų sertifikavimo įstaigų išduotus LST EN ISO 9001:2015 sertifikatus arba tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas (gali būti pateiktos dokumentų elektroninės kopijos)

	Šovinių gamintojas turi turėti įdiegtą ir galiojančią LST EN ISO 9001:2015 standarto kokybės vadybos sistemą su šovinių gamyba susijusioje srityje, audituotą ir sertifikuotą Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje.

Gali būti pateikti lygiaverčiai sertifikatai su šovinių gamyba susijusioje srityje. Lygiaverčiais sertifikatais laikomi kitose valstybėse išduoti ISO 9001:2015 sertifikatai su šovinių gamyba susijusioje srityje.

Perkančioji organizacija priima kitus ūkio subjekto lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymo pareiga tenka tiekėjui, todėl šiuos lygiavertiškumo įrodymus tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, pridėdamas sertifikato ir lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių atitikties lentelę. Kartu su lentele papildomai pateikiami kokybės vadybos sistemos vadovas, įdiegtos / taikomos kokybės vadybos sistemos procesų aprašymai, procedūrų aprašymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai. Tokiu atveju dokumentų vertimas turi būti pateiktas į lietuvių kalbą.

	18.
	Reikalavimai šovinių gamintojo aplinkos vadybos sistemai

(Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti patvirtinančius nepriklausomų akredituotų sertifikavimo įstaigų išduotus LST EN ISO 14001:2015 sertifikatus arba tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas (gali būti pateiktos dokumentų elektroninės kopijos)

	Šovinių gamintojas turi turėti įdiegtą ir galiojančią LST EN ISO 14001:2015 standarto aplinkos vadybos sistemą su šovinių gamyba susijusioje srityje, audituotą ir sertifikuotą Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje.

Gali būti pateikti lygiaverčiai sertifikatai su šovinių gamyba susijusioje srityje. Lygiaverčiais sertifikatais laikomi kitose valstybėse išduoti ISO 14001:2015 sertifikatai su šovinių gamyba susijusioje srityje.

Perkančioji organizacija priima kitus ūkio subjekto lygiaverčių aplinkos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymo pareiga tenka tiekėjui, todėl šiuos lygiavertiškumo įrodymus tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, pridėdamas sertifikato ir lygiaverčių aplinkos vadybos užtikrinimo priemonių atitikties lentelę. Kartu su lentele papildomai pateikiami aplinkos vadybos sistemos vadovas, įdiegtos / taikomos aplinkos vadybos sistemos procesų aprašymai, procedūrų aprašymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai. Tokiu atveju dokumentų vertimas turi būti pateiktas į lietuvių kalbą.
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