VERTIKALAUS NEĮGALIOJO KELTUVO ASMENIUI SU NEGALIA, ADRESU DRAUGYSTĖS G. 4A, ŽASLIAI, KAIŠIADORIŲ R. ĮRENGIMO UŽDUOTIS
1. Bendroji informacija:
1.1. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija organizuoja vertikalaus neįgaliojo keltuvo asmeniui su negalia, gyvenančiam adresu: Draugystės g. 4A, Žasliai, Kaišiadorių r. sav. įrengimą patekimui į gyvenamąjį būstą. 
1.2.  Projekto tikslas – atlikti vertikalaus keltuvo įrengimo darbus. 
1.3.  Šių paslaugų pirkimas apima vertikalaus neįgaliojo keltuvo gamybos ir įrengimo paslaugą. 
2. Statybos darbų vieta, darbai ir jų kiekiai:
2.1.  Darbų vieta – Draugystės g. 4A, Žasliai, Kaišiadorių r. sav.
2.2. Reikalinga įrengti vertikalų neįgaliojo keltuvą patekimui į gyvenamąjį namą (lauke).
2.3. Vertikalaus keltuvo techniniai parametrai:
· Keltuvo tipas – vertikalus.
· Platformos matmenys – ne mažesnė kaip 1100x1400 mm (tikslinama atlikus detalius matavimo darbus objekte).
· Montuojamas prie lauko laiptų šono.
· Keliamoji galia – ne mažiau 385 kg.
· [bookmark: _GoBack]Greitis – ne mažiau 0,08 m/s.
· Galingumas – ne mažiau 0,5 kW.
· Maitinimas – 230 V/vienfazis
· Valdymo vietos – ant platformos ir aukštuose. 
· Avarinio sustojimo mygtukas, apsauginiai turėklai.
· Sustojimų skaičius – 2.
· Pritaikytas naudotis – lauko sąlygomis.
· Garantija – ne trumpiau kaip 24 mėn.
3. Reikalavimai rangos darbams:
3.1. Rangovas statinių statybos rangos darbus turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybos techniniame reglamente nustatytais reikalavimais.
3.2. Teikdamas pasiūlymą, Rangovas turi vadovautis šiuo metu galiojančiais statybos įstatymu, techniniais reikalavimais, normatyvais medžiagoms, įrangai bei darbams.




