Pirkimo sąlygų 
1 priedas  „Techninė užduotis“
TECHNINĖ UŽDUOTIS
	[bookmark: _Hlk221720381]Eil. Nr.
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	Reikalavimai 

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Statytojas (Užsakovas)
	Šiaulių miesto savivaldybės administracija

	2.
	Pirkimo objektas 
	 Projektiniai pasiūlymai
☐ Techninio darbo projekto parengimas
 Techninio projekto parengimas
 Darbo projekto parengimas
☒ Supaprastinto projekto parengimas
 Paprastojo remonto ar griovimo projekto parengimas
 Kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo  aprašo parengimas
 Pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projekto parengimas
 Tvarkybos darbų projekto parengimas
 Projekto vykdymo priežiūros paslaugos
☒ Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis

	3.
	Projekto pavadinimas
	[bookmark: _Hlk230185433]Šiaulių miesto viešųjų erdvių Rėkyvos ežero pakrantėje vaizdo stebėjimo kamerų ir ruporinių garsiakalbių įrengimas  ir prijungimas prie esamos vaizdo stebėjimo sistemos.

	4.
	Statinio adresas
	Poilsio g., Rėkyvos ežero pakrantė, Šiauliai. Kamerų, šulinių, spintų ir trasų vietos tikslinamos projektavimo metu pagal LKS94 koordinates.

	5.
	Statinių grupės sudėtis
	Numatoma įrengti šiuos statinius, inžinerinius tinklus, įrenginius ir įrangą:
1. vaizdo stebėjimo kamerų atramos su pamatais (iki 8 m), kamerų ir garsiakalbių tvirtinimo elementai;
2. elektros maitinimo kabelinės linijos, apsaugos įrenginiai, įžeminimas, viršįtampių apsauga, elektros maitinimo ir apskaitos įranga.
3. elektroninių ryšių / mobilaus duomenų ryšio įranga: LTE / 4 arba 5G maršrutizatoriai, antenos, ryšio spintos, ir kt. VPN ryšio įranga;
4. vaizdo stebėjimo kameros ir jų tvirtinimo elementai;
5. garsiakalbiai ir jų stiprinimo įranga;
6. komutacinė, maitinimo, apsaugos ir valdymo įranga;
7. kabelių apsaugos vamzdžiai, loviai, įvadai, įžeminimo kontūrai, ženklinimas;
8. kiti sprendiniams įgyvendinti būtini elementai. 

	6.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai
	Bendruoju atveju šių rodiklių sąrašai pateikiami statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ 5, 6 ir 7 prieduose.
Konkretaus statinio tvirtinamų rodiklių skaičius priklauso nuo projektuojamo statinio specifikos (nustato
projekto vadovas). Visų projektuojamų statinių konkretūs rodikliai nurodomi projekto bendrosios dalies dokumente.
Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 3
priedo 4.4. kitas inžinierinių tinklų paskirties statinys ir 2.6. elektros tinklų paskirties statinys.

Pirkimo objektas skirtas viešųjų erdvių stebėjimo, operatyvaus reagavimo, gyventojų informavimo ir garsinių pranešimų perdavimo infrastruktūrai įrengti.
Orientaciniai rodikliai:
1. įrengiamų kamerų skaičius – 2 vnt.
2. įrengiamų garsiakalbių skaičius – 6 vnt.
3. įrengiamų stulpų / atramų skaičius – 2 vnt.;
4. ryšio tipas – mobilus duomenų ryšys su saugiu VPN tuneliu;
5. elektros maitinimas – nuo esamų ar naujai įrengiamų elektros tiekimo taškų, pagal gautas prisijungimo sąlygas ir projektinius sprendinius.


	7.
	Statinio statybos rūšis
	☒ naujo statinio statyba 
 statinio rekonstravimas 
statinio remontas: 
 statinio kapitalinis remontas  
 statinio paprastasis remontas
 statinio griovimas

	8.
	Statinio kategorija
	 ypatingasis statinys
 neypatingasis statinys
☒ nesudėtingasis statinys
 statinys, esantis kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje

	9.
	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis
	Projektavimo metu privaloma įvertinti:
– esamus lauko ir požeminius inžinerinius tinklus, jų apsaugos zonas, apribojimus ir susikirtimus, esamos situacijos atitiktį gaisrinės saugos reikalavimams;
– elektros maitinimo galimybes (prioritetas – prisijungimas nuo UAB „Šiaulių šviesa“ įvadinių spintų; alternatyva – ESO);
- esamus ryšių tinklus, siekiant užtikrinti ne mažesnę kaip 40 Mbps parsiuntimo (download) ir 40 Mbps išsiuntimo (upload) garantuota duomenų perdavimo spartą; 
– dangas, požeminius tinklus, želdinius, kelio statinius, pastatus ar kitus objektus, prie kurių gali būti montuojama įranga arba kuriems gali turėti įtakos darbai;
– statybos darbų organizavimą viešoje erdvėje ir saugos sprendinius;
- Teritorijoje, kurioje planuojama įrengti vaizdo stebėjimo kameras ir garsiakalbius, vykdomi projekto „Multifunkcinių padelio kortų projektavimas ir įrengimas Rėkyvoje bei statybos užbaigimo deklaracijos gavimas“ rangos darbai. Užsakovas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija. Atsižvelgdamas į tai, projektuotojas / rangovas privalo:
1. prieš rengdamas projektinius sprendinius susipažinti su minėto projekto sprendiniais, darbų apimtimi, darbų vykdymo grafiku, kiek tai susiję su kamerų, garsiakalbių, elektros maitinimo, ryšio ir stulpų įrengimu;
2. suderinti kamerų, garsiakalbių, stulpų, elektros maitinimo ir mobilaus VPN duomenų ryšio sprendinius su vykdomo padelio kortų projekto rangovu ir Užsakovu, kad nebūtų dubliuojami, pažeidžiami ar tarpusavyje nesuderinami sprendiniai;
3. įvertinti galimybę naudoti jau suprojektuotą ar įrengiamą infrastruktūrą, jeigu tai techniškai, teisiškai ir ekonomiškai pagrįsta, pavyzdžiui: elektros maitinimo taškus, kabelių trasas, apsauginius vamzdžius, atramas, spintas ar kitus infrastruktūros elementus;
4. užtikrinti, kad kamerų ir garsiakalbių įrengimo sprendiniai netrukdytų vykdomiems padelio kortų rangos darbams;
5. numatyti darbų eiliškumą taip, kad kamerų ir garsiakalbių įrengimo darbai būtų techniškai suderinti su padelio kortų rangos darbų eiga, dangų įrengimu / atstatymu, elektros ir ryšių infrastruktūros įrengimu;
6. prieš vykdant kasimo, gręžimo, pamatų įrengimo, kabelių klojimo ar montavimo darbus patikrinti faktinę vykdomų / užbaigtų darbų būklę vietoje ir nepažeisti jau įrengtų konstrukcijų, dangų, tinklų ar kitos infrastruktūros;
7. jeigu dėl kamerų ir garsiakalbių įrengimo sprendinių būtina keisti ar tikslinti padelio kortų projekto sprendinius, tokius pakeitimus iš anksto raštu suderinti su Užsakovu, atitinkamo projekto rengėju ir kitais atsakingais subjektais;
8. pateikti Užsakovui suderinimo su padelio kortų projekto rangovu / projektuotoju įrodymus, jeigu tokie suderinimai reikalingi darbų vykdymui ar sprendinių įgyvendinimui;
9. parengti sprendinius taip, kad po darbų atlikimo būtų galima tinkamai parengti išpildomąją dokumentaciją, o jei privaloma – statybos užbaigimo deklaracijai ar kitiems statybos užbaigimo dokumentams reikalingus duomenis.
Jeigu kamerų ir garsiakalbių įrengimo darbai bus vykdomi tuo pačiu metu kaip ir padelio kortų projekto rangos darbai, rangovas privalo koordinuoti darbų vykdymo grafiką su Užsakovu ir padelio kortų projekto rangovu, siekiant išvengti darbų dubliavimo, trukdymo, papildomų ardymo / atstatymo darbų ir nepagrįstų išlaidų.


	10.
	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus
	Numatoma įranga:
1. IP lauko vaizdo stebėjimo kameros;
1. lauko garsiakalbiai;
1. stulpai / atramos ir pamatai;
1. elektros apsaugos, maitinimo ir komutavimo įranga;
1. LTE / 5G maršrutizatoriai, antenos ir VPN ryšio įranga;
1. ryšio ir elektros spintos, kabeliai, vamzdžiai, įžeminimo ir apsaugos elementai.
Detalūs duomenys numatomai įrangai nurodyti pridedamoje Techninėje specifikacijoje. 

	11.
	Lėšų dydis projekto
realizavimui
	Bendra vertė ne daugiau kaip 150 000 su PVM 

	
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

	[bookmark: _Hlk221784493]Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	12.
	Perkamų paslaugų apimtis:
	☒  bendroji;
 sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
  architektūros;
☒  konstrukcijų;
  gamybos (paslaugų) technologijos;
  susisiekimo;
  vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
  šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
  dujotiekio;
☒  elektrotechnikos;
☒  elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
  apsauginės signalizacijos 
 gaisro aptikimo ir signalizavimo; 
 procesų valdymo ir automatizacijos;
☒  statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.
 dujotiekio;
	šilumos gamybos ir tiekimo;
	gaisrinės saugos; 
	Branduolinės saugos (BEOS);
	pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
	ekonominė.
Projektinių pasiūlymų rengimo metu, paaiškėjus dėl papildomai reikalingų techninio ar tvarkybos darbų projekto dalių, Projektuotojas privalo parengti jas, jei parengti sprendiniai numato tokias dalis kaip privalomas.

	[bookmark: _Hlk221783554]12.1.
	projektavimo paslaugos 
	Parengti supaprastintą projektą pagal STR 1.04.04:2017, įskaitant visas reikalingas projekto dalis, brėžinius, aiškinamąjį raštą ir sąmatas.
Projektuotojas privalo:
– tikslinti kamerų vietas ir gembių kryptis vietoje, derinant su Užsakovu;
– suprojektuoti ryšį iki Centrinio pulto (Vasario 16-osios g. 62) uždarame duomenų tinkle;
– užtikrinti kiekvienai kamerai garantuotą ne mažesnę kaip 40 Mbps parsiuntimo (download) ir 40 Mbps išsiuntimo (upload) duomenų perdavimo spartą, taip pat kitus duomenų perdavimo rodiklius pagal techninę specifikaciją;
– suprojektuoti elektros maitinimą ir apskaitą pagal techninę specifikaciją (prioritetas – UAB „Šiaulių šviesa“ spintos; alternatyva – ESO).

Rangovas / projektuotojas privalo parengti tokią projektinę dokumentaciją, kokia būtina konkrečiam objektui teisėtai ir kokybiškai įrengti:
1. bendrąją dalį;
2. sklypo sutvarkymo / situacijos schemą;
3. konstrukcijų dalį, jeigu projektuojami nauji stulpai, pamatai ar kitos laikančiosios konstrukcijos;
4. elektrotechnikos dalį;
5. elektroninių ryšių / telekomunikacijų dalį;
6. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo sprendinius;
7. statybos skaičiuojamosios kainos / kiekių žiniaraščius;
8. kitas dalis, jeigu jos būtinos pagal teisės aktus ar institucijų išduotas sąlygas.
Projektuotojas privalo nustatyti, ar reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, specialieji reikalavimai, prisijungimo sąlygos, žemės savininkų / valdytojų sutikimai, eismo organizavimo schemos ar kiti leidimai.
Pagrindinės užduotys:
1. Užsakovo   pageidavimų   išsiaiškinimas:
Projektuotojas,   pradėdamas   ir   vykdydamas  projektavimo   darbus,   privalo   išsiaiškinti Užsakovo   pageidavimus,   esant   reikalui   juos papildyti ir dėl jų patarti, atsižvelgti į Užsakovo teisėtas ir pagrįstas pastabas bei pasiūlymus ir imtis priemonių, kad projektas atitiktų Užsakovo lūkesčius.
2. Prisijungimo sąlygų ir pritarimų gavimas: Užsakyti ir gauti prisijungimo sąlygas (jei būtina apmokėti už jų išdavimą), tikslinti inžinerinių geodezinių ir geologinių tyrinėjimų dokumentus, gauti privalomus rašytinius pritarimus ir statybą leidžiantį dokumentą.
4. Tyrimų atlikimas projekto parengimui: Projekto vadovo sprendimu, projektuotojas privalo atlikti reikalingus tyrimus, kad būtų galima parengti projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.
5. Statybos skaičiuojamosios kainos koregavimas: Statytojui (Užsakovui) pareikalavus, pasikeitus kainoms ar būtinybei keisti skaičiuojamąją kainą, statybos skaičiuojamosios kainos dalis gali būti pakoreguota iki dviejų kartų per ne ilgesnį kaip 5 mėnesių laikotarpį nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo.
6. Kompensacijų ir servitutų susitarimai: Atlikti visus reikalingus veiksmus dėl duomenų pateikimo, registravimo, sutikimų, suderinimų, servitutų formavimo ir inžinerinių tinklų apsaugos zonų nustatymo.
7. Inžinerinių	 tinklų projektavimas: 
Jei inžinerinių tinklų galingumas ar parametrai yra nepakankami, projektuotojas turi užtikrinti tinklų galingumo, diametrų padidinimą, iškėlimą ar kitus reikalingus pakeitimus.
8. Projekto sprendinių ekonominis pagrindimas: Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs, o Užsakovui paprašius, turi būti pateikiami projekto sprendinių pasirinkimo motyvai ir ekonominis pagrindimas.
9. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartai.
11. Projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų ribas ir sąlygas. 
12. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje privalo būtų susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems ir derėti tarpusavyje.

	12.2.
	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo
paslaugomis
	Užsakovas paveda projektuotojui (įtraukiant į paslaugų apimtį):
1) užsakyti ir gauti specialiuosius reikalavimus ir prisijungimo sąlygas (ESO / UAB „Šiaulių šviesa“, UAB TELIA, kiti tinklų valdytojai);
2) atlikti visus reikalingus tyrimus;
3) atlikti kadastrinius matavimus (jei reikia);
4) gauti statybą leidžiantį dokumentą ir esant būtinybei apmokėti už jų išdavimą);
5) parengti ir pateikti projektą per IS „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti;
6) atlikti projekto derinimus su institucijomis ir tinklų valdytojais, ištaisyti pastabas;
7) pateikti projektą Užsakovo nurodytai ekspertizės įmonei ir pataisyti jį pagal ekspertų pastabas.

	12.3.
		projekto	 	vykdymo
priežiūra
	---

	13.
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė
	☒ Supaprastintas projektas:
pradžia – sutarties įsigaliojimo diena;
trukmė – 3 mėn. iki statybą leidžiančio dokumento gavimo.
Pastaba: 1. Projekto ekspertizės atlikimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo terminai į paslaugų teikimo terminą neįskaičiuojami. 
2. Projekto taisymo pagal ekspertizės pastabas, Projekto
taisymo pagal statybos leidimų ir statybos valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ gautas
pastabas nepritarus Projektui trukmė įskaičiuojama į
Paslaugų teikimo terminą;

	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai

	14.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. 
	Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų
statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių
teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai
suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai,
privalomi visiems statybos dalyviams:
☒ statybos techniniai reglamentai,
☒ Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai –
PTR, KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės,
priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos
reikalavimai ir kt.
Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip
statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės
priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip
Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai
standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai
nurodymai, rekomendacijos, išskyrus (i) patvirtintas ir
galiojančias rangovo įmonės statybos taisykles
vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia
užsakovui prieš pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus,
kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės
aktuose nurodoma, kad šias taisykles, standartus,
įvertinimus taikyti privaloma.
Visų privalomų dokumentų nebūtina nurodyti (užtenka
bendros nuorodos), o savanoriški dokumentai tampa
privalomi sutartį sudariusioms šalims, jei į juos
pateikiamos nuorodos šioje projektavimo užduotyje ar
rangos sutartyse.
Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias
technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios
pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant:
☒ Europos standartą perimantį Lietuvos standartą,
☒ Europos techninio įvertinimo patvirtinimo
dokumentą,
☒ tarptautinį standartą,
☒ kitos Europos standartizacijos organizacijų
nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu
tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius
techninius liudijimus arba nacionalinės techninės
specifikacijas,
susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu
ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda
pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

	15.
	Funkciniai (paskirties) ir
naudojimo
(eksploataciniai)
	reikalavimai	 	statiniui
(statinių grupei)
	Reikalavimai nurodyti priede Techninė specifikacija. 


	16.
	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai 
	1) Sprendinius planuoti taip, kad būtų užtikrinta žmonių sauga viešoje erdvėje (mechaninė apsauga, kabelių ir įrangos apsauga nuo vandalizmo, aiškus darbų aptvėrimas statybos metu).
2) Užtikrinti, kad žemės darbai (tranšėjos, šulinių įrengimas) būtų vykdomi laikantis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir nepažeidžiant esamų tinklų.
3) Atliekų tvarkymas – pagal galiojančius teisės aktus; atkurti dangas ir želdinius.
4) Visą   infrastruktūrą   ir   įrenginius   planuoti   taip, kad nebūtų pažeisti, kertami medžių masyvai, nekiltų poreikis įgyvendinti LR Želdynų įstatyme nustatytu atveju želdyno pertvarkymą. Esant neišvengiamam pavienių medžių kirtimo poreikiui – jį pagrįsti ir motyvuoti.
5) Numatyti statybinių atliekų tvarkymo bei šalinimo sprendinius.

	17.
	Universaliojo dizaino principų taikymo
reikalavimai
	Projektavimo ir įrengimo sprendiniai turi neužkirsti prieinamumo viešosioms erdvėms:
– įranga, spintos ir atramos parenkamos ir išdėstomos taip, kad netrukdytų judėjimui, neblogintų takų pralaidumo ir nekurtų kliūčių;
– statybos metu numatyti saugius apėjimus, aiškų ženklinimą ir aptvėrimą.

	18.
	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis
	1. Supaprastintas projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, taikomais supaprastintam projektui. Projekto sudėtis ir detalumas turi būti pakankami statybą leidžiančiam dokumentui gauti, jeigu jis privalomas, darbų kiekiams ir techniniams sprendiniams nustatyti, rangos darbams atlikti, darbų kokybei patikrinti ir statybos užbaigimo dokumentams parengti, jeigu jie privalomi. Atskirų projekto dalių sprendiniai, kiek būtina konkrečiam objektui, gali būti detalizuojami pagal STR 1.04.04:2017 prieduose nustatytą atitinkamų projekto dalių struktūrą.
Projektuotojas turi įtraukti visas konkrečiam objektui būtinas projekto dalis ir sprendinius: sklypo planą, konstrukcinius, elektrotechnikos, elektroninių ryšių, įrangos montavimo, darbų organizavimo, kiekių žiniaraščių ir techninių specifikacijų dokumentus. Projekto detalumas turi būti pakankamas rangos darbams atlikti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, jeigu jis privalomas, ir darbų užbaigimui įforminti.
2. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankami pirkimui vykdyti ir statybai įgyvendinti: brėžiniai, specifikacijos, schemos, kabelių ir įrangos žiniaraščiai, sprendinių detalės. Sprendiniai turi būti tarpusavyje suderinti visose projekto dalyse, o techninės specifikacijos – detalios ir patikrinamos.
3. Rengiant Projektą turi būti vadovaujamasi galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais. 
4. Rengiant projektinius sprendinius atsižvelgti į šalia rengiamus/vystomus projektus. 
5. Projekto sprendiniai, pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto sudedamųjų dalių neturi prieštarauti vieni kitiems.

	18.1.
		sklypo	 	sutvarkymo
(sklypo plano)
	Parengti situacijos ir trasų planus LKS94 koordinačių sistemoje, numatant:
– kamerų vietas ir montavimo aukščius;
– dangų ir želdinių atkūrimo sprendinius, darbų organizavimą viešoje erdvėje.

	18.2.
	architektūros daliai
	Netaikoma. 

	18.3.
	konstrukcijų daliai
	Suprojektuoti atramų, tvirtinimų bei šulinių konstrukcinius sprendinius:
– atramų stabilumą, atsparumą vėjui ir apkrovoms;
–– sprendinius derinti su požeminiais tinklais ir paveldo apsaugos zonos reikalavimais.

	18.4.
	technologijos daliai
	Netaikoma 

	18.5.
	susisiekimo daliai
	Netaikoma kaip atskira susisiekimo dalis. Statybos darbų organizavimo sprendiniuose numatyti laikinuosius eismo/pėsčiųjų srautų apribojimus ir saugius apėjimus, jei darbai vykdomi ties takais/važiuojamąja dalimi.

	18.6.
	vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai
	Netaikoma

	18.7.
	šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai
	Netaikoma 

	18.8.
	dujotiekio daliai
	Netaikoma 

	18.9.
	elektrotechnikos daliai
	Projekto apimtyje planuojamas viešųjų vietų
vaizdo stebėjimo kamerų ir garsiakalbių įrengimas. Kito projekto apimtyje panaudoti įrengtą ryšių kanalizaciją,
kabelio pratraukimui nuo kamerų ar nuo artimiausio maitinimo taško nuo kurio numatoma pajungti maitinimą   (projektavimo metu tinkamiausią sprendinį suderinti   su   Šiaulių   miesto   savivaldybės   administracija).   
Suprojektuoti elektros maitinimo sprendinius VSS įrangai:
– prioritetas – prisijungimas nuo UAB „Šiaulių šviesa“ (gatvių apšvietimo) elektros ir valdymo spintų neviršijant instaliuotos galios;
– alternatyva – prisijungimas nuo ESO, įrengiant atskirą įvadinę spintą vaizdo stebėsenai ir automatizuotą elektros apskaitą;
– numatyti viršįtampių apsaugą, įžeminimą, apsaugą nuo žaibo ir atjungimo/apsaugos automatiką;
– maitinimo sprendinius suderinti su UAB“Šiaulių šviesa“, AB „ESO“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriumi bei atlikti kitus būtinus derinimus (jei reikia), objekto pavadinime įvardinti vaizdo stebėsenos įrangą ir tinklus.
Supr

	18.10.
	statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo daliai
	Parengti skaičiuojamosios dalies sąmatas, išskiriant medžiagų, įrangos ir bei įrenginių kiekius. Sąmatose turi atsispindėti viso projekto skaičiuojamoji kaina. Skaičiavimai privalo būti atlikti tuo laikotarpiu nurodytomis skaičiuojamosiomis kainomis. Daugiau informacijos nurodyta pridedamoje Techninėje specifikacijoje. 


	18.11.
	kita
	Projekto techninės specifikacijos turi būti detalios, jose nurodyti reikalavimai turi būti skirti konkretiems statybos darbams, statybos produktams (gaminiams, įrengimams ir medžiagoms), kokybės kontrolei (leistini nuokrypiai, jų vertinimo metodai ir rodikliai). Parinkti energiją taupančius šiuolaikinius sistemos prietaisus. Projektas turi būti parengtas vadovaujantis: 
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas; 
4. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 
5. Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; 
6. STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
7. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 
8. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
9. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
10. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 
11. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
12. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 
13. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“; 
14. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“; 
15. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės; Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės;
16. LST 1516:2015/1K:2021 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 
17. Atliekų tvarkymo taisyklės; 
18. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės; 
19. Ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai. Visi teisės aktai, normatyviniai ir kiti dokumentai bei duomenys, kuriais vadovaujantis turi būti parengtas statinio projektas turi būti aktualios redakcijos.

	18.13
	Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai
	Tiekėjas turi įrengti vaizdo stebėjimo kamerą, kuri yra ilgaamžė ir atspari aplinkos poveikiui: taikomas reikalavimas IP66 aplinkos apsaugos klasė, t. y. vaizdo kameros atsparumas klimatinėms oro sąlygoms ne mažesnis kaip IP66;
Tiekėjas privalo suteikti vaizdo stebėjimo kamerai, garsiakalbiui ir stiprintuvui ilgalaikę garantiją – ne trumpesnę nei 36 mėn. 

	19.
	Nurodymai	 sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	Sprendinius derinti su:
– Užsakovu (sprendinių pristatymas prieš tvirtinimą);
–  ESO ir/ar UAB „Šiaulių šviesa“ (maitinimas, techninės sąlygos);
– kitais tinklų valdytojais pagal faktinę situaciją.
Pastabas ištaisyti per nustatytus terminus be papildomo atlygio.

	20.
	Reikalaujami ekonominiai rodikliai
	

	21.
	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas
	Projektas rengiamas vienu etapu – supaprastintas projektas. Statybos darbų organizavimo sprendiniuose numatyti darbų eiliškumą pagal etapus ir optimalią statybos darbų atlikimo trukmę.

	22.
		Projektavimo	 	procesų
valdymas ir automatizacija
	Projektas (visos dalys) rengiamas vektoriniu formatu. Brėžiniai teikiami DWG ir PDF formatais. 

	23.
	Reikalavimai	 projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)
	Visi projekto dokumentai rengiami lietuvių kalba.

	24.
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui
	Gavus statybą leidžiantį dokumentą, per 5 d. d. pateikti Užsakovui 2 (du) popierinius ir 2 (du) skaitmeninius (PDF + DWG) projekto egzempliorius.
Skaitmeniniai brėžiniai – LKS94 koordinačių sistemoje.
Papildomai pateikti kabelių ir įrangos specifikacijas, žiniaraščius, sujungimų schemas ir, jei numatyta, bandymų/protokolų sąrašą (OTDR/matavimai) perdavimo procedūrai.

	25.
	Ekspertizės atlikimas
	Projekto ekspertizė – pagal teisės aktų reikalavimus ir Užsakovo sprendimą. Jei ekspertizė atliekama, projektuotojas privalo ištaisyti pagrįstas pastabas ir pakartotinai pateikti pataisytą projektą be papildomo atlygio. Viso sutarties galiojimo metu (iki
statinio statybos užbaigimo dokumento surašymo datos)
Statytojui (Užsakovui) užsakius pakartotinę Projekto
ekspertizę (bendrąją, dalinę, specialiąją ar kt.),
Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal ekspertų
pastabas be papildomo apmokėjimo.


PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI
	Etapas
	Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai
	Lapų sk.
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	Žemės sklypo ir statinio statybinių tyrimų dokumentų kopijos. 
*Statybiniai tyrimai – statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) inžineriniai geodeziniai tyrimai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai ir kiti tyrimai; aplinkos, kraštovaizdžio, higieniniai tyrimai; kai rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys, taip pat esamo ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimai; esamų pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimai
	

	
	Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija
	

	
	Duomenys apie statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo technologinį procesą ir įrenginius
	

	
	Atliktos galimybių studijos, tiriamieji darbai
	

	
	Kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką
	

	
	Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinčius įtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo pačiu ar panašiu metu vykdomi projektai, kurių sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto sprendiniais)
	

	
	BIM reikalavimai (nustatomi vadovaujantis BIM LT rekomendacijomis)
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	Projektiniai pasiūlymai (su visais prie projektinių pasiūlymų nurodytais dokumentais)
	

	
	Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai
	

	
	Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą
	

	
	Statinio kadastriniai matavimai
	

	
	Statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai
	

	
	Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)
	

	
	Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)
	

	
	Sklypo ir inžinierinių statinių už sklypo ribų geodeziniai tyrinėjimai, topografija (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)
	

	
	Sklypo ir inžinierinių statinių geologiniai tyrinėjimai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)
	

	
	Prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų sąlygos
	

	
	Specialieji reikalavimai:  1) specialieji  architektūros reikalavimai
	

	
	2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo teritorijoje esančiam statiniui
	

	
	3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
	

	
	Žemės sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkių sutikimai
	

	
	Duomenys apie perkančiosios organizacijos pasirinktus ar turimus įrenginius ir statybos produktus
	

	
	Kiti dokumentai
	

	
	Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas bus vykdomas ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui priklausančiame žemės sklype arba kai projektuojamas statinys priklauso ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.: Savivaldybei ir VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijai; Savivaldybei ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir pan.)
	

	
	Servitutinės sutartys
	

	
	BIM reikalavimai (nustatomi vadovaujantis BIM LT rekomendacijomis)
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	Techninis projektas(su visais prie projektinių pasiūlymų ir techninio projekto nurodytais dokumentais)
	

	
	Techninio projekto bendrosios ekspertizės aktas
	

	
	Kiti dokumentai
	

	
	Statybą leidžiantis dokumentas
	

	
	BIM reikalavimai (nustatomi vadovaujantis BIM LT rekomendacijomis)
	


Duomenys apie turimus arba planuojamus įsigyti įrenginius:
	Eil. Nr.
	Įrenginio pavadinimas
	Gamintojas*
	Įrenginio eksploatacinės savybės ir taikytina techninė specifikacija
	Papildoma informacija

	
	360° vienu metu filmuojančių keturių vaizdo sensorių kamera (toliau – KVS kamera) viename korpuse su viena sukinėjama vaizdo kamera (toliau – PTZ kamera)
	
	Nurodyta pridedamoje Techninėje specifikacijoje 3.1. dalyje
	

	
	Ruporinis garsiakalbis
	
	Nurodyta pridedamoje Techninėje specifikacijoje 3.2. dalyje
	


Duomenys apie turimus arba planuojamus įsigyti statybos produktus:
	Eil. Nr.
	Statybos produkto pavadinimas
	Gamintojas*
	Statybos produkto eksploatacinės savybės ir taikytina techninė
specifikacija
	Papildoma informacija

	
	Atramos
	
	vidinė ir išorinė atramų pusės dengtos vidutine 70 µm karšto cinkavimo antikorozine danga taikant EN ISO 1461 standarto reikalavimus.  
	Vadovautis pridedamoje techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais

	
	VPN duomenų ryšio tinklas
	
	Vadovautis pridedamoje techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais
	

	
	Kamerų ir garsiakalbių maitinimas 
	
	Vadovautis pridedamoje techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais
	


*gamintojas nurodomas tik tuo atveju, kai įrenginiai ar statybos produktai jau yra įsigyti iki projektavimo paslaugų pirkimo pradžios. 
REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI
	Projektavimo etapas
	Projektuotojo pateikiami dokumentai
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	Pateikiami bendri duomenys, aiškinamieji raštai ir sprendinių planai ir schemos, sąnaudų žiniaraščiai ir techninės specifikacijos, parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais

Projektuotojas parengia supaprastintą projektą pagal STR 1.04.04:2017 reikalavimus, taikomus supaprastintam projektui, įtraukiant visas konkrečiam objektui būtinas projekto dalis ir sprendinius: sklypo planą, konstrukcinius, elektrotechnikos, elektroninių ryšių, įrangos montavimo, darbų organizavimo, kiekių žiniaraščių ir techninių specifikacijų dokumentus. Projekto detalumas turi būti pakankamas rangos darbams atlikti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, jeigu jis privalomas, ir darbų užbaigimui įforminti.



Prie šios techninės užduoties pridedama Techninė specifikacija (Techninės užduoties priedas) yra neatsiejama techninės užduoties dalis.                                                        
