                                                                                                                 Pirkimo sąlygų 2 priedas 
Herbas arba prekių ženklas
(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

LIETUVOS KARIUOMENĖS VILNIAUS ĮGULOS KARININKŲ RAMOVEI


PASIŪLYMO FORMA
GARSO ĮRANGOS KOMPLETAS LAUKO ĮGARSINIMUI
___________Nr.______
       (Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Tiekėjo įmonės kodas
	

	Tiekėjo banko pavadinimas ir banko kodas
	

	Tiekėjo sąskaitos numeris
	

	PVM mokėtojo kodas
	


2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)/
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime, ir patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka visus keliamus reikalavimus. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. PASIŪLYMO KAINA

	Pavadinimas
	
Siūloma prekė (prekinis pavadinimas, aprašymas) 
	
Mato vnt.
	
Kiekis
	Pasiūlymo kaina Eur be PVM                                                    

	1. Garso įrangos komplektas lauko įgarsinimui, pagal TS 26-233 „Pirkimo objekto techninė specifikacija“
	
	kompl .
	    1
	

	                                                                                                     PVM 21%
	

	                                                                       Pasiūlymo kaina Eur su PVM
	



SIŪLOMOS PREKĖS
TECHNINIAI PARAMETRAI
	Eil. nr. 
	Reikalavimai
	Atitikimas reikalavimams
( Tiekėjas užpildo nurodydamas
konkrečią reikšmę (jei prašoma) arba
ar atitinka, ar neatitinka konkretų
reikalavimą siūloma

	Linijinio masyvo (angl. k. „Line Array“) pasyvinė akustinė sistema, komplektuojama su to paties gamintojo pakabinimo laikikliais akustinių sistemų moduliams pakabinti bei pozicionuoti erdvėje. 

	1.
	Masyvai turi būti du (kairysis ir dešinysis).
	NURODYTI

	2.
	Vieną masyvą turi sudaryti ne mažiau nei 4 vnt. modulių.
	NURODYTI

	3.
	Techniniai reikalavimai vienam linijinio masyvo moduliui: ne mažiau kaip 2 juostų
	NURODYTI

	4.
	+emų dažnių garsiakalbiai ne mažesni kaip  200 mm (8 colių) diametro
kiekis ne mažiau kaip 2 vnt.
	
NURODYTI

	5.
	Aukštų dažnių garsiakalbiai ne mažesni kaip  75 mm (3 colių) diametro, kiekis ne mažiau kaip 1 vnt
	
NURODYTI

	6.
	Horizontalus garso sklaidos kampas turi būti 110±10º (-6 dB ribose)
	
NURODYTI

	7.
	Atkuriamų garso dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 65 Hz – 18 kHz (-10 dB ribose) arba 70 Hz – 18 kHz (±6 dB ribose)
	
NURODYTI

	8.
	Maksimalus sukuriamas pikinis vieno modulio garso slėgis SPL vieno metro atstumu turi būti ne mažesnis kaip 142 dB 1m atstumu atviroje erdvėje („free field“) esant crest faktoriui ne daugiau 6 dB. turi integruotą fiksavimo sistemą, leidžiančią tiksliai nustatyti kampą tarp modulių ne siauriau nei nuo 0° iki 10°, ne didesniu nei 1° žingsniu
	
NURODYTI

	9.
	Svoris ne daugiau 28 kg
	NURODYTI

	10.
	Korpusas pagamintas iš medienos, dengtas PU danga
	NURODYTI

	11.
	Turi būti rankenos
	NURODYTI

	Pastatoma žemųjų dažnių pasyvinė akustinė sistema

	1.
	Ne mažiau nei 2 vnt. kolonėlių
	NURODYTI

	2.
	Techniniai reikalavimai vienam akustinės sistemos moduliui: atkuriamų garso dažnių diapazono žemutinė riba ne didesnė nei 35 Hz (-10 dB ribose) arba 40 Hz (-6 dB ribose)
	NURODYTI

	3.
	Maksimalus sukuriamas pikinis vieno modulio garso slėgis SPL vieno metro atstumu ne mažesnis kaip 140 dB 1m atstumu atviroje erdvėje („free field“) esant crest faktoriui ne daugiau 6 dB
	NURODYTI

	4.
	Viename modulyje sumontuoti ne mažesni nei 450 mm (18“) ir ne mažiau kaip 2 vnt garsiakalbių
	NURODYTI

	5.
	Korpusas pagamintas iš medienos
	NURODYTI

	6.
	Dengtas PU danga
	NURODYTI

	Garso stiprinimo sistema su integruotais garso procesoriais 1 kompl. (integruoti a ir b įrenginiai esant aktyvinei sistemai arba montuojama išoriškai 19“ rack tipo spintoje, kai siūloma pasyvinė sistema), 

	1.
	Akustinėms sistemoms bendrai – ne mažiau 8 vnt. kanalų
	NURODYTI

	2.
	Siūloma stiprinimo sistema sumontuota išorėje
	NURODYTI

	3.
	Stiprintuvų bendras kiekis ne mažiau nei 2
	NURODYTI

	4.
	Stiprintuvų kanalų bendras skaičius – ne mažiau nei 8
	NURODYTI

	5.
	Stiprintuvo galios klasė ne mažesnio efektyvumo nei D
	NURODYTI

	6.
	Bendra suminė stiprintuvų galia – ne mažiau 18000W
	NURODYTI

	7.
	Harmoniniai iškraipymai (dar kitaip vadinami „THD“) ne didesni nei 0.05%.
	NURODYTI

	8.
	FIR filtrai
	NURODYTI

	9.
	Garso signalų apdorojimas – ne mažiau kaip 1000 skaičiavimo operacijų kiekvienam garso mėginiui (Taps)
	NURODYTI

	10.
	Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip nuo 35 Hz iki 22 kHz
	NURODYTI

	11.
	Integruotas ne mažiau kaip vienas IPS, LCD arba OLED ekranas, kuriame galima keisti garsiakalbių nustatymus bei stebėti parametrus realiu laiku
	NURODYTI

	12.
	Galimybė nuotoliu valdyti bei stebėti įrenginio parametrus per web naršyklę
	NURODYTI

	13.
	Galimybė stiprintuvus priskirti grupėms ir valdyti visos grupės stiprintuvus vienu metu
	NURODYTI

	14.
	Galimybė keisti stiprintuvo (angl. k. „DSP“) parametrus, reguliuoti stiprinimo koeficientą (jautrumą), vėlinimą (delay) nuotoliu tiek stiprintuvui individualiai tiek stiprintuvų grupei
	NURODYTI

	15.
	Integruoti iš anksto gamintojo paruošti nustatymų rinkiniai (angl. k. „Presets“), skirti siūlomoms akustinėms sistemoms (nustatyti apribojimai, užlaikymai, dažninė charakteristika, FIR)
	NURODYTI

	16.
	Bendras stiprintuvų dydis – ne daugiau 2U
	NURODYTI

	Su akustine sistema turi būti komplektuojama

	1.
	6 vnt. keturių gyslų (gyslos skerspjūvis ne mažiau 4mm2) kabeliai  garsiakalbių prijungimui, kurių kiekvieno ilgis ne mažesnis kaip 25m. Kabelių jungtys NL4
	NURODYTI

	2.
	6 vnt. keturių gyslų (gyslos skerspjūvis ne mažiau 4mm2) kabeliai  garsiakalbių apjungimui, kurių kiekvieno ilgis ne mažesnis kaip 1m. Kabelių jungtys NL4
	NURODYTI

	3.
	2 jungtys skirtos sujungti  du garsiakalbių kabelius į vieną
	NURODYTI

	4.
	Nuo 5U iki 6U flight case tipo RACK įrangos montavimo dėžė su ratukais. Dėžės konstrukcija turi būti tokia, kad apsaugotu sumontuota įrangą nuo vibracijos
	NURODYTI

	5.
	Flight case tipo dėžė su ratukais kabeliams sudėti. Dėžės matmenys ne mažiau 500x500x500mm
	NURODYTI

	Garso procesorius 1 vnt.

	1.
	Tipas: skaitmeninis garso procesorius
	NURODYTI

	2.
	Analoginių mikrofoninių/linijinių išvesčių skaičius	- ne mažiau kaip 8
	NURODYTI

	3.
	Atkuriamų dažnių diapazonas	 - ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz
	NURODYTI

	4.
	Harmoniniai iškraipymai - ne didesni kaip 0.006%
	NURODYTI

	5.
	Maksimalus stiprinimas - ne mažiau kaip iki 60 dB imtinai
	NURODYTI

	6.
	Diskretizavimo dažnis	 - ne mažiau 96 kHz
	NURODYTI

	7.
	Dinaminis diapazonas - ne mažesnis kaip 108 dB
	NURODYTI

	8.
	Maitinimas mikrofonams: fantominis
	NURODYTI

	9.
	Mikrofono signalų miksavimas: 	automatinis
	NURODYTI

	10.
	Galimybė nustatyti prioritetinį garso slopinimą, signalo amplitudės ribojimą.
	NURODYTI

	11.
	Ekvalaizeris	kiekvienam garso kanalui
	NURODYTI

	12.
	Palaikomi filtrai - ne mažiau kaip HPF, LPF
	NURODYTI

	13.
	Signalų procesorius valdomas programine įranga su valdymo grafine sąsaja kompiuterio monitoriuje
	NURODYTI

	14.
	Galimybė prisijungti prie grafinės procesoriaus valdymo sąsajos iš bet kurio kompiuterio, esančio tame pačiame kompiuteriniame tinkle kaip ir signalų procesorius
	NURODYTI

	15.
	Galimybė susikurti norimų parametrų valdymo aplinką
	NURODYTI

	16.
	Galimybė sukurti vartotojų profilius su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu
	NURODYTI

	17.
	Galimybė valdyti trečių šalių įrenginius per TCP IP
	NURODYTI

	18.
	Pateikti programinę įrangą, kurios kaina įeina į prietaiso kainą, įrenginio parametrų keitimui/programavimui
	NURODYTI

	Maršrutizatorius 1 vnt.

	1.
	Montuojamas į RACK maršrutizatorius, dydis: ne daugiau 1U
	NURODYTI

	2.
	WiFi standartai - ne mažiau IEEE 802.11a, b, ac, ax, g
	NURODYTI

	3.
	Jungtys- ne mažiau kaip 1xWAN ir 4xLAN. Iš jų ne mažiau kaip 2 vnt fiksuojamos Neutrik RJ45 tipo
	NURODYTI



Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais (su  pristatymo ir kt. išlaidomis): ________________________________________________________________su PVM 
Kainos pateikiamos suapvalintos, ne daugiau kaip du skaičiai po kablelio. Į kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, kurie atsiranda vykdant šią sutartį.

Pastaba.
 Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis pildo lentelės skiltį be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka . 

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.
Su pasiūlymų pateikti:
1. Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius dokumentus (visą techninę dokumentaciją, prekių aprašymus ir kitą informacinę medžiagą).
2. Prekių atitikimą reikalavimams įrodančius dokumentus pateikti lietuvių kalba.
3. Techninėje specifikacijoje 3 punkte nurodytus visus dokumentus įrodančius atitiktį nustatytiems reikalavimams.

Pasiūlymas galioja 90 dienų.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	




Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija* :
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	




*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 



	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	



Jei pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas
