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12.1. Komisijos neatmesti pasiūlymai bus vertinami, nustatant jų ekonominį naudingumą pagal šiose pirkimo sąlygose nurodytus ekonominio naudingumo kriterijus.
12.2. Komisija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį (pasiūlymo techninės charakteristikos vertinamos kiekybiškai), vadovaudamasi šiame skyriuje nustatyta tvarka.
12.3. Pasiūlymai vertinami ir balai apskaičiuojami remiantis šiais kriterijais:
12.4. Ekonominis naudingumas (C) apskaičiuojamas sudedant
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vertinamo tiekėjo Pasiūlymo kainos (A) ir kitų kriterijų (B1; B2; B3; B4; B5) balus:



12.4.1. Kaina (A) – 60 balų. Ekonominis naudingumas kainos požiūriu vertinamas lyginant tiekėjo pasiūlytą kainą su mažiausia gauta kaina tarp visų tinkamų pasiūlymų.



12.4.2. Garantija (B1) – 10 balų. Privalomas minimalus terminas yra 2 metai. Papildomi balai skiriami už gamintojo suteikiamą garantiją garso kolonėlėms ir garso stiprintuvams virš minimalios 2 metų ribos:
· 1 metai – 3,33 balo;
· 2 metai – 6,66 balo;
· 3 metai ir daugiau – 10 balų.
12.4.3. Darbinė aplinkos temperatūra (B2) – 10 balų. Papildomi balai skiriami už žemesnę stiprintuvų gamintojo numatytą leidžiamą darbinę aplinkos temperatūrą:
· 0 °C – 0 balų;
· -5 °C – 5 balai;
· -10 °C ir daugiau – 10 balų.
12.4.4. Vėlavimas (B3) – 10 balų. Papildomi balai skiriami už mažesnį stiprintuvų gamintojo numatytą skaitmeninio garso apdirbimo procesoriaus (DSP) vėlavimą:
· Nuo 2,99 iki 2 ms – 3,33 balo;
· Nuo 1,99 iki 1 ms – 6,66 balo;
· Nuo 0,99 iki 0 ms – 10 balų;
12.4.5. AES3 protokolo suderinamumas (B4) – 5 balai. Papildomi balai skiriami už AES3 protokolo suderinamumą per stiprintuvuose integruotą XLR-3 tipo jungtį:
· Neturi suderinamumo – 0 balų;
· Turi suderinamumą – 5 balai.
12.4.6. Valdymo dubliavimas (B5) – 5 balai. Papildomi balai skiriami už garso stiprintuvų nustatymų lokalią kontrolę per integruotą ekraną:
· Stiprintuvai neturi lokalios kontrolės – 0 balų;
· Stiprintuvai turi lokalią kontrolę – 5 balai;
12.5. Jeigu su pasiūlymu nebus pateiktas konkrečią kriterijaus reikšmę pagrindžiantis dokumentas, tiekėjo nebus prašoma pateikti patikslinimo, o bus skiriama 0 balų.
12.6. Tiekėjui papildomai balai pagal nurodytus kiekybinius kriterijus skiriami tik pasiūlius atitinkamus kiekybinius kriterijus (B1; B2; B3; B4; B5) visai siūlomai objekto apimčiai (visoms kolonėlėms ir stiprintuvams), t .y. Jei tiekėjas pasiūlys kriterijui B1 1 metų papildomą garantiją tik A tipo kolonėlėms ir stiprintuvams toks tiekėjas papildomų balų negaus, kadangi turi būti siūloma garantija A, B, C ir D tipo kolonėlėms bei stiprintuvams (visai pirkimo objekto apimčiai).
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Kriterijus   Rodiklis   Vertinimo metodika   Maks.  balai  

Kaina (A)   Mažiausia kaina   Skaičiuojama pagal formulę:   𝐴 = 𝐴 𝑚𝑎 ž 𝑖𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎 𝐴 𝑝𝑎𝑠𝑖 ū 𝑙𝑦𝑚𝑎𝑠 × 60   60  

Garantija (B 1 )   Papildomi metai   Papildomi balai už kiekvienus metus virš  2   metų  (iki 5 m.)   10  

Darbinė  aplinkos  temperatūra  (B 2 )   Stiprintuvo  gamintojo  leidžiama  mažiausia  ilgalaikė darbinė  aplinkos  temperatūra   Papildomi balai už kiekvien us  5   laipsn ius   žemiau  0 °C (iki  - 10 °C)   10  

Vėlavimas (B 3 )   Stiprintuvų garso  skaitmeninio  apdirbimo  vėlavimas   Papildomi balai, jei apdirbimo vėlavimas  mažesnis, nei  3   ms   10  

AES3  protokolo  suderinamumas  (B 4 )   Stiprintuvai turi  AES3 standarto  įėjimus XLR - 3  jungtimi   Papildomi balai, jei stiprintuvai turi AES3  standarto įėjimus   5  

Valdymo  dubliavimas  (B 5 )   Garso stiprintuvų  lokali kontrolė   Papildomi balai, jei stiprintuvai turi  valdymą  integruoto ekrano pagalba   5  


