Pirkimo sąlygų 3 priedas 
DARBŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

1.  Operacinių blokas (2-13, 2-15, 2-12, 2-16)
	Eil. Nr.
	Darbo / medžiagos aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vnt. kaina
	Viso kaina

	1.1.
	Grindų paruošimas ir įrengimas
	
	
	
	

	1.1.1.
	Esamos grindų dangos demontavimas ir utilizavimas
	m²
	96,61
	
	

	1.1.2.
	Grindų pagrindo šlifavimas, dulkių nusiurbimas, gruntavimas
	m²
	96,61
	
	

	1.1.3.
	Savaime išsilyginančio didelio stiprumo cementinio mišinio (≥C30) liejimas
	m²
	96,61
	
	

	1.1.4.
	Varinių juostelių tinklo klojimas ir pajungimas į įžeminimo šyną
	m2
	62,62
	
	

	1.1.5.
	Elektrai laidžios PVC dangos klijavimas laidžiais klijais (operacinėse)
	m²
	62,62
	
	

	1.1.6.
	PVC dangos klijavimas 
	m2
	33,99
	
	

	1.1.7.
	Grindų dangos užvedimas ant sienos 15 cm (su apvalinimo profiliu)
	m
	84,82
	
	

	1.2.
	Sienų apdaila 
	
	
	
	

	1.2.1.
	Sienų esamos apdailos nuvalymas, gruntavimas
	m²
	254,64
	
	

	1.2.2.
	Sienų glaistymas drėgmei atspariu glaistu ir šlifavimas 
	m²
	254,64
	
	

	1.2.3.
	PVC sienų dangos  klijavimas per visą aukštį iki lubų (operacinėse)
	m²
	134,46
	
	

	1.2.4.
	PVC sienų dangos  klijavimas 2 m aukščio
	m²
	80,12
	
	

	1.2.5.
	Sienų dažymas 1-os klasės atsparumo trynimui medicininiais dažais (atspariais dezinfekcijai)
	m²
	40,1
	
	

	1.2.6.
	Sienų PVC dangos siūlių ir kampų suvirinimas karštuoju būdu (R≥20mm kampų formavimas)
	m
	96
	
	

	1.3.
	Lubų apdaila ir sandarinimas
	
	
	
	

	1.3.1.
	Esamų lubų valymas, įtrukimų armavimas stiklo audinio tinkleliu, gruntavimas
	m²
	96,61
	
	

	1.3.2.
	Lubų dažymas medicininiais dvikomponenčiais poliuretaniniais / epoksidiniais dažais (2 sluoksniai)
	m²
	96,61
	
	

	1.3.3.
	Sandūros „siena – lubos“ hermetizavimas švarių patalpų elastingų MS polimeru
	m
	84,88
	
	



Reanimacija (3 lovų palata) (2-8), Procedūrinis (2-22, 2-23), Sterilizacija (2-14) ir Kabinetai (2-2, 2-7, 2-20, 2-21, 2-18, 2-19) 
	Eil. Nr.
	Darbo / medžiagos aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vnt.
kaina
	Viso kaina

	[bookmark: _Hlk233728840]2.1.
	Grindų įrengimas
	
	
	
	

	2.1.1.
	Esamos dangos demontavimas, šlifavimas, gruntavimas
	m²
	146,1
	
	

	2.1.2.
	Savaime išsilyginančio cementinio mišinio (≥C30) liejimas
	m²
	146,1
	
	

	2.1.3.
	Antistatinės PVC dangos  klijavimas
	m²
	146,1
	
	

	2.1.4.
	Grindų dangos užvedimas ant sienos 15 cm (su apvalinimo profiliu) ir siūlių virinimas karštuoju būdu
	m
	166
	
	

	2.2.
	Sienų ir lubų paruošimas, dažymas, klijavimas
	
	
	
	

	2.2.1.
	Sienų esamos apdailos nuvalymas, gruntavimas
	m²
	498
	
	

	2.2.2.
	Sienų glaistymas ir šlifavimas 
	m²
	498
	
	

	2.2.3.
	Sienų dažymas 1-os klasės atsparumo trynimui medicininiais dažais (atspariais dezinfekcijai)
	m²
	391,92
	
	

	2.2.4.
	Sterilizacijos/Procedūrinio zonai:  sienų dangos klijavimas ir suvirinimas iki 2 m aukščio
	m²
	106,08
	
	

	2.2.5.
	Patalpų lubų nuvalymas, glaistymas ir dažymas drėgmei / pelėsiui atspariais lubų dažais
	m²
	146,1
	
	

	2.2.6.
	Grindų PVC dangos užvedimo krašto ir dažytos sienos sandūros hermetizavimas MS polimeru
	m
	166
	
	



Personalo sanmazgai ir dušas
	Eil. Nr.
	Darbo / medžiagos aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vnt.
kaina
	Viso kaina

	3.1.
	Hidroizoliacija ir paruošimas
	
	
	
	

	3.1.1.
	Senų plytelių demontavimas nuo sienų ir grindų, utilizavimas
	m²
	68,28
	
	

	3.1.2.
	Sienų ir grindų išlyginimas cementiniais mišiniais, nuolydžių formavimas į trapus
	m²
	68,28
	
	

	3.1.3.
	Elastingos tepamosios hidroizoliacijos įrengimas  2 sluoksniai
	m²
	60
	
	

	3.2.
	Plytelių klijavimas ir glaistymas
	
	
	
	

	3.2.1.
	Akmens masės neslidžių grindų plytelių klijavimas (Slydimo klasė R10/R11, klijai C2TE/C2S1)
	m²
	6,42
	
	

	3.2.2.
	Keraminių/akmens masės lygių sienų plytelių klijavimas (formatas ≥ 30x60 cm)
	m²
	61,82
	
	

	3.2.3.
	Sienų ir grindų plytelių siūlių glaistymas epoksidiniu glaistu
	m²
	68,28
	
	

	3.2.4.
	Perimetro kampų ir sandūrų su santechnika užpildymas sanitariniu silikonu su fungicidais
	m
	5
	
	



Koridorius, Durys, Radiatoriai ir Apšvietimas
(Bendrieji bloko darbai)
	Eil. Nr.
	Darbo / medžiagos aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vnt.
kaina
	Viso kaina

	4.1.
	Koridoriaus pakabinamos lubos, apdaila ir apšvietimas
	
	
	
	

	4.1.1.
	Esamų lubų plokščių ir karkaso demontavimas, utilizavimas
	m²
	68,79
	
	

	4.1.2.
	Pakabinamų  lubų karkaso ir higieninių plokščių įrengimas
	m²
	68,79
	
	

	4.1.3.
	Naujų LED šviestuvų (ne žemesnės kaip IP44 klasės iš patalpos pusės, 4000K) montavimas ir pajungimas
	vnt.
	10
	
	

	
	Grindų įrengimas
	
	
	
	

	4.1.4.
	Esamos dangos demontavimas, šlifavimas, gruntavimas
	m²
	68,79
	
	

	4.1.5.
	Savaime išsilyginančio cementinio mišinio (≥C30) liejimas
	m²
	68,79
	
	

	4.1.6.
	Antistatinės PVC dangos  klijavimas
	m²
	68,79
	
	

	4.1.7.
	Grindų dangos užvedimas ant sienos 15 cm (su apvalinimo profiliu) ir siūlių virinimas karštuoju būdu
	m
	56
	
	

	
	Sienų paruošimas, dažymas
	
	
	
	

	4.1.8.
	Sienų esamos apdailos nuvalymas, gruntavimas
	m²
	168
	
	

	4.1.9.
	Sienų glaistymas ir šlifavimas 
	m²
	498
	
	

	4.1.10.
	Sienų dažymas 1-os klasės atsparumo trynimui medicininiais dažais (atspariais dezinfekcijai)
	m²
	498
	
	

	4.1.11.
	Grindų PVC dangos užvedimo krašto ir dažytos sienos sandūros hermetizavimas MS polimeru
	m
	56
	
	

	4.2.
	Šildymo sistema (Radiatoriai)
	
	
	
	

	4.2.1.
	Esamų radiatorių demontavimas, esamo vamzdyno atvadų pajungimo sriegių paruošimas
	vnt.
	10
	
	

	4.2.2.
	Medicininių (higieninių) radiatorių (be konvekcijos grotelių,) montavimas
	vnt.
	10
	
	

	4.2.3.
	Termostatinių ventilių montavimas (su galvomis)
	vnt.
	10
	
	

	4.2.4.
	Skylių dangoje hermetizavimas
	vnt.
	20
	
	

	4.3.
	Durų keitimas
	
	
	
	

	4.3.1.
	Senų durų staktų ir varčių demontavimas
	vnt.
	19
	
	

	4.3.2.
	Naujų lygių durų operacinėse montavimas (įskaitant staktas, sureguliavimą)
	vnt.
	2
	
	

	4.3.3.
	Automatiškai nusileidžiančių sandarinimo tarpiklių (durų apačioje) ir alkūninių rankenų įrengimas
	kompl.
	2
	
	

	4.3.4.
	Naujų lygių durų skyriaus patalpose montavimas (įskaitant staktas, sureguliavimą)
	vnt
	17
	
	

	4.4.
	Grindų dangų suvedimas
	
	
	
	

	4.4.1.
	Nerūdijančio plieno L-formos suvedimo profilių montavimas sanmazgų ir koridoriaus sandūrose (be slenksčių)
	vnt.
	3
	
	

	4.5.
	Santechnikos prietaisų pakeitimas
	
	
	
	

	4.5.1.
	Esamų sanitarinių prietaisų demontavimas
	vnt.
	10
	
	

	4.5.2.
	Klozeto montavimas
	vnt.
	1
	
	

	4.5.3.
	Praustuvų su sifonais, maišytuvais montavimas sanmazge, kabinetuose ir procedūriniame. 
	vnt.
	4
	
	

	4.5.4.
	Tvirtinamo prie sienos operacinėms skirto praustuvo su sifonais ir operacinėms skirtu maišytuvu montavimas (75x50x37 mm)
	vnt.
	2
	
	

	4.5.5.
	Dušo dugno ir maišytuvų su dušo galvute montavimas
	vnt.
	1
	
	

	
	Viso
	

	
	PVM ______
	

	
	Iš viso
	






