[bookmark: _Toc234494259]Pirkimo sąlygų 15 priedas Atitikties lentelė dėl reikalavimų vaizdo stebėjimo sistemos įrangai ir jos sudėtinėms dalims
1. Reikalavimai panoraminei vaizdo IP kamerai (4 vnt.):
	Eil. nr.
	Keliami minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes).
	Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.1.
	Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas.
	
	

	1.2.
	Viename vaizdo kameros korpuse turi būti įrengti ne mažiau 4 vaizdo jutikliai, kurie reguliuojami nepriklausomai vienas kito atžvilgiu ir valdomi kiekvieno vaizdo jutiklio pozicijos nuotoliniu būdu.
	
	

	1.3.
	Kiekvieno vaizdo jutiklio dydis turi būti ne mažesnis nei 1/2,9“, ne blogiau kaip CMOS technologijos, raiška ne mažesnė nei 5 Mpix.
	
	

	1.4.
	Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.1 lx; juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.06 lx.
	
	

	1.5.
	Turi būti įrengtas integruotas infraraudonųjų spindulių apšvietimas, kad užtikrintų matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 30 m kiekvienam jutikliui jo stebėjimo kryptimi.
	
	

	1.6.
	Kiekvieno jutiklio objektyvo židinio nuotolis ne mažesnis nei 2,8–13,00 mm ir objektyvas ne prasčiau kaip P-iris technologija.
	
	

	1.7.
	Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas.
	
	

	1.8.
	Objektyvai turi būti motorizuoti. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą.
	
	

	1.9.
	Elektroninės užsklandos greičio diapazonas nemažesnis kaip nuo 1/8 000 s iki 1/4 s
	
	

	1.10.
	Objektyvai turi būti motorizuoti. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą.
	
	

	1.11.
	Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne mažesnis kaip nuo 1/8 000 s iki 1/4 s.
	
	

	1.12.
	Objektyvai turi būti motorizuoti. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą.
	
	

	1.13.
	Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne mažesnis kaip nuo 1/8 000 s iki 1/4 s.
	
	

	1.14.
	Turi palaikyti kibernetinį saugumą (secury boot) palaikymas ir turi būti autorizuota gamintojo aparatinė įranga (Signed firmware)
	
	

	1.15.
	Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų kodavimo režimas.
	
	

	1.16.
	Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamo vaizdo kadrų dažnumą ir kokybę, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai.
	
	

	1.17.
	Turi būti palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai nemažiau kaip 3: MJPEG, H.264, H.265.
	
	

	1.18.
	Ryšio sąsaja bent viena RJ45, ne blogesnė nei 100Base-TX.
	
	

	1.19.
	Palaikomi duomenų perdavimo ir valdymo protokolai: TCP, SNMP v.2 ir v.3, SNMP, IPv4, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP.
	
	

	1.20.
	Turi būti palaikomi ne blogiau standarto ONVIF (arba lygiaverčio) S profilis.
	
	

	1.21.
	Turi būti galimybė praplėsti duomenų talpą iki 1TB.
	
	

	1.22.
	Kamera turi turėti objektų judesio aptikimo modulį ir analitikos paieškos klasifikavimą (su galimybe klasifikuoti objektus pagal spalvą): žmogus, traukinys, sunkvežimis, autobusas, automobilis, motociklas, dviratis, prinė, susibūrimų detekcija, vaizdo suprastėjimo detekcija, perimetro detekcija, linijos kirtimo detekcija.
	
	

	1.23.
	Palaikyti slaptažodžio apsaugą ir kameros .
	
	

	1.24.
	Darbinių temperatūrų diapazonas ne mažesnis nei nuo -30ºC iki +50ºC.
	
	

	1.25.
	Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at/bt arba 24VAC.
	
	

	1.26.
	Gamintojo garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn.
	
	





2. Reikalavimai valdomai vaizdo IP kamerai (3 vnt.):
	Eil. nr.
	Keliami minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika.
Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes)
	Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	2.1.
	Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas.
	
	

	2.2.
	Vaizdo sensoriaus raiška  ne mažesnė nei 2560×1920 pikseliai.
	
	

	2.3.
	Vaizdo jutiklio dydis turi būti ne mažesnis nei 1/2.9“, ne blogiau kaip CMOS technologijos, raiška ne mažesnė nei 5 Mpix.
	
	

	2.4.
	Jautrumas šviesai:
· spalvotam vaizdui ne blogesnis nei 0.06 lx;
· juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo ne blogesnis nei 0,02 lx.
	
	

	2.5.
	Turi būti įrengtas vidinis infraraudonųjų spindulių pašvietimas, kad užtikrintų matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 200 m kiekvienam jutikliui jo stebėjimo kryptimi.
	
	

	2.6.
	Objektyvas ne prasčiau kaip P-iris technologija ir optinis priartinimas ne mažiau 30 kartų.
	
	

	2.7.
	Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas.
	
	

	2.8.
	Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos.
	
	

	2.9.
	Elektroninės užsklandos greičio diapazonas nemažesnis kaip nuo 1/8000 s iki 1/4 s.
	
	

	2.10.
	Turi būti rankinė ir automatinė balčio nustatymo funkcija.
	
	

	2.11.
	Turi būti užtikrintas filmavimas ne mažiau 30 kadrų per sekundę, esant kameros maksimaliai raiškai ir aktyvuotai vaizdo analitikai.
	
	

	2.12.
	Turi būti įdiegta WDR (Wide dinamic range) arba lygiavertė funkcija ne mažiau 120 dB.
	
	

	2.13.
	Ne mažiau nei 5 individualių privatumo maskavimų.
	
	

	2.14.
	Turi palaikyti kibernetinį saugumą (secury boot) palaikymas ir turi būti autorizuota gamintojo aparatinė įranga (Signed firmware)
	
	

	2.15.
	Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų kodavimo režimas.
	
	

	2.16.
	Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamo vaizdo kadrų dažnumą ir kokybę, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. 
	
	

	2.17.
	Turi būti palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai nemažiau kaip 3: MJPEG, H.264, H.265.
	
	

	2.18.
	Ryšio sąsaja RJ45, ne blogesnė nei 100Base-T.
	
	

	2.19.
	Palaikomi duomenų perdavimo ir valdymo protokolai: TCP, SNMP v.2 ir v.3, SNMP, IPv4, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP. 
	
	

	2.20.
	Turi būti palaikomi standarto ONVIF (arba lygiaverčio) S profilis.
	
	

	2.21.
	Turi būti galimybė praplėsti duomenų talpą iki 1TB.
	
	

	2.22.
	Kamera turi turėti objektų judesio aptikimo modulį ir analitikos paieškos klasifikavimą (su galimybe klasifikuoti objektus pagal spalvą): žmogus, traukinys, sunkvežimis, autobusas, automobilis, motociklas, dviratis, susibūrimų detekcija, vaizdo suprastėjimo detekcija, perimetro detekcija, linijos kirtimo detekcija.
	
	

	2.23.
	Palaikyti slaptažodžio apsaugą ir kameros .
	
	

	2.24.
	Kamera turi turėti bent IK10  apsaugos nuo vandalizmo klasę ir bent IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę.
	
	

	2.25.
	Darbinių temperatūrų diapazonas ne mažesniame intervale nei nuo -30ºC iki +50ºC.
	
	

	2.26.
	Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at arba 24VAC.
	
	

	2.27.
	Gamintojo garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn.
	
	





3. Reikalavimai transporto numerių atpažinimo IP kamerai (2 vnt.):
	Eil. nr.
	Keliami minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika.
Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes)
	Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	3.1.
	Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas.
	
	

	3.2.
	Vidinis infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 40 m jo stebėjimo kryptimi.
	
	

	3.3.
	Kamera turi atpažinti transporto priemonių valstybinius numerius, ne mažiau dvejose eismo juostose, bet kuriuo paros metu ir judant transporto priemonei iki 200 km/h greičiu. Atpažinimo tikslumas turi būti ne mažesnei nei 99 % iš visų tinkamai užfiksuotų transporto priemonių numerių. Kamera turi perduoti vaizdo įrašymo programinei įrangai užfiksuotą ir atpažintą transporto priemonės valstybinį numerį, kryptį, markę, modelį, tipą (klasę), spalvą, laiką ir kitus duomenis.
	
	

	3.4.
	Vaizdo kamera turi turėti du vaizdo sensorius sumontuotus viename korpuse. Vieną dedikuotą (OCR) valstybinių numerių nuskaitymui, o kitą spalvoto vaizdo sensorių bendram vaizdui.
Kameros numerių nuskaitymo sensoriaus vaizdo raiška ne mažiau 5 Mpix ir spalvoto vaizdo sensoriaus raiška ne mažiau 5 Mpix.
	
	

	3.5.
	Kamera turi būti gamintojo specifikuojama kaip eismo stebėjimui ir numerių atpažinimui tinkama kamera.
	
	

	3.6.
	Kamera turi būti atlikti laboratoriniai aplinkos bandymai (temperatūriniai, elektromagnetinis suderinamumas (EMC)) bent vienoje Europos sąjungos valstybėje, jeigu jie atlikti vadovaujantis Europos sąjungoje galiojančiais teisės aktais
	
	

	3.7.
	Numerių nuskaitymo sensorius turi palaikyti ne mažiau 60 kadrų per sekundę.
Spalvoto vaizdo sensorius turi palaikyti ne mažiau 15 kadrų per sekundę.
	
	

	3.8.
	Turi būti galimybė įvertinti judančios transporto priemonės greitį.
	
	

	3.9.
	Turi būti galimybė atpažinti prieš eismą važiuojančias transporto priemones.
	
	

	3.10.
	Turi būti galimybė atpažinti sustojusias transporto priemones.
	
	

	3.11.
	Turi būti galimybė integruoti su trečiųjų šalių vaizdo stebėjimo sistemomis.
	
	

	3.12.
	Turi būti galimybė valdyti  (baltuosius/juoduosius) sąrašus, su nepriklausomu veiksmu kiekvienam sąrašui.
	
	

	3.13.
	Turi būti galimybė prijunti papildomus daviklius (oro kokybės sensoriai).
	
	

	3.14.
	Turi būti su vidine atminties kortele laikinam duomenų saugojimui. Atminties kortelės darbinių temperatūrų diapazonas neturi būti mažesni nei pačios kameros. Turi būti galimybė šifruoti atminties kortelės duomenis.
	
	

	3.15.
	Turi būti palaikomas AES256 (Advanced Encryption standart) standartas arba lygiavertis.
	
	

	3.16.
	Turi palaikyti kibernetinį saugumą (secury boot) palaikymas ir turi būti autorizuota gamintojo aparatinė įranga (Signed firmware)
	
	

	3.17.
	Turi būti galimybė siųsti IP pranešimus (HTTP post formatu arba lygiaverčiu) į nemažiau kaip 2 skirtingus serverius (virtualias mašinas).
	
	

	3.18.
	Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H265.
	
	

	3.19.
	Ryšio sąsaja RJ45 nemažiau 1×(100Base-TX/10Base-T).
	
	

	3.20.
	Ne mažiau 1×USB 3.0 jungtis.
	
	

	3.21.
	Turi būti palaikomi standarto ONVIF (arba lygiaverčio) S profilis..
	
	

	3.22.
	Turi būti galimybė praplėsti duomenų talpą iki 1TB.
	
	

	3.23.
	Kamera turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę ir bent IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę.
	
	

	3.24.
	Darbinių temperatūrų diapazonas ne mažesniame intervale nei nuo -30ºC iki +50ºC
	
	

	3.25.
	Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at arba 24VAC (parenka tiekėjas pagal kameros vietą).
	
	

	3.26.
	Gamintojo garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn.
	
	














4. Reikalavimai transporto priemonių numerių atpažinimo programinei įrangai:
	Eil. nr.
	Keliami minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika.
Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes)
	Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	4.1.
	Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas.
	
	

	4.2.
	Turi būti funkcionalumas atlikti transporto priemonių numerių duomenų paiešką, peržiūrą interneto naršyklės pagalba. Transporto priemonių duomenų paieškos naudotojo sąsaja turi būti suderinama su paplitusiomis interneto (pvz.: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox) naršyklėmis.
	
	

	4.3.
	Turi būti funkcionalumas atlikti pilną ir/arba dalinę transporto priemonių numerių paiešką pagal pasirenkamus laukus (kriterijus arba požymius) aktualiose ir/arba archyvinėse duomenų bazėse, nurodant: (a) pilną transporto priemonės numerį; (b) ne pilną transporto priemonės numerį; (c) valstybę, kurioje registruota transporto priemonė; (d) transporto priemonės spalvą; (e) transporto priemonės tipą; (f) vaizdo kameros identifikacinį požymį; (g) vaizdo kameros vietą; (h) vaizdo kameros kryptį; (i) datos ir laiko pasirenkamus intervalus; (y) atpažintus numerius (j) neatpažintus numerius.
	
	

	4.4.
	Atliekant paiešką pagal transporto priemonės numerį turi būti funkcionalumas atvaizduoti transporto priemonės numerio paieškos rezultato duomenis interaktyviame žemėlapyje, nurodant vaizdo kameros identifikacinį požymį, vietą, datą ir laiką.
	
	

	4.5.
	Atliekant paiešką pagal transporto priemonės numerį, turi būti funkcionalumas atvaizduoti transporto priemonės judėjimo maršrutą interaktyviame žemėlapyje.
	
	

	4.6.
	Turi būti funkcionalumas išsaugoti paieškos rezultatų duomenis atskiruose kataloguose, atlikti tokių duomenų spausdinimą.
	
	

	4.7.
	Turi būti funkcionalumas sudaryti ypatingos reikšmės transporto priemonių numerių sąrašus pagal formuojamus požymius (pvz., ieškomos transporto priemonę, kt.).
	
	

	4.8.
	Turi būti funkcionalumas sudaryti daugiau nei vieną ypatingos reikšmės transporto priemonių sąrašą. Tikslus transporto priemonių sąrašų skaičius turi būti suderintas VSS diegimo metu.
	
	

	4.9.
	Numerio atpažinimo kamerai fiksavus ir atpažinus ypatingos reikšmės transporto priemonių sąraše esantį numerį, turi būti galimybė siųsti įspėjamąjį pranešimą SMS žinute, pranešimo tekste nurodant valstybinį numerį, kuris yra ypatingos reikšmės transporto priemonių sąraše, el. paštu nurodytiems įspėjamojo pranešimo gavėjams. SMS pranešimų siuntimų išlaidos sutarties galiojimo laikotarpiu neturi būti vertinamos.
	
	

	4.10.
	Turi būti realizuotas duomenų apsikeitimas (integracija) su pasiūlyta vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programine įranga, atskirai suderintais protokolais ir formatais. Integracija turės būti atlikta importuojant ir eksportuojant failus, taip pat per API (Aplikacijų programavimo sąsaja) ar žiniatinklio paslaugos (web service) pagalba.
	
	

	4.11.
	Visos reikalingos programinės įrangos licencijos turi būti neterminuoto galiojimo ir gamintojo suteikiama garantija programinei įrangai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn.
	
	



5.  Reikalavimai vaizdo stebėjimo centriniam pultui:
5.1.  Centriniame pulte, esančiame Anykščių raj. PK patalpose, turi būti įrengta VSS valdymo darbo vieta, kurioje vaizdo stebėjimo, valdymo ir analizės programinės įrangos ir įrenginių pagalba turi būti galimybė valdyti vaizdo kameras, stebėti transliuojamus vaizdus, peržiūrėti vaizdo įrašus, konfigūruoti VSS parametrus bei vykdyti kitas VSS valdymo funkcijas.
5.2. VSS valdymo darbo vietą turi sudaryti bent tokie komponentai (Paslaugų teikėjas turi pateikti ir įrengti): kompiuteris su vienu prijungtu vaizdo monitoriumi, klaviatūra ir pele bei rezerviniu maitinimo šaltiniu – 1 vnt.; 


6. Reikalavimai vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programinei įrangai
	Eil. nr.
	Keliami minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika.
Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes).
	Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	6.1.
	Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas
	
	

	6.2.
	Programinė įranga turi būti suderinama su daugelio gamintojų IP kameromis (daugiau nei 100) ir įrenginiais, įskaitant ir ONVIF protokolu.
	
	

	6.3.
	Programinė įranga turi būti legali ir licencija padengti visas sistemoje naudojamas kameras. Licencijavimas turi vykti per kameros vienetą, nepriklausomai nuo kameroje esančių objektyvų kiekio. Turi būti galimybė visą paslaugų teikimo laikotarpį plėsti kamerų skaičių įsigyjant papildomas licencijas. 
	
	

	6.4.
	Programinė įranga turi būti suderinama su Windows operacine arba Linux operacine sistema, dirbti 64 bitų architektūroje. 
	
	

	6.5.
	Programinė įranga turi būti administruojama per vieną administratoriaus sąsają, nepriklausomai nuo sistemos architektūros ir komponentų skaičiaus.
	
	

	6.6.
	Programinė įranga turi palaikyti ne mažiau 300 vnt. kamerų per sistemą.
	
	

	6.7.
	Programinė įranga turi būti suderinama su kamerų naudojamais H.265, H.264, MJPEG, vaizdo glaudinimo formatais. 
	
	

	6.8.
	Programinėje įrangoje turi būti galimybė naudoti skirtingus kameros vaizdo srautus stebėjimui ir įrašymui.
	
	

	6.9.
	Programinė įranga turi gebėti sumažinti tiesiogiai žiūrimo vaizdo srautą atsižvelgiant į vienu metu transliuojamų vaizdų kiekį.
	
	

	6.10.
	Programinė įranga turi palaikyti vaizdo įrašų kūrimo įrankį, kuris leistų sujungti kelis atskirus vaizdo įrašus iš vienos ar skirtingų kamerų į vientisą įrašą.
	
	

	6.11.
	Programinė įranga turi palaikyti kamerų meta duomenų paiešką. Turi būti galimybė ieškoti meta duomenimis paremtų įvykių nurodytose vaizdo vietose.
	
	

	6.12.
	Programinė įranga turi palaikyti išmanųjį žmonių paieškos įrankį, leidžiantį visoje sistemoje ieškoti konkretaus ieškomo asmens, pagal bet kuriame vaizdo įraše užfiksuoto žmogaus nuotrauką. 
Paieška turi būti atliekama visoje sistemoje.
	
	

	6.13.
	Programinė įranga turi leisti bet kuriai sistemoje esančiai vaizdo stebėjimo kamerai aktyvuoti papildomas analitikas ir detekcijas. 
	
	

	6.14.
	Programinė įranga neturi programiškai riboti daromo įrašo raiškos, kadrų spartos ir trukmės.
	
	

	6.15.
	Programinė įranga turi leisti maskuoti norimus objektus ar vietas vaizdo įraše ir turi būti galimybė maskuoti judančius objektus vaizdo įraše.
	
	

	6.16.
	Programinė įranga turi turėti skirtingus įrašymo režimus: nuolatinį, pagal tvarkaraštį, pagal vidinį judesio aptikimą, analitinį įvykį, pagal sukonfigūruotus aliarminius įvykius; kiekvienai kamerai įrašymo režimas ir trukmė  turi būti nustatoma individualiai.
	
	

	6.17.
	Programinė įranga turi valdyti kamerų aliarminius išėjimus.
	
	

	6.18.
	Programinė įranga turi leisti sukurti aliarminius įvykius remiantis bet kurios kameros judesio aptikimu, aliarminiais įėjimais, sistemos įvykiais, išorinių sistemų įvykiais, operatoriaus veiksmais, naudojant skirtingus tvarkaraščius ir papildomas sąlygas.
	
	

	6.19.
	Programinė įranga turi siųsti pranešimus apie įvykius elektroniniu paštu ne mažiau nei 3 skirtingoms gavėjų grupėms, priklausomai nuo įvykio pobūdžio (gedimas, aliarmas ir pan.).
	
	

	6.20.
	Programinė įranga turi tūrėti galimybę kurti vartotojus su individualiomis prieigos teisėmis. 
	
	

	6.21.
	Programinės įrangos vartotojai turi būti suskirstyti pagal privilegijas į roles (administratoriai, operatoriai, išoriniai vartotojai ir pan.), įkėlus vartotoją i š vienos rolės į kitą, atitinkamai turi pasikeisti jo privilegijos.
	
	

	6.22.
	Programinė įranga turi palaikyti duomenų šifravimą tarp kameros, serverio ir operatoriaus darbo vietos.
	
	

	6.23.
	Programinė įranga turi tūrėti galimybę vykdyti vaizdo kamerų ir įrašymo įrenginių programinės įrangos „Firmware“ centralizuotus atnaujinimus.
	
	

	6.24.
	Programinė įranga turi tūrėti galimybę vykdyti atsarginių sistemos nustatymų kopijavimą avariniam sistemos atkūrimui.
	
	

	6.25.
	Programinė įranga turi palaikyti daugiasluoksnius (multi-layer) žemėlapius. Palaikyti .dwg formato failus. Galimybė išdėstyti visus sistemos elementus ant žemėlapio.
	
	

	6.26.
	Programinė įranga turi leisti nustatyti įrašo saugojimo laikotarpį kiekvienai kamerai individualiai, po kurio įrašai bus automatiškai naikinami.
	
	

	6.27.
	Programinė įranga turi turėti bendrą stebėjimo modulį, kurio pagalba galima būtų stebėti sistemoje esančių įrašymo įrenginių ir vaizdo stebėjimo kamerų būseną. Atskirų elementų būsena turi būti atvaizduojama vizualiai išskiriant būsenas.
	
	

	6.28.
	Programinėje įrangoje turi būti galimybė mažinti kadrų skaičių archyvuojamiems vaizdo įrašams ir nustatyti archyvavimo laikotarpį. Archyvavimo nustatymai turi būti individualūs kiekvienai kamerai atskirai.
	
	

	6.29.
	Programinė įranga turi leisti peržiūrėti tikslius vaizdo įrašus, kurie buvo žiūrėti konkretaus operatoriaus.
	
	

	6.30.
	Programinė įranga turi turėti audito įrankį leidžiantį atsekti visos sistemos ar individualių sistemos vartotojų veiksmus.
	
	

	6.31.
	Programinė įranga turi turėti ne mažiau nei 60 mėn. gamintojo atnaujinimų palaikymą.
	
	

	Reikalavimai darbo vietai
	

	6.32.
	Programinėje įrangoje turi būti galimybė susikurti pageidaujamus peržiūros šablonus (kamerų išdėstymą ekrane) iki ne mažiau (48 kamerų).
	
	

	6.33.
	Programinėje įrangoje turi būti galimybė dirbti su ne mažiau kaip 4 vaizdo monitoriais per vieną sąsają (su visais monitoriais, kurie yra palaikomi klientinio PC OS).
	
	

	6.34.
	Programinėje įrangoje turi būti galimybė perjungti norimos kameros realaus laiko vaizdą į įrašų peržiūros režimą, likusias kameras paliekant realaus laiko vaizdo stebėjimo režime.
	
	

	6.35.
	Programinėje įrangoje turi būti galimybė sinchroniškai peržiūrėti kelių kamerų, įrašus.
	
	

	6.36.
	Programinėje įrangoje turi būti galimybė aktyvuoti pasirinktos kameros aliarminį išėjimą.
	
	

	6.37.
	Programinėje įrangoje turi būti galimybė ieškoti įrašų pagal aliarminius įvykius,  judesio aptikimą bet kuriame įrašytos kameros vaizdo regione 
	
	

	6.38.
	Programinėje įrangoje turi būti galimybė nusiųsti individualų gyvą kameros vaizdą ar vaizdo išdėstymą kitiems sistemos operatoriams ar vaizdo sienos monitoriams.
	
	

	6.39.
	Programinėje įrangoje turi būti galimybė eksportuoti sinchronišką kelių kamerų įrašą vienu metu, pridedant peržiūros įrankį. Galimybė iškirpti ir eksportuoti konkrečią vaizdo įrašo vietą. Apsaugoti eksportuotą įrašą slaptažodžiu.
	
	

	6.40.
	Programinė įranga turi palaikyti vaizdo įrašų žymas (bookmark) ir turi būti incidentų valdymo palaikymas
	
	

	Licencijų kiekis

	6.41.
	Licencijų kiekis turi padengti visus sistemoje naudojamus įrenginius, techninėje specifikacijoje aprašytam funkcionalumui realizuoti
	
	


 
