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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

NEŠIOJAMO ENERGIJOS MAITINIMO ŠALTINIO

BVPŽ kodas 31682000-0

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas (techninė specifikacija)

	1.
	Nešiojamas energijos maitinimo šaltinis
	Bendrieji reikalavimai:

1. Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje pakuotėje;

2. Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);

3. Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba;

4. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba;

5. Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;

6. Visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui;

7. Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7); 

8. Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos techninės/programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti;
9. Nešiojamas energijos maitinimo šaltinis turi tūrėti nemažiau dviejų skirtingų krovimo būdų tai mašininis, AC ir DC įkrovimas.
10. Darbinė temperatūra nuo -20° iki +40° laipsnių pagal celcijų.

11. Svoris turi neviršyti 42 kg.

12. Aukštis iki 380 mm.

13. Plotis iki 510 mm.

14. Gylis iki 660 mm.

15. Baterijos talpa nemažesnė nei 3072 Wh.

16. Kintamos srovės nuolatinė išvestis iki 3600W.

17. Kintamos srovės viršįtampio išėjimas iki 3800W.

18. Kintamos srovės lizdai iki 4 lizdų.

19. AC įvestie įkrovimas maks. Iki 1440W.

20. Nežemesnis nei IP65 standartas.

Specialieji reikalavimai:

1. Gamintojo įrenginiai turi atitikti bent vieną iš keliamų kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

1.1. Baterijos įkrovimų ciklas nemažesnis jei 3000 ciklų iki 80 % talpos.

1.2. Įrangai turi būti suteikta netrumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

1.3. Sertifikatas RoHS;
2. Nuo atspindžių apsauganti ekrano danga; 
3 Vidinis (integruotas) Bluetooth 5.3 palaikymas (arba naujesnė versija);
4. UPS funkcija perjungimo laikas iki 20ms. 
5. Galimas baterijos praplėtimas jungiant papildomą bateriją. 

Kiti reikalavimai:
Į nešiojamą energijos šaltinį turi būti integruota ne mažiau kaip:

3 AC lizdai
2 vnt.  Prievadai A tipo USB 3.0.
2 vnt. Prievadai C tipo USB
2 vnt 12 V lizdai 
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