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Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
METANO DUJŲ EMISIJOS LAZERINIS MATUOKLIS

1. Bendrieji reikalavimai:
Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
*Netaikoma garantijai.


	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujami parametrai
	Siūlomos parametrų reikšmės

Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.

*Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Aptinkamos dujos
	Metanas (CH₄) 
	

	2.
	Matavimo ribos
	Ne siauresnės kaip 1-50,000 ppm x m
	

	5.
	Tikslumas
	±10% esant 100,1000 ppm x m esant 2 metrų atstumui.
	

	6.
	Aptikimo atsako laikas 
	Ne daugiau kaip 0,5 s
	

	7.
	Aptikimo atstumas
	Ne siauresnėse ribose kaip 0-30 m
	

	9.
	Maitinimas
	AA Ni-MH tipo arba lygiavertės baterijos, daugkartinio įkrovimo
	

	10.
	Apsaugos klasė
	Ne žemesnė kaip IP54 
	

	11.
	Lazerio sauga
	Kreipiamasis lazerio spindulys (žalias): ne žemesnė kaip 3R klasė (5 mW ± 0,5 mW apačioje) Matavimo lazerio spindulys: ne žemesnė kaip 1R klasė (ne mažiau 10 mW apačioje
	

	12.
	Pritaikymas darbui aplinkos sąlygoms
	Aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip 1 - 40°C.
Aplinkos drėgmė ne siauresnėse ribose kaip 30 - 90%
	

	13.
	Duomenų saugojimas
	Micro SD kortelė arba lygiavertė, ne mažiau kaip 16 Gb talpos.
	

	14.
	Garantija 
	Ne mažiau 36 mėn.
	


Pastabos:
Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

2. Kita informacija:
Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir/arba 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.
Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti:
CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos ir/arba ES atitikties (2009/125/EB ir/arba 2011/65/ES Direktyvoms) deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma prekėms pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant ES atitikties deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. 
Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.
Jei prekėms, pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir/ arba  pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyvos), nėra taikomos – tokiu atveju Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti dėl Direktyvų netaikymo.

3. Aplinkos apsauginiai kriterijai
Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. papunkčiu:
a) naudojama daugkartinio įkrovimo baterija, t. y. techninės specifikacijos 9 punkte nurodytas reikalavimas, kuris užtikrina, kad prietaiso ši sudedamoji dalis - baterija tinka naudoti daug kartų ir lengvai pakeičiama,
b) techninės specifikacijos 14 punkte prekei taikoma ilgesnė nei standartinė garantija – ne mažesnė nei 36 mėn. 
Tvarkos aprašo 4.4.4.3. papunkčiu:
a) techninės specifikacijos 5 punkte nurodytas tikslumas (±10% aptinkantys 100, 1000 ppm-m) ir jautrumas užtikrina, kad nebus praleisti net nedideli nuotėkiai, mažinant neigiamą poveikį aplinkai.
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