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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA
1.1. Pirkėjas / Perkančioji organizacija - Alytaus rajono savivaldybės administracija
1.2. Tiekėjas - ūkio subjektas - fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį. 
1.3. Sutartis - Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.
1.4. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą Nr. LTPL00495 „Pasiruošę kartu: krizių valdymas pasienio savivaldybėse“ (angl. „Ready Together: Crisis Management in Border Municipalities“). Projektas vykdomas pagal 2021-2027 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) programą.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas - Alytaus rajono teritorijos vaizdo stebėjimo sistema įskaitant diegimo, montavimo ir priežiūros paslaugas.
2.2. Tipas ir kiekis:
	Kameros tipas
	Kiekis*

	I tipas stebėjimo kamera (su numerių nuskaitymu
	1

	II tipas stebėjimo kamera (360 aprėptis)
	6

	III tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 8 MP)
	32

	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)
	73

	Viso:
	112


2.3. [bookmark: _Hlk205383584]Įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams (pagrindžiančių dokumentų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia, reikia nurodyti tik jų atitiktį, pačių dokumentų PO reikalaus tik iš galimo laimėtojo), pateikiami gamintojo interneto puslapį, katalogą ar kitą dokumentą kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar kt. ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

3. REIKALAVIMAI PREKĖMS
3.1. Stebėjimo kameros turi būti sumontuotos Perkančiosios organizacijos nurodytose vietose (preliminarūs įrengimo adresai ir kamerų skaičius ir vietos pateikiamos priede Nr. 1), ir integruotos į bendrą vaizdo stebėjimo sistemą (toliau - Sistema), vaizdo stebėjimo sistemos centro (serverinės sistemos, vaizdo stebėjimo centrinio pulto, kitos, vaizdo stebėjimui reikalingos įrangos) įrengimas, įdiegtos vaizdo stebėjimo sistemos aptarnavimas, techninė priežiūra bei kitų su sistemos eksploatacija susijusių paslaugų teikimas 24 mėn. Montuojamos stebėjimo kameros montavimo vietos adresas yra preliminarus ir orientacinis. kisti atsižvelgiant į gerąją praktiką. Bendras kameros tipų skaičius lieka nepakitęs.
Diegimo metu kamerų skaičius numatytose preliminariose vietose gali kisti atsižvelgiant į gerąją patirtį ir galimybę matyti stebimą teritoriją. Bendras kamerų skaičius lieka nepakitęs.
3.2. Alytaus rajono vaizdo stebėjimo sistema (toliau - VSS) - vieninga integruota sistema, kurioje perkamos prekės ir jų veikimas glaudžiai integruotos ir susijusios tarpusavyje. Visi sistemos komponentai turi veikti viename uždarame tinkle. Todėl Perkančiajai organizacijai reikalingas vieningas sprendimas.
3.3. Vaizdo stebėjimo sistema turės užtikrinti galimybę vaizdo stebėjimo kameromis visą parą stebėti kontroliuojamas teritorijas. 
3.4. VSS turi užtikrinti visų kamerų signalų nepertraukiamą perdavimą, skaitmeninį įrašymą ir nuolatinį automatinį jo išsaugojimą Tiekėjo duomenų centre, fiksuojant įrašomos informacijos datą ir tikslų laiką. Informacija turi būti saugoma nemažiau kaip 30 parų.
3.5. VSS turi būti įdiegta, eksploatuojama ir visi jos duomenys laikomi Tiekėjo duomenų centre. Jai turi būti galimybė keisti (didinti arba mažinti) vaizdo įrašymo sistemos įrašų saugyklos dydį (TB) ir VSS įrašų saugyklos dydis turi būti nemažesnis kaip 30 TB. Tiekėjo duomenų centre vaizdo įrašymo archyvo talpa turi būti pakankama, kad būtų galima išsaugoti vaizdo įrašus pagal kamerų vaizdo kokybės parametrus ne trumpiau nei 30 k. d. 
3.6. Tiekėjo duomenų centre, kuris turi būti apsaugotas nuo elektros šuolių ir sutrikimų elektros perdavimo linijose. 
3.7. Duomenų centras turi atitikti nacionalinio saugumo reikalavimus;
3.8. Vaizdo stebėjimo sistema turi užtikrinti Alytaus rajono teritorijos, kuriose bus sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros- stebėjimą ir įrašymą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus. 
3.9. Tiekėjas privalo sukonfigūruoti įrangą ir suteikti prieigą Perkančiajai organizacijai prisijungti prie VSS sistemos iš Perkančiosios organizacijos nurodytų kompiuterinių darbo vietų. Darbo vietų skaičius iš kurios būtų galima prisijungti prie VSS sistemos turi būti neribojamas. Tiekėjas turi pasirūpinti, kad prisijungimas prie VSS būtų apsaugotas saugiais slaptažodžiais bei dviejų faktorių autorizavimu ir prisijungti būtų galima tik iš Perkančiosios organizacijos nurodytų IP adresų. 
3.10. Visa siūloma įranga turi būti sumontuota ir sėkmingai veikti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis, t. y. žiemos sezono metu, veikiant neigiamai temperatūrai ir kitiems nepalankiems veiksniams. Lauko sąlygomis dirbančių sistemos įrenginių darbinio temperatūrinio diapazono intervalas ne mažesnis, kaip nuo -30 ͦC iki +50 ͦC. 
3.11. Vaizdo stebėjimo kameros turi būti ne žemesnės kaip IP66 sandarumo klasės, ir ne žemesnės kaip IK10 apsaugos klasės.
3.12. Šviesiu paros metu VSS turi užtikrinti spalvoto vaizdo perdavimą į Tiekėjo duomenų centrą. Tamsiu paros metu VSS turi užtikrinti perkančiosios organizacijos pageidaujamos teritorijos stebėjimą prie egzistuojančio apšvietimo ir visų kontroliuojamose vietose įrengiamų vaizdo stebėjimo kamerų automatinį persijungimą į juodai balto vaizdo režimą (naktinį režimą). 
3.13. Tiekėjas privalo pateikti įrangą su naujausiais įrangos gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai. Taip pat tiekėjas turi numatyti įrangos programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimą iš ES ar NATO šalyse esančių serverių, bei privalo pateikti įrangą tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija, o papildomi, pirkėjo nenurodyti funkcionalumai, turėtų būti deaktyvuoti.
3.14. Kartu su įranga turi būti pateikiami ir reikiami priedai (jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo elementai, laikikliai, kojelės ir kt.), kad visos VSS dalys būtų sujungtos į vieningą veikiančią vaizdo stebėjimo sistemą.
3.15. Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished) naujausios gamintojo pateiktos rinkai kartos. 
3.16. Visos siūlomos prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; TAR, 2017-05-04, Nr. 7550) 37 str. 9 d. prasme.
3.17. Tiekėjas turi turėti visą parą veikiančią stebėjimo (monitoringo) platformą, kurioje būtų visą parą stebimi vaizdo stebėjimo kamerų parametrai ir esant gedimui atitinkamai reaguojama.
3.18. Perkančioji organizacija užtikrins Vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimą saugiame duomenų perdavimo tinkle. Perkančioji organizacija suteiks mobiliojo ryšio operatoriaus SIM korteles, o Tiekėjas turi pasirūpinti tinkamais modemais užtikrinančiais kad perduodama informacija. Tiekėjas pasirūpina ir kita reikalinga įranga, kad būtų teikiamas ryšys. Už ryšio išlaidas atsakinga Perkančioji organizacija.
3.19. Elektros tiekimo atvedimu iki įrangos, apmokėjimu už suvartotą elektros energiją rūpinasi Perkančioji organizacija.
3.20. Duomenų perdavimo ir sistemų priežiūros paslaugas Tiekėjas pradeda teikti Šalims pasirašius vaizdo stebėjimo sistemos perdavimo eksploatuoti aktą ir teikia iki sutarties galiojimo pabaigos, bet ne ilgiau kaip 24 mėn.
3.21. Turi būti galimybė esant poreikiui prijungti papildomas kameras į bendrą VSS sistemą.
4. REIKALAVIMAI VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGOS MONTAVIMUI
4.1. Tiekėjas iki 2026 m. lapkričio 30 d. sumontuoja vaizdo stebėjimo įrangą su Perkančiąja organizacija suderintose vietose.
4.2. Montuodamas įrangą Tiekėjas turi remtis ilgamete patirtimi, naudoti vaizdo kameros gamintojo pritaikytus laikiklius. Vaizdo kameros turi būti sureguliuotos ir sukonfigūruotos pagal Perkančiosios organizacijos pateiktus poreikius.
4.3. Tiekėjas prieš jungdamas kameras dėl elektros tiekimo galimybių susiderina su Perkančiosios organizacijos elektros tinklo priežiūrą atliekančiu atsakingu asmeniu.
4.4. Tiekėjas pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos pateiktus reikalavimus susiderina ir pagamina ir sumontuoja įspėjamuosius ženklus apie vykdomą vaizdo stebėjimą. Prie kiekvienos kameros ne mažiau kaip po vieną ženklą.
4.5. Sistemos priežiūros metu, esant poreikiui Alytaus rajono savivaldybės administracija gali pakeisti vaizdo stebėjimo kameros vietą. Tiekėjas tai turi atlikti per 10 darbo dienų po prašymo pateikimo Tiekėjui. Už pakeitimą apmokama papildomai.

5. ĮDIEGTOS VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS APTARNAVIMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA BEI KITŲ SU SISTEMOS EKSPLOATACIJA SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS
5.1. Įrengtos VSS aptarnavimas, techninė priežiūra, tinkamas organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių taikymas bei kitos, su įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos eksploatacija susijusios paslaugos teikiamos visą sutarties laikotarpį.
5.2. Sistemos veikimo sutrikimai sistemos eksploatacinės priežiūros metu turi būti pašalinti per 3 darbo dienas, reakcijos laikas į gedimus 8 darbo valandos, kameros nuvalomos vieną kartą per pusmetį.
5.3. Dingus elektros arba interneto ryšiui tiekėjas turi pasirūpinti techninėmis priemonėmis, kad apie tai būtų automatiškai pranešta Tiekėjui bei Alytaus rajono savivaldybės administracijos atsakingam darbuotojui.
5.4. Jeigu sutarties galiojimo laikotarpiu sugenda vienas ar keli vaizdo stebėjimo sistemos komponentai (-as), tai jie (jis) keičiam (-as) lygiaverčiais (-iu). Jei gedimas yra garantinis prekės keičiamos nemokamai. Jei gedimas yra ne garantinis prekių remonto kaina turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija. 
5.5. Laikytis Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos nurodymų, tiekėjas privalo pateikti kameras su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai:https://www.nksc.lt/naujienos/hikvision_ir_dahua_gamintoju_kameru_tyrimas_nustat.html. 
5.6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies 1 punkte nustatytais ribojimais, tekėjas negali siūlyti įrangos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 patvirtinto sąrašo valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais:
1) Rusijos Federacija.
2) Baltarusijos Respublika.
3) Kinijos Liaudies Respublika, netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai.
4) Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas.
5) Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija.
6) Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.
5.7. Taip pat Tiekėjas turi organizuoti kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimą iš ES ir NATO šalyse esančių serverių, bei privalo pateikti kameras tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija.

6. REIKALAVIMAI SISTEMOS VARTOTOJŲ IR ADMINISTRATORIŲ MOKYMUI
6.1. Per savaitę nuo VSS perdavimo eksploatuoti akto pasirašymo datos, Tiekėjas darbui su VSS turi suorganizuoti ne trumpesnius nei 4 valandų personalo mokymus. taip pat pateikti trumpą naudojimosi sistema vadovą lietuvių kalba.
6.2. Teikėjas privalės apmokyti ne mažiau kaip 12 perkančiosios organizacijos nurodytų asmenų.
6.3. Mokymai atliekami baigus vaizdo stebėjimo sistemos diegimo darbus.
6.4. Paslaugos tiekėjas pagal Perkančiosios prašymą turi suteikti neribotą prisijungimą kiekį prie VSS.
6.5. Tiekėjas (veiklos sritis nurodyta sertifikate – VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ), įsipareigoja laikytis 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 pripažįstamos Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (angl. Eco-Managment and Audit Scheme, EMAS) arba pagal minėto reglamento 45 straipsnį pripažįstamos kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų, arba standarto LST EN ISO 14001:2015 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimų.

7. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
7.1. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu. Įranga turi būti pažymėta CE ženklu.
8. I TIPAS (SU NUMERIŲ NUSKAITYMU)

	Eil. Nr.
	Parametrai (parametro reikšmė)
	Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas
[Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus]
	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl.)
[pildo Tiekėjas]

	1. 
	Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas
	
	

	1. 
	Kamera stacionari „Bullet“ tipo
	
	

	1. 
	Integruotas arba išorinis IR LED prožektorius, užtikrinantis kokybišką numerių nuskaitymą
	
	

	1. 
	Kamera turi būti gamintojo specifikuojama kaip eismo stebėjimui ir numerių atpažinimui tinkama kamera.
	
	

	1. 
	Kamera turi atpažinti transporto priemonių valstybinius numerius, ne mažiau dvejose eismo juostose (eismo juostos plotis nemažiau kaip 3,5 metro)  bet kuriuo paros metu ir judant transporto priemonei iki 200 km/h greičiu.
Atpažinimo tikslumas turi būti ne mažesnei nei 99% iš visų tinkamai užfiksuotų transporto priemonių numerių. 
Kamera turi perduoti vaizdo įrašymo programinei įrangai užfiksuotą ir atpažintą transporto priemonės valstybinį numerį, kryptį, markę, modelį, tipą (klasę), spalvą, laiką ir kitus duomenis. 
	
	

	1. 
	Vaizdo kamera turi turėti du vaizdo sensorius sumontuotus viename korpuse. Vieną dedikuotą (OCR) valstybinių numerių nuskaitymui, o kitą spalvoto vaizdo sensorių bendram vaizdui.
Kameros numerių nuskaitymo sensoriaus vaizdo raiška ne mažiau 5Mpix ir spalvoto vaizdo  sensoriaus raiška ne mažiau 5Mpix
	
	

	1. 
	Numerių nuskaitymo sensorius turi palaikyti ne mažiau 60 kadrų per sekundę. 
Spalvoto vaizdo sensorius turi palaikyti ne mažiau 20 kadrų per sekundę
	
	

	1. 
	Turi būti galimybė įvertinti judančios transporto priemonės greitį
	
	

	1. 
	Turi būti galimybė atpažinti prieš eismą važiuojančias transporto priemones
	
	

	1. 
	Turi būti galimybė atpažinti sustojusias transporto priemones
	
	

	1. 
	Turi būti galimybė integruoti su trečiųjų šalių vaizdo stebėjimo sistemomis
	
	

	1. 
	Turi būti galimybė valdyti  (baltuosius/juoduosius) sąrašus, su nepriklausomu veiksmu kiekvienam sąrašui
	
	

	1. 
	Turi būti galimybė prijunti papildomus daviklius (oro kokybės sensoriai)
	
	

	1. 
	Turi būti integruota atminties kortelė laikinam duomenų saugojimui. 
Atminties kortelės darbinių temperatūrų diapazonas neturi būti mažesni nei pačios kameros. 
Turi būti galimybė šifruoti atminties kortelės duomenis
	
	

	1. 
	Turi būti palaikomas AES256 (Advanced Encryption standart) standartas arba lygiavertis
	
	

	1. 
	Turi būti galimybė siųsti IP pranešimus (HTTP post formatu arba lygiaverčiu) į ne mažiau kaip 2 skirtingus serverius (virtualias mašinas)
	
	

	1. 
	Kamerai turi būti atlikti laboratoriniai aplinkos bandymai (temperatūriniai, elektromagnetinis suderinamumas (EMC)) bent vienoje Europos sąjungos valstybėje, vadovaujantis Europos sąjungoje galiojančiais teisės aktais
	
	

	1. 
	Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H265 (arba lygiaverčiai)
	
	

	1. 
	Ryšio sąsaja RJ45 ne mažiau 1x (100Base-TX/10Base-T) (arba lygiavertė)
	
	

	1. 
	Ne mažiau 1x USB 3.0 jungtis
	
	

	1. 
	Turi būti palaikomas ONVIF komunikacijos protokolas (arba lygiavertė)
	
	

	1. 
	Turi būti galimybė praplėsti duomenų talpą iki 512 GB
	
	

	1. 
	Kamera turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę ir bent IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę
	
	

	1. 
	Darbinių temperatūrų diapazonas ne mažesniame intervale nei nuo -30ºC iki +50ºC
	
	

	1. 
	Gamintojo garantija ne mažiau nei 3 metai
	
	

	1. 
	Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at arba 24VAC (parenka tiekėjas pagal kameros vietą)
	
	

	Reikalavimai programinei įrangai

	1. 
	Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas.
	
	

	1. 
	Turi būti funkcionalumas atlikti transporto priemonių numerių duomenų paiešką, peržiūrą interneto naršyklės pagalba. Transporto priemonių duomenų paieškos naudotojo sąsaja turi būti suderinama su paplitusiomis interneto (pvz.: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox (arba lygiavertėm)) naršyklėmis.
	
	

	1. 
	Turi būti funkcionalumas atlikti pilną ir/arba dalinę transporto priemonių numerių paiešką pagal pasirenkamus laukus (kriterijus arba požymius) aktualiose ir/arba archyvinėse duomenų bazėse, nurodant: (a) pilną transporto priemonės numerį; (b) ne pilną transporto priemonės numerį; (c) valstybę, kurioje registruota transporto priemonė; (d) transporto priemonės spalvą; (e) transporto priemonės tipą; (f) vaizdo kameros identifikacinį požymį; (g) vaizdo kameros vietą; (h) vaizdo kameros kryptį; (i) datos ir laiko pasirenkamus intervalus; (y) atpažintus numerius (j) neatpažintus numerius.
	
	

	1. 
	Atliekant paiešką pagal transporto priemonės numerį turi būti funkcionalumas atvaizduoti transporto priemonės numerio paieškos rezultato duomenis interaktyviame žemėlapyje, nurodant vaizdo kameros identifikacinį požymį, vietą, datą ir laiką.
	
	

	1. 
	Atliekant paiešką pagal transporto priemonės numerį, turi būti funkcionalumas atvaizduoti transporto priemonės judėjimo maršrutą interaktyviame žemėlapyje.
	
	

	1. 
	Turi būti funkcionalumas išsaugoti paieškos rezultatų duomenis atskiruose kataloguose, atlikti tokių duomenų spausdinimą.
	
	

	1. 
	Turi būti funkcionalumas sudaryti ypatingos reikšmės transporto priemonių numerių sąrašus pagal formuojamus požymius (pvz., ieškomos transporto priemonę, kt.).
	
	

	1. 
	Turi būti funkcionalumas sudaryti daugiau nei vieną ypatingos reikšmės transporto priemonių sąrašą. Tikslus transporto priemonių sąrašų skaičius turi būti suderintas VSS diegimo metu.
	
	

	1. 
	Numerio atpažinimo kamerai fiksavus ir atpažinus ypatingos reikšmės transporto priemonių sąraše esantį numerį, turi būti galimybė siųsti įspėjamąjį pranešimą SMS žinute, pranešimo tekste nurodant valstybinį numerį, kuris yra ypatingos reikšmės transporto priemonių sąraše, el. paštu nurodytiems įspėjamojo pranešimo gavėjams. SMS pranešimų siuntimų išlaidos sutarties galiojimo laikotarpiu neturi būti vertinamos.
	
	

	1. 
	Turi būti realizuotas duomenų apsikeitimas (integracija) su pasiūlyta vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programine įranga, atskirai suderintais protokolais ir formatais. Integracija turės būti atlikta importuojant ir eksportuojant failus, taip pat per API (Aplikacijų programavimo sąsaja) ar žiniatinklio paslaugos (web service) pagalba.
	
	

	1. 
	Visos reikalingos programinės įrangos licencijos turi būti neterminuoto galiojimo ir gamintojo suteikiama garantija programinei įrangai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn.
	
	



9. II TIPAS STEBĖJIMO KAMERA (360 APRĖPTIS)

	Eil. Nr.
	Parametrai (parametro reikšmė)
	Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas
[Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus]
	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl.)
[pildo Tiekėjas]

	1. 
	Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas
	
	

	2. 
	Tipas stacionari „visakryptė“ tipo diena/naktis vaizdo kamera
	
	

	3. 
	Ne mažiau kaip 4 x 5MP raiškos sensoriai viename korpuse, kurie reguliuojami nepriklausomai vienas kito atžvilgiu ir valdomi kiekvieno vaizdo sensoriaus  pozicijos nuotoliniu būdu,  o bendra sensorių raiška ne mažiau 20MP,
Maksimali sensoriaus raiška ne mažesnė nei  2560x l920
	
	

	4. 
	Nemažiau kaip 20 kadrų per sekundę per sensorių prie 5MP raiškos
	
	

	5. 
	Apšvietimo atstumas ne mažiau 25 m gamintojo parametruose
	
	

	6. 
	Turi būti: H.264, H.265 arba lygiaverčiai
	
	

	7. 
	Objektyvas ne prasčiau kaip P-iris technologijos
	
	

	8. 
	Kameros jautrumas šviesai - ne mažesnis nei spalvotam vaizdui 0.1 lux (Color)
	
	

	9. 
	Objektyvai turi būti motorizuoti. 
	
	

	10. 
	Horizontalus matymo kampas ne mažiau kaip. 100° (Wide), ) ir. 50° (Te1e).
	
	

	11. 
	Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas;
	
	

	12. 
	Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne mažesnis kaip nuo 1/8 000 s iki 1/4 s.
	
	

	13. 
	Turi būti įdiegta WDR (Wide dinamic range) arba lygiavertė funkcija ne mažiau 120 dB.
	
	

	14. 
	Turi palaikyti kibernetinį saugumą (secury boot) ir turi būti autorizuota gamintojo aparatinė įranga (Signed firmware)
	
	

	15. 
	Turi palaikyti daugiasrautį (multi streaming) duomenų kodavimo režimas.
	
	

	16. 
	Turi būti galimybė praplėsti duomenų talpą iki 512 GB.
	
	

	17. 
	Kamera turi turėti objektų judesio aptikimo modulį ir analitikos paieškos klasifikavimą (su galimybe klasifikuoti objektus pagal spalvą): žmogus, traukinys, sunkvežimis, autobusas, automobilis, motociklas, dviratis, prinė, susibūrimų detekcija, vaizdo suprastėjimo detekcija, perimetro detekcija, linijos kirtimo detekcija.
	
	

	18. 
	Palaikyti slaptažodžio apsaugą ir kameros .
	
	

	19. 
	Turi būti palaikomi ne blogiau standarto ONVIF (arba lygiaverčio) S profilis
	
	

	20. 
	Atsparumas vandeniui ne mažesnis IP66 Atsparumas smūgiams ne mažesnis nei IK10
	
	

	21. 
	Turi pateikti kartu su montavimo laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at/bt arba 24VAC.
	
	

	22. 
	Darbinių temperatūrų diapazonas ne mažesniame intervale nei  nuo -30ºC iki +50ºC
	
	

	23. 
	Gamintojo garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn.
	
	

	24. 
	Turi būti nauja, nenaudota, gamykliškai neatnaujinta (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“)
	
	



10. III TIPAS STEBĖJIMO KAMERA TAŠKINĖ (BULLET) 8 MP

	Eil. Nr.
	Parametrai (parametro reikšmė)
	Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas
[Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus]
	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar kt. dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija


	1.
	Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas
	
	

	2.
	Tipas stacionari „Bullet“ tipo diena/naktis vaizdo kamera.
	
	

	3.
	Vaizdo jutiklio dydis turi būti ne mažesnis nei 1/1.8“, ne blogiau kaip CMOS technologijos, raiška  ne mažesnė nei 8Mpix
	
	

	4.
	Kameros jautrumas šviesai - ne mažesnis nei spalvotam vaizdui 0.1 lux (Color)
	
	

	5.
	Apšvietimo atstumas ne mažiau 25 m gamintojo parametruose.
	
	

	6.
	Horizontalus matymo kampas ne mažiau kaip. 100° (Wide), ir. 50° (Te1e).
	
	

	7.
	Objektyvas ne prasčiau kaip P-iris technologijos
	
	

	8.
	Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas;
	
	

	9.
	Objektyvai turi būti motorizuoti. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. 
	
	

	10.
	Elektroninės užsklandos greičio diapazonas nemažesnis kaip nuo 1/20000 s iki 1/4 s.
	
	

	11.
	Nemažiau kaip 20 kadrų per sekundę prie 8MP raiškos.
	
	

	12.
	Turi būti įdiegta WDR (Wide dinamic range) arba lygiavertė funkcija ne mažiau 120 dB.
	
	

	13.
	 Turi palaikyti kibernetinį saugumą (secury boot) ir turi būti autorizuota gamintojo aparatinė įranga (Signed firmware)
	
	

	14.
	Turi palaikyti daugiasrautį (multi streaming) duomenų kodavimo režimas.
	
	

	15.
	Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamo vaizdo kadrų dažnumą ir kokybę, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. 
	
	

	16.
	Turi būti: H.264, H.265 arba lygiaverčiai
	
	

	17.
	Turi būti palaikomi standarto ONVIF (arba lygiaverčio) S profilis.
	
	

	18.
	Turi būti galimybė praplėsti duomenų talpą iki 512 GB.
	
	

	19.
	Kamera turi turėti objektų judesio aptikimo modulį ir analitikos paieškos klasifikavimą (su galimybe klasifikuoti objektus pagal spalvą): žmogus, traukinys, sunkvežimis, autobusas, automobilis, motociklas, dviratis, susibūrimų detekcija, vaizdo suprastėjimo detekcija, perimetro detekcija, linijos kirtimo detekcija
	
	

	20.
	Kamera turi turėti bent IK10  apsaugos nuo vandalizmo klasę ir bent IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę
	
	

	21.
	Darbinių temperatūrų diapazonas ne mažesniame intervale nei  nuo -30ºC iki +50ºC
	
	

	22.
	Turi pateikti kartu su montavimo laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at/bt arba 24VAC.
	
	

	23.
	Gamintojo garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn.
	
	

	24.
	Turi būti nauja, nenaudota, gamykliškai neatnaujinta (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“)
	
	



11. IV TIPAS STEBĖJIMO KAMERA TAŠKINĖ (BULLET) 5 MP


	Eil. Nr.
	Parametrai (parametro reikšmė)
	Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas
[Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus]
	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar kt. dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija


	1.
	Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas
	
	

	2.
	Tipas stacionari „Bullet“ tipo diena/naktis vaizdo kamera.
	
	

	3.
	Vaizdo jutiklio dydis turi būti ne mažesnis nei 1/2.8“, ne blogiau kaip CMOS technologijos, raiška  ne mažesnė nei 5Mpix
	
	

	4.
	Kameros jautrumas šviesai - ne mažesnis nei spalvotam vaizdui 0.1 lux (Color)
	
	

	5.
	Apšvietimo atstumas ne mažiau 25 m gamintojo parametruose.
	
	

	6.
	Horizontalus matymo kampas ne mažiau kaip. 100° (Wide), ir. 50° (Te1e).
	
	

	7.
	Objektyvas ne prasčiau kaip P-iris technologijos
	
	

	8.
	Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas;
	
	

	9.
	Objektyvai turi būti motorizuoti. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. 
	
	

	10.
	Elektroninės užsklandos greičio diapazonas nemažesnis kaip nuo 1/20000 s iki 1/4 s.
	
	

	11.
	Nemažiau kaip 20 kadrų per sekundę prie 5MP raiškos.
	
	

	12.
	Turi būti įdiegta WDR (Wide dinamic range) arba lygiavertė funkcija ne mažiau 120 dB.
	
	

	13.
	 Turi palaikyti kibernetinį saugumą (secury boot) ir turi būti autorizuota gamintojo aparatinė įranga (Signed firmware)
	
	

	14.
	Turi palaikyti daugiasrautį (multi streaming) duomenų kodavimo režimas.
	
	

	15.
	Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamo vaizdo kadrų dažnumą ir kokybę, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. 
	
	

	16.
	Turi būti: H.264, H.265 arba lygiaverčiai
	
	

	17.
	Turi būti palaikomi standarto ONVIF (arba lygiaverčio) S profilis.
	
	

	18.
	Turi būti galimybė praplėsti duomenų talpą iki 512 GB.
	
	

	19.
	Kamera turi turėti objektų judesio aptikimo modulį ir analitikos paieškos klasifikavimą (su galimybe klasifikuoti objektus pagal spalvą): žmogus, traukinys, sunkvežimis, autobusas, automobilis, motociklas, dviratis, susibūrimų detekcija, vaizdo suprastėjimo detekcija, perimetro detekcija, linijos kirtimo detekcija
	
	

	20.
	Kamera turi turėti bent IK10  apsaugos nuo vandalizmo klasę ir bent IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę
	
	

	21.
	Darbinių temperatūrų diapazonas ne mažesniame intervale nei  nuo -30ºC iki +50ºC
	
	

	22.
	Turi pateikti kartu su montavimo laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at/bt arba 24VAC.
	
	

	23.
	Gamintojo garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn.
	
	

	24.
	Turi būti nauja, nenaudota, gamykliškai neatnaujinta (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“)
	
	



12. REIKALAVIMAI VAIZDO ĮRAŠYMO ĮRANGOS IR VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS PROGRAMINEI ĮRANGAI, DIEGIMAS Į PERKAMĄ VAIZDO ĮRAŠYMO ĮRANGĄ

	Eil. Nr.
	Parametrai (parametro reikšmė)
	Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas
[Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus]
	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar kt. dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija


	1. 
	Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas
	
	

	1. 
	Turi būti suderinama su daugelio skirtingų gamintojų IP kameromis. Suderinamų įrenginių modelių kiekis,  daugiau nei 2000.
Atskirų modelių suderinamumas turi būti nurodytas siūlomos programinės įrangos gamintojo puslapyje. 
	
	

	1. 
	Onvif suderinamų įrenginių palaikymas
	
	

	1. 
	Programinė įranga turi būti legali ir licencija padengti visas sistemoje naudojamas kameras. Turi būti galimybė visą paslaugų teikimo laikotarpį plėsti kamerų skaičių įsigyjant papildomas licencijas.
	
	

	1. 
	Sistema turi gebėti įrašyti suderinamų kamerų „meta data“ duomenis
	
	

	1. 
	Turi būti administruojama per vieną administratoriaus sąsają, nepriklausomai nuo sistemos architektūros ir komponentų skaičiaus.
	
	

	1. 
	Turi būti galima keisti prijungtų įrenginių nustatymus grupėmis, nepriklausomai nuo įrenginių skaičiaus grupėje.
	
	

	1. 
	Palaikomas kamerų kiekis ne mažiau 128 kameros. 
	
	

	1. 
	Sistema turi leisti plėsti bendrą kamerų kiekį, centralizuotai apjungiant atskirus įrašymo įrenginius. Palaikomų įrašymo įrenginių kiekis ne mažiau 10.  
	
	

	1. 
	Sistema turi turėti bendrą centralizuotą monitoringo įrankį stebėti prie sistemos prijungtų kamerų ir įrašymo įrenginių būklę
	
	

	1. 
	Galimybė centralizuotai atnaujinti prie sistemos esančių įrašymo įrenginių programinę įrangą.
	
	

	1. 
	Sistema turi turėti monitoringo įrankį kuris leistų nesunkiai identifikuoti pablogėjusią kameros vaizdo kokybę,  kameros vaizdo krypties pasikeitimą.
	
	

	1. 
	Programinė įranga turi būti suderinama su kamerų naudojamais MJPEG, H.264, H.265 vaizdo glaudinimo formatais. 
	
	

	1. 
	Multistream srautų palaikymas. Suderinamų įrenginių modelių kiekis ne mažiau 2000. (arba lygiavertė)
	
	

	1. 
	Turi palaikyti kamerų vidines laikmenas (SD korteles) laikinam vaizdo įrašymui, kai kamera neturi ryšio su įrašymo serveriu, įrašai iš SD kortelių turi būti perkeliami automatiškai.
	
	

	1. 
	Turi turėti stebėjimo modulį, kuris leistų ir gebėtų automatiškai identifikuoti suprastėjusią vaizdo kokybę .
	
	

	1. 
	Siūloma programinė įranga neturi programiškai riboti daromo įrašo raiškos, kadrų spartos ir trukmės.
	
	

	1. 
	Galimybė prioretizuoti ir individualiai kiekvienai kamerai nustatyti minimalų ir maksimalų įrašymo laikotarpį.
	
	

	1. 
	Turi būti galimybė naudoti skirtingus kameros vaizdo srautus stebėjimui ir įrašymui. 
	
	

	1. 
	Turi būti privatumo zonų aktyvavimo  funkcija iš programinės įrangos pusės (nepriklausoma nuo kameros funkcijos), apsaugota slaptažodžiu.
	
	

	1. 
	Turi turėti skirtingus įrašymo režimus: nuolatinį, pagal tvarkaraštį, pagal vidinį judesio aptikimą, analitinį įvykį, pagal sukonfigūruotus aliarminius įvykius; kiekvienai kamerai įrašymo režimas ir trukmė  turi būti nustatomas individualiai.
	
	

	1. 
	Turi turėti galimybę sukurti aliarminius įvykius remiantis bet kurios kameros judesio aptikimu, aliarminiais įėjimais, sistemos įvykiais, išorinių sistemų įvykiais, operatoriaus veiksmais, naudojant skirtingus tvarkaraščius ir papildomas sąlygas.
	
	

	1. 
	Turi būti galimybė atvaizduoti sistemą sudarančių vaizdo kamerų tinklą savivaldybės žemėlapyje. 
	
	

	1. 
	Programinė įranga turi palaikyti SSL ir TLS protokolus
	
	

	1. 
	Turi būti galimybė integravimui su kitomis sistemomis JSON formatu
	
	

	1. 
	Turi turėti galimybę retransliuoti bet kurios pasirinktos kameros vaizdą, kuris gali būti prijungtas prie išorinių ONVIF ar RTSP protokolus palaikančių sistemų
	
	

	1. 
	Vartotojai turi būti suskirstyti pagal privilegijas į roles (administratoriai, operatoriai, išoriniai vartotojai ir pan.), perkėlus vartotoją iš vienos rolės į kitą, atitinkamai turi pasikeisti jo privilegijos.
	
	

	1. 
	Sistema turi leisti kurti laikinus vartotojus kurie pasibaigus numatytam laikotarpiui automatiškai būtų blokuojami.
	
	

	1. 
	Programinė įranga turi turėti galimybę prisijungti, žiūrėti realaus laiko vaizdą ir jo įrašus, peržiūrėti įvykius, eksportuoti įrašus naršyklės pagalba be administratoriaus teisių (neinstaliuojant naršyklės įskiepių ir nesinaudojant Cloud sprendimais), naudojantis PC klientine dalimi, naudojantis išmaniais įrenginiais su Android ir iOS programine įranga.
	
	

	1. 
	Programinė įranga turi leisti nustatyti įrašo saugojimo laikotarpį kiekvienai kamerai individualiai, po kurio įrašai bus automatiškai naikinami.
	
	

	1. 
	Vaizdo sienos (VideoWall) palaikymas (arba lygiavertė). 
	
	

	1. 
	Programinė įranga turi palaikyti incidentų valdymą, kuris neleistų trinti pažymėtų vaizdo įrašų laikotarpių.
	
	

	1. 
	Turi palaikyti vaizdo įrašų žymas (bookmark).
	
	

	1. 
	Visos techninėje specifikacijos aprašytos funkcijos turi nereikalauti papildomų licencijų
	
	

	1. 
	Programinė įranga turi palaikyti analitikos paieškos funkcionalumą: Žmogus, transporto priemonė, spalva, objektas.
	
	

	1. 
	Programinė įranga turi būti neterminuota ir jos licencijų kiekis turi padengti visus sistemoje naudojamus įrenginius, techninėje specifikacijoje aprašytam funkcionalumui realizuoti
	
	

	1. 
	Darbo vietos programinė įranga turi palaikyti visas serverio programinės įrangos funkcijas, nereikalaujant papildomai įsigyti licencijų
	
	

	1. 
	Darbo vietos programinė įranga neturi licencijuoti darbo vietų prijungtų prie serverio.
	
	

	1. 
	Darbo vietos programinė įranga turi tūrėti galimybę susikurti pageidaujamus peržiūros šablonus (kamerų išdėstymą ekrane) iki ne mažiau (48 kamerų).
	
	

	1. 
	Darbo vietos programinė įranga turi veikti su operacinėmis sistemomis. Windows / Linux / MAC OS
	
	

	1. 
	Darbo vietos programinė įranga turi turėti galimybę perjungti norimos kameros realaus laiko vaizdą į įrašų peržiūros režimą, likusias kameras paliekant realaus laiko vaizdo stebėjimo režime.
	
	

	1. 
	Darbo vietos programinė įranga turi palaikyti integruoto grafinio procesoriaus palaikymą vaizdo atkodavimui (GPU decoding)
	
	

	1. 
	Darbo vietos programinė įranga turi tūrėti galimybę sinchroniškai peržiūrėti visų kamerų, esančių šablone, įrašus.
	
	

	1. 
	Darbo vietos programinė įranga turi tūrėti galimybę ieškoti įrašų pagal aliarminius įvykius,  judesio aptikimą bet kuriame įrašytos kameros vaizdo regione 
	
	

	1. 
	Naudojant darbo vietos programinę įrangą turi būti galima nusiųsti individualų gyvą kameros vaizdą ar vaizdo išdėstymą kitiems sistemos operatoriams ar vaizdo sienos monitoriams.
	
	

	1. 
	Darbo vietos programinė įranga turi galėti eksportuoti vaizdo įrašus nurodant  konkrečią vaizdo vietą ir apsaugoti eksportuotą įrašą slaptažodžiu.
	
	

	1. 
	Darbo vietos programinėje įrangoje turi būti galimybė riboti prisijungimo laiką prie sistemos pagal paros laiką, savaitės dienas.
	
	



13.  PRELIMINARIOS STEBĖJIMO KAMERŲ VIETOS

	Eil. Nr.
	Seniūnija
	Kameros vieta
	Kameros montavimo vietos adresas
	Kamerų kiekis
	Kameros tipas*

	1
	Alytaus miestas
	Alytaus rajono savivaldybės administracijos pastatas
	Pulko g. 21, Alytus
	7
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	2
	Alytaus seniūnija
	Pergalės g. 3 9, Miklusėnų k., 62466 Alytaus r.
	Pergalės g. 3 9, Miklusėnų k., 62466 Alytaus sen.
	3
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	3
	Alytaus seniūnija
	Alytaus rajono kultūros centro Luksnėnų filialas
	Parko g. 17, Luksnėnai, Alytaus šen., Alytaus sen.
	2
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	4
	Alovės seniūnija
	Vandenvietė
	Domantonių g. 27B, Venciūnų k. Alovės sen.
	2
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	5
	Alovės seniūnija
	Laisvalaikio sala
	Mokyklos g. Alovė, Alovės sen.
	1
	III tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 8 MP)

	6
	Alovės seniūnija
	Sankryža
	Mokyklos g./Alovėlės g. sankryža Alovė. Alovės sen.
	1
	II tipas stebėjimo kamera (360 aprėptis)

	7
	Alovės seniūnija
	Alovės seniūnija-mokykla
	Mokyklos g./Alovėlės g. alovės seniūnija-mokykla Alovė, Alovės sen
	5
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	8
	Alovės seniūnija
	Venciūnų ikimokyklinio ugdymo skyrius
	Alyvų g. 4, Venciūnų k. Alovės sen
	3
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	9
	Butrimonių seniūnija
	Vandenvietė
	Taikos g. 12A, Butrimonių mstl., Butrimonių sen.,
	2
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	10
	Butrimonių seniūnija
	Butrimonių aikštė
	Vytauto g. 31, Butrimonių mstl., Butrimonių sen., 
	10
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	11
	Butrimonių seniūnija
	Alytaus r. Butrimonių gimnazija
	Draugystės g. 1, Butrimonių mstl., Butrimonių sen.,
	4
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	12
	Daugų seniūnija
	Vandenvietė
	Maironio g. 49, Daugai, Daugų sen.
	2
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	13
	Daugų seniūnija
	Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija
	Vlado Mirono g. 2, Daugų sen.
	2
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	14
	Daugų seniūnija
	Daugų ambulatorija ir ligoninė
	Vlado Mirono g. 9, Daugai, Daugų sen.
	1
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	15
	Daugų seniūnija
	Daugų žiedas
	Kelio 128/1104 sankirta, Daugų sen.
	1
	II tipas stebėjimo kamera (360 aprėptis)

	16
	Daugų seniūnija
	Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija aikštynas
	Vlado Mirono g. 2, Daugai Daugų sen.
	2
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	17
	Daugų seniūnija
	Daugų m. stotelė
	Daugų g. 2B, Daugai, Daugų sen.
	1
	III tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 8 MP)

	18
	Krokialaukio seniūnija
	Vandenvietė
	Krakių g. 5A,  Krokialaukio mstl, Krokialaukio sen.
	2
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	19
	Krokialaukio seniūnija
	Prie krioklio
	Krokialaukio sen.
	1
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	20
	Krokialaukio seniūnija
	Prieš žaidimo aikštelę
	Draugystės g. 21, Verebiejai, Krokialaukio sen.
	1
	III tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 8 MP)

	21
	Krokialaukio seniūnija
	Krokialaukio seniūnija
	Vytauto g. 1, Krokialaukio mstl., Krokialaukio šen.,
	1
	II tipas stebėjimo kamera (360 aprėptis)

	22
	Krokialaukio seniūnija
	Krokialaukio seniūnija
	Vytauto g. 1, Krokialaukio mstl., Krokialaukio šen.,
	3
	III tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 8 MP)

	23
	Krokialaukio seniūnija
	Santaikos sporto aikštelė
	Santaikos g. 16, Santaika, Krokialaukio sen. Alytaus r.
	1
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	24
	Krokialaukio seniūnija
	Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija
	Žuvinto g. 41, Krokialaukio mstl. Krokialaukio sen.
	3
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	25
	Miroslavo seniūnija
	Miroslavo vandenvietė
	Olakalnio g. 26, Bendrių k., Miroslavo sen.,
	2
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	26
	Miroslavo seniūnija
	BĮ „Miroslavo Globos Namai“
	Dainavos g. 3, Miroslavo k., Miroslavo sen.,
	2
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	27
	Miroslavo seniūnija
	Priešais  žaidimo aikštelę
	Dainavos g. 7, Miroslavo k., Miroslavo sen.,
	1
	II tipas stebėjimo kamera (360 aprėptis)

	28
	Miroslavo seniūnija
	Priešais  žaidimo aikštelę
	Dainavos g. 7, Miroslavo k., Miroslavo sen.,
	2
	III tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 8 MP)

	29
	Miroslavo seniūnija
	Kumečių scena
	Ežero g. 58 Viešnagiai, Miroslavo sen.,
	2
	III tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 8 MP)

	30
	Miroslavo seniūnija
	Alytaus r. Miroslavo gimnazija
	Vienuolyno g. 16, Miroslavo k. Miroslavo sen.,
	2
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	31
	Miroslavo seniūnija
	Kumečių sporto aikštelė
	Dainavos g. 32, Kumečių k., Miroslavo sen.
	1
	III tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 8 MP)

	32
	Nemunaičio seniūnija
	Nemunaičio seniūnijos pastatas
	Vytauto g. 44, Nemunaičio mstl., Nemunaičio sen.,
	2
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	33
	Nemunaičio seniūnija
	Nemunaičio seniūnijos pastatas
	Vytauto g. 44, Nemunaičio mstl., Nemunaičio sen.
	1
	III tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 8 MP)

	34
	Nemunaičio seniūnija
	Sporto aikštynas
	Vytauto g. 44, Nemunaičio mstl., Nemunaičio sen.
	2
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	35
	Nemunaičio seniūnija
	Kelyje 1102
	Kelyje 1102, Nemunaitis
	1
	III tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 8 MP)

	36
	Pivašiūnų seniūnija
	Pivašiūnų maudykla
	Pivašiūnų k., Mokyklos g. 3, Pivašiūnų sen.
	3
	III tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 8 MP)

	37
	Pivašiūnų seniūnija
	Alytaus r. Butrimonių gimnazijos Pivašiūnų pagrindinio ugdymo skyrius
	Pivašiūnų k., Mokyklos g. 3, Pivašiūnų sen.
	4
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	38
	Punios seniūnija
	Punios žiedas
	Punios žiedas A16/129 kelias, Punios sen.
	1
	II tipas stebėjimo kamera (360 aprėptis)

	39
	Punios seniūnija
	Punios seniūnijos pastatas matosi pavėsinė
	Kauno g. 3, Punios k., Punios sen.
	1
	III tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 8 MP)

	40
	Punios seniūnija
	Punios seniūnijos pastatas matosi įėjimas
	Kauno g. 3, Punios k., Punios sen.
	1
	III tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 8 MP)

	41
	Punios seniūnija
	Prie Punios bažnyčios
	Kauno g. Punios k., Punios sen.
	1
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	42
	Raitininkų seniūnija
	Raitininkų seniūnijos pastatas
	Mokyklos g. 28, Makniūnų k., Raitininkų šen
	1
	III tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 8 MP)

	43
	Raitininkų seniūnija
	Raitininių tvenkiniai
	Mokyklos g. 38, Makniūnai
	1
	III tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 8 MP)

	44
	Raitininkų seniūnija
	Bendruomenės namai
	Makniūnų k., Raitininkų šen
	1
	III tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 8 MP)

	45
	Simno seniūnija
	Vandenvietė
	Paupio g. 22, Simnas, Alytaus r.
	2
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	46
	Simno seniūnija
	Simno seniūnija
	Vytauto 26 Simnas
	1
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)

	47
	Simno seniūnija
	Simno sankryža
	Vytauto 28, Simnas
	1
	II tipas stebėjimo kamera (360 aprėptis)

	48
	Simno seniūnija
	Simno aikštelė ir kultūros namai
	Vytauto 38 Simnas
	3
	III tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 8 MP)

	49
	Simno seniūnija
	Sankryža prie Malūno Ažuolinių k,
	Malūno gatvė 19 Ažuoliniai, Simno sen.
	1
	III tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 8 MP)

	50
	Simno seniūnija
	Kelyje Simnas -Krokialaukis - Alytus
	Kelyje Simnas -Krokialaukis - Alytus
	1
	I tipas stebėjimo kamera (su numerių nuskaitymu

	51
	Simno seniūnija
	Jonų parkas
	Ateities g. 7, Simno m., Simno sen., Alytaus r.
	3
	III tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 8 MP)

	52
	Simno seniūnija
	Socialinis būstas
	Ateities g. 6, Simno m., Simno sen.
	2
	III tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 8 MP)

	53
	Simno seniūnija
	Giluičio maudykla
	Upės g. 8, Kaimynų k. Simno sen., Alytaus
	2
	III tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 8 MP)

	54
	Simno seniūnija
	Alytaus r. Simno gimnazija
	Vytauto g. 83, Simnas, Simno sen.,
	3
	IV tipas Stebėjimo kamera Taškinė (Bullet) 5 MP)


*Montuojamos stebėjimo kameros montavimo vietos adresas yra preliminarus ir orientacinis. Montuojant stebėjimo kameras vietos adresas remiantis gerąja praktika gali kisti atsižvelgiant į norimą saugoti objektą. Taip pat kamerų skaičius kiekviena objekte yra orientacinis jis gali kisti atsižvelgiant į gerąją praktiką. Bendras kameros tipų skaičius lieka nepakitęs.




