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Būsto pritaikymo darbų specifikacija

[bookmark: _Hlk169599659]Adresas: Ryto g. 17., Švenčionėlių m.,  Švenčionių r. sav.
 
 Perkami sanitarinio mazgo įrengimo ir  2 durų (lauko ir įėjimo) keitimo darbai. 

1. Sanitarinio mazgo įrengimas:

Medinių lentų pertvarą ir mūrinę parvarą  1- 3 patalpoje išardyti. 
Sumontuoti  lengvų konstrukcijų pertvarą su durimis ir įrengti sanitarinį mazgą, kurio plotas ne mažiau 2,4 m² (1,02x2.35 m).
Pertvaros konstrukcija – metalinis ar medinis karkasas,   padidinto vandens atsparumo gipskartonio plokštės, užpildas - ne mažiau 100 mm storio akmens ar mineralinės vatos. 
Išorines patalpos sienas papildomai apšiltinti iš vidaus. Apšiltinimo storis - ne mažiau 50 mm storio akmens ar mineralinės vatos.
Izoliacijos šilumos laidumo koeficientas (λ) ne daugiau 0,039 W(m.K).
Patalpą apšiltinti iš viršaus, vatos storis – ne mažiau 300 mm. 
Sienas sanitarinio mazgo viduje aptaisyti  padidinto vandens atsparumo gipskartonio plokštėmis. 
Sienų ir grindų apdaila – keraminės arba asmens masės  plytelės. 
Patalpoje 1-4  ardoma grindų medinių lentų danga, remontuojamas betono pagrindas ir įrengiama  keraminių arba asmens masės  plytelių danga. 
Įrengti liuką į rūsio patalpas. 
Sanitarinio mazgo durys -     MDF karkaso,  laminuotos arba  medinės, su spragtuku. Varčios storis – ne mažiau 35 mm. Plotis „šviesoje“ – ne mažiau 0,85 m.
Sumontuoti sanitarinius prietaisus (trapą grindų konstrukcijoje ir klozetą). Sumontuoti ranktūrius.
Sumontuoti šildymo radiatorių prijungiant prie namo šildymo sistemos. 

2. Durų keitimas:

2.1.  Pakeisti vidaus duris tarp patalpų I-1 ir 1-3, kurių matmenys ne mažiau kaip -  0.85 x 1,90
 m.  Prieš užsakant gaminį matmenis patikslinti vietoje.
Durys -     MDF karkaso,  laminuotos arba  medinės, su įleidžiama spyna. Spyna rakinama raktu iš abiejų durų pusių. Varčios storis – ne mažiau 35 mm. Atlikti apdailos darbus.
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 Esamų durų nuotrauka

2.2. Pakeisti įėjimo duris PVC durimis. 

Durys -  PVC profilių, rudos (ąžuolo)  spalvos, dalis gaminio – dviejų stiklų stiklo paketas. 
Durų staktos minimalus aukštis – 1,85 m;
Durų staktos minimalus plotis- 0,9  m; 
Šilumos perdavimo koeficientas U≤1,40(W/m²*K);
Oro pralaidumas -ne žemiau 4 klasės;
Komplektuojamos su spyna;
Ne mažiau 3 raktų komplektų;
Vyriai – ne mažiau  3 vnt.
Prieš užsakant gaminį matmenis patikslinti vietoje. 
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 Esamų įėjimo durų  nuotrauka
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PVC durų vizualizacija. 
Orientacinis darbų sąrašas pateiktas lentelėje.

	
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekiai (orientaciniai) 

	
	Sanitarinis mazgas
	
	

	1
	Medinių grindų su gulekšniais  išardymas
	m²
	4,4


	2
	Karkasinės (medinių lentų su karkasu) sienos su durimis  ardymas

	m²
	2,9

	3
	Sienų lentinio apkalo ardymas
	m²
	10

	4
	Mūrinių pertvarų ardymas
	m³
	0,3

	5
	Betoninių grindų ardymas          
	m³
	0,6

	6
	Grindų (sanitariniame mazge) šiltinimas polistireniniu putplasčiu (storis 100 mm, EPS 100), betonavimas (storis 8 cm), hidroizoliacijos įrengimas, aptaisymas keraminėmis arba akmens masės plytelėmis. 
	m²
	2,4

	7
	Grindų koridoriuje betonavimas (storis 8 cm), aptaisymas keraminėmis arba akmens masės plytelėmis
	m²
	5,3

	8
	Lubų aptaisymas padidinto atsparumo vandeniui  sauso tinko (gipso kartono) plokštėmis įrengiant karkasą, lubų glaistymas, dažymas 
	m²
	2,4

	9
	Sienų aptaisymas padidinto atsparumo vandeniui  sauso tinko (gipso kartono) plokštėmis įrengiant karkasą ir šiltinant 5 cm vatos sluoksniu
	m²
	8


	10
	Gipskartonio pertvaros su karkasu ir izoliacija įrengimas (su apdailos darbais). Izoliacija storis- ne mažiau 100 mm).
	m²
	6  

	11
	Durų  montavimas pertvaroje (įskaitant hermetizavimą, apvadų montavimą) 
	m²
	1,89         

	12
	Perdangos šiltinimas, (storis 300 mm)
	m²
	7,7   


	13
	Naujo liuko į rūsio patalpas įrengimas 
	kompl
	1

	14
	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis    
	m²
	15,00

	15
	Klozeto montavimas (neįgaliųjų, paaukštintas, su vandens uždarymo ventiliu)
	Kompl.
	1

	16
	Maišytuvų su dušo įranga  montavimas                        
	Kompl.
	1

	17
	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas (1 tiesūs, ilgis ne mažiau 50 cm. 1 klozeto)                          
	Vnt.
	2         


	18
	Trapo grindų konstrukcijoje montavimas
	Kompl.
	1

	
	Tūrinio vandens maišytuvo montavimas (ne mažiau 30 L tūrio), prijungimas prie vandentiekio ir elektros tinklo, Su vandens uždarymo ventiliu
	Kompl .
	1

	19
	Dušo užuolaidos montavimas
	Kompl.
	1

	20
	Lanksčių apšiltintų ortakių montavimas
	m
	2

	21
	Ventiliacijos grotelių montavimas
	vnt
	1

	22
	Kanalizacijos vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas (su fasoninėmis dalimis, pramušant skyles)        
	m
	4

	23
	Vidaus vandentiekio  vamzdžių  iš plastikinių   
 D 16mm vamzdžių   tiesimas (PEX-AL-PEX tipo), su fasoninėmis dalimis)                                       
	m
	12

	24
	Elektros instaliacijos laidų, ne mažiau 3x1.5  mm2 
 tiesimas po tinku                
	m
	20

	25
	Šviestuvo (LED tipo) montavimas
	Vnt.
	2

	26
	Jungiklio montavimas
	Vnt.
	1

	27
	 Kištukinio lizdo montavimas
	Vnt. 
	2

	28
	Radiatoriaus montavimas, prijungimas prie namo šildymo sistemos (22 tipo, aukštis ne mažiau 500 mm,  ilgis ne mažiau 700 mm)
	Vnt.
	1



	29
	Šildymo vamzdynų tiesimas pramušant skyles, prijungimas prie namo šildymo sistemos, vandens išleidimas iš sistemos, sistemos užpildymas vandeniu, hidraulinis bandymas
	m
	6


	30
	Automatinio jungiklio montavimas (16 A)
	Vnt.
	1

	31
	Šiukšlių valymas, išviežimas
	Kiekį įvertina tiekėjas
	

	
	Durų keitimas
	
	

	32
	Lauko durų keitimas PVC durimis (įskaitant apdailos darbus)  
	m²
	1,7

	33
	Medinių durų blokų keitimas sienose (su apdailos darbais, angų užtaisymu)  
	m²
	1,6
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Patalpų planas 
Prieš teikiant pasiūlymą, rekomenduojama apsilankyti darbų vykdymo vietoje. 
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