Biuro technikos nuomos ir priežiūros paslaugų pirkimo
supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų priedas Nr. 2.


PASIŪLYMO FORMA

BIURO TECHNIKOS NUOMOS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
 SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU
 PASIŪLYMAS

202_-__-__

	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo nr. ar pan.), adresas (-ai)
	

	Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Asmens, įgalioto bendrauti su pirkimo vykdytoju, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas)
	

	1) Tiekėjo vadovas*; 
2) asmuo(-ys) turintis(-ys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus.
*Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė ar tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, turi būti pateikti visų atitinkamų tiekėjų grupės narių ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, duomenys
	1) Vardas, pavardė (įrašyti vadovą)
2) Vardas, pavardė (įrašyti buhalterį ar pan.)

Jei Perkantysis subjektas turės pagrįstų abejonių dėl galimo laimėtojo patikimumo, jis su pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančiais dokumentais turės pateikti šių įrašytų asmenų pažymas apie teistumą



	Žinomi subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)	

	Subtiekėjas – pavadinimas ir kodas
	

	Subtiekėjo adresas
	

	Subtiekėjo teikiamos paslaugos / tiekiamos prekės
	

	Sutarties dalis (apimtis pinigine išraiška, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus 
	


Pastaba. Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Pasitelkiant subtiekėjus pateikiamas (-i) užpildytas (-i) pirkimo sąlygų 3 priedas.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) pirkimo atviro konkurso būdu skelbime, paskelbtame Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Patvirtiname, kad mūsų siūlomos Biuro technikos nuomos ir priežiūros paslaugos bei siūloma spausdinimo įrenginiai atitinka pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus:

A1 tipo įranga: 
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma reikšmė

	1. 
	Gamintojas
	Nurodyti gamintoją.
	

	2. 
	Modelis ir kodas
	Nurodyti modelį.
	

	3. 
	Būklė
	---
	

	4. 
	Tipas
	Spalvotas A3
	

	5. 
	Atliekamos funkcijos
	- Juoda/Balta (J/B) ir spalvinis vienpusis/dvipusis spausdinimas.
- J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis kopijavimas.
- J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis skenavimas.
	

	6. 
	Popieriaus formatas
	Standartiniai popieriaus lapų dydžių formatai: 
A3, A4, A5.
	 

	7. 
	Spausdinimo greitis
	Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734,
Ne mažiau kaip 40 puslapių per minutę A4 formato J/B ir spalvotai.
	

	8. 
	Kopijavimo greitis
	Kopijavimo sparta ISO/IEC 24734,
Ne mažiau kaip 40 puslapių per minutę A4 formato J/B ir spalvotai.
	

	9. 
	Pirmo spaudo pasirodymo laikas
	Ne ilgiau kaip 9 s.
	Pridedama nuoroda į gamintojo puslapį arba pateikiama su techninėmis charakteristikomis

	10. 
	Skiriamoji raiška
	Kopijavimo, skenavimo ne blogiau kaip 600x600 dpi, spausdinimo ne blogiau kaip 1200x1200 dpi.
	

	11. 
	Bendros popieriaus padavimo talpos
	Ne mažiau kaip 4 dėtuvės. 1 dėtuvė turi laikyti A3, 2 dėtuvės A4, 1 dėtuvė A5 formato lapus. Bendras lapų kiekis ne mažiau kaip 2000 lapų.
	

	12. 
	Rankinis padavimas (bypass)
	Ne mažiau kaip 150 lapų.
	

	13. 
	Popieriaus išvedimas
	Ne mažiau kaip 250 lapų.
	

	14. 
	Sertifikavimas 
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu
	

	15. 
	Vartotojo instrukcija
	Turi būti pateiktas administratoriaus vadovas lietuvių ar anglų kalbomis išorinėje laikmenoje (vienu iš būdų: CD, DVD, USB flash) arba patalpinta internete ir pateikta instrukcijos nuoroda.
	

	16. 
	Naudojamo popieriaus svoris iš popieriaus stalčių
	Iš automatinio popieriaus stalčių 64 g/m² - 256 g/m²; 
Iš rankinio padavėjo 64 g/m² - 256 g/m²
	

	17. 
	Automatinis dvipusis dokumentų tiektuvas (skenuojantis abi puses vienu lapo paleidimu)
	Ne mažiau kaip 150 lapų.
	

	18. 
	Skenavimo greitis
	ne mažiau kaip 60 atvaizdų per min.
	

	19. 
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis
	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, Windows Server 2012 ar naujesnėmis.
	

	20. 
	Spausdinimo kalbos
	Ne blogiau nei PCL 6, Postscript 3 arba lygiavertės.
	

	21. 
	LAN jungtis
	Ne blogesnė kaip 10/100/1000 Base-TX.
	

	22. 
	LAN tinklo protokolai
	TCP/IP (IPv4, IPv6 versijos).
	

	23. 
	Valdymo ekranas
	Lietimui jautrus, ne mažiau 10 colių (arba lygiavertis). Ekrano pagalba turi būti galimybė atlikti pagrindines daugiafunkcinio spausdintuvo funkcijas.
	

	24. 
	Didinimas/
Mažinimas
	Ne blogiau kaip 25% - 400%, žingsnis 1%.
	

	25. 
	Skenavimo funkcijos
	Skenavimas LAN tinke (į „SMB file share“), priesaga el. paštu. Turi palaikyti SMTP autentifikaciją.
	

	26. 
	Skenavimo failų formatai
	PDF, JPEG.
	

	27. 
	Suderinamumas su siūloma vartotojų apskaitos ir valdymo programine įranga
	Galimybė uždrausti nustatytiems vartotojams/vartotojų grupėms kopijuoti/spausdinti spalviniu režimu.
Galimybė leisti apskaityti spausdinimo, kopijavimo, skenavimo į el. paštą darbus pagal vartotojus/vartotojų grupes.
Siunčiant skenuotus darbus el. paštu, leisti automatiškai įrašyti prisijungusio vartotojo el. pašto adresą laukelyje "To".
Galimybė prie įrenginio prisijungusiam vartotojui atsispausdinti/ištrinti spausdinimui paleistus darbus pasirenkant juos iš sąrašo įrenginio ekrane.
Vartotojų identifikacijos metodai: 
· programinės įrangos sugeneruotu PIN kodu.
· Darbuotojo pažymėjimu (Mifare 13,56MHz)
Vidinis vartotojų adresų kiekis ne mažiau negu 250.
	

	28. 
	Naudotojo identifikavimo įrenginys
	Integruotas (t. y. įmontuotas į daugiafunkcinio įrenginio korpusą, ne išoriškai prijungtas laidu) kortelių skaitytuvas tinkantis skaityti duomenis iš įmonėje naudojamų darbuotojų pažymėjimų (Mifare 13,56MHz). Skaitytuvas turi veikti per nuotolį (nereikalaujant kortelės įstatymo į skaitymo įrenginį).
	

	29. 
	Jungiamieji laidai ir kabeliai
	Turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir kabeliai.
	

	30. 
	Konstrukcija
	Pastatomas ant grindų. Skirtas darbui stovint. Jei tam reikalingas papildomas stovas, turi būti teikiamas su originaliu gamintojo stovu.
	

	31. 
	Turi būti pritaikytas naudoti su to paties gamintojo, originalia dažomųjų eksploatacinę medžiagų  kasete
	 Juodos spalvos spausdinimo eksploatacinės medžiagos deklaruojamas resursas – ne mažiau kaip 40 000 spaudų, spalvinių spausdinimo eksploatacinių medžiagų deklaruojamas resursas – ne mažiau kaip 20 000 spaudų, pagal gamintojo deklaruojamą metodiką arba ISO/IEC 19752 standartą
	

	32. 
	Elektros sąnaudos pagal TEC (Wh/wk)
	Siūlomo spausdintuvo elektros sąnaudos pagal TEC (Wh/wk). 
	....... Wh/wk ir pateikiama nuoroda į gamintojo puslapį, taip pat pridedamas dokumentas su siūlomos įrangos techninėmis charakteristikomis.



A2 tipo įranga:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma reikšmė

	33. 
	Gamintojas
	Nurodyti gamintoją.
	

	34. 
	Modelis ir kodas
	Nurodyti modelį.
	

	35. 
	Būklė
	---
	

	36. 
	Tipas
	Spalvotas A3
	

	37. 
	Atliekamos funkcijos
	- Juoda/Balta (J/B) ir spalvinis vienpusis/
dvipusis spausdinimas.
- J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis kopijavimas.
- J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis skenavimas.
	

	38. 
	Popieriaus formatas
	Standartiniai popieriaus lapų dydžių formatai: 
A3, A4, A5.
	 

	39. 
	Spausdinimo greitis
	Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734,
Ne mažiau kaip 24 puslapių per minutę A4 formato J/B ir spalvotai.
	

	40. 
	Kopijavimo greitis
	Kopijavimo sparta ISO/IEC 24734,
Ne mažiau kaip 21 puslapių per minutę A4 formato J/B ir spalvotai.
	

	41. 
	Pirmo spaudo pasirodymo laikas
	Ne ilgiau kaip 9 s.
	Pridedama nuoroda į gamintojo puslapį arba pateikiama su techninėmis charakteristikomis

	42. 
	Skiriamoji raiška
	Kopijavimo, skenavimo ne blogiau kaip 600x600 dpi, spausdinimo ne blogiau kaip 1200x1200 dpi.
	

	43. 
	Bendros popieriaus padavimo talpos
	Ne mažiau kaip 4 dėtuvės. 1 dėtuvė turi laikyti A3, 2 dėtuvės A4, 1 dėtuvė A5 formato lapus. Bendras lapų kiekis ne mažiau kaip 1700 lapų.
	

	44. 
	Rankinis padavimas (bypass)
	Ne mažiau kaip 80 lapų.
	

	45. 
	Popieriaus išvedimas
	Ne mažiau kaip 200 lapų.
	

	46. 
	Sertifikavimas 
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu
	

	47. 
	Vartotojo instrukcija
	Turi būti pateiktas administratoriaus vadovas lietuvių ar anglų kalbomis išorinėje laikmenoje (vienu iš būdų: CD, DVD, USB flash) arba patalpinta internete ir pateikta instrukcijos nuoroda.
	

	48. 
	Naudojamo popieriaus svoris iš popieriaus stalčių
	Iš popieriaus stalčių 64 g/m² - 200 g/m² ; 
Iš rankinio padavėjo 64 g/m² - 300 g/m²
	

	49. 
	Automatinis dvipusis dokumentų tiektuvas (skenuojantis abi puses vienu lapo paleidimu)
	Ne mažiau kaip 50 lapų
	

	50. 
	Skenavimo greitis
	ne mažiau kaip 25 atvaizdų per min.
	

	51. 
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis
	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, Windows Server 2012 ar naujesnėmis.
	

	52. 
	Spausdinimo kalbos
	Ne blogiau nei PCL 6, Postscript 3 arba lygiavertės.
	

	53. 
	LAN jungtis
	Ne blogesnė kaip 10/100/1000 Base-TX.
	

	54. 
	LAN tinklo protokolai
	TCP/IP (IPv4, IPv6 versijos).
	

	55. 
	Valdymo ekranas
	Lietimui jautrus, ne mažiau 5 colių (arba lygiavertis). Ekrano pagalba turi būti galimybė atlikti pagrindines daugiafunkcinio spausdintuvo funkcijas.
	

	56. 
	Didinimas/
Mažinimas
	Ne blogiau kaip 25% - 400%, žingsnis 1%.
	

	57. 
	Skenavimo funkcijos
	Skenavimas LAN tinke (į „SMB file share“), priesaga el. paštu. Turi palaikyti SMTP autentifikaciją.
	

	58. 
	Skenavimo failų formatai
	PDF, JPEG.
	

	59. 
	Suderinamumas su siūloma vartotojų apskaitos ir valdymo programine įranga
	Galimybė uždrausti nustatytiems vartotojams/vartotojų grupėms kopijuoti/spausdinti spalviniu režimu.
Galimybė leisti apskaityti spausdinimo, kopijavimo, skenavimo į el. paštą darbus pagal vartotojus/vartotojų grupes.
Siunčiant skenuotus darbus el. paštu, leisti automatiškai įrašyti prisijungusio vartotojo el. pašto adresą laukelyje "To".
Galimybė prie įrenginio prisijungusiam vartotojui atsispausdinti/ištrinti spausdinimui paleistus darbus pasirenkant juos iš sąrašo įrenginio ekrane.
Vartotojų identifikacijos metodai: 
· programinės įrangos sugeneruotu PIN kodu.
· Darbuotojo pažymėjimu (Mifare 13,56MHz)
Vidinis vartotojų adresų kiekis ne mažiau negu 250.
	

	60. 
	Naudotojo identifikavimo įrenginys
	Integruotas (t. y. įmontuotas į daugiafunkcinio įrenginio korpusą, ne išoriškai prijungtas laidu) kortelių skaitytuvas tinkantis skaityti duomenis iš įmonėje naudojamų darbuotojų pažymėjimų (Mifare 13,56MHz). Skaitytuvas turi veikti per nuotolį (nereikalaujant kortelės įstatymo į skaitymo įrenginį).
	

	61. 
	Jungiamieji laidai ir kabeliai
	Turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir kabeliai.
	

	62. 
	Konstrukcija
	Pastatomas ant grindų. Skirtas darbui stovint. Jei tam reikalingas papildomas stovas, turi būti teikiamas su originaliu gamintojo stovu.
	

	63. 
	Turi būti pritaikytas naudoti su to paties gamintojo, originalia dažomųjų eksploatacinę medžiagų  kasete
	Juodos spalvos spausdinimo eksploatacinės medžiagos deklaruojamas resursas – ne mažiau kaip 20 000 spaudų, spalvinių spausdinimo eksploatacinių medžiagų deklaruojamas resursas – ne mažiau kaip 20 000 spaudų, pagal gamintojo techninę dokumentaciją arba ISO/IEC 19752 standartą.
	

	64. 
	Elektros sąnaudos pagal TEC (Wh/wk)
	Siūlomo spausdintuvo elektros sąnaudos pagal TEC (Wh/wk). 
	....... Wh/wk ir pateikiama nuoroda į gamintojo puslapį, taip pat pridedamas dokumentas su siūlomos įrangos techninėmis charakteristikomis.


B1 tipo įranga:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma reikšmė

	65. 
	Gamintojas
	Nurodyti gamintoją.
	

	66. 
	Modelis ir kodas
	Nurodyti modelį.
	

	67. 
	Būklė
	---
	

	68. 
	Tipas
	Nespalvotas A4
	

	69. 
	Atliekamos funkcijos
	- Juoda/Balta (J/B) vienpusis/dvipusis spausdinimas.
- J/B vienpusis/dvipusis kopijavimas.
- J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis skenavimas.
	

	70. 
	Popieriaus formatas
	Standartiniai popieriaus lapų dydžių formatai: 
A4, A5.
	

	71. 
	Spausdinimo greitis
	Spausdinimo sparta pagal ISO/IEC 24734 ne mažiau kaip 24 puslapių per minutę A4 formato J/B.
	

	72. 
	Kopijavimo  greitis
	Kopijavimo sparta pagal ISO/IEC 24734 ne mažiau kaip 20 puslapių per minutę A4 formato J/B.
	

	73. 
	Pirmo spaudo pasirodymo laikas
	Ne ilgiau kaip 9 s.
	Pridedama nuoroda į gamintojo puslapį arba pateikiama su techninėmis charakteristikomis

	74. 
	Skiriamoji raiška
	Kopijavimo, skenavimo ne blogiau kaip 600x600 dpi, spausdinimo ne blogiau kaip 1200x1200 dpi.
	

	75. 
	Bendros popieriaus padavimo talpos
	Bendras lapų kiekis ne mažiau kaip 600 lapų.
	

	76. 
	Rankinis padavimas (bypass)
	Ne mažiau kaip 80 lapų.
	

	77. 
	Popieriaus išvedimas
	Ne mažiau kaip 150 lapų.
	

	78. 
	Sertifikavimas 
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu
	

	79. 
	Vartotojo instrukcija
	Turi būti pateiktas administratoriaus vadovas lietuvių ar anglų kalbomis išorinėje laikmenoje (vienu iš būdų: CD, DVD, USB flash) arba patalpinta internete ir pateikta instrukcijos nuoroda.
	

	80. 
	Naudojamo popieriaus svoris iš popieriaus stalčių
	Iš popieriaus stalčių 64 g/m² - 160 g/m² ; 
Iš rankinio padavėjo 64 g/m² - 210 g/m².
	

	81. 
	Automatinis dvipusis dokumentų tiektuvas 
	Ne mažiau kaip 50 lapų
	

	82. 
	Skenavimo greitis
	ne mažiau kaip 20 atvaizdų per min.
	

	83. 
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis
	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, Windows Server 2012 ar naujesnėmis.
	

	84. 
	Spausdinimo kalbos
	Ne blogiau nei PCL 6, Postscript 3 arba lygiavertės.
	

	85. 
	LAN jungtis
	Ne blogesnė kaip 10/100/1000 Base-TX.
	

	86. 
	LAN tinklo protokolai
	TCP/IP (IPv4, IPv6 versijos).
	

	87. 
	Valdymo ekranas
	Lietimui jautrus, ne mažiau 4 colių (arba lygiavertis). Ekrano pagalba turi būti galimybė atlikti pagrindines daugiafunkcinio spausdintuvo funkcijas.
	

	88. 
	Didinimas/
Mažinimas
	Ne blogiau kaip 25% - 400%, žingsnis 1%.
	

	89. 
	Skenavimo funkcijos
	Skenavimas LAN tinke (į „SMB file share“), priesaga el. paštu. Turi palaikyti SMTP autentifikaciją.
	

	90. 
	Skenavimo failų formatai
	PDF, JPEG.
	

	91. 
	Suderinamumas su siūloma vartotojų apskaitos ir valdymo programine įranga
	Galimybė uždrausti nustatytiems vartotojams/vartotojų grupėms kopijuoti/spausdinti spalviniu režimu.
Galimybė leisti apskaityti spausdinimo, kopijavimo, skenavimo į el. paštą darbus pagal vartotojus/vartotojų grupes.
Siunčiant skenuotus darbus el. paštu, leisti automatiškai įrašyti prisijungusio vartotojo el. pašto adresą laukelyje "To".
Galimybė prie įrenginio prisijungusiam vartotojui atsispausdinti/ištrinti spausdinimui paleistus darbus pasirenkant juos iš sąrašo įrenginio ekrane.
Vartotojų identifikacijos metodai: 
· programinės įrangos sugeneruotu PIN kodu.
Vidinis vartotojų adresų kiekis ne mažiau negu 250.
	

	92. 
	Naudotojo identifikavimo įrenginys
	Integruotas arba kabinamas šalia (t. y. įmontuotas arba kabinamas į daugiafunkcinio įrenginio korpusą)
	

	93. 
	Jungiamieji laidai ir kabeliai
	Turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir kabeliai.
	

	94. 
	Turi būti pritaikytas naudoti su to paties gamintojo, originalia dažomųjų eksploatacinės medžiagos kasete
	Juodos spalvos spausdinimo eksploatacinės medžiagos deklaruojamas resursas – ne mažiau kaip 30 000 spaudų, pagal gamintojo techninę dokumentaciją arba ISO/IEC 19752 standartą.
	

	95. 
	Elektros sąnaudos pagal TEC (Wh/wk)
	Siūlomo spausdintuvo elektros sąnaudos pagal TEC (Wh/wk). 
	 ....... Wh/wk ir pateikiama nuoroda į gamintojo puslapį, taip pat pridedamas dokumentas su siūlomos įrangos techninėmis charakteristikomis.



B2 tipo įranga:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma reikšmė

	96. 
	Gamintojas
	Nurodyti gamintoją.
	

	97. 
	Modelis ir kodas
	Nurodyti modelį.
	

	98. 
	Būklė
	---
	

	99. 
	Tipas
	Spalvotas A4
	

	100. 
	Atliekamos funkcijos
	- Juoda/Balta (J/B)  ir spalvinis vienpusis/dvipusis spausdinimas.
- J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis kopijavimas.
- J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis skenavimas.
	

	101. 
	Popieriaus formatas
	Standartiniai popieriaus lapų dydžių formatai: 
A4, A5.
	

	102. 
	Spausdinimo greitis
	Spausdinimo sparta pagal ISO/IEC 24734 ne mažiau kaip 24 puslapių per minutę A4 formato J/B ir spalvinis.
	

	103. 
	Kopijavimo greitis
	Kopijavimo sparta pagal ISO/IEC 24734 ne mažiau kaip 20 puslapių per minutę A4 formato J/B ir spalvinis.
	

	104. 
	Pirmo spaudo pasirodymo laikas
	Ne ilgiau kaip 9 s.
	Pridedama nuoroda į gamintojo puslapį arba pateikiama su techninėmis charakteristikomis

	105. 
	Skiriamoji raiška
	Kopijavimo, skenavimo ne blogiau kaip 600x600 dpi, spausdinimo ne blogiau kaip 1200x1200 dpi.
	

	106. 
	Bendros popieriaus padavimo talpos
	Bendras lapų kiekis ne mažiau kaip 600 lapų.
	

	107. 
	Rankinis padavimas (bypass)
	Ne mažiau kaip 80 lapų.
	

	108. 
	Popieriaus išvedimas
	Ne mažiau kaip 150 lapų.
	

	109. 
	Sertifikavimas 
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu
	

	110. 
	Vartotojo instrukcija
	Turi būti pateiktas administratoriaus vadovas lietuvių ar anglų kalbomis išorinėje laikmenoje (vienu iš būdų: CD, DVD, USB flash) arba patalpinta internete ir pateikta instrukcijos nuoroda.
	

	111. 
	Naudojamo popieriaus svoris iš popieriaus stalčių
	Iš popieriaus stalčių 64 g/m² - 160 g/m² ; 
Iš rankinio padavėjo 64 g/m² - 210 g/m².
	

	112. 
	Automatinis dvipusis dokumentų tiektuvas 
	Ne mažiau kaip 50 lapų
	

	113. 
	Skenavimo greitis
	ne mažiau kaip 30 atvaizdų per min.
	

	114. 
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis
	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, Windows Server 2012 ar naujesnėmis.
	

	115. 
	Spausdinimo kalbos
	Ne blogiau nei PCL 6, Postscript 3 arba lygiavertės.
	

	116. 
	LAN jungtis
	Ne blogesnė kaip 10/100/1000 Base-TX.
	

	117. 
	LAN tinklo protokolai
	TCP/IP (IPv4, IPv6 versijos).
	

	118. 
	Valdymo ekranas
	Lietimui jautrus, ne mažiau 4 colių (arba lygiavertis). Ekrano pagalba turi būti galimybė atlikti pagrindines daugiafunkcinio spausdintuvo funkcijas.
	

	119. 
	Didinimas/
Mažinimas
	Ne blogiau kaip 25% - 400%, žingsnis 1%.
	

	120. 
	Skenavimo funkcijos
	Skenavimas LAN tinke (į „SMB file share“), priesaga el. paštu. Turi palaikyti SMTP autentifikaciją.
	

	121. 
	Skenavimo failų formatai
	PDF, JPEG.
	

	122. 
	Suderinamumas su siūloma vartotojų apskaitos ir valdymo programine įranga
	Galimybė uždrausti nustatytiems vartotojams/vartotojų grupėms kopijuoti/spausdinti spalviniu režimu.
Galimybė leisti apskaityti spausdinimo, kopijavimo, skenavimo į el. paštą darbus pagal vartotojus/vartotojų grupes.
Siunčiant skenuotus darbus el. paštu, leisti automatiškai įrašyti prisijungusio vartotojo el. pašto adresą laukelyje "To".
Galimybė prie įrenginio prisijungusiam vartotojui atsispausdinti/ištrinti spausdinimui paleistus darbus pasirenkant juos iš sąrašo įrenginio ekrane.
Vartotojų identifikacijos metodai: 
· programinės įrangos sugeneruotu PIN kodu.
Vidinis vartotojų adresų kiekis ne mažiau negu 250.
	

	123. 
	Naudotojo identifikavimo įrenginys
	Integruotas arba kabinamas šalia (t. y. įmontuotas arba kabinamas į daugiafunkcinio įrenginio korpusą)
	

	124. 
	Jungiamieji laidai ir kabeliai
	Turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir kabeliai.
	

	125. 
	Turi būti pritaikytas naudoti su to paties gamintojo, originalia dažomųjų eksploatacinės medžiagos kasete
	Juodos spalvos spausdinimo eksploatacinės medžiagos deklaruojamas resursas – ne mažiau kaip 30 000 spaudų, spalvinių spausdinimo eksploatacinių medžiagų deklaruojamas resursas resursas – ne mažiau kaip 20 000 spaudų, pagal gamintojo techninę dokumentaciją arba ISO/IEC 19752 standartą 
	

	126. 
	Elektros sąnaudos pagal TEC (Wh/wk)
	Siūlomo spausdintuvo elektros sąnaudos pagal TEC (Wh/wk). 
	....... Wh/wk ir pateikiama nuoroda į gamintojo puslapį, taip pat pridedamas dokumentas su siūlomos įrangos techninėmis charakteristikomis.






Reikalavimai vartotojų apskaitos ir valdymo programinei įrangai
	Aprašymas
	Minimali reikšmė
	Siūloma reikšmė

	Diegimas ir konfigūravimas
	Programinė įranga turi būti suderinama su siūloma spausdinimo įranga;
	

	
	Programinė įranga turi būti suderinama su Microsoft Active Directory LDAP Windows Server 2008 ir naujesne Windows šeimos operacinės sistemos versija;
	

	
	Tiekėjas programinę įrangą turi įdiegti ir sukonfigūruoti Pirkėjo skirtuose virtualiuose serveriuose. Sukonfigūruojamas ir išbandomas perjungimas tarp Duomenų centrų, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas paslaugų tiekimas;
	

	Funkcionalumas
	Programinėje įrangoje turi būti saugaus spausdinimo, skenavimo, kopijavimo funkcionalumas;
	

	
	Programinė įranga turi būti įdiegta ir sukonfigūruota taip, kad kiekvienas programinės įrangos vartotojas, išsiuntęs dokumentus spausdinimui, po autentifikacijos galėtų juos atsispausdinti iš bet kurio, atskirose spausdinimo įrangos eksploatavimo vietose, vidiniame tinkle esančio spausdinimo įrenginio, t. y. programinė įranga turi turėti FollowMe funkciją visos organizacijos mastu;
	

	
	Programinė įranga turi neriboti nei vartotojų, nei spausdinimo įrangos kiekio;
	

	
	Turi būti centralizuota „Web“ sąsaja programinės įrangos administravimui. Jungtis prie administravimo sąsajos turi būti galima naudojant interneto naršykles, nediegiant papildomos taikomosios programinės įrangos darbo vietoje;
	

	
	Vartotojų autentifikavimui ir administravimui programinė įranga turi naudoti katalogų serverį Microsoft Active Directory (toliau – AD), kuri yra naudojama Pirkėjo. Spausdinimo ir kopijavimo darbai leidžiami tik sistemoje registruotiems vartotojams. Turi būti palaikoma pilna integracija su AD, t. y. sukūrus/ suteikus teises/pakeitus/panaikinus naudotoją AD, tai turi būti automatiškai padaryta ir programinėje įrangoje. Turi būti galimybė valdyti prieigą prie tam tikrų įrenginių ar funkcijų (pvz. spalvotas spausdinimas) naudojant AD grupes.
	

	
	Programinė įranga turi leisti administratoriui kiekvieną spausdinimo įrangą aprašyti (pvz., įrenginio modelio pavadinimas, aukštas, kuriame jis stovi, papildomi komentarai ir pan.), kad vėliau ši informacija būtų pateikiama peržiūrint išsamų spausdinimo įrangos aprašymą;
	

	
	Privalo būti galimybė taikyti ir kurti taisykles pagal vartotojus, vartotojų grupes ar įrenginius;
	

	
	Privalo būti galimybė sukurti daugiau nei vieną taisyklę spausdinimo įrenginiui ar vartotojui;
	

	
	Programinė įranga turi siųsti administratoriui pranešimus, susijusius su spausdinimo įrangos problemomis (pvz.  besibaigiant spausdinimo eksploatacinėms medžiagoms, trūksta popieriaus ir pan.). Programinės įrangos administratorius turi turėti galimybę nustatyti kokio tipo pranešimai bus siunčiami;
	

	
	Spausdinamų bei dauginamų darbų tikslus lapų skaičius apskaitomas Sistemai tiesiogiai komunikuojant (on-line režimu) su kontroliuojamu spausdinimo bei dauginimo įrenginiu. Apie realizuotą darbų lapų skaičių patvirtinimą programa turi gauti iš įrenginio ir šią informaciją priskirti konkrečiam vartotojui;
	

	
	Programinės įrangos sisteminiai pranešimai turi būti lietuvių arba anglų kalba;
	

	
	Turi būti galimybė automatiškai naikinti neatspausdintus dokumentus po nustatyto laiko (valandos, paros ir t.t.);
	

	Ataskaitos
	Ataskaitos turi būti vieningos spausdinimo ir kopijavimo darbams, tačiau turi būti galimybė atskirai pamatuoti spausdinimo, kopijavimo, skenavimo siuntimo ir gavimo apimtis ir apskaityti kiekius per laikotarpį;
	

	
	Programinė įranga privalo kaupti tokią statistinę informaciją iš visų spausdintuvų:
a)	vienpusis/ dvipusis spausdinimas;
b)	spalvotas/ nespalvotas spausdinimas. Privalo būti spalvotų/ monochrominių kopijų atpažinimo funkcija tame pačiame spaudinyje, dėl tikslios spalvotų/monochrominių kopijų apskaitos;
c)	spausdinamo lapo formatas;
d)	spausdinimą įvykdęs vartotojas;
e)	spausdinamo darbo kaina;
f)	spausdinamų lapų skaičius;
g)	pagal poreikį draudimai turi būti taikomi „standartinėms“ ir numatomoms funkcijoms;
h)	draudimai gali būti nustatomi centralizuotai arba tik reikiamiems įrenginiams;
i)	turi būti galimybė apriboti elektroninio siuntimo funkciją pagal vartotojų grupes (pvz. siųsti tik į savo el. pašto adresą);
	

	
	Ataskaitose duomenys turi būti pateikiami pagal įrenginius, vartotojus, padalinius;
	

	
	Ataskaitos turi būti siunčiamos el. paštu nurodytiems adresatams nustatytu periodiškumu, kurį nustato administratorius (kas mėnesį, kas savaitę, kiekvieną dieną) ir rankiniu būdu. Ataskaitos turi būti pateikiamos CSV, HTML formatais;
	

	
	Turi būti galimybė pritaikyti bei kurti ataskaitas individualiam vartojimui ir išsisaugoti sukurtą ataskaitos šabloną;
	

	Atnaujinimai
	Programinė įranga turi turėti gamintojo versijų atnaujinimą visą sutarties galiojimo laikotarpį. Atnaujinimai diegiami tik iš anksto suderinus su Pirkėju ne darbo metu.
	

	
	Sistema turi turėti versijų atnaujinimo nemokamą garantiją ne trumpesniam terminui nei sutarties laikotarpis.
	

	Kiti reikalavimai
	Tiekėjas gali turėti  Perkančiojo subjekto suteiktas sistemos vartotojo (ir) arba administratoriaus teises;
	

	
	Pirkėjas turi turėti pačias aukščiausias sistemos administratoriaus teises. Šiomis teisėmis turi būti realizuojamas limitų nustatymas, ataskaitų formavimas, ataskaitų formų kūrimas, vartotojų redagavimas, vartotojų grupių kūrimas ir redagavimas, vartotojų kortelių konfigūravimas.
	



Daugiafunkcinių spausdintuvų ir Programinės įrangos priežiūros reikalavimai
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimas
	Siūloma reikšmė

	1. 
	Daugiafunkcinių spausdintuvų ir Programinės įrangos priežiūros reikalavimai

	1.1. 
	Tiekėjo paslaugų sutrikimų pagalbos centras
	Tiekėjas turi pateikti pagalbos (serviso) telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, kuriuo Tiekėjas priims pranešimus apie daugiafunkcinių spausdintuvų ar Programinės įrangos sutrikimus.
	

	1.2. 
	Darbo valandos
	Tiekėjo paslaugų sutrikimų pagalbos centras privalo veikti penktadieniais nuo 7:00 iki 17:00 val. kitomis darbo dienomis nuo 7:00 iki 18:00 val. (Lietuvos laiku).
	

	1.3. 
	Konsultacijos
	Konsultacijas tiekėjas privalo teikti nurodytu telefonu ir elektroniniu paštu penktadieniais nuo 7:00 iki 18:00 kitomis darbo dienomis nuo 7:00 iki 17:00 (Lietuvos laiku).
	

	1.4. 
	Daugiafunkcinių spausdintuvų veikimo sutrikimų šalinimo laikas (nuo tiekėjo informavimo laiko)
	Ne ilgiau kaip per 4 val. (daugiafunkcinių spausdintuvų ir Programinės įrangos veikimo sutrikimų šalinimas turės būti atliekamas penktadieniais nuo 7:00 iki 17:00 val. kitomis darbo dienomis nuo 7:00 iki 18:00 val. (Lietuvos laiku).
	

	1.5. 
	Programinės įrangos veikimo sutrikimų šalinimo laikas (nuo tiekėjo informavimo laiko)
	Ne ilgiau kaip per 4 val.
	

	1.6. 
	Pakaitinio daugiafunkcinio spausdintuvo pristatymas
	Ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo pranešimo apie veikimo sutrikimą gavimo, jeigu tas sutrikimas nebuvo pašalintas. 
Jei iškilusių problemų ir daugiafunkcinių spausdintuvų veikimo sutrikimų per šiuose reikalavimuose nurodytą laiką pašalinti negalima, tiekėjas laikinai, kol bus atliekami sutrikimų šalinimo darbai, turi pakeisti neveikiantį ar blogai veikiantį daugiafunkcinį spausdintuvą kitu, ne blogesnių techninių parametrų ir kokybiškai veikiančiu (ir analogiškai sukonfigūruoti veikimui), daugiafunkciniu spausdintuvu..
	

	1.7. 
	Eksploatacinių dalių, spausdinimo atliekų medžiagų surinkimas ir utilizavimas
	Tiekėjas privalo ne rečiau kaip vieną kartą į du mėnesius surinkti sunaudotas eksploatacines dalis, spausdinimo atliekų medžiagas išvežti ir utilizuoti savo sąskaitą.  Paėmimo adresas Žolyno g. 15, Vilnius, Lietuva.
	



Nuotolinės įrenginių stebėjimo ir spaudų apskaitos programinės įrangos reikalavimai
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Siūloma reikšmė
(pateikti detalų aprašymą, ištraukas iš produkto aprašymų, nuorodas į gamintojo tinklalapį

	1.

	Paslaugoms teikti Paslaugų teikėjas privalo naudoti nuotolinę įrenginių stebėjimo ir spaudų apskaitos programinę įrangą bei įdiegti agentą Užsakovo infrastruktūroje.
	

	2.
	Nuotolinė įrenginių stebėjimo ir spaudų apskaitos programinės įrangos pavadinimas, gamintojas, versija
	

	3.
	Programinės įrangos agentas diegiamas Užsakovo infrastruktūroje.
	

	4.
	Programinė įranga turi būti suderinama su siūloma spausdinimo įranga.
	

	5.
	Programinė įranga privalo fiksuoti:
Įrangos modelį
Įrangos unikalų numerį
IP adresą
Host name
MAC adresą
On-line režimu faktinius įrangos skaitiklių rodmenis (hardware)
Užsakovo atsakingo asmens vardą ir kontaktinius duomenis
įrenginio būsenos aprašymą (gedimo aprašymą)
įrenginio vietą (adresas, aukštas, kabinetas)
	

	6.
	Programinė įranga turi stebėti ir informuoti apie įrenginių techninę būklę bei prognozuoti eksploatacinių medžiagų likutį (procentais ir dienomis). 
	

	7.
	Pranešimus programinė įranga turi automatiškai siųsti Paslaugų teikėjui el. paštu be Užsakovo atstovų papildomo įsitraukimo.
	

	8.
	Realiu laiku turi būti rodoma įrenginių būklė, eksploatacinių medžiagų likutis (procentais), neveikimo priežastis (-ys).
	

	9.
	Turi būti teikiama informacija apie pasirinkto spausdintuvo buvusius veiklos sutrikimus.
	

	10.
	Programinė įranga turi turėti vartotojo web portalą ir atvaizduoti:
įrenginių būseną/statusą;
įrenginių eksploatacinių medžiagų likučius (pvz., procentais, dienomis ar panašiai);
galimą atspausdinti lapų skaičių kiekvienu įrenginiu atskirai; 
On-line režimu faktinius įrangos skaitiklių rodmenis (hardware);
naudojamos įrangos suvestinę (eksploatacijos vietą, atsakingą asmenį, naudojimo istoriją).
	






Tiekėjas lentelėje nurodo siūlomo produkto pavadinimą (modelį) ir pateikia dokumentų, patvirtinančių produkto atitiktį Pirkimo sąlygų 3.8.1.1. punkte nustatytiems energinio efektyvumo reikalavimams, pavadinimus. Pateikti dokumentai turi aiškiai identifikuoti siūlomą produktą ir pagrįsti jo atitiktį nustatytiems energinio efektyvumo kriterijams.
Siūloma spausdinimo įranga turi atitikti jai taikomus Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus energijos vartojimo efektyvumo ir ekologinio projektavimo reikalavimus, įskaitant 2023 m. balandžio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) 2023/826, kuriuo nustatomi elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos ekologinio projektavimo reikalavimai, susiję su išjungties veiksenos, budėjimo veiksenos ir tinklinės budėjimo veiksenos energijos sąnaudomis, su visais vėlesniais pakeitimais.
Atitiktis šiems reikalavimams turi būti pagrįsta gamintojo technine dokumentacija, energinio efektyvumo deklaracijomis, atitikties deklaracijomis, bandymų protokolais, sertifikatais arba kitais lygiaverčiais dokumentais. Perkantysis subjektas pasilieka teisę prašyti tiekėjo pateikti papildomus paaiškinimus, dokumentus ar įrodymus, jei pateikta informacija nėra pakankama siūlomo produkto atitikčiai nustatyti:
 

	Eil. Nr.
	Paslaugų pavadinimai
	Įrangos pavadinimas
	Pridedami dokumentai

	1
	2
	3
	4

	1.
	Spausdinimo/ kopijavimo A1 tipo įrenginio nuoma
	
	

	2.
	Spausdinimo/ kopijavimo A2 tipo įrenginio nuoma
	
	

	3.
	Spausdinimo/ kopijavimo B1 tipo įrenginio nuoma
	
	

	4.
	Spausdinimo/ kopijavimo B2 tipo įrenginio nuoma
	
	


Mūsų pasiūlymo kaina:
	Eil. Nr.
	Paslaugų pavadinimai
	Preliminarus įrenginių kiekis, 
vnt.
	Paslaugų teikimo laikotarpis, mėn.
	Nuomos 
1 mėn. 
1 įrenginio įkainis Eur 
be PVM
	Paslaugų visų įrenginių 
per 36 mėn. kaina Eur
be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6 

	1.
	Spausdinimo/ kopijavimo A1 tipo įrenginio nuoma
	2
	36
	
	

	2.
	Spausdinimo/ kopijavimo A2 tipo įrenginio nuoma
	2
	36
	
	

	3.
	Spausdinimo/ kopijavimo B1 tipo įrenginio nuoma
	43
	36
	
	

	4.
	Spausdinimo/ kopijavimo B2 tipo įrenginio nuoma
	3
	36
	
	

	Bendra paslaugų visų tipų įrenginių per 36 mėn. kaina Eur be PVM
	



	Eil. Nr.
	Paslaugų pavadinimai
	Preliminarus  kiekis, 
vnt.
	Paslaugų teikimo laikotarpis, mėn.
	Vienos kopijos įkainis Eur 
be PVM
	Paslaugų 
per 36 mėn. kaina Eur
be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6 

	1.
	Nespalvota vienpusė A4 formato kopija 
	1500000
	36
	
	

	2.
	Spalvota vienpusė A4 formato kopija 
	400000
	36
	
	

	Bendra visų tipų kopijų per 36 mėn. kaina Eur be PVM
	



	Bendra paslaugų visų tipų įrenginių per 36 mėn. kaina, Eur be PVM
	

	Bendra visų tipų kopijų per 36 mėn. kaina, Eur be PVM
	

	Galutinė pasiūlymo kaina, Eur be PVM
	

	Galutinės pasiūlymo kainos 21 proc. PVM, Eur
	

	Galutinė pasiūlymo kaina, Eur su PVM
	



Pasiūlyme kainos nurodytos eurais.

Galutinė pasiūlymo kaina, Eur su PVM žodžiais .................. 
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

Apskaičiuojant pasiūlymo kainą (sąnaudas), atsižvelgta į visą pirkimo sąlygose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objektu (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo sąlygose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą).

Su pirkimo sąlygų 5 priede pateikiamu pirkimo sutarties projektu sutinkame

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
	Eil.
Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*
	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*

	
	EBVPD**
	
	

	
	...
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
**Tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikęs Perkančiajam subjektui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavęs rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”. Tokiu atveju atsidarius skilčiai „Pateikite išsamią informaciją apie ją”, tiekėjas turi nurodyti, kokia konsultacija teikta (informacija turėtų būti pateikta tokiu detalumu, kad Perkantysis subjektas galėtų identifikuoti konsultacijos tiekėją ir konsultacijos esmę).

Pašalinimo pagrindų nebuvimą ir / ar kvalifikacijos ir / ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų atitiktį patvirtinantys dokumentai, kuriuos Perkantysis subjektas turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų *:
	Eil.
Nr.
	Dokumento pavadinimas, dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas, registracijos numeris, išdavimo data
	Perkančiojo subjekto pirkimo pavadinimas, pirkimo numeris, kuriame buvo pateiktas dokumentas
	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)**
	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)**

	
	...
	
	
	

	
	...
	
	
	


*Pildyti tuomet, jei Perkantysis subjektas tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir / ar kvalifikacijos ir / ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų atitiktį patvirtinančius tinkamus dokumentus turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 3.9.2 punkte.
**Pildyti tuomet, jei dokumente pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje.
Pasiūlymas galioja iki pirkimo sąlygose nurodyto termino.

	____________________
	____________________
	____________________

	Pareigos
	parašas
	vardas ir pavardė














