Biuro technikos nuomos ir priežiūros paslaugų pirkimo
supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų priedas Nr. 1.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji paslaugos reikalavimai
	Aprašymas, parametrai
	Minimali reikšmė

	1. Paslaugos apimtis
	Preliminarūs biuro technikos – spausdinimo įrenginių kiekiai, Perkančiojo subjekto numatomi užsakyti paslaugų teikimo laikotarpiu:
A1 tipo spausdintuvas – 2 vnt.
A2 tipo spausdintuvas – 2 vnt.
B1 tipo spausdintuvas – 43 vnt.
B2 tipo spausdintuvas – 3 vnt.
Perkantysis subjektas visuose spausdinimo įrenginiuose naudos savo popierių. 

	
	Daugiafunkcinių spausdintuvų pateikimas, paskirstymas į eksploatacijos vietas, pastatymas, sujungimas ir parengimas darbui, įskaitant visas eksploatacinių medžiagų sąnaudas ir Tiekėjo specialistų darbo laiką.

	
	Tvarkyklių pateikimas Perkančiajam subjektui ir jų atnaujinimas.

	
	Spausdinimo, kopijavimo, skenavimo optimizavimo valdymo ir apskaitos programinė įranga, jos diegimas, konfigūravimas.

	
	Autentifikavimo įrenginiai, jų montavimas, konfigūravimas, parengimas darbui ir garantinė priežiūra Paslaugos teikimo metu.

	
	Administratoriaus mokymai techninės bei programinės įrangos naudojimo ir administravimo klausimais.

	
	Eksploatacinės medžiagos (įskaitant visas siūlomai įrangai gamintojo numatytas spausdinimo eksploatacines medžiagas, atliekų surinkimo talpas ir kitas būtinas eksploatacines dalis) bei jų tiekimas įrenginių naudojimo vietose.

	
	Eksploatacinių medžiagų tiekimas ir gedimų šalinimas – Tiekėjas privalo nuotoliniu būdu fiksuoti eksploatacinių medžiagų likutį ir pristatyti Perkančiajam subjektui, kai įrenginyje lieka 5 darbo dienos iki medžiagų pasibaigimo. Taip pat įrangos gedimai turi būti fiksuojami nuotoliniu būdu.

	
	Profilaktikos darbai ir laiku atliekamas besidėvinčių detalių keitimas pagal daugiafunkcinių spausdintuvų gamintojo rekomenduojamą periodiškumą.

	
	Techninės ir programinės įrangos gedimų šalinimas nurodytomis sąlygomis ir terminais, įskaitant reikiamas keisti detales.

	2. Paslaugos įdiegimas
	Siekiant užtikrinti minimalų darbuotojų trukdymą, diegimo darbai atliekami su Perkančiuoju subjektu suderintu laiku.

	3. 
	Paslaugos turi būti pradėtos teikti per 30 darbo dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
Per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo Tiekėjas turi pateikti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu išsamų paslaugos įdiegimo projekto planą.

	
	Iki paslaugų teikimo pradžios turi būti:
a) parengtos ir suderintos Tiekėjo pagalbos tarnybos procedūros (gedimų registracijos tvarka, ataskaitų formos ir pan.);
b) atlikti reikiamos techninės ir programinės įrangos pristatymo, montavimo diegimo ir konfigūravimo darbai;
c) pateikti sprendimai, leidžiantys automatizuotai diegti naudotojų spausdinimo tvarkykles naudotojų darbo vietose (turi būti suderinama su Perkančiojo subjekto naudojamomis Windows 10, Windows 11, Windows Server 2022 Standard);
d) surengti administratorių mokymai daugiafunkcinių spausdintuvų, autentifikavimo įrenginių ir sistemos naudojimo (administravimo) klausimais.

	4.  Paslaugos teikimo užtikrinimas
	Spausdinimo galimybė pasiekiama turi būti bet kuriuo paros metu (24/7). Gedimo registravimas turi būti nuo 7:00 iki 17:00

	
	Sutrikusi daugiafunkcinio spausdintuvo veikla turi būti atkuriama ne ilgiau kaip per 4 darbo valandas.

	
	Reakcijos laikas į užklausas ne ilgiau kaip 1 darbo valanda.

	
	Tiekėjas turi palaikyti įrenginyje ne mažesnį eksploatacinių medžiagų kiekį, nei yra reikalinga įrenginiui veikti 5 darbo dienas (atsižvelgiant į šio įrenginio naudojimosi statistiką). Eksploatacinės medžiagos turi būti tiekiamos ne ilgiau nei per 8 darbo valandas nuo automatinio pranešimo išsiuntimo laiko. Eksploatacinių medžiagų tiekimas turi būti atliekamas Perkančiojo subjekto darbo metu.

	
	Tiekėjas įsipareigoja Paslaugoms valdyti ir kokybei užtikrinti paskirti atsakingą asmenį (taip pat paskirti jį pavaduojantį asmenį), kuris bus atsakingas už bendravimą su Perkančiojo subjekto atstovais, paslaugų koordinavimą, paslaugų teikimo proceso priežiūrą ir pakeitimus, optimizavimo ir plėtros projektų inicijavimą, ataskaitų teikimą.

	
	Perkantysis subjektas turi turėti galimybę apie daugiafunkcinių spausdintuvų ir Sistemos sutrikimus pranešti Tiekėjui, Tiekėjo nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu.

	
	

	
	Paslauga turi užtikrinti nenutrūkstamą Perkančiojo subjekto darbą ir nereikalauti atskiro Perkančiojo subjekto darbuotojų įsitraukimo bei papildomų specialistų skyrimo valdyti šią Paslaugą organizacijoje. Eksploatacinių medžiagų keitimo, įrangos taisymo darbus atlieka Tiekėjo atstovai.

	
	Tiekėjas visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį turi teikti garantinę Sistemos priežiūrą (Sistemos programinės ir techninės įrangos ir jų priedų sutrikimų, klaidų šalinimas, jeigu reikia, daugiafunkcinių spausdintuvų programinės įrangos atnaujinimų diegimas (angl. firmware), rekomendacijos ir konsultacijos Sistemos plėtros, optimizavimo bei funkcionalumo didinimo klausimais).

	
	Tiekėjas turi įsipareigoti suteikti lygiavertę pakaitinę įrangą darbingumui atkurti, kai nėra įmanoma gedimo ar sutrikimo pašalinti per numatytą 8darbo valandų laiką.

	
	Tiekėjo atsakingi asmenys, gavę pranešimą apie stebimos sistemos sutrikimus, atvyksta į Perkančiojo subjekto patalpas pašalinti sutrikimo.

	5. Mokymai
	Tiekėjas privalo organizuoti mokymus ne mažiau kaip 2 administratoriams, Sistemos administravimo ir naudojimo klausimais. Mokymai turi vykti lietuvių kalba Perkančiojo subjekto patalpose. Mokymų trukmė ne trumpesnė kaip 1 darbo diena. Pasibaigus mokymams administratorius turi mokėti atlikti tokias funkcijas:
1) Programinės įrangos serverio nustatymai ir konfigūracija;
2) Vartotojų konfigūravimas ir administravimas;
3) Techninės įrangos administravimas;
4) Ataskaitų administravimas.
Administratoriui turi būti pateiktos instrukcijos ir mokymui naudotos medžiagos kopija lietuvių kalba.

	
	Per 10 d. d. iki paslaugų teikimo pradžios Tiekėjas privalo organizuoti mokymus Perkančiojo subjekto darbuotojams naudotis Tiekėjo pateiktais daugiafunkciniais spausdintuvais. Mokymai turės vykti lietuvių kalba Perkančiojo subjekto patalpose arba nuotoliniu būdu su Perkančiuoju subjektu suderintu laiku.  Turi būti apmokyta 130 Perkančiojo subjekto darbuotojų.  Pasibaigus mokymams vartotojas turi mokėti:
1) Autentifikuotis su savo vartotoju įrenginyje;
2) Spausdinti;
3) Kopijuoti;
4) Skenuoti.
Perkančiojo subjekto darbuotojams turi būti pateiktos instrukcijos ir mokymui naudotos medžiagos elektroninė kopija lietuvių kalba (PDF arba DOCX formatu).

	6. Mokymų medžiaga
	Pasirengimo teikti paslaugą metu Tiekėjas turi parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti naudotojo atmintinę lietuvių kalba su trumpai aprašytomis paslaugomis:
1) naujo naudotojo autorizacija ir aktyvavimas;
2) spausdinimas;
3) kopijavimas;
4) skenavimas.

	
	Perkantysis subjektas turi teisę keisti daugiafunkcinių spausdintuvų išdėstymą ir perkelti juos į kitus padalinius ar vietas. Daugiafunkcinių spausdintuvų perkėlimas turi būti nemokamas.



2. Bendrieji reikalavimai spausdinimo įrangai
	Aprašymas, parametrai
	Minimali reikšmė

	Naudotojų autentifikavimas, spausdinimas, skenavimas

	A1, A2, daugiafunkciniai spausdintuvai privalo turėti naudotojų autentifikavimo įrenginius:
Programinės įrangos sugeneruotu PIN kodu.
Darbuotojo pažymėjimu (kortelės tipas: Mifare 13,56 MHz)
B1, B2 daugiafunkciniai spausdintuvai privalo turėti naudotojų autentifikavimo įrenginius:
Programinės įrangos sugeneruotu PIN kodu.



	
	Programinė įranga privalo bendrai palaikyti ne mažiau nei 50 daugiafunkcinių įrenginių su galimybe išplėsti licencijų skaičių. Programinė įranga turi kontroliuoti ir apskaityti ne mažiau nei 250 vartotojų.

	
	Turi būti pritaikytas FollowMe funkcionalumas, t. y. naudotojas pasiuntęs spaudą į spausdintuvą jį gali pasiimti iš bet kurio spausdintuvo.

	
	Po autentifikavimosi naudotojas, skenuodamas dokumentą (-us), įrenginio ekrane turi matyti tik savo el. pašto adresą (automatiškai paimamą iš Active Directory), į kurį skenuota dokumento kopija ir bus nusiųsta.

	
	Po naudotojo autentifikacijos daugiafunkcio įrenginio ekrane turi būti rodomi tik to naudotojo spausdinti nusiųstų dokumentų sąrašas. Naudotojui turi būti leidžiama pasirinkti spausdinti norimą dokumentą.

	
	A1, A2, B1, B2, tipo daugiafunkcinių spausdintuvų vartotojai po autentifikavimo, skenuojant dokumentus, privalo turėti šį funkcionalumą:
· palaikyti formatus PDF, JPEG;
· turi būti integruota į programinės įrangos sistemą su naudotojų autentifikavimu. Šiam funkcionalumui tenkinti, negali būti naudojama atskira programinė įranga.

	Spausdinimo taškų aprūpinimas reikalinga įranga
	Kiekvienam atskiram tipui siūloma spausdinimo įranga turi būti vienoda t. y. to paties gamintojo.

	Eksploatavimas
	Paslaugoms teikti turi būti naudojamos tik originalios, siūlomai techninei įrangai gamintojo numatytos eksploatacinės medžiagos ir dalys, to paties gamintojo kaip ir siūloma techninė įranga.

	Technologija
	Spauda turi būti vykdoma skaitmenine technologija, nenaudojant spaudos formų (ofsetinių plokščių) ir jų paruošimo ar ryškinimo procesų.

	Įrangos būklė

	Naujai diegiama spausdinimo įranga turi būti nauja.

	
	Spausdinimo įranga turi turėti galiojančią gamintojo garantiją (techninės ir programinės įrangos gedimų šalinimui) visam sutarties laikotarpiui.

	Elektros sąnaudos pagal TEC (Wh/wk)
	Pateikti (nurodyti) visų pasiūlytų spausdintuvų elektros sąnaudas pagal TEC (Wh/wk). 
Pateikiama nuoroda į gamintojo puslapį ir kartu su pasiūlymu pateikiami (pridedami) dokumentai su siūlomos įrangos techninėmis charakteristikomis  – nurodytomis elektros sąnaudomis pagal TEC (Wh/wk).   



3. Techniniai reikalavimai spausdinimo įrangai 
3.1. A1 tipo įranga:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujama parametro reikšmė

	1. 
	Gamintojas
	Nurodyti gamintoją.

	2. 
	Modelis ir kodas
	Nurodyti modelį.

	3. 
	Būklė
	---

	4. 
	Tipas
	Spalvotas A3

	5. 
	Atliekamos funkcijos
	- Juoda/Balta (J/B) ir spalvinis vienpusis/dvipusis spausdinimas.
- J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis kopijavimas.
- J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis skenavimas.

	6. 
	Popieriaus formatas
	Standartiniai popieriaus lapų dydžių formatai: A3, A4, A5.

	7. 
	Spausdinimo greitis
	Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734,
Ne mažiau kaip 40 puslapių per minutę A4 formato J/B ir spalvotai.

	8. 
	Kopijavimo greitis
	Kopijavimo sparta ISO/IEC 24734,
Ne mažiau kaip 40 puslapių per minutę A4 formato J/B ir spalvotai.

	9. 
	Pirmo spaudo pasirodymo laikas
	Ne ilgiau kaip 9 s.

	10. 
	Skiriamoji raiška
	Kopijavimo, skenavimo ne blogiau kaip 600x600 dpi, spausdinimo ne blogiau kaip 1200x1200 dpi.

	11. 
	Bendros popieriaus padavimo talpos
	Ne mažiau kaip 4 dėtuvės. 1 dėtuvė turi laikyti A3, 2 dėtuvės A4, 1 dėtuvė A5 formato lapus. Bendras lapų kiekis ne mažiau kaip 2000 lapų.

	12. 
	Rankinis padavimas (bypass)
	Ne mažiau kaip 150 lapų.

	13. 
	Popieriaus išvedimas
	Ne mažiau kaip 250 lapų.

	14. 
	Sertifikavimas 
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu

	15. 
	Vartotojo instrukcija
	Turi būti pateiktas administratoriaus vadovas lietuvių ar anglų kalbomis išorinėje laikmenoje (vienu iš būdų: CD, DVD, USB flash) arba patalpinta internete ir pateikta instrukcijos nuoroda.

	16. 
	Naudojamo popieriaus svoris iš popieriaus stalčių
	Iš automatinio popieriaus stalčių 64 g/m² - 256 g/m²; 
Iš rankinio padavėjo 64 g/m² - 256 g/m²

	17. 
	Automatinis dvipusis dokumentų tiektuvas (skenuojantis abi puses vienu lapo paleidimu)
	Ne mažiau kaip 150 lapų.

	18. 
	Skenavimo greitis
	ne mažiau kaip 60 atvaizdų per min.

	19. 
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis
	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, Windows Server 2012 ar naujesnėmis.

	20. 
	Spausdinimo kalbos
	Ne blogiau nei PCL 6, Postscript 3 arba lygiavertės.

	21. 
	LAN jungtis
	Ne blogesnė kaip 10/100/1000 Base-TX.

	22. 
	LAN tinklo protokolai
	TCP/IP (IPv4, IPv6 versijos).

	23. 
	Valdymo ekranas
	Lietimui jautrus, ne mažiau 10 colių (arba lygiavertis). Ekrano pagalba turi būti galimybė atlikti pagrindines daugiafunkcinio spausdintuvo funkcijas.

	24. 
	Didinimas/
Mažinimas
	Ne blogiau kaip 25% - 400%, žingsnis 1%.

	25. 
	Skenavimo funkcijos
	Skenavimas LAN tinke (į „SMB file share“), priesaga el. paštu. Turi palaikyti SMTP autentifikaciją.

	26. 
	Skenavimo failų formatai
	PDF, JPEG.

	27. 
	Suderinamumas su siūloma vartotojų apskaitos ir valdymo programine įranga
	Galimybė uždrausti nustatytiems vartotojams/vartotojų grupėms kopijuoti/spausdinti spalviniu režimu.
Galimybė leisti apskaityti spausdinimo, kopijavimo, skenavimo į el. paštą darbus pagal vartotojus/vartotojų grupes.
Siunčiant skenuotus darbus el. paštu, leisti automatiškai įrašyti prisijungusio vartotojo el. pašto adresą laukelyje "To".
Galimybė prie įrenginio prisijungusiam vartotojui atsispausdinti/ištrinti spausdinimui paleistus darbus pasirenkant juos iš sąrašo įrenginio ekrane.
Vartotojų identifikacijos metodai: 
· programinės įrangos sugeneruotu PIN kodu.
· Darbuotojo pažymėjimu (Mifare 13,56 MHz)
Vidinis vartotojų adresų kiekis ne mažiau negu 250.

	28. 
	Naudotojo identifikavimo įrenginys
	Integruotas (t. y. įmontuotas į daugiafunkcinio įrenginio korpusą, ne išoriškai prijungtas laidu) kortelių skaitytuvas tinkantis skaityti duomenis iš įmonėje naudojamų darbuotojų pažymėjimų (Mifare 13,56 MHz). Skaitytuvas turi veikti per nuotolį (nereikalaujant kortelės įstatymo į skaitymo įrenginį).

	29. 
	Jungiamieji laidai ir kabeliai
	Turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir kabeliai.

	30. 
	Konstrukcija
	Pastatomas ant grindų. Skirtas darbui stovint. Jei tam reikalingas papildomas stovas, turi būti teikiamas su originaliu gamintojo stovu.

	31. 
	Turi būti pritaikytas naudoti su to paties gamintojo originaliomis spausdinimo eksploatacinėmis medžiagomis
	Juodos spalvos spausdinimo eksploatacinės medžiagos deklaruojamas resursas – ne mažiau kaip 40 000 spaudų, spalvinių spausdinimo eksploatacinių medžiagų deklaruojamas resursas – ne mažiau kaip 20 000 spaudų, pagal gamintojo deklaruojamą metodiką arba ISO/IEC 19752 standartą.

	32. 
	Elektros sąnaudos pagal TEC (Wh/wk)
	Siūlomo spausdintuvo elektros sąnaudos pagal TEC (Wh/wk). 



3.2. A2 tipo įranga:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujama parametro reikšmė

	33. 
	Gamintojas
	Nurodyti gamintoją.

	34. 
	Modelis ir kodas
	Nurodyti modelį.

	35. 
	Būklė
	---

	36. 
	Tipas
	Spalvotas A3

	37. 
	Atliekamos funkcijos
	- Juoda/Balta (J/B) ir spalvinis vienpusis/
dvipusis spausdinimas.
- J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis kopijavimas.
- J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis skenavimas.

	38. 
	Popieriaus formatas
	Standartiniai popieriaus lapų dydžių formatai: 
A3, A4, A5.

	39. 
	Spausdinimo greitis
	Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734,
Ne mažiau kaip 24 puslapių per minutę A4 formato J/B ir spalvotai.

	40. 
	Kopijavimo greitis
	Kopijavimo sparta ISO/IEC 24734,
Ne mažiau kaip 21 puslapių per minutę A4 formato J/B ir spalvotai.

	41. 
	Pirmo spaudo pasirodymo laikas
	Ne ilgiau kaip 9 s.

	42. 
	Skiriamoji raiška
	Kopijavimo, skenavimo ne blogiau kaip 600x600 dpi, spausdinimo ne blogiau kaip 1200x1200 dpi.

	43. 
	Bendros popieriaus padavimo talpos
	Ne mažiau kaip 4 dėtuvės. 1 dėtuvė turi laikyti A3, 2 dėtuvės A4, 1 dėtuvė A5 formato lapus. Bendras lapų kiekis ne mažiau kaip 1700 lapų.

	44. 
	Rankinis padavimas (bypass)
	Ne mažiau kaip 80 lapų.

	45. 
	Popieriaus išvedimas
	Ne mažiau kaip 200 lapų.

	46. 
	Sertifikavimas 
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu

	47. 
	Vartotojo instrukcija
	Turi būti pateiktas administratoriaus vadovas lietuvių ar anglų kalbomis išorinėje laikmenoje (vienu iš būdų: CD, DVD, USB flash) arba patalpinta internete ir pateikta instrukcijos nuoroda.

	48. 
	Naudojamo popieriaus svoris iš popieriaus stalčių
	Iš popieriaus stalčių 64 g/m² - 200 g/m² ; 
Iš rankinio padavėjo 64 g/m² - 300 g/m²

	49. 
	Automatinis dvipusis dokumentų tiektuvas (skenuojantis abi puses vienu lapo paleidimu)
	Ne mažiau kaip 50 lapų

	50. 
	Skenavimo greitis
	ne mažiau kaip 25 atvaizdų per min.

	51. 
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis
	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, Windows Server 2012 ar naujesnėmis.

	52. 
	Spausdinimo kalbos
	Ne blogiau nei PCL 6, Postscript 3 arba lygiavertės.

	53. 
	LAN jungtis
	Ne blogesnė kaip 10/100/1000 Base-TX.

	54. 
	LAN tinklo protokolai
	TCP/IP (IPv4, IPv6 versijos).

	55. 
	Valdymo ekranas
	Lietimui jautrus, ne mažiau 5 colių (arba lygiavertis). Ekrano pagalba turi būti galimybė atlikti pagrindines daugiafunkcinio spausdintuvo funkcijas.

	56. 
	Didinimas/
Mažinimas
	Ne blogiau kaip 25% - 400%, žingsnis 1%.

	57. 
	Skenavimo funkcijos
	Skenavimas LAN tinke (į „SMB file share“), priesaga el. paštu. Turi palaikyti SMTP autentifikaciją.

	58. 
	Skenavimo failų formatai
	PDF, JPEG.

	59. 
	Suderinamumas su siūloma vartotojų apskaitos ir valdymo programine įranga
	Galimybė uždrausti nustatytiems vartotojams/vartotojų grupėms kopijuoti/spausdinti spalviniu režimu.
Galimybė leisti apskaityti spausdinimo, kopijavimo, skenavimo į el. paštą darbus pagal vartotojus/vartotojų grupes.
Siunčiant skenuotus darbus el. paštu, leisti automatiškai įrašyti prisijungusio vartotojo el. pašto adresą laukelyje "To".
Galimybė prie įrenginio prisijungusiam vartotojui atsispausdinti/ištrinti spausdinimui paleistus darbus pasirenkant juos iš sąrašo įrenginio ekrane.
Vartotojų identifikacijos metodai: 
· programinės įrangos sugeneruotu PIN kodu.
· Darbuotojo pažymėjimu (Mifare 13,56 MHz)
Vidinis vartotojų adresų kiekis ne mažiau negu 250.

	60. 
	Naudotojo identifikavimo įrenginys
	Integruotas (t. y. įmontuotas į daugiafunkcinio įrenginio korpusą, ne išoriškai prijungtas laidu) kortelių skaitytuvas tinkantis skaityti duomenis iš įmonėje naudojamų darbuotojų pažymėjimų (Mifare 13,56 MHz). Skaitytuvas turi veikti per nuotolį (nereikalaujant kortelės įstatymo į skaitymo įrenginį).

	61. 
	Jungiamieji laidai ir kabeliai
	Turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir kabeliai.

	62. 
	Konstrukcija
	Pastatomas ant grindų. Skirtas darbui stovint. Jei tam reikalingas papildomas stovas, turi būti teikiamas su originaliu gamintojo stovu.

	63. 
	Turi būti pritaikytas naudoti su to paties gamintojo originaliomis spausdinimo eksploatacinėmis medžiagomis.
	Juodos spalvos spausdinimo eksploatacinės medžiagos deklaruojamas resursas – ne mažiau kaip 20 000 spaudų, spalvinių spausdinimo eksploatacinių medžiagų deklaruojamas resursas – ne mažiau kaip 20 000 spaudų, pagal gamintojo techninę dokumentaciją arba ISO/IEC 19752 standartą.

	64. 
	Elektros sąnaudos pagal TEC (Wh/wk)
	Siūlomo spausdintuvo elektros sąnaudos pagal TEC (Wh/wk). 


3.3. B1 tipo įranga:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujama parametro reikšmė

	65. 
	Gamintojas
	Nurodyti gamintoją.

	66. 
	Modelis ir kodas
	Nurodyti modelį.

	67. 
	Būklė
	---

	68. 
	Tipas
	Nespalvotas A4

	69. 
	Atliekamos funkcijos
	- Juoda/Balta (J/B) vienpusis/dvipusis spausdinimas.
- J/B vienpusis/dvipusis kopijavimas.
- J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis skenavimas.

	70. 
	Popieriaus formatas
	Standartiniai popieriaus lapų dydžių formatai: 
A4, A5.

	71. 
	Spausdinimo greitis
	Spausdinimo sparta pagal ISO/IEC 24734 ne mažiau kaip 24 puslapių per minutę A4 formato J/B.

	72. 
	Kopijavimo  greitis
	Kopijavimo sparta pagal ISO/IEC 24734 ne mažiau kaip 20 puslapių per minutę A4 formato J/B.

	73. 
	Pirmo spaudo pasirodymo laikas
	Ne ilgiau kaip 9 s.

	74. 
	Skiriamoji raiška
	Kopijavimo, skenavimo ne blogiau kaip 600x600 dpi, spausdinimo ne blogiau kaip 1200x1200 dpi.

	75. 
	Bendros popieriaus padavimo talpos
	Bendras lapų kiekis ne mažiau kaip 600 lapų.

	76. 
	Rankinis padavimas (bypass)
	Ne mažiau kaip 80 lapų.

	77. 
	Popieriaus išvedimas
	Ne mažiau kaip 150 lapų.

	78. 
	Sertifikavimas 
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu

	79. 
	Vartotojo instrukcija
	Turi būti pateiktas administratoriaus vadovas lietuvių ar anglų kalbomis išorinėje laikmenoje (vienu iš būdų: CD, DVD, USB flash) arba patalpinta internete ir pateikta instrukcijos nuoroda.

	80. 
	Naudojamo popieriaus svoris iš popieriaus stalčių
	Iš popieriaus stalčių 64 g/m² - 160 g/m² ; 
Iš rankinio padavėjo 64 g/m² - 210 g/m².

	81. 
	Automatinis dvipusis dokumentų tiektuvas 
	Ne mažiau kaip 50 lapų

	82. 
	Skenavimo greitis
	ne mažiau kaip 20 atvaizdų per min.

	83. 
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis
	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, Windows Server 2012 ar naujesnėmis.

	84. 
	Spausdinimo kalbos
	Ne blogiau nei PCL 6, Postscript 3 arba lygiavertės.

	85. 
	LAN jungtis
	Ne blogesnė kaip 10/100/1000 Base-TX.

	86. 
	LAN tinklo protokolai
	TCP/IP (IPv4, IPv6 versijos).

	87. 
	Valdymo ekranas
	Lietimui jautrus, ne mažiau 4 colių (arba lygiavertis). Ekrano pagalba turi būti galimybė atlikti pagrindines daugiafunkcinio spausdintuvo funkcijas.

	88. 
	Didinimas/
Mažinimas
	Ne blogiau kaip 25% - 400%, žingsnis 1%.

	89. 
	Skenavimo funkcijos
	Skenavimas LAN tinke (į „SMB file share“), priesaga el. paštu. Turi palaikyti SMTP autentifikaciją.

	90. 
	Skenavimo failų formatai
	PDF, JPEG.

	91. 
	Suderinamumas su siūloma vartotojų apskaitos ir valdymo programine įranga
	Galimybė uždrausti nustatytiems vartotojams/vartotojų grupėms kopijuoti/spausdinti spalviniu režimu.
Galimybė leisti apskaityti spausdinimo, kopijavimo, skenavimo į el. paštą darbus pagal vartotojus/vartotojų grupes.
Siunčiant skenuotus darbus el. paštu, leisti automatiškai įrašyti prisijungusio vartotojo el. pašto adresą laukelyje "To".
Galimybė prie įrenginio prisijungusiam vartotojui atsispausdinti/ištrinti spausdinimui paleistus darbus pasirenkant juos iš sąrašo įrenginio ekrane.
Vartotojų identifikacijos metodai: 
· programinės įrangos sugeneruotu PIN kodu.
Vidinis vartotojų adresų kiekis ne mažiau negu 250.

	92. 
	Naudotojo identifikavimo įrenginys
	Integruotas arba kabinamas šalia (t. y. įmontuotas arba kabinamas į daugiafunkcinio įrenginio korpusą)

	93. 
	Jungiamieji laidai ir kabeliai
	Turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir kabeliai.

	94. 
	Turi būti pritaikytas naudoti su to paties gamintojo originaliomis spausdinimo eksploatacinėmis medžiagomis
	Juodos spalvos spausdinimo eksploatacinės medžiagos deklaruojamas resursas – ne mažiau kaip 30 000 spaudų, pagal gamintojo techninę dokumentaciją arba ISO/IEC 19752 standartą.

	95. 
	Elektros sąnaudos pagal TEC (Wh/wk)
	Siūlomo spausdintuvo elektros sąnaudos pagal TEC (Wh/wk). 



3.4. B2 tipo įranga:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujama parametro reikšmė

	96. 
	Gamintojas
	Nurodyti gamintoją.

	97. 
	Modelis ir kodas
	Nurodyti modelį.

	98. 
	Būklė
	---

	99. 
	Tipas
	Spalvotas A4

	100. 
	Atliekamos funkcijos
	- Juoda/Balta (J/B)  ir spalvinis vienpusis/dvipusis spausdinimas.
- J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis kopijavimas.
- J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis skenavimas.

	101. 
	Popieriaus formatas
	Standartiniai popieriaus lapų dydžių formatai: 
A4, A5.

	102. 
	Spausdinimo greitis
	Spausdinimo sparta pagal ISO/IEC 24734 ne mažiau kaip 24 puslapių per minutę A4 formato J/B ir spalvinis.

	103. 
	Kopijavimo greitis
	Kopijavimo sparta pagal ISO/IEC 24734 ne mažiau kaip 20 puslapių per minutę A4 formato J/B ir spalvinis.

	104. 
	Pirmo spaudo pasirodymo laikas
	Ne ilgiau kaip 9 s.

	105. 
	Skiriamoji raiška
	Kopijavimo, skenavimo ne blogiau kaip 600x600 dpi, spausdinimo ne blogiau kaip 1200x1200 dpi.

	106. 
	Bendros popieriaus padavimo talpos
	Bendras lapų kiekis ne mažiau kaip 600 lapų.

	107. 
	Rankinis padavimas (bypass)
	Ne mažiau kaip 80 lapų.

	108. 
	Popieriaus išvedimas
	Ne mažiau kaip 150 lapų.

	109. 
	Sertifikavimas 
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu

	110. 
	Vartotojo instrukcija
	Turi būti pateiktas administratoriaus vadovas lietuvių ar anglų kalbomis išorinėje laikmenoje (vienu iš būdų: CD, DVD, USB flash) arba patalpinta internete ir pateikta instrukcijos nuoroda.

	111. 
	Naudojamo popieriaus svoris iš popieriaus stalčių
	Iš popieriaus stalčių 64 g/m² - 160 g/m² ; 
Iš rankinio padavėjo 64 g/m² - 210 g/m².

	112. 
	Automatinis dvipusis dokumentų tiektuvas 
	Ne mažiau kaip 50 lapų

	113. 
	Skenavimo greitis
	ne mažiau kaip 30 atvaizdų per min.

	114. 
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis
	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, Windows Server 2012 ar naujesnėmis.

	115. 
	Spausdinimo kalbos
	Ne blogiau nei PCL 6, Postscript 3 arba lygiavertės.

	116. 
	LAN jungtis
	Ne blogesnė kaip 10/100/1000 Base-TX.

	117. 
	LAN tinklo protokolai
	TCP/IP (IPv4, IPv6 versijos).

	118. 
	Valdymo ekranas
	Lietimui jautrus, ne mažiau 4 colių (arba lygiavertis). Ekrano pagalba turi būti galimybė atlikti pagrindines daugiafunkcinio spausdintuvo funkcijas.

	119. 
	Didinimas/
Mažinimas
	Ne blogiau kaip 25% - 400%, žingsnis 1%.

	120. 
	Skenavimo funkcijos
	Skenavimas LAN tinke (į „SMB file share“), priesaga el. paštu. Turi palaikyti SMTP autentifikaciją.

	121. 
	Skenavimo failų formatai
	PDF, JPEG.

	122. 
	Suderinamumas su siūloma vartotojų apskaitos ir valdymo programine įranga
	Galimybė uždrausti nustatytiems vartotojams/vartotojų grupėms kopijuoti/spausdinti spalviniu režimu.
Galimybė leisti apskaityti spausdinimo, kopijavimo, skenavimo į el. paštą darbus pagal vartotojus/vartotojų grupes.
Siunčiant skenuotus darbus el. paštu, leisti automatiškai įrašyti prisijungusio vartotojo el. pašto adresą laukelyje "To".
Galimybė prie įrenginio prisijungusiam vartotojui atsispausdinti/ištrinti spausdinimui paleistus darbus pasirenkant juos iš sąrašo įrenginio ekrane.
Vartotojų identifikacijos metodai: 
· programinės įrangos sugeneruotu PIN kodu.
Vidinis vartotojų adresų kiekis ne mažiau negu 250.

	123. 
	Naudotojo identifikavimo įrenginys
	Integruotas arba kabinamas šalia (t. y. įmontuotas arba kabinamas į daugiafunkcinio įrenginio korpusą)

	124. 
	Jungiamieji laidai ir kabeliai
	Turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir kabeliai.

	125. 
	Turi būti pritaikytas naudoti su to paties gamintojo originaliomis spausdinimo eksploatacinėmis medžiagomis.
	Juodos spalvos spausdinimo eksploatacinės medžiagos deklaruojamas resursas – ne mažiau kaip 30 000 spaudų, spalvinių spausdinimo eksploatacinių medžiagų deklaruojamas resursas – ne mažiau kaip 20 000 spaudų, pagal gamintojo techninę dokumentaciją arba ISO/IEC 19752 standartą.

	126. 
	Elektros sąnaudos pagal TEC (Wh/wk)
	Siūlomo spausdintuvo elektros sąnaudos pagal TEC (Wh/wk). 




4. Reikalavimai vartotojų apskaitos ir valdymo programinei įrangai
	Aprašymas
	Minimali reikšmė

	Diegimas ir konfigūravimas
	Programinė įranga turi būti suderinama su siūloma spausdinimo įranga;

	
	Programinė įranga turi būti suderinama su Microsoft Active Directory LDAP Windows Server 2008 ir naujesne Windows šeimos operacinės sistemos versija;

	
	Tiekėjas programinę įrangą turi įdiegti ir sukonfigūruoti  Perkančiojo subjekto skirtuose virtualiuose serveriuose. Sukonfigūruojamas ir išbandomas perjungimas tarp Duomenų centrų, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas paslaugų tiekimas;

	Funkcionalumas
	Programinėje įrangoje turi būti saugaus spausdinimo, skenavimo, kopijavimo funkcionalumas;

	
	Programinė įranga turi būti įdiegta ir sukonfigūruota taip, kad kiekvienas programinės įrangos vartotojas, išsiuntęs dokumentus spausdinimui, po autentifikacijos galėtų juos atsispausdinti iš bet kurio, atskirose spausdinimo įrangos eksploatavimo vietose, vidiniame tinkle esančio spausdinimo įrenginio, t. y. programinė įranga turi turėti FollowMe funkciją visos organizacijos mastu;

	
	Programinė įranga turi neriboti nei vartotojų, nei spausdinimo įrangos kiekio;

	
	Turi būti centralizuota „Web“ sąsaja programinės įrangos administravimui. Jungtis prie administravimo sąsajos turi būti galima naudojant interneto naršykles, nediegiant papildomos taikomosios programinės įrangos darbo vietoje;

	
	Vartotojų autentifikavimui ir administravimui programinė įranga turi naudoti katalogų serverį Microsoft Active Directory (toliau – AD), kuri yra naudojama Perkančiojo subjekto . Spausdinimo ir kopijavimo darbai leidžiami tik sistemoje registruotiems vartotojams. Turi būti palaikoma pilna integracija su AD, t. y. sukūrus/ suteikus teises/pakeitus/panaikinus naudotoją AD, tai turi būti automatiškai padaryta ir programinėje įrangoje. Turi būti galimybė valdyti prieigą prie tam tikrų įrenginių ar funkcijų (pvz. spalvotas spausdinimas) naudojant AD grupes.

	
	Programinė įranga turi leisti administratoriui kiekvieną spausdinimo įrangą aprašyti (pvz., įrenginio modelio pavadinimas, aukštas, kuriame jis stovi, papildomi komentarai ir pan.), kad vėliau ši informacija būtų pateikiama peržiūrint išsamų spausdinimo įrangos aprašymą;

	
	Privalo būti galimybė taikyti ir kurti taisykles pagal vartotojus, vartotojų grupes ar įrenginius;

	
	Privalo būti galimybė sukurti daugiau nei vieną taisyklę spausdinimo įrenginiui ar vartotojui;

	
	Programinė įranga turi siųsti administratoriui pranešimus, susijusius su spausdinimo įrangos problemomis (pvz.  besibaigiant spausdinimo eksploatacinėms medžiagoms, trūksta popieriaus ir pan.). Programinės įrangos administratorius turi turėti galimybę nustatyti kokio tipo pranešimai bus siunčiami;

	
	Spausdinamų bei dauginamų darbų tikslus lapų skaičius apskaitomas Sistemai tiesiogiai komunikuojant (on-line režimu) su kontroliuojamu spausdinimo bei dauginimo įrenginiu. Apie realizuotą darbų lapų skaičių patvirtinimą programa turi gauti iš įrenginio ir šią informaciją priskirti konkrečiam vartotojui;

	
	Programinės įrangos sisteminiai pranešimai turi būti lietuvių arba anglų kalba;

	
	Turi būti galimybė automatiškai naikinti neatspausdintus dokumentus po nustatyto laiko (valandos, paros ir t.t.);

	Ataskaitos
	Ataskaitos turi būti vieningos spausdinimo ir kopijavimo darbams, tačiau turi būti galimybė atskirai pamatuoti spausdinimo, kopijavimo, skenavimo siuntimo ir gavimo apimtis ir apskaityti kiekius per laikotarpį;

	
	Programinė įranga privalo kaupti tokią statistinę informaciją iš visų spausdintuvų:
a)	vienpusis/ dvipusis spausdinimas;
b)	 spalvotas/ nespalvotas spausdinimas. Privalo būti spalvotų/ monochrominių kopijų atpažinimo funkcija tame pačiame spaudinyje, dėl tikslios spalvotų/monochrominių kopijų apskaitos;
c)	spausdinamo lapo formatas;
d)	 spausdinimą įvykdęs vartotojas;
e)	spausdinamo darbo kaina;
f)	spausdinamų lapų skaičius;
g)	pagal poreikį draudimai turi būti taikomi „standartinėms“ ir numatomoms funkcijoms;
h)	draudimai gali būti nustatomi centralizuotai arba tik reikiamiems įrenginiams;
i)	turi būti galimybė apriboti elektroninio siuntimo funkciją pagal vartotojų grupes (pvz. siųsti tik į savo el. pašto adresą);

	
	Ataskaitose duomenys turi būti pateikiami pagal įrenginius, vartotojus, padalinius;

	
	Ataskaitos turi būti siunčiamos el. paštu nurodytiems adresatams nustatytu periodiškumu, kurį nustato administratorius (kas mėnesį, kas savaitę, kiekvieną dieną) ir rankiniu būdu. Ataskaitos turi būti pateikiamos CSV, HTML formatais;

	
	Turi būti galimybė pritaikyti bei kurti ataskaitas individualiam vartojimui ir išsisaugoti sukurtą ataskaitos šabloną;

	Atnaujinimai
	Programinė įranga turi turėti gamintojo versijų atnaujinimą visą sutarties galiojimo laikotarpį. Atnaujinimai diegiami tik iš anksto suderinus su Pirkėju ne darbo metu.

	
	Sistema turi turėti versijų atnaujinimo nemokamą garantiją ne trumpesniam terminui nei sutarties laikotarpis.

	Sisteminiai vartotojai
	Tiekėjas gali turėti  Perkančiojo subjekto suteiktas sistemos vartotojo (ir) arba administratoriaus teises;

	
	Perkantysis subjektas turi turėti pačias aukščiausias sistemos administratoriaus teises. Šiomis teisėmis turi būti realizuojamas limitų nustatymas, ataskaitų formavimas, ataskaitų formų kūrimas, vartotojų redagavimas, vartotojų grupių kūrimas ir redagavimas, vartotojų kortelių konfigūravimas.



5. Daugiafunkcinių spausdintuvų ir Programinės įrangos priežiūros reikalavimai
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimas

	     1.
	Tiekėjo paslaugų sutrikimų pagalbos centras
	Tiekėjas turi pateikti pagalbos (serviso) telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, kuriuo Tiekėjas priims pranešimus apie daugiafunkcinių spausdintuvų ar Programinės įrangos sutrikimus.

	2.
	Darbo valandos
	Tiekėjo paslaugų sutrikimų pagalbos centras privalo veikti penktadieniais nuo 7:00 iki 17:00 val. kitomis darbo dienomis nuo 7:00 iki 1:00 val. (Lietuvos laiku).

	
	Konsultacijos
	Konsultacijas tiekėjas privalo teikti nurodytu telefonu ir elektroniniu paštu penktadieniais nuo 7:00 iki 17:00 kitomis darbo dienomis nuo 7:00 iki 18:00 (Lietuvos laiku).

	3.
	Daugiafunkcinių spausdintuvų veikimo sutrikimų šalinimo laikas (nuo tiekėjo informavimo laiko)
	Ne ilgiau kaip per 4val. (daugiafunkcinių spausdintuvų ir Programinės įrangos veikimo sutrikimų šalinimas turės būti atliekamas penktadieniais nuo 7:00 iki 17:00 val. kitomis darbo dienomis nuo 7:00 iki 18:00 val. (Lietuvos laiku).

	4.
	Programinės įrangos veikimo sutrikimų šalinimo laikas 
	Ne ilgiau kaip per 4 val. 

	5.
	Pakaitinio daugiafunkcinio spausdintuvo pristatymas
	Ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo pranešimo apie veikimo sutrikimą gavimo, jeigu tas sutrikimas nebuvo pašalintas. 
Jei iškilusių problemų ir daugiafunkcinių spausdintuvų veikimo sutrikimų per šiuose reikalavimuose nurodytą laiką pašalinti negalima, tiekėjas laikinai, kol bus atliekami sutrikimų šalinimo darbai, turi pakeisti neveikiantį ar blogai veikiantį daugiafunkcinį spausdintuvą kitu, ne blogesnių techninių parametrų ir kokybiškai veikiančiu (ir analogiškai sukonfigūruoti veikimui), daugiafunkciniu spausdintuvu.

	     6.
	Eksploatacinių dalių, spausdinimo atliekų medžiagų surinkimas ir utilizavimas
	Tiekėjas privalo ne rečiau kaip vieną kartą į du mėnesius surinkti sunaudotas eksploatacines dalis, spausdinimo atliekų medžiagas išvežti ir utilizuoti savo sąskaitą.  Paėmimo adresas Žolyno g. 15, Vilnius, Lietuva.

	     7.
	Eksploatuojamų 
daugiafunkcinių spausdintuvų lokacijos keitimas
	Tiekėjas privalo nemokamai atlikti eksploatuojamų daugiafunkcinių spausdintuvų lokacijos keitimo darbus pagal Perkančiojo subjekto pateiktus užsakymus per visą sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne daugiau kaip 12 (dvylika) perkėlimų.



6. Nuotolinės įrenginių stebėjimo ir spaudų apskaitos programinės įrangos reikalavimai
	Eil. Nr.
	Reikalavimas

	1.

	Paslaugoms teikti teikėjas privalo naudoti nuotolinę įrenginių stebėjimo ir spaudų apskaitos programinę įrangą bei įdiegti agentą Perkančiojo subjekto infrastruktūroje.

	2.
	Nuotolinė įrenginių stebėjimo ir spaudų apskaitos programinės įrangos pavadinimas, gamintojas, versija

	3.
	Programinės įrangos agentas diegiamas Perkančiojo subjekto infrastruktūroje.

	4.
	Programinė įranga turi būti suderinama su siūloma spausdinimo įranga.

	5.
	Programinė įranga privalo fiksuoti:
Įrangos modelį
Įrangos unikalų numerį
IP adresą
Host name
MAC adresą
On-line režimu faktinius įrangos skaitiklių rodmenis (hardware)
Perkančiojo subjekto atsakingo asmens vardą ir kontaktinius duomenis
įrenginio būsenos aprašymą (gedimo aprašymą)
įrenginio vietą (adresas, aukštas, kabinetas)

	6.
	Programinė įranga turi stebėti ir informuoti apie įrenginių techninę būklę bei prognozuoti eksploatacinių medžiagų likutį (procentais ir dienomis). 

	7.
	Pranešimus programinė įranga turi automatiškai siųsti teikėjui el. paštu be Perkančiojo subjekto atstovų papildomo įsitraukimo.

	8.
	Realiu laiku turi būti rodoma įrenginių būklė, eksploatacinių medžiagų likutis (procentais), neveikimo priežastis (-ys).

	9.
	Turi būti teikiama informacija apie pasirinkto spausdintuvo buvusius veiklos sutrikimus.

	10.
	Programinė įranga turi turėti vartotojo web portalą ir atvaizduoti:
įrenginių būseną/statusą;
įrenginių eksploatacinių medžiagų likučius (pvz., procentais, dienomis ar panašiai);
galimą atspausdinti lapų skaičių kiekvienu įrenginiu atskirai; 
On-line režimu faktinius įrangos skaitiklių rodmenis (hardware);
naudojamos įrangos suvestinę (eksploatacijos vietą, atsakingą asmenį, naudojimo istoriją).


	

Papildomi reikalavimai:

	11.
	Tiekėjas turi turėti teisę techniškai aptarnauti siūlomą kopijavimo-spausdinimo įrangą.

	Tiekėjui turi būti išduotas įrangos gamintojo sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, suteikiantis teisę techniškai aptarnauti kopijavimo-spausdinimo įrangą, arba tiekėjas turi būti sudaręs sutartį su įgaliotu gamintojo atstovu, pagal kurią bus techniškai aptarnaujama kopijavimo-spausdinimo įranga (šiuo atveju pateikiamas ir įgaliotam gamintojo atstovui išduotas įrangos gamintojo sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, suteikiantis teisę techniškai aptarnauti kopijavimo-spausdinimo įrangą).
CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

	12.
	Tiekėjas turi turėti teisę platinti, diegti ir techniškai aptarnauti siūlomą nuomai kopijavimo-spausdinimo įrangą. 
	Tiekėjui turi būti išduotas įrangos gamintojo sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, suteikiantis teisę platinti, diegti, ir techniškai aptarnauti siūlomą kopijavimo-spausdinimo įrangą, arba sutartis su įgaliotu gamintojo atstovu, pagal kurią bus tiekiama, diegiama ir techniškai aptarnaujama siūloma kopijavimo-spausdinimo įranga (šiuo atveju pateikiamas ir įgaliotam gamintojo atstovui išduotas įrangos gamintojo sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, suteikiantis teisę platinti, diegti, ir techniškai aptarnauti siūlomą kopijavimo-spausdinimo įrangą).
CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

	13.
	Tiekėjas turi būti siūlomos programinės įrangos gamintojo atstovas.

	Tiekėjui turi būti išduotas gamintojo sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kad tiekėjas yra įgaliotas programinės įrangos gamintojo atstovas, arba sutartis su įgaliotu programinės įrangos gamintojo atstovu, pagal kurią bus diegiama ir techniškai aptarnaujama vartotojų apskaitos sistema (šiuo atveju pateikiamas ir įgaliotam gamintojo atstovui išduotas įrangos gamintojo sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kad jis yra įgaliotas gamintojo atstovas).
CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.




7. Spausdintuvų minimalus nuomos ir mokymų planas
	Žolyno g. 15
	Spausdintuvo tipas
	Minimalus užsakomas kiekis
	Apmokymai

	OFFICE, 2 aukštas
	A1
	1
	iki 10 vartotojų

	Personalas
	B1
	1
	iki 5 vartotojų

	Žolyno dispečerine
	B1
	1
	iki 5 vartotojų

	Pirkimų skyrius
	B1
	1
	iki 5 vartotojų

	Budintis mechanikas 
	B1
	1
	iki 5 vartotojų

	Buhalterija
	B1
	1
	iki 5 vartotojų

	Paskirininkės 1 aukštas
	B1
	1
	iki 5 vartotojų

	Pagrindinis Sandėlis
	B1
	1
	iki 5 vartotojų

	Tiekimo skyrius
	B1
	1
	iki 5 vartotojų

	Administratorių mokymai
	Apskaitos ir autentifikavimo valdymo programinės įrangos mokymai 
	 
	iki 5 vartotojų

	Verkių g. 52
	Spausdintuvo tipas
	 
	Apmokymai

	OFFICE, 3 aukštas
	A2
	1
	iki 10 vartotojų

	Verkių dispečerine 1 poskyris
	B1
	1
	iki 5 vartotojų

	Verkių dispečerine 2 poskyris
	B1
	1
	iki 5 vartotojų

	Budintis mechanikas
	B1
	1
	iki 5 vartotojų

	Dirbtuvės 2 aukštas
	B1
	1
	iki 5 vartotojų

	Mokymo klasė
	B1
	1
	iki 5 vartotojų

	Medicinos punktas 121 kabinetas
	B1
	1
	iki 5 vartotojų

	Kompetencijų centras 3 aukštas
	B1
	1
	iki 5 vartotojų

	Justiniškių g. 14
	Spausdintuvo tipas
	 
	Apmokymai

	OFFICE, 2 aukštas
	A2
	1
	iki 5 vartotojų

	Justiniškių dispečerinė
	B1
	1
	iki 5 vartotojų

	Budintis mechanikas
	B1
	1
	iki 5 vartotojų

	2 aukšto dirbtuvės
	B1
	1
	iki 5 vartotojų

	Žolyno g. 22
	Spausdintuvo tipas
	
	Apmokymai

	Bendras
	B1
	1
	iki 5 vartotojų

	Blindžių g. 12
	Spausdintuvo tipas
	
	Apmokymai

	Kontaktinis tinklas
	B1
	1
	iki 5 vartotojų



8.  Prognozuojamas kopijų skaičius
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Prognozuojamas spausdintuvų kopijų skaičius per visą sutarties laikotarpį 2) (36 mėn.)

	1. 
	Nespalvota vienpusė A4 formato kopija 1)
	1500000

	2. 
	Spalvota vienpusė A4 formato kopija 1)
	400000


1) Kopijos bus skaičiuojamos taip:
1. A3 formato kopija skaičiuojama kaip dvi A4 formato kopijos;
2. A5 formato kopija skaičiuojama kaip pusė A4 formato kopijos;
3. Dvipusė kopija skaičiuojama kaip dvi vienpusės kopijos.

2) Nurodytas prognozuojamas spausdintuvų kopijų skaičius per visą sutarties laikotarpį yra preliminarus ir yra skirtas pasiūlymo kainai apskaičiuoti. Perkantysis subjektas neįsipareigoja pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu nupirkti visą nurodytą spausdintuvų kopijų skaičių. Sutarties vykdymo laikotarpiu Perkančiojo subjekto nupirktas spausdintuvų kopijų skaičius gali būti 50 procentų mažesnis arba didesnis nei nurodytas spausdintuvų kopijų skaičius. 
Perkantysis subjektas visuose spausdintuvuose naudos savo popierių.







