
L_A049-02-SP (Draugystės g. 5A, skyrius „Rūta“)

	Eil.
Nr.
	Pavadinimas ir techninė charakteristika
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	1.
	LAUKAS
	
	
	

	
	Demontuojama danga prie įvažiavimo
	m2
	134,70
	Tikslinti vietoje

	
	Išlyginamas paviršius, jei reikia –
demontuojama sena danga
	m2
	415,30
	Tikslinti vietoje

	
	
Demontuojami pavojingos konstrukcijos ir senos smėlio dėžės
	
vnt.
	
4
	Tikslinti pagal
planus ir vietoje

	
	
Liejama nauja guminė lauko danga
	

m2
	
316,60
	Tikslinti pagal planus ir
vietoje

	
	
Montuojamos 2D kompozicijos ant guminės dangos
	
vnt.
	
-
	Tikslinti pagal planus ir
vietoje

	
	
Montuojamos naujos trinkelės
	

m2
	
312,30
	Tikslinti pagal planus ir
vietoje

	
	
Montuojami betoniniai borteliai
	
m
	
537
	Tikslinti
pagal
planus ir vietoje

	
	Montuojami nauji įrenginiai (specialūs smėlio dėžių tentai, suoliukai, žaidimų aikštelės ir įrenginiai)
	
vnt.
	
23
	Tikslinti pagal planus ir
vietoje

	
	
Demontuojami esami laiptai ir rampa
	

m2
	
6,76
	Tikslinti
pagal
planus ir vietoje

	
	
Statomi nauji laiptai (6010 mm x 900 mm)
	

m2
	
5,41
	Tikslinti pagal planus ir
vietoje

	
	
Statoma nauja rampa (8980 mm x 1500 mm)
	

m2
	
13,35
	Tikslinti pagal planus ir
vietoje

	
	
Montuojami dvigubi turėklai (600 mm ir 1200 mm aukščio)
	

m
	

19,50
	Nurodytas viengubų turėklų ilgis,
tikslinti vietoje





	Eil.
Nr.
	Pavadinimas ir techninė charakteristika
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	
	Atnaujinama terasos prie pagrindinio įėjimo danga. Atnaujinamas esamas betono sluoksnis (vertinti vietoje ar reikalingas naujo išlyginamojo sluoksnio liejimas arba reikės remontuoti esamą). Danga privalo būti neslidi, turi susijungti su
naujai įrengiamu pandusu viename lygyje, kad nebūtų kliūčių
	




m2
	


25,90
	


Tikslinti vietoje

	
	Prie pagrindinio įėjimo įrengiamos naujos batų valymo grotelės
	vnt.
	1
	

	
	Montuojami nauji įrenginiai (suoliukai, žaidimų aikštelės ir pan.). Būtina įvertinti pagal patvirtintus įrenginius kokius būtina
betonuoti
	
-
	
-
	Tikslint pagal planus ir
vietoje

	
	Prie suoliukų montuojamos šiukšliadėžės
	vnt.
	5
	

	2.
	PAVĖSINĖS
	
	
	

	
	Demontuojamos ant kolonų stovinčios senos pavėsinės
	vnt.
	7
	

	
	Demontuojamas esamas sandėliukų stogas, stogo skarda naudojama antrasyk kaip fasado apdaila, tačiau būtina vertinti skardos būklę vietoje. Jei būklė
netenkina, fasadų apdailai būtina naudoti naują skardą
	

vnt.
	

2
	

	
	Demontuojama esama pavėsinių danga
(vertinti vietoje ar reikia demontuoti arba užtenka kosmetinio remonto), naujos
terasos montavimui turi būti paruoštas pagrindas pagal gamintojo technologiją
	


m2
	
214,85
	Nurodytas
pavėsinių bendras
grindų plotas

	
	Sutvarkomi ūkiniai maži pastatai prie pavėsinių, nuvalomi fasadai, apšiltinami polistirolu ir apdaila daroma iš naujai panaudojamų demontuotų stogų metalinių lakštų (daromas ventiliuojamas fasadas). Sutvarkomas ūkinių pastatų stogas, sandarinamas stogo ir sienų sujungimas. Derinti su įstaiga ir projektu
autoriumi
	



vnt.
	



2
	

	
	Montuojamos naujos betonuojamos pavėsinės su polikarbonato stogu pagal gamintojo technologijas
	
vnt.
	
7
	

	
	Montuojamos naujos medžio-plastiko kompozito lentų terasos su rampomis neįgaliųjų įvažiavimui pagal gamintojo technologijas
	


m2
	

214,85
	Nurodytas pavėsinių bendras grindų plotas

	
	Po pavėsinėmis dedamos naujos daiktadėžės atsisėdimui
	vnt.
	14
	

	Visus kiekius būtina tikslinti vietoje.
Pateikiami bendri kiekiai, be nupjaustymų ir atraižų, būtina įvertinti papildomą kiekį medžiagoms.





