

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2 „Prekių sąrašas“
PREKIŲ SĄRAŠAS

  1. Prekių, kurias Perkančioji organizacija turi teisę pasiūlymų vertinimo metu tikrinti, ar tiekėjas turi jo pasiūlytoje fizinėje parduotuvėje, sąrašas:
Lentelė Nr. 1
	Nr.
	Prekės ir jų aprašymas

	1.
	Elektra virinama PE mova D90, slėgio klasė SDR7.4 ar lygiavertė

	2.
	Elektra virinamas PE balnas D90, slėgio klasė SDR11 ar lygiavertė

	3.
	Presuojamas cinkuoto plieno trišakis 88,9x42x88,9 ±2 mm 

	4.
	Presuojamas cinkuoto plieno perėjimas 76,1x54 ±2 mm 

	5.
	Presuojamas nerūdijančio plieno kompensatorius, išorinis skersmuo ne mažiau kaip d108 mm 

	6.
	Presuojamas nerūdijančio plieno perėjimas 88,9x54 mm ±2 mm 

	7.
	Lituotas plokštelinis šilumokaitis ne mažiau DN32, ne mažiau PN16

	8.
	Išardomas plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui, 	
ne mažiau DN32, ne mažiau PN16

	9.
	Cirkuliacinis siurblys šildymui ne mažiau DN50, siurblio pakėlimo aukštis (slėgis) ne mažesnis kaip 15 m 

	10.
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui, montažinis ilgis 180 mm ±5 mm, našumas ne mažesnis kaip 9,6 m³/h 

	11.
	Slėgio perkryčio reguliatorius, ne mažiau DN40

	12.
	Vandens nukalkinimo sistema, našumas ne mažiau kaip 12 m³/h

	13
	Termostatinis vožtuvas ne mažiau DN25, srauto pralaidumo koeficientas Kvs ne mažesnis kaip 5,5

	14.
	Dvieigis vožtuvas, bronzinis ar lygiavertis korpusas, slėgis ne mažiau kaip PN25

	15.
	Elektrinė pavara trieigiams ir dvieigiams vožtuvams ne mažiau 300N
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