TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
                                                        1. Bendrieji reikalavimai
1.1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti tinklo komutatorius (toliau – įranga). Perkamų įrangos vienetų kiekiai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje.
1.2. Perkama įranga privalo būti nauja, nenaudota ir pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje.
1.3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomos įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos, palaikymo ar techninės priežiūros nutraukimą (angl. „End of Life“ (EOL), „End of Support“ (EOS) ar „Discontinued“).
1.4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, gamintojo katalogą, oficialų gamintojo raštą arba kitą lygiavertį dokumentą, kuriame būtų pateikta tiksli siūlomos įrangos techninė specifikacija. Pateikta informacija turi būti pakankama Perkančiajai organizacijai įvertinti siūlomos įrangos atitiktį šios techninės specifikacijos reikalavimams.
1.5. Įranga pristatoma Perkančiosios organizacijos adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 01108 Vilnius, Lietuvos Respublika, per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
1.6. Tiekėjo siūloma įranga neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui:
1.6.1. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad jo siūloma įranga nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui: įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijoje: (280 Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyve...)
1.6.2. Įrangos priežiūra ar palaikymas negali būti vykdomas iš šio Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų (Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyve...)

                                             2. Kiekis
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis

	2.1.
	Didesnio našumo 48 prievadų komutatorius
	4

	2.2.
	Didesnio našumo 24 prievadų komutatorius 
	6

	2.3.
	48 prievadų komutatorius
	2

	2.4.
	24 prievadų komutatorius
	6

	2.5.
	12 prievadų komutatorius
	8


                                            
                                            3. Specialieji reikalavimai
3.1. Didesnio našumo 48 prievadų komutatorius  
	Eil. Nr.
	Parametras
	Minimalūs reikalaujami parametrai

	3.1.1.
	Konstrukcija
	Įrenginys, montuojamas į 19” komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis.

	3.1.2.
	Aukštis
	ne daugiau kaip 1U

	3.1.3.
	El. maitinimas
	~220 V AC, 50 Hz. Įtampos keitimo transformatoriai negali būti siūlomi. Maitinimo kabeliai turi tikti Europoje naudojamiems kištukiniams lizdams.

	3.1.4.
	Prievadų skaičius ir tipas 
	Ne mažiau kaip 48 vnt. 10/100/1000Base-T prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu palaikančių PoE standartus IEEE 802.3af, 802.3at.
Ne mažiau kaip 4 vnt. 1/10G SFP tipo prievadų. 
10G SFP LC SX optiniai keitikliai. Turi būti pateikti ne mažiau kaip 2 vnt. Optiniai keitikliai turi būti suderinami su siūlomu įrenginiu, t. y. korektiškai funkcionuoti ir nerodyti įspėjančių pranešimų.

	3.1.5.
	Class 4 PoE prievadų bendra galia
	Ne mažiau 740W

	3.1.6.
	Įrenginio valdymo prievadas
	Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ-45 arba USB-C arba USB Type-A konsolės prievadas.

	3.1.7.
	Pralaidumas
	Ne mažiau kaip 175 Gbps, 98 million pps (64-bitų paketais)

	3.1.8.
	Standartų palaikymas
	IEEE 802.1d Spanning-Tree 
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
IEEE 802.1s MSTP
IEEE 802.1Q VLAN
IEEE 802.1p CoS
IEEE 802.3ad prievadų loginis apjungimas
IEEE 802.1AB LLDP
LLDP-MED

	3.1.9.
	Virtualių tinklų skaičius
	Ne mažiau kaip 512 VLAN vienu metu

	3.1.10.
	Maršrutizavimo funkcionalumas
	Turi būti palaikomi Layer3 virtualūs prievadai (angl. Vlan)
turi būti palaikomas Layer3 funkcionalumas visuose fiziniuose prievaduose
turi būti IPv4 statiniai maršrutai
turi būti IPv6 statiniai maršrutai

	3.1.11.
	Virtualių tinklų identifikatorių 
	Ne mažiau kaip 4094 VLAN ID

	3.1.12.
	VLAN dinaminis konfigūravimas
	MVRP arba lygiavertis

	3.1.13.
	Palaikomų fizinių (MAC) adresų kiekis
	Ne mažiau kaip 8192 adresų

	3.1.14.
	Multicast palaikymas
	IGMPv3 arba lygiavertis

	3.1.15.
	Saugumo funkcijos
	Vartotojų autentifikavimas IEEE 802.1X protokolu ir WEB sąsajos pagalba (web-based authentication). 
Galimybė autentifikuoti vartotoją pagal MAC adresą.
Galimybė autentifikuoti iki aštuonių vartotojų viename prievade naudojant skirtingus autentifikavimo metodus (IEEE 802.1X/Web based/Mac based arba analogiškas).
TACACS+, RADIUS, SSHv2, SSL, SFTP  protokolų palaikymas.
Galimybė apriboti prisijungimą pagal MAC adresus.
BPDU paketų apsauga (BPDU Guard arba analogiškas).
STP apsauga (STP Root Guard arba analogiškas).
Tinklo prieigos resursų valdymas (ACL) remiantis siuntėjo/gavėjo IP adresu, siuntėjo ir gavėjo UDP/TCP prievadų numeriais.
SSL šifravimas viso valdymo per web naršyklę srauto.

	3.1.16.
	Fizinių prioriteto eilių skaičius
	Ne mažiau kaip 8 kiekviename prievade
 

	3.1.17.
	Duomenų perdavimo kokybė
	Galimybė nustatyti 802.1p reikšmę pagal IP adresą, IP ToS žymę, L3 protokolą, TCP/UDP prievado numerį arba DiffServ reikšmę.

	3.1.18.
	Valdymo ir stebėjimo funkcijos
	SNMP v1/v2/v3
WEB interface (panaudojant HTTPS protokolą).
Command Line Interface (CLI)
RMON
SFlow

	3.1.19.
	Atmintis
	Ne mažiau kaip 4096 MB DDR3 tipo atminties.

	3.1.20.
	Prievadų pavadinimai
	Galimybė priskirti prievadams administratoriui priimtinus vardus 

	3.1.21.
	Kitos funkcijos
	Dviejų vidinės programinės įrangos „firmware” versijų laikymas įrenginyje (angl.: dual flash image).

	3.1.22.
	Garantija
	Siūlomam įrenginiui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 60 (šešiasdešimties) mėnesių gamintojo garantija nuo įrenginio perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija turi apimti gedimų šalinimą, programinės įrangos klaidų taisymą bei techninės ir programinės įrangos atnaujinimų teikimą.
Visą garantinį laikotarpį Perkančiajai organizacijai turi būti suteikta prieiga prie gamintojo techninių išteklių, įskaitant techninę dokumentaciją, programinės įrangos atnaujinimus ir programinės įrangos biblioteką.
Visą garantinį laikotarpį darbo dienomis darbo valandomis (8x5¹)  turi būti užtikrinta galimybė kreiptis į gamintojo arba gamintojo įgalioto partnerio techninio palaikymo tarnybą dėl įrenginio naudojimo, konfigūravimo ir veikimo sutrikimų šalinimo elektroniniu paštu, telefonu arba internetinėmis priemonėmis.


[1] 8×5 garantija, NBD – aptarnavimas neblogesnėmis sąlygomis - aptarnavimas vykdomas nuo 8 ryto iki 17 val. (Lietuvos laiku) darbo dienomis, reakcijos laikas į pranešimą yra kita darbo diena.
3.2. Didesnio našumo 24 prievadų komutatorius
	Eil. Nr.
	Parametras
	Minimalūs reikalaujami parametrai

	3.2.1.
	Konstrukcija
	Įrenginys, montuojamas į 19” komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis

	3.2.2.
	Aukštis
	ne daugiau kaip 1U

	3.2.3.
	El. maitinimas
	~220 V AC, 50 Hz. Įtampos keitimo transformatoriai negali būti siūlomi. Maitinimo kabeliai turi tikti Europoje naudojamiems kištukiniams lizdams.

	3.2.4.
	Prievadų skaičius ir tipas 
	Ne mažiau kaip 24 vnt. 10/100/1000Base-T prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu palaikančių PoE standartus IEEE 802.3af, 802.3at.
Ne mažiau kaip 4 vnt. 1/10G SFP tipo prievadų. 
10G SFP LC SX optiniai keitikliai. Turi būti pateikti ne mažiau kaip 2 vnt. Optiniai keitikliai turi būti suderinami su siūlomu įrenginiu, t. y. korektiškai funkcionuoti ir nerodyti įspėjančių pranešimų.

	3.2.5.
	Class 4 PoE prievadų bendra galia
	Ne mažiau 370W

	3.2.6.
	Įrenginio valdymo prievadas
	Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ-45 arba USB-C arba USB Type-A konsolės prievadas.

	3.2.7.
	Pralaidumas
	Ne mažiau kaip 128 Gbps, 95 million pps (64-bitų paketais)

	3.2.8.
	Standartų palaikymas
	IEEE 802.1d Spanning-Tree 
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
IEEE 802.1s MSTP
IEEE 802.1Q VLAN
IEEE 802.1p CoS
IEEE 802.3ad prievadų loginis apjungimas
IEEE 802.1AB LLDP
LLDP-MED

	3.2.9.
	Virtualių tinklų skaičius
	Ne mažiau kaip 512 VLAN vienu metu

	3.2.10.
	Maršrutizavimo funkcionalumas
	Turi būti palaikomi Layer3 virtualūs prievadai (angl. Vlan);
turi būti palaikomas Layer3 funkcionalumas visuose fiziniuose prievaduose;
turi būti IPv4 statiniai maršrutai;
turi būti IPv6 statiniai maršrutai;

	3.2.11.
	Virtualių tinklų identifikatorių 
	Ne mažiau kaip 4094 VLAN ID

	3.2.12.
	VLAN dinaminis konfigūravimas
	MVRP arba lygiavertis

	3.2.13.
	Palaikomų fizinių (MAC) adresų kiekis
	Ne mažiau kaip 8192 adresų.

	3.2.14.
	Multicast palaikymas
	IGMPv3 arba lygiavertis

	3.2.15.
	Saugumo funkcijos
	Vartotojų autentifikavimas IEEE 802.1X protokolu ir WEB sąsajos pagalba (web-based authentication). 
Galimybė autentifikuoti vartotoją pagal MAC adresą.
Galimybė autentifikuoti iki aštuonių vartotojų viename prievade naudojant skirtingus autentifikavimo metodus (IEEE 802.1X/Web based/Mac based arba analogiškas).
TACACS+, RADIUS, SSHv2, SSL, SFTP  protokolų palaikymas.
Galimybė apriboti prisijungimą pagal MAC adresus.
BPDU paketų apsauga (BPDU Guard arba analogiškas).
STP apsauga (STP Root Guard arba analogiškas).
Tinklo prieigos resursų valdymas (ACL) remiantis siuntėjo/gavėjo IP adresu, siuntėjo ir gavėjo UDP/TCP prievadų numeriais.
SSL šifravimas viso valdymo per web naršyklę srauto.

	3.2.16.
	Fizinių prioriteto eilių skaičius
	Ne mažiau kaip 8 kiekviename prievade
 

	3.2.17.
	Duomenų perdavimo kokybė
	Galimybė nustatyti 802.1p reikšmę pagal IP adresą, IP ToS žymę, L3 protokolą, TCP/UDP prievado numerį arba DiffServ reikšmę.

	3.2.18.
	Valdymo ir stebėjimo funkcijos
	SNMP v1/v2/v3
WEB interface (panaudojant HTTPS protokolą).
Command Line Interface (CLI)
RMON
SFlow

	3.2.19.
	Atmintis
	Ne mažiau kaip 4096 MB DDR3 tipo atminties.
 

	3.2.20.
	Prievadų pavadinimai
	Galimybė priskirti prievadams administratoriui priimtinus vardus 

	3.2.21.
	Kitos funkcijos
	Dviejų vidinės programinės įrangos „firmware” versijų laikymas įrenginyje (angl.: dual flash image).

	3.2.22.
	Garantija
	Siūlomam įrenginiui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 60 (šešiasdešimties) mėnesių gamintojo garantija nuo įrenginio perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija turi apimti gedimų šalinimą, programinės įrangos klaidų taisymą bei techninės ir programinės įrangos atnaujinimų teikimą.
Visą garantinį laikotarpį Perkančiajai organizacijai turi būti suteikta prieiga prie gamintojo techninių išteklių, įskaitant techninę dokumentaciją, programinės įrangos atnaujinimus ir programinės įrangos biblioteką.
Visą garantinį laikotarpį darbo dienomis darbo valandomis (8x5¹)  turi būti užtikrinta galimybė kreiptis į gamintojo arba gamintojo įgalioto partnerio techninio palaikymo tarnybą dėl įrenginio naudojimo, konfigūravimo ir veikimo sutrikimų šalinimo elektroniniu paštu, telefonu arba internetinėmis priemonėmis.


[1] 8×5 garantija, NBD – aptarnavimas neblogesnėmis sąlygomis - aptarnavimas vykdomas nuo 8 ryto iki 17 val. (Lietuvos laiku) darbo dienomis, reakcijos laikas į pranešimą yra kita darbo diena.
3.3. Komutatorius 48 prievadų 
	Eil. Nr.
	Parametras
	Minimalūs reikalaujami parametrai

	3.3.1.
	Konstrukcija
	Įrenginys, montuojamas į 19” komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis

	3.3.2.
	Aukštis
	ne daugiau kaip 1U

	3.3.3.
	El. maitinimas
	~220 V AC, 50 Hz. Įtampos keitimo transformatoriai negali būti siūlomi. Maitinimo kabeliai turi tikti Europoje naudojamiems kištukiniams lizdams.

	3.3.4.
	Prievadų skaičius ir tipas 
	Ne mažiau kaip 48 vnt. 10/100/1000Base-T prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu palaikančių PoE standartus IEEE 802.3af, 802.3at;
Ne mažiau kaip 4 vnt. 1G SFP tipo prievadų. 

	3.3.5.
	Class 4 PoE prievadų bendra galia
	Ne mažiau 740W

	3.3.6.
	Įrenginio valdymo prievadas
	Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ-45 arba USB-C arba USB Type-A konsolės prievadas.

	3.3.7.
	Pralaidumas
	Ne mažiau kaip 104 Gbps, 77 million pps (64-bitų paketais)

	3.3.8.
	Standartų palaikymas
	IEEE 802.1d Spanning-Tree 
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
IEEE 802.1s MSTP
IEEE 802.1Q VLAN
IEEE 802.1p CoS
IEEE 802.3ad prievadų loginis apjungimas
IEEE 802.1AB LLDP
LLDP-MED

	3.3.9.
	Virtualių tinklų skaičius
	Ne mažiau kaip 512 VLAN vienu metu

	3.3.10.
	Maršrutizavimo funkcionalumas
	Turi būti palaikomi Layer3 virtualūs prievadai (angl. Vlan);
turi būti palaikomas Layer3 funkcionalumas visuose fiziniuose prievaduose;
turi būti IPv4 statiniai maršrutai;
turi būti IPv6 statiniai maršrutai;

	3.3.11.
	Virtualių tinklų identifikatorių 
	Ne mažiau kaip 4094 VLAN ID

	3.3.12.
	VLAN dinaminis konfigūravimas
	MVRP arba lygiavertis

	3.3.13.
	Palaikomų fizinių (MAC) adresų kiekis
	Ne mažiau kaip 8192 adresų.

	3.3.14.
	Multicast palaikymas
	IGMPv3 arba lygiavertis

	3.3.15.
	Saugumo funkcijos
	Vartotojų autentifikavimas IEEE 802.1X protokolu ir WEB sąsajos pagalba (web-based authentication). 
Galimybė autentifikuoti vartotoją pagal MAC adresą.
Galimybė autentifikuoti iki aštuonių vartotojų viename prievade naudojant skirtingus autentifikavimo metodus (IEEE 802.1X/Web based/Mac based arba analogiškas).
TACACS+, RADIUS, SSHv2, SSL, SFTP  protokolų palaikymas.
Galimybė apriboti prisijungimą pagal MAC adresus.
BPDU paketų apsauga (BPDU Guard arba analogiškas).
STP apsauga (STP Root Guard arba analogiškas).
Tinklo prieigos resursų valdymas (ACL) remiantis siuntėjo/gavėjo IP adresu, siuntėjo ir gavėjo UDP/TCP prievadų numeriais.
SSL šifravimas viso valdymo per web naršyklę srauto.

	3.3.16.
	Fizinių prioriteto eilių skaičius
	Ne mažiau kaip 8 kiekviename prievade
 

	3.3.17.
	Duomenų perdavimo kokybė
	Galimybė nustatyti 802.1p reikšmę pagal IP adresą, IP ToS žymę, L3 protokolą, TCP/UDP prievado numerį arba DiffServ reikšmę.

	3.3.18.
	Valdymo ir stebėjimo funkcijos
	SNMP v1/v2/v3
WEB interface (panaudojant HTTPS protokolą).
Command Line Interface (CLI)
RMON
SFlow

	3.3.19.
	Atmintis
	Ne mažiau kaip 4096 MB DDR3 tipo atminties.
 

	3.3.20.
	Prievadų pavadinimai
	Galimybė priskirti prievadams administratoriui priimtinus vardus 

	3.3.21.
	Kitos funkcijos
	Dviejų vidinės programinės įrangos „firmware” versijų laikymas įrenginyje (angl.: dual flash image).

	3.3.22.
	Garantija
	Siūlomam įrenginiui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 60 (šešiasdešimties) mėnesių gamintojo garantija nuo įrenginio perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija turi apimti gedimų šalinimą, programinės įrangos klaidų taisymą bei techninės ir programinės įrangos atnaujinimų teikimą.
Visą garantinį laikotarpį Perkančiajai organizacijai turi būti suteikta prieiga prie gamintojo techninių išteklių, įskaitant techninę dokumentaciją, programinės įrangos atnaujinimus ir programinės įrangos biblioteką.
Visą garantinį laikotarpį darbo dienomis darbo valandomis (8x5¹)  turi būti užtikrinta galimybė kreiptis į gamintojo arba gamintojo įgalioto partnerio techninio palaikymo tarnybą dėl įrenginio naudojimo, konfigūravimo ir veikimo sutrikimų šalinimo elektroniniu paštu, telefonu arba internetinėmis priemonėmis.


[1] 8×5 garantija, NBD – aptarnavimas neblogesnėmis sąlygomis - aptarnavimas vykdomas nuo 8 ryto iki 17 val. (Lietuvos laiku) darbo dienomis, reakcijos laikas į pranešimą yra kita darbo diena.
3.4. Komutatorius 24 prievadų 
	Eil. Nr.
	Parametras
	Minimalūs reikalaujami parametrai

	3.4.1.
	Konstrukcija
	Įrenginys, montuojamas į 19” komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis

	3.4.2.
	Aukštis
	ne daugiau kaip 1U

	3.4.3.
	El. maitinimas
	~220 V AC, 50 Hz. Įtampos keitimo transformatoriai negali būti siūlomi. Maitinimo kabeliai turi tikti Europoje naudojamiems kištukiniams lizdams.

	3.4.4.
	Prievadų skaičius ir tipas 
	Ne mažiau kaip 24 vnt. 10/100/1000Base-T prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu palaikančių PoE standartus IEEE 802.3af, 802.3at.
Ne mažiau kaip 4 vnt. 1G SFP tipo prievadų. 

	3.4.5.
	Class 4 PoE prievadų bendra galia
	Ne mažiau 370W

	3.4.6.
	Įrenginio valdymo prievadas
	Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ-45 arba USB-C arba USB Type-A konsolės prievadas.

	3.4.7.
	Pralaidumas
	Ne mažiau kaip 56 Gbps, 41 million pps (64-bitų paketais)

	3.4.8.
	Standartų palaikymas
	IEEE 802.1d Spanning-Tree 
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
IEEE 802.1s MSTP
IEEE 802.1Q VLAN
IEEE 802.1p CoS
IEEE 802.3ad prievadų loginis apjungimas
IEEE 802.1AB LLDP
LLDP-MED

	3.4.9.
	Virtualių tinklų skaičius
	Ne mažiau kaip 512 VLAN vienu metu

	3.4.10.
	Maršrutizavimo funkcionalumas
	Turi būti palaikomi Layer3 virtualūs prievadai (angl. Vlan)
turi būti palaikomas Layer3 funkcionalumas visuose fiziniuose prievaduose
turi būti IPv4 statiniai maršrutai
turi būti IPv6 statiniai maršrutai

	3.4.11.
	Virtualių tinklų identifikatorių 
	Ne mažiau kaip 4094 VLAN ID

	3.4.12.
	VLAN dinaminis konfigūravimas
	MVRP arba lygiavertis

	3.4.13.
	Palaikomų fizinių (MAC) adresų kiekis
	Ne mažiau kaip 8192 adresų.

	3.4.14.
	Multicast palaikymas
	IGMPv3 arba lygiavertis

	3.4.15.
	Saugumo funkcijos
	Vartotojų autentifikavimas IEEE 802.1X protokolu ir WEB sąsajos pagalba (web-based authentication). 
Galimybė autentifikuoti vartotoją pagal MAC adresą.
Galimybė autentifikuoti iki aštuonių vartotojų viename prievade naudojant skirtingus autentifikavimo metodus (IEEE 802.1X/Web based/Mac based arba analogiškas).
TACACS+, RADIUS, SSHv2, SSL, SFTP  protokolų palaikymas.
Galimybė apriboti prisijungimą pagal MAC adresus.
BPDU paketų apsauga (BPDU Guard arba analogiškas).
STP apsauga (STP Root Guard arba analogiškas).
Tinklo prieigos resursų valdymas (ACL) remiantis siuntėjo/gavėjo IP adresu, siuntėjo ir gavėjo UDP/TCP prievadų numeriais.
SSL šifravimas viso valdymo per web naršyklę srauto.

	3.4.16.
	Fizinių prioriteto eilių skaičius
	Ne mažiau kaip 8 kiekviename prievade
 

	3.4.17.
	Duomenų perdavimo kokybė
	Galimybė nustatyti 802.1p reikšmę pagal IP adresą, IP ToS žymę, L3 protokolą, TCP/UDP prievado numerį arba DiffServ reikšmę.

	3.4.18.
	Valdymo ir stebėjimo funkcijos
	SNMP v1/v2/v3
WEB interface (panaudojant HTTPS protokolą).
Command Line Interface (CLI)
RMON
SFlow

	3.4.19.
	Atmintis
	Ne mažiau kaip 4096 MB DDR3 tipo atminties.

	3.4.20.
	Prievadų pavadinimai
	Galimybė priskirti prievadams administratoriui priimtinus vardus 

	3.4.21.
	Kitos funkcijos
	Dviejų vidinės programinės įrangos „firmware” versijų laikymas įrenginyje (angl.: dual flash image).

	3.4.22.
	Garantija
	Siūlomam įrenginiui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 60 (šešiasdešimties) mėnesių gamintojo garantija nuo įrenginio perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija turi apimti gedimų šalinimą, programinės įrangos klaidų taisymą bei techninės ir programinės įrangos atnaujinimų teikimą.
Visą garantinį laikotarpį Perkančiajai organizacijai turi būti suteikta prieiga prie gamintojo techninių išteklių, įskaitant techninę dokumentaciją, programinės įrangos atnaujinimus ir programinės įrangos biblioteką.
Visą garantinį laikotarpį darbo dienomis darbo valandomis (8x5¹)  turi būti užtikrinta galimybė kreiptis į gamintojo arba gamintojo įgalioto partnerio techninio palaikymo tarnybą dėl įrenginio naudojimo, konfigūravimo ir veikimo sutrikimų šalinimo elektroniniu paštu, telefonu arba internetinėmis priemonėmis.


 [1] 8×5 garantija, NBD – aptarnavimas neblogesnėmis sąlygomis - aptarnavimas vykdomas nuo 8 ryto iki 17 val. (Lietuvos laiku) darbo dienomis, reakcijos laikas į pranešimą yra kita darbo diena.
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Galimybė autentifikuoti vartotoją pagal MAC adresą.
Galimybė autentifikuoti iki aštuonių vartotojų viename prievade naudojant skirtingus autentifikavimo metodus (IEEE 802.1X/Web based/Mac based arba analogiškas).
TACACS+, RADIUS, SSHv2, SSL, SFTP  protokolų palaikymas.
Galimybė apriboti prisijungimą pagal MAC adresus.
BPDU paketų apsauga (BPDU Guard arba analogiškas).
STP apsauga (STP Root Guard arba analogiškas).
Tinklo prieigos resursų valdymas (ACL) remiantis siuntėjo/gavėjo IP adresu, siuntėjo ir gavėjo UDP/TCP prievadų numeriais.
SSL šifravimas viso valdymo per web naršyklę srauto.

	3.5.16.
	Fizinių prioriteto eilių skaičius
	Ne mažiau kaip 8 kiekviename prievade
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	Duomenų perdavimo kokybė
	Galimybė nustatyti 802.1p reikšmę pagal IP adresą, IP ToS žymę, L3 protokolą, TCP/UDP prievado numerį arba DiffServ reikšmę.

	3.5.18.
	Valdymo ir stebėjimo funkcijos
	SNMP v1/v2/v3
WEB interface (panaudojant HTTPS protokolą).
Command Line Interface (CLI)
RMON
SFlow

	3.5.19.
	Atmintis
	Ne mažiau kaip 4096 MB DDR3 tipo atminties.

	3.5.20.
	Prievadų pavadinimai
	Galimybė priskirti prievadams administratoriui priimtinus vardus 

	3.5.21.
	Kitos funkcijos
	Dviejų vidinės programinės įrangos „firmware” versijų laikymas įrenginyje (angl.: dual flash image).

	3.5.22.
	Garantija
	Siūlomam įrenginiui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 60 (šešiasdešimties) mėnesių gamintojo garantija nuo įrenginio perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija turi apimti gedimų šalinimą, programinės įrangos klaidų taisymą bei techninės ir programinės įrangos atnaujinimų teikimą.
Visą garantinį laikotarpį Perkančiajai organizacijai turi būti suteikta prieiga prie gamintojo techninių išteklių, įskaitant techninę dokumentaciją, programinės įrangos atnaujinimus ir programinės įrangos biblioteką.
Visą garantinį laikotarpį darbo dienomis darbo valandomis (8x5¹)  turi būti užtikrinta galimybė kreiptis į gamintojo arba gamintojo įgalioto partnerio techninio palaikymo tarnybą dėl įrenginio naudojimo, konfigūravimo ir veikimo sutrikimų šalinimo elektroniniu paštu, telefonu arba internetinėmis priemonėmis.


[1] 8×5 garantija, NBD – aptarnavimas neblogesnėmis sąlygomis - aptarnavimas vykdomas nuo 8 ryto iki 17 val. (Lietuvos laiku) darbo dienomis, reakcijos laikas į pranešimą yra kita darbo diena.


