[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc108090424][bookmark: _Hlk135913625]Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
Tiekėjas kartu su Preke turi pateikti:
Prekės eksploatavimo vadovą ar lygiavertį dokumentą.
Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:
atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija);
3.2.	dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir/ar lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:
Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas. 
[bookmark: _Toc513098773][bookmark: _Toc513098940]4.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.
Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų 
ir/ar lietuvių kalba.
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1 lentelė
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams.
Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)

	
	
	
	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus

	
	
	
	
	Dokumento pavadinimas
	Dokumento lapo numeris

	
	ULTRAGARSO PRIETAISAS.
Pristatymo adresas: V. Kudirkos g. 2, 72214 Tauragė

	1.
	Paskirtis (taikymo sritys) 
	1. Smulkių kūno dalių
2. Pilvo organų
3. Kraujagyslių
	
	
	

	2.
	Vaizdo monitorius
	1. WLED, LCD, LED, OLED arba lygiavertės technologijos ekranu
2. Ekrano įstrižainė ≥ 21,5 coliai
3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų.
4. Transportavimo padėtyje nulenkiamas į priekį ≥ 90°
	
	
	

	3.
	Valdymo pultas su sistemos funkcijų valdymo jutikliniu ekranu
	1. ≥ 14 colių ekrano įstrižainės; 
2. Valdymo pulto pasukimas į šonus nuo centrinės padėties ne mažiau 30 laipsnių
3. Valdymo pulto aukščio reguliavimas
	
	
	

	4.
	Aktyvios jungtys davikliams 
	≥ 3
	
	
	

	5.
	Maksimalus vaizduojamas gylis
	≥ 50 cm
	
	
	

	6.
	Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas
	Ne siauriau nei (1,0 – 21,0) MHz
	
	
	

	7.
	Bendrasis dinaminis diapazonas
	≥ 370 dB
	
	
	

	8.
	Sistemos apdorojimo kanalų skaičius 
	> 8 000 000
	
	
	

	9.
	Skenavimo režimai
	1. 2D režimas;
2. Spalvinis Dopleris
3. Galios Dopleris
4. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio (HPRF) pulsinės bangos Dopleris
5. Spektrinis dopleris
	
	
	

	10.
	Sistemos atmintis ir saugojimas
	1. ≥ 500 Gb talpos vidinis kietasis diskas. 
2. Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės):
a. Storage, 
b. Print, 
c. Modality Worklist.
	
	
	

	11.
	Maksimali Cine(loop) kadrų juostos atmintis
	≥ 300 sek arba ≥ 2200 kadrų arba > 1 GB
	
	
	

	12.
	Aparato struktūra
	1. Nespalvoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas.
2. Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis
3. Bevielio ryšio modulis
4. Palaikoma matricinė linijinio daviklio technologija. Galimybė ateityje įdiegti matricinį linijinį daviklį, kurio plotis ne mažiau 50 mm
5. Galimybė ateityje įdiegti elastografinių tyrimų modulį
6. Galimybė ateityje įdiegti kontrastinių tyrimų modulį
7. Nuotolinio techninio palaikymo funkcija
	
	
	

	13.
	Garantinis terminas 
	Ne mažiau kaip 24 mėn.
	
	
	

	14.
	CE sertifikatas ar EB atitikties deklaracija
	Būtina pateikti prekės pristatymo metu, o su pasiūlymu pateikiama kopija
	
	
	


Pastabos: 
· Galimi Tiekėjo siūlomų Prekių atitiktį įrodantys dokumentai: siūlomų Prekių gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai / deklaracijos / aprašymai / katalogai / aktyvios nuorodos į siūlomų Prekių gamintojo oficialias internetines svetaines, internetinius puslapius, gamintojo ir (ar) importuotojo patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
· Tiekėjai turi atidžiai peržiūrėti ir nepalikti neužpildytų eilučių lentelėse.
· Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka visus lentelėje nurodytus reikalavimus prekėms. Tiekėjo teikiamų Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.
· Tiekėjo nurodomi dydžiai, kiekiai negali būti nurodyti su paklaida (pavyzdžiui, „apie“, „-/+“, „ne mažiau“, „kaip norėsite“, „kaip parašyta pirkimo dokumentuose“, ir pan.).

