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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objekto paskirtis
Biuro baldai skirti darbo vietoms.

2. Bendri reikalavimai
2.1. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos.
2.2. Gaminiui turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 5 metų garantinis laikotarpis nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos.
2.3. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes prekes.
2.4. Į kainą turi būti įskaičiuota pristatymo paslauga adresu  Vilnius, Totorių   g. 25.
2.5. Baldai turi būti paruošti eksploatacijai.

3. Aplinkos apsaugos kriterijai
Perkamas produktas turi atitikti jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR KIEKIAI
4.1. Reguliuojamo aukščio stalas su loveliu laidams 1800x800 mm (paklaida ±10 mm) – 4 vnt. Dviejų elektros motorų reguliuojamo aukščio stalas. Keliamoji galia – ne mažiau 120 kg. Aukščio reguliavimo amplitudė nuo (±20 mm) 700 mm ir nemažiau kaip iki 1270 mm. Rėmo spalva juoda. Stalviršis – laminuota medžio drožlių plokštė. Stalviršio storis ne mažesnis kaip 25 mm. Briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm PVC. Stalviršyje numatyta kiaurymė laidams (vieta derinama). Stalviršio spalva šviesi (derinama prie esamų baldų).

4.2. Reguliuojamo aukščio stalas su loveliu laidams 1700x800 mm (paklaida ±10 mm) – 1 vnt. Dviejų elektros motorų reguliuojamo aukščio stalas. Keliamoji galia – ne mažiau 120 kg. Aukščio reguliavimo amplitudė nuo (±20 mm) 700 mm ir nemažiau kaip iki 1270 mm. Rėmo spalva juoda. Stalviršis – laminuota medžio drožlių plokštė. Stalviršio storis ne mažesnis kaip 25 mm. Briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm PVC. Stalviršyje numatyta kiaurymė laidams (vieta derinama). Stalviršio spalva šviesi (derinama prie esamų baldų).

4.3. Reguliuojamo aukščio stalas su loveliu laidams 1700x750 mm (paklaida ±10 mm) – 1 vnt. Dviejų elektros motorų reguliuojamo aukščio stalas. Keliamoji galia – ne mažiau 120 kg. Aukščio reguliavimo amplitudė nuo (±20 mm) 700 mm ir nemažiau kaip iki 1270 mm. Rėmo spalva juoda. Stalviršis – laminuota medžio drožlių plokštė. Stalviršio storis ne mažesnis kaip 25 mm. Briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm PVC. Stalviršyje numatyta kiaurymė laidams (vieta derinama). Stalviršio spalva šviesi (derinama prie esamų baldų).

4.4. Reguliuojamo aukščio stalas su loveliu laidams 1500x800 mm (paklaida ±10 mm) – 1 vnt. Dviejų elektros motorų reguliuojamo aukščio stalas. Keliamoji galia – ne mažiau 120 kg. Aukščio reguliavimo amplitudė nuo (±20 mm) 700 mm ir nemažiau kaip iki 1270 mm. Rėmo spalva juoda. Stalviršis – teksturinis. Stalviršyje numatyta kiaurymė laidams (vieta derinama). Stalviršio spalva šviesi (derinama prie esamų baldų).

4.5. Reguliuojamo aukščio stalas su loveliu laidams 1600x700 mm (paklaida ±10 mm) – 1 vnt. Dviejų elektros motorų reguliuojamo aukščio stalas. Keliamoji galia – ne mažiau 120 kg. Aukščio reguliavimo amplitudė nuo (±20 mm) 700 mm ir nemažiau kaip iki 1270 mm. Rėmo spalva juoda. Stalviršis – laminuota medžio drožlių plokštė. Stalviršio storis ne mažesnis kaip 25 mm. Briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm PVC. Stalviršyje numatyta kiaurymė laidams (vieta derinama). Stalviršio spalva šviesi (derinama prie esamų baldų).

4.6. Reguliuojamo aukščio stalas su loveliu laidams 1600x750 mm (paklaida ±10 mm) – 1 vnt. Dviejų elektros motorų reguliuojamo aukščio stalas. Keliamoji galia – ne mažiau 120 kg. Aukščio reguliavimo amplitudė nuo (±20 mm) 700 mm ir nemažiau kaip iki 1270 mm. Rėmo spalva juoda. Stalviršis – laminuota medžio drožlių plokštė. Stalviršio storis ne mažesnis kaip 25 mm. Briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm PVC. Stalviršyje numatyta kiaurymė laidams (vieta derinama). Stalviršio spalva šviesi (derinama prie esamų baldų).

4.7. Reguliuojamo aukščio stalas su loveliu laidams 1600x800 mm (paklaida ±10 mm) – 1 vnt. Dviejų elektros motorų reguliuojamo aukščio stalas. Keliamoji galia – ne mažiau 120 kg. Aukščio reguliavimo amplitudė nuo (±20 mm) 700 mm ir nemažiau kaip iki 1270 mm. Rėmo spalva juoda. Stalviršis – laminuota medžio drožlių plokštė. Stalviršio storis ne mažesnis kaip 25 mm. Briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm PVC. Stalviršyje numatyta kiaurymė laidams (vieta derinama). Stalviršio spalva šviesi (derinama prie esamų baldų).

4.8. Uždara dokumentų spinta 2200x442x800 mm (paklaida ±10 mm) – 3 vnt. Dokumentų spinta ir nugarėlė pagaminta iš 18 mm LMD plokštės, briauna 1,0 mm ABS (durelės 2,0 mm). Atstumas tarp lentynų ne mažiau kaip 355 mm, lentynų aukštis reguliuojamas. Lentynų skaičius ne mažiau kaip 6. Durų lankstai su švelniu uždarymu. Spintos viršus turi būti iš ne plonesnės kaip 24 mm storio LMDP, viršaus briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. Spintų durelės rakinamos raktiniu užraktu, komplekte ne mažiau kaip 2 vnt. raktų. Spinta turi reguliuojamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. Spintos rankenėlės metalinės. Spintos spalva šviesi (derinama su tiekėju).

4.9. Rūbų spinta 2200x800x500 mm (paklaida ±10 mm) – 3 vnt. Dviejų durų spinta. Viduje, viršutinė lentyna ne mažiau kaip 350 mm nuo viršutinio krašto, po lentynos metalinė kartelė drabužių pakaboms. Spinta ir nugarėlė pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm LMD plokštės, briauna 1,0 mm ABS (durelės 2,0 mm). Spintos viršus turi būti iš ne plonesnės kaip 24 mm storio LMDP, viršaus briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. Spintų durelės rakinamos raktiniu užraktu, komplekte ne mažiau kaip 2 vnt. raktų. Durų atsidarymo kampas ne mažiau kaip 90º. Durų lankstai su švelniu uždarymu. Spinta turi reguliuojamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. Spintos rankenėlės metalinės. Spintos spalva šviesi (derinama su tiekėju).

4.10. Stalčių blokas su ratukais 420x500x600 mm (paklaida ±10 mm) – 3 vnt. Stalčių blokas su trimis stalčiais. Visos detalės iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP. Briaunos laminuotos ne plonesne kaip 0,8-1 mm storio PVC. Stalčių bloko spalva šviesi (derinama prie esamų baldų). Bėgeliai pilno ištraukimo, guoliniai. Rankenėlės metalinės.
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