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[image: ]

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA
1.1. Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį. 
1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – auditorijos hibridinio mokymo sistema (toliau – prekės).
2.2. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.
2.3. Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universitetas, ITPC, Maironio g. 7, Vilnius.
2.4. Prekių kiekiai:
1 lentelė. 
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Tikslus Prekių kiekis ir mato vnt. 
	Užsakymų teikimas
	Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k.d.)

	
	
	
	Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)**
	Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)*
	

	1.
	Auditorijos hibridinio mokymo sistema (įskaitant diegimą, montavimą ir apmokymą)
	1 kompl.
	☐	☒	60 k.d. 


2.5. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus(-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.
2.6. Užsakymų teikimo tvarka:
2.6.1.  užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

3. REIKALAVIMAI PREKĖMS
3.1. Jei šioje techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais[footnoteRef:1]. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai turi būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu. [1: Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):
neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;
panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;
numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;
nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.
Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami. ] 

3.2. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekviena prekė turi atitikti minimalius kokybės ir techninius reikalavimus arba juos viršyti.
3.3. Atitikimas techniniams reikalavimams: 

2 lentelė.

	Eil.
Nr.
	Parametras
	Reikalaujama reikšmė** 
	Reikalaujamos reikšmės atitikimas
Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą
(pildo Tiekėjas)

	1. Ekrano komplektas 1vnt.

	1.1.
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti
Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas.
	

	1.2.
	Ekrano dydis
	Ne mažiau kaip 83“ colių įstrižainės;
	

	1.3.
	Skiriamoji geba
	Ne mažiau kaip 3840 x 2160;
	

	1.4.
	Ryškumas
	Ne mažiau kaip 330;
	

	1.5.
	Kontrastas
	Ne mažiau kaip 4000:1;
	

	1.6.
	Ekrano tipas
	Turi būti neblizgus;
	

	1.7.
	Darbo režimas
	Turi būti ne mažiau kaip 16/7;
	

	1.8.
	Atsako laikas
	Ne daugiau kaip 10 ms;
	

	1.9.
	Apžvalgos kampai
	Ne mažiau kaip178/178 laipsniai (H/V);
	

	1.10.
	Įvestys
	Ne mažiau kaip 2xHDMI, 1xRS232, 1xRJ45;
	

	1.11.
	Išvestys
	Ne mažiau kaip 1xHDMI, 1xRS232, 1xStereo Mini Jack arba lygiavertis;
	

	1.12.
	Atmintis
	Ne mažiau kaip 8GB;
	

	1.13.
	Komplektacija*
	Turi būti komplektuojama su sieniniu laikikliu kuris turi atlaikyti svorį ne mažiau kaip 73kg.;

Turi būti komplektuojama su staliniu atvaizdavimo procesoriumi kurio operatyvioji atmintis yra ne mažiau 16GB;

Atvaizdavimo procesoriaus turi turėti integruotą SSD arba lygiavertį diską ne mažiau kaip 500GB;

Stalinio procesoriaus ekranas ne mažiau kaip 27“ ryškumas turi būti ne mažiau kaip 250 nitų;

Stalinis procesorius turi turėti jungtis ne mažiau kaip:
3 × USB 3.2 
1 × USB Type-C 
1 × HDMI-out 
1 × HDMI-in
1 × RJ45 

Staliniame procesoriuje turi būti integruota TPM saugumo mikroschema arba lygiavertė;

Stalinis procesorius turi turėti ne mažiau kaip Wi-Fi 6 ir Bluetooth 5.0 arba naujesnės kartos;

Turi būti komplektuojama su matriciniu 4K@60Hz komutatorium arba lygiaverčiu, kurio maksimalus pikselių taktinis dažnis ne mažiau kaip 500Mhz;

Matricinis komutatorius arba lygiavertis turi tūrėti jungtis ne mažiau kaip 4 x HDMI įėjimus
2 x HDMI išėjimus
1 x RS232 arba lygiavertis;

Turi būti komplektuojami ne mažiau kaip 3 vnt. dinaminiai transliacijų mikrofonai su antivibraciniu laikikliu ir studijinėmis ausinėmis to pačio gamintojo;

Dinaminis transliacijų mikrofonas turi tūrėti integruota išankstinį stiprintuvą užtikrinanti signalą ne mažiau kaip iki +26dB;

Dinaminio transliacijų mikrofono dažnio atsakas turi būti ne mažiau kaip nuo 60 iki 19000Hz;

Dinaminio transliacijų mikrofono jautrumas turi būti prie įjungto išankstinio stiprintuvo ne mažiau kaip:
 -32 dBV/Pa[1] (27.2 mV);

Studijinės ausinės turi turėti ne mažiau kaip 38mm garsiakalbius su dažnio atsaku ne mažesniu kaip 15-21500Hz;

Studijinių ausinių Maksimali įėjimo galia turi būti ne daugiau kaip 500 mW;

Studijinių ausinių svoris turi būti ne daugiau kaip 300g. Ir nemažiau kaip 250g.;

	

	2. Profesionalaus skaitmeninio garso pulto komplektas 1vnt. 

	2.1.
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti
Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas.
	

	2.2.
	Valdymo sąsaja
	Turi būti liečiamas ekranas (touchscreen), ne mažesnis kaip 8“ colių įstrižainės;
	

	2.3.
	Jungtys
	Turi būti ne mažiau nei:
10 x Analoginis įėjimas XLR
3 x Analoginis įėjimas XLR/TRS
7 x Analoginis įšėjimas XLR
2 x Dante jungtis
1 x RJ-45
1 x USB Type-B, USB2.0
1 x USB Type-A
	

	2.4.
	Maišymo magistralės
	Ne mažiau kaip 5 mix bus ir 1 stereo
	

	2.5.
	Diskretizavimo dažnis
	Ne mažiau kaip 90kHZ
	

	2.6.
	Įrašymas į kompiuterį
	Įrašoma ne mažiau 15 takelių
	

	2.7.
	Atkūrimas iš kompiuterio
	Atkuriama ne mažiau 15 takelių
	

	2.8.
	Įrašymas į USB atmintinė
	Įrašoma ne mažiau 2 takelių
	

	2.9.
	Atkurimas iš USB atmintinė
	Atkuriama ne mažiau 2 takelių
	

	2.10.
	Signalo vėlavimas
	Ne daugiau kaip 1,5 ms
	

	2.11.
	Energijos suvartojimas 
	Ne daugiau kaip 50 W
	

	2.12.
	Komplektacija*
	Turi būti komplektuojama su centralizuoto valdymo panele, kuri turi ne mažiau kaip 9 projektuojamus talpinius / šviesinius mygtukus ir nemažiau kaip vieną tūrio matuoklį ir sinchroninės dinaminės laisvosios kreipties atminties ne mažiau kaip 2GB;
Centralizuoto valdymo panelė turi būti suprogramuoti nemažiau kaip 4 įrangos veikimo scenarijai;
Centralizuoto valdymo panelė turi turėti SDRAM arba lygiavertis ne mažiau kaip 1,7GB;
Turi būti komplektuojama su valdomu komutatoriumi kuris turi ne mažiau kaip 12 PoE+ portų arba lygiaverčių;
Valdomas komutatorius turi turėti ne mažiau kaip 120 statinių IPv4 maršrutų;
Valdomo Komutatoriaus pralaidumas turi būti ne mažiau kaip 40 Gbps;
Turi būti komplektuojamas nevaldomas komutatorius su ne mažiau kaip 5 portų PoE+ arba lygiaverčiai;
Turi būti komplektuojamas įrangos vietos el. maitinimas su ne mažiau kaip 2 vnt. PDU ne mažiau kaip 19" 14 vnt. SOCKET jungčių ir ne mažiau kaip 2 vnt. Avarinių išjungėjų arba lygiaverčiu;
Turi būti komplektuojama  nemažiau kaip 1 vnt. stalinis maitinimo blokas sumontuotas stalviršyje, kuris turi turėti nemažiau kaip 1 vnt. SOCKET TYPE F arba lygiavertis, 1 vnt. USB-C ir 1 vnt. USB-A su maitinimu ne mažiau kaip 60W;
Turi būti komplektuojami stalviršiai kurių dydis 210mm.  x 800mm. X 18mm., (su 2-3 mm paklaida) 1100mm. x 800mm. X 18mm. (su 2-3 mm paklaida) ir klijuota briauna ne mažiau kaip 2mm. R2;
Turi būti stalvišio spalva Pilka platina PU1213 MT arba lygiavertė;
	

	3. Pagalbinių monitorių komplektai 2 vnt.

	3.1.
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti
Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas.
	

	3.2.
	Ekrano dydis
	Ne mažiau kaip 26“ colių įstrižainės;
	

	3.3
	Skiriamoji geba
	Ne mažiau nei 2560×1440
	

	3.4.
	Ryškumas
	Ne mažiau kaip 330 nitų 

	

	3.5.
	Kontrastas
	Ne mažiau kaip 1400:1
	

	3.6.
	Ekrano tipas
	Turi būti neblizgus;
	

	3.7.
	Atsako laikas
	Ne daugiau kaip 10 ms;
	

	3.8.
	Apžvalgos kampai
	Ne mažiau kaip178/178 laipsniai (H/V);
	

	3.9.
	Jungtys
	Turi būti ne mažiau nei:
1 x HDMI
1 x DP in
1 x DP out
2 x USB Type-A
1 x USB C

	

	3.10.
	Kamera
	Turi būti integruota, ne mažesnė kaip 4MP
	

	3.11.
	Komplektacija*
	Turi būti komplektuojama su reguliuojamo aukščio stovu su ekrano pakreipimu ir pasukimu;

Turi būti komplektuojama su Garso valdymo bloku kuris turi ne mažiau kaip 1vnt. virtuale DANTE garso kortą arba lygiaverčiu;

Garso valdymo blokas su 16GB RAM turi turėti ne mažiau kaip 1vnt. SSD  arba lygiavertį ne mažiau kaip 500GB;

Garso valdymo blokas turi turėti jungtis ne mažiau kaip:
2 × USB 2.0 
1 × USB Type-C 
1 x USB3.2
1 × HDMI 2.1
1 × DP 1.4
2 × RJ45 

Garso valdymo blokas turi turėti ne mažiau kaip 1 procesorių su ne mažiau kaip 8 branduoliais;

Turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip 2vnt.  automatiniais HDMI signalų perjungėjais, kurių maksimali rezoliucija ne mažiau kaip 4K@60Hz (4:4:4) ir turi tūrėti ne mažiau kaip 2 HDMI įėjimus, 1 HDMI išėjimą ir 1portą - nemažiau 3 kontaktų gnybtų bloko jungtis;
	

	4. Diegimas, montavimas, mokymai, garantijos 1 vnt.

	4.1.
	Montavimas*
	Visa įranga turi būti sumontuota perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje (patalpose).
Visa įranga turi būti sujungta, paruošta darbui, ištestuota ir veikti kaip sprendimas. 
Visa įranga ir jos valdymas turi būti suderinti. 
Sistemos montavimui skirti kabeliai, jungtys, rozetės bei montavimui skirtos medžiagos (įskaitant kabelių plastikinius kanalus) turi būti įskaičiuotos į montavimo ir diegimo paslaugų kainą. 
Turi būti numatyti ne mažiau kaip 2 akademinių valandų personalo mokymai, skirti apmokyti naudotis įdiegta įranga.
	

	4.2.
	Suderinamumas*
	Visi tiekiami sistemos komponentai turi būti pilnai tarpusavyje suderinami. Derinant ir jungiant įrangą, iškilus suderinimo problemoms, jos turės būti sprendžiamos tiekėjo sąskaita.
	

	4.3.
	Garantija*
	Visai siūlomai įrangai ir jos montavimo darbams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija. Garantiniu laikotarpiu įrangos gedimai turi būti šalinami darbo vietoje, nesant galimybės pašalinti gedimo vietoje, įranga remonto laikotarpiui turi būti pakeista analogiška, ne prastesnių parametrų, skirta laikinam naudojimusi. Įrangos gedimo diagnostika turi būti atlikta ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą. Nesant galimybės suremontuoti įrangą darbo vietoje per 3 darbo dienas po pranešimo apie gedimą, turi būti organizuojamas laikinos įrangos pristatymas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą.
	


	**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
4.1. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) II skyriaus 4.1 punktu, 6 punktu ir 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ 4.1., 4.2. papunkčiais, VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“ ir II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais.
3 lentelė.
	Reik Reikalavimas
	Reikalaujami dokumentai 

	Monitoriui: turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų (ne žemesnę kaip D klasė)

	Galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369 arba informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo monitoriaus energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu.

	Monitoriui:  plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).

	a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba 
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 
d) kiti lygiaverčiai įrodymai

Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu.

	Pakuotėms: Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje[footnoteRef:2], antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. [2:  Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).] 



	Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu Prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, turi pateikti Prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus nurodytus Sutartyje.

Dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.
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