TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Vikšrinis laiptų kopiklis komplektuojamas su lengvo lydinio 48 dydžio vežimėliu (11 komplektų) (toliau – kopiklis).
2. Vikšriniai laiptų kopikliai per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo turi būti pristatyti, surinkti (paruošti ekploatacijai) ir pravesti naudojimosi jais apmokymai šiais adresais:
2.1. 3 komplektai kopiklių – P. Kriaučiūno g. 2 Marijampolė (Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras);
2.2. 2 komplektai kopiklių – Vytenio g. 47 Marijampolė (Marijampolės Petro Armino progimnazija (1 korpusas));
2.3. 2 komplektai kopiklių - Vytenio g. 47 Marijampolė (Marijampolės Petro Armino progimnazija (2 korpusas));
2.4. 2 komplektai kopiklių - Vytauto g. 49 Marijampolė (Daugiabutis gyvenamasis namas (Administratorius UAB „Sūduvos vandenys“));
2.5. 2 komplektai kopiklių – Kosmonautų g. 24 Marijampolė (Daugiabutis gyvenamasis namas (Administratorius UAB „Sūduvos vandenys“)).
3. Siūloma Prekė turi atitikti teisės aktuose, kituose normatyviniuose-techniniuose dokumentuose, nustatytus tokioms prekėms keliamus reikalavimus.
4. Kopikliams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. Garantija apima medžiagų, iš kurių pagamintos prekės, kokybės, prekių gamybos kokybės garantiją. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Garantija turi galioti visoms prekės sudėtinėms dalims
5. Garantinio laikotarpio metu nekokybiška prekė turi būti pakeista ar suremontuota per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie defektą.
6. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. 
7. Siūlomos prekių charakteristikos turi atitikti pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės arba geresnių savybių. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodytas konkretus perkamo objekto dalių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, pastarieji gali būti keičiami į lygiaverčius. 
8. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename lenteles punkte, t. y., siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas ir/arba kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir/arba kiti lygiaverčiai dokumentai.

9. Prekės techninė charakteristika:
	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams.
Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius dokumentus 
*Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas

	
	
	Tiekėjas turi užpildyti ir nurodyti tikslią reikšmę
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus
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	Didžiausias nuolydžio kampas - ne mažiau 35º
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	10.
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Viršijus optimalų nuolydžio kampą kopiklis turi automatiškai pats sustoti
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2. Integruotą diagnostikos sistemą;
3. Elektroninę apsaugą nuo perkrovos (svorio), viršijus leistiną kopiklio keliamosios galios apkrovą
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