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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objekto paskirtis
Biuro baldai skirti darbo vietoms.

2. Bendri reikalavimai
2.1. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos.
2.2. Gaminiui turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 4 metų garantinis laikotarpis nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos.
2.3. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes prekes.
2.4. Į kainą turi būti įskaičiuota pristatymo paslauga adresu  Vilnius, Totorių   g. 25.
2.5. Baldai turi būti paruošti eksploatacijai.

3. Aplinkos apsaugos kriterijai
Perkamas produktas turi atitikti jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).
4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR KIEKIAI
4.1. Reguliuojamo aukščio stalas su loveliu laidams 1600x800 mm (paklaida ±10 mm) – 3vnt. Dviejų elektros motorų reguliuojamo aukščio stalas. Keliamoji galia – ne mažiau 120 kg. Aukščio reguliavimo amplitudė nuo (±20 mm) 700 mm ir nemažiau kaip iki 1270 mm. Rėmo spalva juoda. Stalviršis – laminuota medžio drožlių plokštė. Stalviršio storis ne mažesnis kaip 25 mm. Briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm PVC. Stalviršyje numatyta kiaurymė laidams (vieta derinama). Stalviršio spalva šviesi (derinama prie esamų baldų).
4.2. Spintelė su stumdomomis durimis 1100x500x900 mm (paklaida ±10 mm) – 1 vnt. Spintelė vidine sienele padalinta perpus. Viduje, dešinėje pusėje – viena reguliuojama lentyna. Kairės pusės viršuje įmontuotas vienas stalčius su įrankių įdėklu. Spintelė ir nugarėlė gaminamos iš ne mažesnio nei 18 mm storio LMDP (laminuotos medienos drožlių plokštės). Spintelės viršus – iš ne mažesnio nei 25 mm storio LMDP. Briaunos laminuotos ne plonesne kaip 2 mm PVC juosta. Pagrindas – plintusinis, pakeltas nuo grindų apie 100 mm. Spintelės viršuje ir apačioje įfrezuoti bėgeliai. Durų apačioje ir viršuje sumontuoti reguliuojami ratukai. Apačioje sumontuotos apie 30 mm reguliuojamo aukščio kojelės. Spintelės rankenėlės – metalinės. Spintelės spalva šviesi (derinama prie esamų baldų).
4.3. Spintelė su stumdomomis durimis 1100x500x900 mm (paklaida ±10 mm) – 1 vnt. Viduje yra viena reguliuojama lentyna. Viena spintelės durų pusė – nestumdoma. Spintelė ir nugarėlė gaminamos iš ne mažesnio nei 18 mm storio LMDP (laminuotos medienos drožlių plokštės). Spintelės viršus – iš ne mažesnio nei 25 mm storio LMDP. Briaunos laminuotos ne plonesne kaip 2 mm PVC juosta. Pagrindas – plintusinis, pakeltas nuo grindų apie 100 mm. Spintelės viršuje ir apačioje įfrezuoti bėgeliai. Durų apačioje ir viršuje sumontuoti reguliuojami ratukai. Apačioje sumontuotos apie 30 mm reguliuojamo aukščio kojelės. Spintelės rankenėlės – metalinės. Spintelės spalva šviesi (derinama prie esamų baldų).
4.4. Spintelė su stumdomomis durimis 960x400x700 mm (paklaida ±10 mm) – 3 vnt. Viduje viena reguliuojama lentyna. Spintelė ir nugarėlė gaminamos iš ne mažesnio nei 18 mm storio LMDP (laminuotos medienos drožlių plokštės). Spintelės viršus – iš ne mažesnio nei 25 mm storio LMDP.
Briaunos laminuotos ne plonesne kaip 2 mm PVC juosta. Pagrindas – plintusinis, pakeltas nuo grindų apie 100 mm. Spintelės viršuje ir apačioje įfrezuoti bėgeliai. Durų apačioje ir viršuje sumontuoti reguliuojami ratukai. Apačioje sumontuotos apie 30 mm reguliuojamo aukščio kojelės. Spintelės rankenėlės – metalinės. Spintelės spalva šviesi (derinama prie esamų baldų).
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