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BRĖŽINIAI

Pav. Nr. 1
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Pav. Nr. 2 Betoninio žiedo brėžinys
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Pav. Nr. 3 Plytų išdėstymo schema vienam sukamosios krosnies žiedui
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Special alkall-resistant fireclay Layer Layout.

High Alumina Bricks Layer Layout

Brick 84,8/70x100x198 - 123 pcs/iing
Brick 64/71x100x198 - 2 pcs/ring Kiln Brick 422 - 36 pes/iing
Brick 71/76x100x198 - 2 pcs/iing Key Brick P221 - 2 pes/ring
Key Brick P222- 2 pcs/ring
B Mixing Ratio: 322:422=7:4
Symbol: 0=322 : X=422
Laying Patfern: XOOXOOXOOXOXOOXOOXOOXOXOOX

Kin Brick 322 - 64 pcs/ing
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