LIČIO ELEMENTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Ličio elementai turi būti nauji, nenaudoti. 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
	1-a Pirkimo dalis „ Ličio elementas 3 V CR123A“: 
1.1. Produkto klasė – baterijos / akumuliatoriai.
1.2. Baterijos dydis – CR123.
1.3. Baterijos tipas – ličio.  
1.4. Baterijos talpa – ne mažesnė nei 1550 mAh.
1.5. Įtampa – 3 V.
1.6. Įkraunamas – ne.
1.7. Darbo temperatūros diapazonas – ne mažiau kaip nuo –40±10 °C iki +70±10 °C. 
1.8. Cheminė sudėtis – ličio mangano dioksido sistema (Li/MnO2).
1.9 Turi atitikti IEC 60086 - 4  standartą arba lygiavertį standartą.
2-a pirkimo dalis „Ličio elementas 1,5 V AA“:
2.1. Produkto klasė – baterijos / akumuliatoriai.
2.2. Baterijos dydis – AA.
2.3. Baterijos tipas – ličio.
2.4. Baterijos talpa – ne mažesnė nei 3500 mAh.
2.5. Įtampa – 1,5 V.
2.6. Įkraunamas – ne.
2.7. Darbo temperatūros diapazonas – ne mažiau kaip nuo –40±10 °C iki +70±10 °C. 
2.8. Cheminė sudėtis – ličio geležies disulfido sistema (Li/FeS2).
2.9. Turi atitikti IEC 60086 - 4  standartą arba lygiavertį standartą.
3-ia pirkimo dalis „Ličio elementas 3,6 V 1/2 AA“:
3.1. Produkto klasė – baterijos / akumuliatoriai.
3.2. Baterijos dydis – 1/2 AA.
3.3. Baterijos tipas – ličio.
3.4. Baterijos talpa – ne mažesnė nei 1200 mAh.
3.5. Įtampa – 3,6 V.
3.6. Įkraunama – ne.
3.7. Darbo temperatūros diapazonas – ne mažiau kaip nuo –40±10 °C iki +70±10 °C. 
3.8. Cheminė sudėtis – ličio tionilchloridas (SOCl2).
3.9. Turi atitikti IEC 60086 - 4  standartą arba lygiavertį standartą.


III. KITI REIKALAVIMAI
1. Pagaminimo metai – ne ankstesni kaip 2023 m.
2. Pramoninio naudojimo, užtikrinančio ilgesnį ličio elementų veikimą ir aukštesnius kokybės standartus, ličio elementai.


