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Konkurso sąlygų aprašo

	2 priedas



KLAIPĖDOS MIESTO JUODŲJŲ DĖMIŲ NUSTATYMO IR TOBULINIMO AR PERTVARKYMO PROJEKTINIŲ SCHEMŲ PARENGIMO PASLAUGŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. [bookmark: _Hlk230080713]Paslaugų gavėjas - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
1.1. Paslaugų teikimo vieta: Klaipėdos miesto savivaldybei priklausantys, Klaipėdos miesto ribose esantys keliai ir gatvės.
[bookmark: _Hlk132794844][bookmark: _Hlk230783548][bookmark: _Hlk230080943][bookmark: _Hlk230081135][bookmark: _Hlk230081181][bookmark: _Hlk230783470]2. Klaipėdos miesto 2025 m., 2026 m. ir 2027 m. juodųjų dėmių nustatymo ir tyrimo projekto parengimo juodųjų dėmių šalinimui paslaugos (turi būti parengti 3 atskiri  projektai, kurių apimtyje turi būti nustatytos juodosios dėmės, kiekvienai dėmei parengiamos schemos šių dėmių pašalinimui, 2025 metų projektas pateikiamas iki 2026 m. spalio 31 d., 2026 metų projektas – iki 2027 m. spalio 31 d., 2027 metų projektas – iki 2028 m. spalio 31 d.). 
2.1. nustatyti Klaipėdos miesto juodąsias dėmes (juodosios dėmės nustatomos vadovaujantis Juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo reikalavimų ir tvarkos aprašu, patvirtintu 2022 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-51 ,,Dėl Juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):
2.1.1. parengti Juodųjų dėmių sąrašą, nurodytą Aprašo III skyriuje (elektronine forma);
2.1.2. parengti Juodųjų dėmių žemėlapį, nurodytą Aprašo priede, (elektronine forma): vaizduojamos atskirai sunumeruotos juodosios  dėmės sankryžose ir gatvių ruožuose ir vaizduojamas juodųjų dėmių sąrašas su koordinatėmis LKS koordinačių sistemoje.
[bookmark: _Hlk230082536]2.2. atlikti juodųjų dėmių tyrimus (tyrimai atliekami vadovaujantis Aprašo IV skyriumi):
2.2.1. nustatyti, kokie kelio arba gatvės infrastruktūros saugumo trūkumai turėjo įtakos ar galėjo turėti įtakos eismo įvykiams ar jų pasekmėms;
2.2.2. parengti juodųjų dėmių pasus (elektronine forma) (užpildant juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo priedą).
2.3. parinkti eismo saugumo priemones (eismo saugumo priemonės parenkamos vadovaujantis Aprašo V skyriumi):
2.3.1. nustatyti reikalingas eismo saugumo priemones, kurios galėtų pašalinti arba sumažinti juodojoje dėmėje įvykusių eismo įvykių pasikartojimo riziką. Parenkamos eismo saugumo priemonės turi būti techniškai ir ekonomiškai racionalios;
[bookmark: part_90138d4754fc4004844385998dce9ecd]2.3.2. parengti reikalingų eismo saugumo priemonių, kurios galėtų pašalinti arba sumažinti juodojoje dėmėje įvykusių eismo įvykių pasikartojimo riziką eismo tobulinimo ar pertvarkymo schemas (elektronine forma);
2.3.3. kiekvienai juodajai dėmei parinkti ne mažiau kaip vieną nesudėtingą eismo saugumo priemonę (nereikalaujančią keisti gatvių infrastruktūros) ir ne mažiau kaip vieną sudėtingą eismo saugumo priemonę (reikalaujančią keisti gatvių infrastruktūrą).
2.4. parengti juodųjų dėmių šalinimo pirmumo sąrašą (elektronine forma) (sąrašas parengiamas vadovaujantis Aprašo VI skyriumi);
2.5. parengti juodųjų dėmių nustatymo ir tyrimo projektą (word ir pdf formatu) juodųjų dėmių šalinimui ir pristatyti paslaugų gavėjui:
2.5.1. parengiamas ir pateikiamas paslaugų gavėjui vienas projektas, kuriame turi būti sudarytas juodųjų dėmių sąrašas, atlikti tyrimai ir eismo saugumo priemonių parinkimas su pasiūlymais, kaip pašalinti juodąsias dėmes, sudarytas dėmių šalinimo pirmumo sąrašas;
2.5.2. pateikiama darbo atsiskaitymo forma: juodųjų dėmių nustatymo ir tyrimo projektas juodųjų dėmių šalinimui, bei atskirai kiekvienos juodosios dėmės tyrimo schema paslaugų gavėjui turi būti pateikiamos elektronine forma. Elektronine forma perduodamas projektas gali būti pateikiamas elektroniniu paštu arba elektronine laikmena tiesiogiai paslaugų gavėjui.
3. Tiekėjas privalo paslaugas teikti vadovaudamasis šiais Lietuvos Respublikos teisės aktais:
3.1. Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymu;
3.2. 2022 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-51 ,,Dėl juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4. Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams:
4.1. Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
4.2. Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės), kiti transporto statiniai.
5. Parinkdamas eismo saugumo priemones, tiekėjas turi remtis teisės aktais, normatyviniais dokumentais ir gerąja eismo saugumo praktika.
6. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-5119 patvirtintu Juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo reikalavimų ir tvarkos aprašu, turi nustatyti Juodąsias dėmes ir pateikti jas pagal pridedamus grafinius pavyzdžius:
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1 pav. Juodosios dėmės nustatymo gyvenvietės sankryžoje grafinis pavyzdys
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2 pav. Juodosios dėmės nenustatymo gyvenvietės sankryžoje grafinis pavyzdys
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3 pav. Juodosios dėmės nustatymo ne gyvenvietės sankryžoje grafinis pavyzdys
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4 pav. Juodosios dėmės nenustatymo ne gyvenvietės sankryžoje grafinis pavyzdys
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5 pav. Juodosios dėmės nustatymo gatvės ruože grafinis pavyzdys
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6 pav. Juodosios dėmės nustatymo gatvės ruože, kai dvi juodosios dėmės sujungiamos į vieną, grafinis pavyzdys
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7 pav. Juodosios dėmės nenustatymo gatvės ruože grafinis pavyzdys
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8 pav. Juodosios dėmės nustatymo gatvės ruože, kuriame leistinas važiavimo greitis yra ≥ 70 km/h, grafinis pavyzdys
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Juodoji démé ne gyvenvietés sankryzoje yra — 4 eismo jvykiai
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Juodosios démés ne gyvenvietés sankryZoje néra — 3 eismo jvykiai

100 m

//:’///

/yinis keljas

Glrins &l

100 m

SankryZos zona

' Eismo jvykio vieta




image5.png
Juodoji démé gatvés ruoZe yra — 4 eismo jvykiai
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Juodoji démé gatvés ruoZe yra — 5 eismo jvykiai
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Juodosios démés gatvés ruoze néra — 3 eismo jvykiai
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Juodoji démé gatvés ruoZe yra — 4 eismo jvykiai
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