Pirkimo 3 priedas „Techninė specifikacija“
UAB “UTENOS BUTŲ ŪKIS“ ORGANIZUOJAMOS  APKLAUSOS
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO VAIŽGANTO G. 34A, UTENA
TAMBŪRŲ DURŲ MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Pagal  statybos techninių reglamentų  reikalavimus sumontuoti abiejų laiptinių tambūrų PVC profilio duris:
       1. Vidinės PVC profilio durys (2vnt), vienos kairinės kitos dešininės, varstymas į išėjimo pusę:
[bookmark: _Hlk154746732]1.1 Senų durų išmontavimas ir utilizavimas, naujų durų sumontavimas.
PVC profilio vidaus durys, apytiksliai išmatavimai pateikiami priede Nr. 1;
1.2 Durų staktos profilio storis (montažinis gylis) ne mažesnis kaip 70 mm;
1.3 Durys gaminamos iš PVC profilio, kurio gamyboje nenaudojami švino stabilizatoriai, spalva – rusva (artima lauko durims);
1.4 Varčių, viršutinės dalys - saugus stiklo paketas, apačios su plastiko užpildu;
1.5 Durys su ne aukštesniu kaip 20 mm  slenksčiu;
1.6 [bookmark: _Hlk58328208]Mechaninio patvarumo klasė -  3;
1.7 [bookmark: _Hlk119500735]Mechaninio stiprio klasė – 2;
1.8 Durys su palenkiamomis rankenomis (nerakinamos spynos);
1.9 Šilumos perdavimo koeficientas U = 1,35 W/(m2 K); 
1.10 Varstymo dažnis >20000 ciklų;
1.11 Atlikti sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimą, vadovaujantis LR patvirtintomis statybos taisyklėmis;
1.12 Atlikti  vidaus angokraščių apdailą (angokraščių tinkavimas, glaistymas, dažymas);

1.13 Kartu su pasiūlymu pateikiama montuojamų PVC profilio durų eksploatacinių savybių numatoma deklaracija ir montuojamų gaminių schemos.

[bookmark: _Hlk131432702]      Kitos sąlygos:
     1. Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. Susikaupusias statybos atliekas turi utilizuoti, išveždamas į sąvartyną. 
     2. Rangovas sutinka darbų vykdymo metu sudaryti tinkamas sąlygas, reikalingas Bendrovės atsakingiems darbuotojams prižiūrėti vykdomus darbus. Paslėptus darbus Rangovas atskirai priduoda Užsakovui.
     3. Durų pakeitimo metu pažeistų paviršių apdailos atstatymo darbai.
     4. Garantinis aptarnavimas ne mažiau 2 metai.
     5. Bendrovė apmokės tik už tinkamai atliktus ir priduotus darbus. 
6. UAB „Utenos butų ūkis“ yra daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius, o naudos gavėjai yra patalpų savininkai. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (su vėlesniais pakeitimais) 4.1 punktu, perkamiems langams taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti XII skyriaus 21 punkte:







	Tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, turės pateikti:


	
	Minimalus aplinkos apsaugos kriterijus
	Minimalaus aplinkos apsaugos kriterijaus
atitiktį įrodantis dokumentas

	1.
	visose plastikinėse detalėse, kurių masė ≥ 50 g, švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm;
	
a)	Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytiems reikalavimams, 

arba

b)	gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), 

arba 


c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

	2.
	visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą;
	

	3.
	produkte neturi būti naudojamas poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį);
	

	4.
	produktas, naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413) .
	





Priedas :  durų schema – priedas Nr. 1.
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Vaižganto g. 34A I laiptinės tambūro durų schema
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Vaižganto g. 34A II laiptinės tambūro durų schema
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