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UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“

SKELBIAMA APKLAUSA
MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS







MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „TRAKTORIAUS PIRKIMAS“  SKELBIAMOS 
APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

	
1. [bookmark: part_c8889be5d523482e81bb176e6fe56cd2][bookmark: part_da460e3efffa45688cb920cd281c7959][bookmark: part_2d694ec0bf4747a2ace8bc3a118ff44f][bookmark: part_b3f278cdbcbe467a8b3f1d6ea4ea85f8][bookmark: part_472a163f4f844a9297cdf9e29b7fb942][bookmark: _Toc226615446][bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc48053171][bookmark: _Toc147739116]Bendra informacija 

               1.1. Perkančioji organizacija Perkančioji organizacija – UAB „Jurbarko komunalininkas“,  juridinio asmens 258325370, adresas Muitinės g. 26A, LT-74106 Jurbarkas. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.
1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes kataloge nėra prekių atitinkančių techninę specifikaciją.
1.3.	Pirkimo Komisija nėra sudaroma. 
1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4 papunkčiu. Reikalavimai nurodyti 4 priede (sutarties projektas).
1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
2. [bookmark: _Toc226615447]Pirkimo objektas

2.1.  Perkančioji organizacija numato įsigyti traktorių. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.
2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
3. [bookmark: _Toc226615448]Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede. 
3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams. 
4. [bookmark: _Toc226615449]Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 

4.1. Perkančioji organizacija nekelia reikalavimų susijusių su nacionaliniu saugumu. 
5. [bookmark: _Toc226615450]Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
5.1.1. Tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų  sąlygų 4 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).
5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalbomis. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. 
5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio. 
5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 



[bookmark: _Toc226615451]6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. [bookmark: _Toc15392775][bookmark: _Toc226615452]Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede 4 priede. 
7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 

[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937][bookmark: _Toc226615453]8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede. 


[bookmark: _Toc226615454]9. Specialiųjų pirkimo sąlygų priedai  

1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“
2 priedas „Terminai“
3 priedas „Techninė specifikacija“
4 priedas „Pasiūlymo forma“
5 priedas „Sutarties projektas“

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu: 
1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).
2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).
3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).
4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

__________
[bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _Pirkimo_sąlygų_3]



Pirkimo sąlygų 2 priedas „Terminai“

	Eil.
Nr.
	VEIKSMAS 
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.


	2.
	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	



	3.
	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:
	Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. 


	4.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	5.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 
	

	6.
	Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	

	7.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	5  (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	

	8.
	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	9.
	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	10.
	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas

nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;

15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. 

	

	11.
	 Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	12.
	Jeigu  perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą 
	




















Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Turi būti pateikiama:
Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės/įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
ARBA
Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės/įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės/įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.
Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Charakteristikų pavadinimas. Perkančiosios organizacijos reikalaujamos charakteristikos
1. Bendri reikalavimai.
1.1. Paskirtis. Skirtas įvairiems darbams su papildoma pakabinama įranga . Vasarą dirbant kartu su kelkraščių žoliapjove, žoliapjove, šlavimo įrenginiu. Žiemą dirbant su sniego valytuvu, druskos barstytuvu arba kita pakabinama ir/ar prikabinama įranga.
1.2. Pagaminimo metai. Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2026 m.,  ratinis traktorius  su visais varančiais ratais (4WD). Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas,  pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -20°C  +30°C aplinkos temperatūroje.
1.3. Registracija. Traktorius, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose. Įrengiamas registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. Registracija pirkėjo vardu technikos registre, pardavėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną.
1.4. Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams. Traktorius turi atitikti techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Su preke turi būti pateikta gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą. 
1.5.  Gamintojo įgaliojimai. Traktoriaus tiekėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą arba tiekėjas turi turėti oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą traktorių (turi būti pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai). Su pasiūlymu turi būti pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai:
1.5.1. Pilna garantija visam komplektui (traktoriui ir papildomai montuojamiems įrenginiams). Ne mažiau kaip 24 mėnesių, priimant sąlygą, kad nebus viršyta 1 000 d h/metus, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse.
1.6. Darbinis svoris. Traktoriaus konstrukcinis svoris (be balastinių svorių) ne mažiau 3100 kg. Maksimalus leistinas svoris ne mažiau kaip 4 800 kg.              
1.7. Gabaritiniai matmenys. Traktoriaus plotis ne mažiau 1 900 mm, bet ne daugiau kaip 2 300 mm. Traktoriaus ilgis  ne mažiau 3 800 mm, bet ne daugiau kaip 4 500 mm. Traktoriaus aukštis  ne daugiau 2 800 mm.
1.7.1. Ratų bazė. Ne mažiau 2 100 mm.
1.8. Pirmos pagalbos paketas ir įrankiai. Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 2 kg milteliniu gesintuvu, vaistinėle, signaline liemene, avarinio sustojimo ženklu, būtinais įrankiais, reikalingais kasdienei apžiūrai, profilaktiniams patikrinimams, smulkiam remontui, ratų veržlių sukimui.
2. Variklis.
2.1. Tipas, modelis. Dyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Etapas V (Stage V) galiojančius taršos reikalavimus. 
2.2. Galia. Variklio nominali galia (be galios didinimo sistemos) ne mažiau kaip 54 kW.
2.3. Aušinimas. Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalimo temperatūra iki ne mažiau  –35°C.
3. Važiuoklė ir transmisija.
3.1. Pravažumas. Abu tiltai varantys (4WD).
3.2. Pavarų dėžė. Pavarų dėžė mechaninė arba pusiau automatinė, pavaros ir reversas turi būti jungiami nenaudojant sankabos pedalo.
3.3. Judėjimo parinkčių kiekis. Ne mažiau kaip 20 pirmyn, ne mažiau 20 atgal. 
3.4. Judėjimo greičiai (pirmyn ir atgal). Minimalus – 0,5 km/h arba mažiau, maksimalus ne mažiau kaip 32 km/h. 
3.5. Padangos. Priekinės ir galinės – radialinės. Protektorius - transportinis/plentinis tipo (ne ŽŪ paskirties).  Galinės ne mažesnės kaip R30, priekinės ne mažesnės kaip R24. 
3.6. Prošvaisa. Traktoriaus prošvaisa ne mažiau kaip 400 mm. 
3.7. Purvasaugiai.	 Virš priekinių ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus (pločio atžvilgiu).
3.7.1	Priekinių ratų purvasaugiai.	Virš priekinių ratų įrengti purvasaugiai kopijuoja ratų pasisukimą iki tos ribos kai ratų pasukimo kampas viršija purvasaugių galimą pasisukimo kampą (apsaugant juos ir traktoriaus variklio konstrukcijas nuo sugadinimo). 
4. Stabdžiai.
4.1. Darbiniai stabdžiai. Daugiadiskiai, „šlapi“ (diskeliai alyvos vonioje).
4.2. Stovėjimo stabdis. Stovėjimo stabdis valdomas mechanine svirtimi arba elektrohidrauliškai.
5. Vairavimo sistema.
5.1. Tipas. Vairavimo sistema hidrostatinė.
5.2. Vairuojami ratai.	Vairuojami ratai priekiniai.
5.3. Vairo ratas. Reguliuojamas vairo rato pasvirimo kampas.
6. Galios tiekimo velenai (GTV).
6.1. Galinio GTV sukimosi greičiai. Galinis GTV ne mažiau kaip 3 greičių. 540 / 540E / 1000 aps/min.
7. Hidraulinė ir pakabų sistemos.
7.1. Hidraulinio siurblio/ių maksimalus debitas. Bendras hidraulinės sistemos siurblio/ių našumas ne mažiau 75 ltr/min. Darbinės įrangos siurblio našumas ne mažiau 45 ltr/min.
7.2. Išvadų kiekis. Ne mažiau kaip trys hidraulinių išėjimų poros traktoriaus gale, su greito jungimo jungtimis. Ne mažiau kaip dvi hidraulinių išėjimų poros traktoriaus priekyje, su greito jungimo jungtimis. Ne mažiau kaip po viena iš porų priekyje ir gale, sujungtų su hidraulinio skirstytuvo sekcija, leidžiančia pakabinamai įrangai kopijuoti paviršių (pakabinamo įrenginio „plaukiojanti“ padėtis).
7.3. Priekinė pakaba.	Priekinė trijų taškų pakaba ne mažiau kaip 13 kN kėlimo galios (ties įrangos pakabinimo taškais).
7.3.1. Pakabos elementų kategorija. II kategorija.
7.4. Galinė pakaba. Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 20 kN kėlimo galios (ties įrangos pakabinimo taškais).
7.4.1. Pakabos elementų kategorija. II kategorija.
7.5. Pakabų valdymas. Priekinės ir galinės pakabų hidraulinis valdymas iš kabinos, vairasvirtėmis ir elektrohidrauliniais vožtuvais (jei reikalinga). Galinės pakabos papildomas valdymas dubliuojančiu jungikliu/iais traktoriaus išorės galinėje dalyje.
7.6. Sukabinimo įtaisas. Įrengtas daugiapakopis sukabinimo įtaisas vienašei arba dviašei priekabai ar kitai prikabinamai įrangai.
8. Kabina, prietaisai, elektrinė dalis.
8.1. Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas.	Gamintojo įrengtos kabinos šildymo, vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistemos.
8.2. Triukšmas. Gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau 85 dB pagal  EU 1322/2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
8.3. Stiklų valytuvai. Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu.
8.4. Šildomas stiklas. Kabinos galinis stiklas su elektriniu šildymo elementu.
8.5. Stoglangis. Traktorius turi turėti stoglangį geresniam matomumui pagerinti.
8.6. Galinio vaizdo veidrodžiai. Iš abiejų kabinos šonų išorėje teleskopiniai veidrodžiai  ir ne mažiau kaip vienas veidrodis kabinoje.
8.7.	Operatoriaus sėdynė. Turinti svorio nustatymo sistemą, galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal), su saugos diržu operatoriui.
8.8.	Papildoma sėdynė. Turi būti sumontuota atsilenkianti papildoma sėdynė operatoriaus kairėje pusėje
8.9.	Radijo imtuvas.	Įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają arba lygiavertę funkciją mobiliajam telefonui.
8.10.	Apšvietimas. Traktorius turi būti parengtas pagal  KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: LED darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), LED gabaritiniai, posūkių, stop žibintai ir LED švyturėlis.
8.11.	Įtampos išjungėjas. Gamintojo numatytas ir/ar įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas.
8.12.	Elektros išvadai.  Priekyje – sniego valytuvo ar kitos pakabinamos įrangos gabaritiniam apšvietimui įjungti. Gale - priekabos ar kitos prikabinamos įrangos žibintų maitinimui - 7-ių kontaktų jungtis.
9. Monitoringo sistema.
9.1. Kompiuterinė traktoriaus gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema, pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją: 
Sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios;
Gedimus (gedimų kodus); 
Variklio temperatūrą;
Alyvos slėgį variklio tepimo sistemoje;
Degalų kiekį bake;
Variklio darbo valandas.
10. Sniego valytuvas.
10.1.	Paskirtis, gamybos metai, modelis. Nenaudotas, ne senesnės kaip 2026 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Skirtas puraus ir/ar prispausto sniego valymui. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas.
10.2.	Įrenginio montavimas. Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir elektros sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių.
10.3.	Sniego valytuvo valymo elementai (peiliai). Keičiami, tvirtinami varžtais. Valymo elementų darbinės dalies medžiaga guma.
10.4.	Darbinės pozicijos. Valytuvo forma ir konstrukcija penkių darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu.
10.5.	Valdymas. Nuoseklus pozicinis valdymas iš operatoriaus kabinos, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą ir jei reikalinga elektros sistemą. 
10.6.	Pasukimo kampas. Valytuvo pasukimo (pastatymo) kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 30°.
10.7.	Valytuvo ilgis. Bendras valytuvo ilgis (ties valymo elementais) – ne mažiau 2 300 mm.
10.8.	Darbinis plotis. Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui, o sniego nustūmimas vykdomas, nustumiant į kairę arba į dešinę pusę - ne mažiau 1 900 mm, matuojant nuo valymo elementų kraštų.
10.9.	Bendras aukštis.	Ne mažiau 730 mm, įskaitant valymo elementus. Sniego valytuvo gabaritų ženklinimas šviesomis (LED lemputės).
10.10. „Plaukiojanti“  valytuvo padėtis kelio atžvilgiu. Valymo elementų, o tuo pačiu ir  sniego valytuvo korpuso valomo paviršiaus kopijavimas užtikrinama traktoriaus priekinės pakabos ir hidraulinės sistemos pagalba.
10.11. Sniego valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris. 300 - 500 kg. 
10.12. Elektros instaliacija. Gamintojo numatyta ir sukomplektuota arba pardavėjo papildomai įrengiama reikiamo ilgio elektros instaliacija – lankstus elektros kabelis, ne trumpesnis nei iki traktoriaus tritaškės pakabos tvirtinimo vietos, su greita jungimo jungtimi (kištuku) gabaritiniam ženklinimui ir (jei reikalinga) sniego valytuvo tam tikrų funkcijų valdymui.
11. Šlaitinis augalų smulkintuvas.
11.1.	Modelis, gamybos metai.	Nenaudotas, ne senesnės kaip 2024 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Šlaitinė žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija.
11.2.	Gamintojo įgaliojimai. Šlaitinio augalų smulkintuvo tiekėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą arba tiekėjas turi turėti oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą šlaitinį augalų smulkintuvą (turi būti pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai). Su pasiūlymu turi būti pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai.
11.3.	Komplektacija. Šlaitinį augalų smulkintuvą sudaro tokie mazgai: pakabinimui ir montavimui skirtas rėmas, autonominė hidraulinė stotis su alyvos aušintuvu, žoliapjovės strėlė (manipuliatorius), pjovimo/smulkinimo įrenginys (rotorius/velenas su keičiamais peiliukais), kardaninis velenas, jėgos ir valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga.
11.4.	Montavimas	. Montuojama ir tvirtinama prie ratinio traktoriaus galinės tritaškės pakabos. Sujungiama su traktoriaus elektros sistema ir jei reikalinga su traktoriaus hidrauline sistema.
11.5.	Pavara.	Šlaitinės žoliapjovės autonominės hidraulinės stoties pavara – traktoriaus galinis GTV. Reikalingo ilgio ir parametrų kardaninis velenas komplektuojamas kartu su įrenginiu ir pateikiamas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną.
11.6.	Valdymas. Visų reikalingų funkcijų valdymas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos), su elektroniniu valdymo įtaisu valdančiu visus hidraulinius cilindrus visomis kryptimis ir  galvos pavaros mazgus. 
11.7.	Horizontalus pjovimo siekis. Maksimalus siekis – ne mažiau 4300 mm, nuo traktoriaus simetrijos ašies iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento.
11.8.	Pjovimo siekis šlaitu.  Kai pjaunama 45° šlaite, pjovimo siekis – ne mažiau 2900 mm, nuo traktoriaus simetrijos ašies iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento.
11.9.	Paviršiaus kopijavimas. Pjovimo galva privalo turėti prisitaikymo prie šlaito profilio (kopijavimo)  funkciją, turi svyruoti apie tvirtinimo ašį, be operatoriaus įsikišimo.
11.10. Apsauga nuo nenumatytų kliūčių. Mechaninis arba lygiavertis apsaugos mechanizmas nuo susidūrimo su nenumatytomis kliūtimis, atitraukiantis strėlę atgal.
11.11. Hidraulinių žarnų bandažai, apsaugos. Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos bandažu arba lygiaverčio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (tam formuojamos laisvosios kilpos).
11.12. Pjovimo galvos darbinis plotis. Ne mažiau kaip 1000 mm.
11.13. Pjovimo elementų (peiliukų) tipas. Pjovimo elementai „Y“ tipo, laisvai kabantys,  tvirtinami varžtais.
11.14. Peiliukų ir jų  tvirtinimo vietų kiekis. Ne mažiau kaip 15 tvirtinimų vietos ant veleno, kiekvienoje tvirtinimo vietoje ne mažiau kaip 3 peiliukai. 
11.15. Rotoriaus apsisukimai.	Darbinis rotoriaus sukimosi greitis ne mažiau 2900 aps/min.
11.16. Rotoriaus sukimosi kryptis.	Reversinė (tiek į vieną, tiek į kitą pusę). Rotoriaus pavaros hidraulinio variklio srauto krypties keitimas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos.
11.17. Galvos posvyris. Galvos pakreipimo kampas ant tvirtinimo ašies – ne mažiau 180°. 
11.18. Galvos svoris. Ne mažiau kaip 120 kg.
11.19. Konstrukcinis šlaitinės žoliapjovės svoris. Šlaitinės žoliapjovės, įskaitant autonominę hidraulinę stotį, manipuliatorių, pjovimo/smulkinimo įrenginį (galvą), konstrukcinis svoris – ne mažiau 480 kg.



	
	
	



