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1. [bookmark: _Hlk138233117]Siūloma prekė visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios*:
Tiekėjo siūlomo traktoriaus rodikliai
	Eil.
Nr.
	Charakteristikų pavadinimas
	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos
	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne ir, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.


	1. Bendri reikalavimai

	1.1.
	Paskirtis
	Skirtas įvairiems darbams su papildoma pakabinama įranga . Vasarą dirbant kartu su kelkraščių žoliapjove žoliapjove, šlavimo įrenginiu. Žiemą dirbant su sniego valytuvu, druskos barstytuvu arba kita pakabinama ir/ar prikabinama įranga.
	Siūlomas  modelis – (įrašyti) ____________.

	1.2.
	Pagaminimo metai.
	Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2026 m.,  ratinis traktorius  su visais varančiais ratais (4WD). 
Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas,  pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -20°C   +30°C aplinkos temperatūroje.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ .

	1.3.
	Registracija
	Traktorius, kaip registruotina transporto priemonė,  turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose. Įrengiamas registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu.
Registracija pirkėjo vardu technikos registre, pardavėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną.
	Pasirinkite elementą.

	1.4.
	Paruošimas darbui,  atitiktis EB reikalavimams
	Traktorius turi atitikti techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus.
Su preke turi būti pateikta gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą. 
	Pasirinkite elementą.

	1.5.            
	Gamintojo įgaliojimai
	Traktoriaus tiekėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą arba tiekėjas turi turėti oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą traktorių (turi būti pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai). Su pasiūlymu turi būti pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Pateikto dokumento pavadinimas - ________.

	1.5.1
	Pilna garantija visam komplektui (traktoriui ir papildomai montuojamiems įrenginiams)
	Ne mažiau kaip 24 mėnesių, priimant sąlygą kad nebus viršyta 1 000 d h/metus, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
(įrašyti parametrą) ____________ .

	1.6.
	Darbinis svoris
	Traktoriaus konstrukcinis  svoris (be balastinių svorių) ne mažiau 3100 kg.  
Maksimalus leistinas svoris ne mažiau kaip 4 800 kg.              



	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Traktoriaus konstrukcinis svoris - (įrašyti parametrą) _____________ .
Traktoriaus maksimalus leistinas svoris - (įrašyti parametrą) ____________ .
Pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. _____
arba nuoroda - ______.

	1.7.
	Gabaritiniai matmenys
	Traktoriaus plotis ne mažiau 1 900 mm, bet ne daugiau kaip 2 300 mm. 
Traktoriaus ilgis  ne mažiau 3 800 mm, bet ne daugiau kaip 4 500 mm.
Traktoriaus aukštis  ne daugiau 2 800 mm.

	Plotis -_________________________  mm;
Ilgis - _________________________  mm;
Aukštis ( su kabina iš švyturėliu) -   _________________________  mm;
Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________.

	1.7.1
	Ratų bazė
	Ne mažiau 2 100 mm
	Ratų bazė - _________________________  mm;
Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________.

	1.8.
	Pirmos pagalbos paketas ir įrankiai
	Komplektuojamas su: ne mažiau  kaip 2 kg milteliniu gesintuvu, vaistinėle, signaline liemene, avarinio sustojimo ženklu, būtinais įrankiais, reikalingais kasdienei apžiūrai, profilaktiniams patikrinimams, smulkiam remontui, ratų veržlių sukimui.

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

Komplektacijoje yra:
· Vaistinėlė;
· Avarinis ženklas;
· Šviesą atspindinti liemenė;
· El. pavaros tepimo švirkštas;
· Įrankių komplektas;
· Miltelinis gesintuvas - (įrašyti parametrą)
· _    _kg ;

	2. Variklis

	2.1
	Tipas, modelis
	Dyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Etapas V (Stage V) galiojančius taršos reikalavimus. 

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Variklio tipas - (įrašyti parametrą) _____________ .
Atitinka šiuos taršos reikalavimus - (įrašyti parametrą) _____________ .
Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________
arba nuoroda - ________.

	2.2.
	Galia
	Variklio nominali galia (be galios didinimo sistemos)  ne mažiau kaip 54 kW.

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Variklio galia - (įrašyti parametrą) ______kW

	2.3.
	Aušinimas
	Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalimo temperatūra iki ne mažiau   –35°C.
	Pasirinkite elementą.

	3. Važiuoklė ir transmisija:

	3.1.
	Pravažumas
	Abu  tiltai varantys  (4WD).

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Varantys tiltai - (įrašyti parametrą) _____________ .
Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________
arba nuoroda - ________.

	3.2.
	Pavarų dėžė
	Pavarų dėžė mechaninė arba pusiau automatinė, pavaros ir reversas turi būti jungiami nenaudojant sankabos pedalo.

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Siūloma pavarų dėžė - (įrašyti parametrą) _____________ .

	3.3.
	Judėjimo parinkčių kiekis
	Ne mažiau kaip 20 pirmyn, ne mažiau 20 atgal. 

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Siūlomas parametras: pirmyn - (įrašyti parametrą) _____________ , atgal - (įrašyti parametrą) _____________.
Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________
arba nuoroda - ________.

	3.4.
	Judėjimo greičiai (pirmyn ir atgal)
	Minimalus – 0,5 km/h arba mažiau, maksimalus ne mažiau kaip 32 km/h 

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Siūlomas parametras:
minimalus _____ km/h, maksimalus _____ km/h.
Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________
arba nuoroda - ________.

	3.5.
	Padangos
	Priekinės ir galinės – radialinės. 
Protektorius - transportinis/plentinis tipo  (ne ŽŪ paskirties). Galinės  ne  mažesnės kaip R30, priekinės ne mažesnės kaip  R24 

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Priekinių ir galinių padangų tipas - (įrašyti parametrą) _____________ .
Padangų protektoriaus tipas - (įrašyti parametrą) _____________ .
Galinių padangų matmenys - (įrašyti parametrą) _____________ .
Priekinių padangų matmenys - (įrašyti parametrą) _____________ .

	3.6.
	Prošvaisa
	Traktoriaus prošvaisa ne mažiau kaip 400 mm. 

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Prošvaiša - (įrašyti parametrą) _____________ .
Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________
arba nuoroda - ________.

	3.7.
	Purvasaugiai
	Virš priekinių ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus (pločio atžvilgiu).
	Pasirinkite elementą.

	3.7.1
	Priekinių ratų purvasaugiai
	Virš priekinių ratų įrengti purvasaugiai kopijuoja ratų pasisukimą iki tos ribos kai ratų pasukimo kampas viršija purvasaugių galimą pasisukimo kampą (apsaugant juos ir traktoriaus variklio konstrukcijas nuo sugadinimo). 
	Pasirinkite elementą.

	4. Stabdžiai

	4.1
	Darbiniai stabdžiai

	Daugiadiskiai, „šlapi“ (diskeliai alyvos vonioje).


	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Darbinių stabdžių tipas - (įrašyti parametrą) _____________ .
Pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ____ arba nuoroda - _____.

	4.2
	Stovėjimo stabdis
	Stovėjimo stabdis valdomas mechanine svirtimi arba elektrohidrauliškai.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Stovėjimo stabdžio valdymas - (įrašyti parametrą) _____________ .


	5. Vairavimo sistema

	5.1.
	Tipas
	Vairavimo sistema hidrostatinė.
	Pasirinkite elementą.

	5.2.
	Vairuojami ratai
	Vairuojami ratai priekiniai.
	Pasirinkite elementą.

	5.3. 
	Vairo ratas
	Reguliuojamas vairo rato pasvirimo kampas.
	Pasirinkite elementą.

	6. Galios tiekimo velenai (GTV)

	6.1.
	Galinio GTV  sukimosi greičiai
	Galinis GTV ne mažiau kaip 3 greičių. 
540 / 540E / 1000 aps/min.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Galinis GTV - (įrašyti parametrą) _____________ greičių.
Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________
arba nuoroda - ________.

	7. Hidraulinė ir pakabų sistemos

	7.1.
	Hidraulinio siurblio/ių maksimalus debitas
	Bendras hidraulinės sistemos siurblio/ių našumas ne mažiau   75 ltr/min.
Darbinės įrangos siurblio našumas ne mažiau 45 ltr/min.

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Siurblių našumas: (įrašyti parametrą)
bendras_____  ltr/min.
darbinei įrangai skirto siurblio _____  ltr/min.
Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________
arba nuoroda - ________.

	7.2.
	 Išvadų kiekis 
	 Ne mažiau kaip trys hidraulinių išėjimų poros traktoriaus gale, su greito jungimo jungtimis.
 Ne mažiau kaip dvi hidraulinių išėjimų poros traktoriaus priekyje, su greito jungimo jungtimis.
Ne mažiau kaip po viena iš porų priekyje ir gale, sujungtų su hidraulinio skirstytuvo sekcija, leidžiančia pakabinamai įrangai kopijuoti paviršių (pakabinamo įrenginio „plaukiojanti“ padėtis)
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Hidraulinių išėjimų poros - (įrašyti parametrą) _
__________  gale ir _______ priekyje.

	7.3.
	Priekinė pakaba
	Priekinė trijų taškų pakaba ne mažiau kaip 13 kN kėlimo galios (ties įrangos pakabinimo taškais).

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Priekinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - (įrašyti parametrą) _____________kN.

	7.3.1
	Pakabos elementų kategorija
	   II kategorija
	Pasirinkite elementą.

	7.4.
	Galinė pakaba
	 Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 20 kN kėlimo galios (ties įrangos pakabinimo taškais).

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Galinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - (įrašyti parametrą) _____________kN.

	7.4.1
	Pakabos elementų kategorija
	   II kategorija
	Pasirinkite elementą.

	7.5.
	Pakabų valdymas
	Priekinės ir galinės pakabų hidraulinis valdymas iš kabinos, vairasvirtėmis ir elektrohidrauliniais vožtuvais (jei reikalinga). 
Galinės pakabos papildomas valdymas dubliuojančiu jungikliu/iais traktoriaus išorės galinėje dalyje.
	Pasirinkite elementą.

	7.6.
	Sukabinimo įtaisas
	Įrengtas daugiapakopis sukabinimo įtaisas vienašei arba dviašei priekabai ar kitai prikabinamai įrangai.
	Pasirinkite elementą.

	8. Kabina, prietaisai, elektrinė dalis

	8.1.
	Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas
	Gamintojo įrengtos kabinos šildymo, vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistemos.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________
arba nuoroda - ________.

	8.2.
	Triukšmas
	Gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau 85 dB pagal  EU 1322/2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.


	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Triukšmo lygis aprašytomis sąlygomis - (įrašyti parametrą) ________dB pagal ___________ standartą.
Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________
arba nuoroda - ________.

	8.3.
	Stiklų valytuvai
	Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu.
	Pasirinkite elementą.

	8.4.
	Šildomas stiklas
	Kabinos galinis stiklas su elektriniu šildymo elementu.
	Pasirinkite elementą.

	8.5.
	Stoglangis
	Traktorius turi turėti stoglangį geresniam matomumui pagerinti.
	Pasirinkite elementą.

	8.6.
	Galinio vaizdo veidrodžiai
	Iš abiejų kabinos šonų išorėje teleskopiniai veidrodžiai  ir ne mažiau kaip vienas veidrodis kabinoje.
	Pasirinkite elementą.

	8.7.
	Operatoriaus sėdynė
	Turinti svorio nustatymo sistemą, galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal), su saugos diržu operatoriui.
	Pasirinkite elementą.

	8.8.
	Papildoma sėdynė
	Turi būti sumontuota atsilenkianti papildoma sėdynė operatoriaus kairėje pusėje
	Pasirinkite elementą.

	8.9.
	Radijo imtuvas
	Įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają arba lygiavertę funkciją mobiliajam telefonui.
	Pasirinkite elementą.

	8.10.
	Apšvietimas
	Traktorius turi būti parengtas pagal  KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: LED darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), LED gabaritiniai, posūkių, stop žibintai ir LED švyturėlis.
	Pasirinkite elementą.

	8.11.
	Įtampos išjungėjas
	Gamintojo numatytas ir/ar įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas.
	Pasirinkite elementą.

	8.12.
	Elektros išvadai
	Priekyje – sniego valytuvo ar kitos pakabinamos įrangos gabaritiniam apšvietimui įjungti.
Gale - priekabos ar kitos prikabinamos įrangos žibintų maitinimui - 7-ių kontaktų jungtis.
	Pasirinkite elementą.

	9. Monitoringo sistema:

	9.1.
	Kompiuterinė traktoriaus gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema), pateikianti ne mažiau kaip šią  informaciją
	Sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios;
Gedimus (gedimų kodus); 
Variklio temperatūrą;
Alyvos slėgį variklio tepimo sistemoje;
Degalų kiekį bake;
Variklio darbo valandas.
	Pasirinkite elementą.

	10. Sniego valytuvas

	10.1.
	Paskirtis, gamybos metai, modelis
	Nenaudotas, ne senesnės kaip 2026 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Skirtas puraus ir/ar prispausto sniego valymui. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. 
Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas.
	Siūlomas modelis_____________ .
Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ .

	10.2.
	Įrenginio montavimas
	Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir elektros sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių.
	Pasirinkite elementą.

	10.3.
	Sniego valytuvo valymo elementai (peiliai)
	Keičiami, tvirtinami varžtais. 
Valymo elementų darbinės dalies medžiaga guma.
	Pasirinkite elementą.

	10.4.
	Darbinės pozicijos
	Valytuvo forma ir konstrukcija penkių darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu.
	Pasirinkite elementą.

	10.5.
	Valdymas
	Nuoseklus pozicinis valdymas iš operatoriaus kabinos, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą ir jei reikalinga elektros sistemą. 
	Pasirinkite elementą.

	10.6.
	Pasukimo kampas
	Valytuvo pasukimo (pastatymo) kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 30o

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Pasukimo kampas - (įrašyti parametrą) _____________ .

	10.7.
	Valytuvo ilgis
	Bendras valytuvo ilgis (ties valymo elementais) – ne mažiau 2 300 mm.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Valymo ruožas - (įrašyti parametrą) _____________ .

	10.8.
	Darbinis plotis
	Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui, o sniego nustūmimas vykdomas, nustumiant į kairę arba į dešinę pusę - ne mažiau 1 900 mm, matuojant nuo valymo elementų kraštų.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Siūlomas parametras -    ____ mm.


	10.9.
	Bendras aukštis
	Ne mažiau 730 mm, įskaitant valymo elementus.
Sniego valytuvo gabaritų ženklinimas šviesomis (LED lemputės).
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Siūlomas parametras -    ____ mm.

	10.10.
	„Plaukiojanti“  valytuvo padėtis kelio atžvilgiu
	Valymo elementų, o tuo pačiu ir  sniego valytuvo korpuso valomo paviršiaus kopijavimas užtikrinama traktoriaus priekinės pakabos ir hidraulinės sistemos pagalba.
	Pasirinkite elementą.

	10.11.
	Sniego valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris
	 300 - 500 kg 

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Siūlomas parametras -    ____ kg.

	10.12.
	Elektros instaliacija
	Gamintojo numatyta ir sukomplektuota arba pardavėjo papildomai įrengiama reikiamo ilgio elektros instaliacija – lankstus elektros kabelis, ne trumpesnis nei iki traktoriaus tritaškės pakabos tvirtinimo vietos, su greita jungimo jungtimi (kištuku) gabaritiniam ženklinimui ir (jei reikalinga) sniego valytuvo tam tikrų funkcijų valdymui.
	Pasirinkite elementą.

	11. Šlaitinis augalų smulkintuvas

	11.1.
	Modelis, gamybos metai
	Nenaudotas, ne senesnės kaip 2024 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Šlaitinė žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija.
	Tikslus žoliapjovės modelis -   _________________________ .

	11.2.
	Gamintojo įgaliojimai
	Šlaitinio augalų smulkintuvo tiekėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą arba tiekėjas turi turėti oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą šlaitinį augalų smulkintuvą (turi būti pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai). Su pasiūlymu turi būti pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
Pateikto dokumento pavadinimas - ________.

	11.3.
	Komplektacija
	Šlaitinį augalų smulkintuvą sudaro tokie mazgai: pakabinimui ir montavimui skirtas rėmas, autonominė hidraulinė stotis su alyvos aušintuvu, žoliapjovės strėlė (manipuliatorius), pjovimo/smulkinimo įrenginys (rotorius/velenas su keičiamais peiliukais), kardaninis velenas, jėgos ir valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga.
	Pasirinkite elementą.

	11.4.
	Montavimas
	Montuojama ir tvirtinama  prie ratinio traktoriaus galinės tritaškės pakabos. 
Sujungiama su traktoriaus elektros sistema ir jei reikalinga su traktoriaus hidrauline sistema.
	Pasirinkite elementą.

	11.5.
	Pavara
	Šlaitinės žoliapjovės autonominės hidraulinės stoties pavara – traktoriaus galinis GTV. Reikalingo ilgio ir parametrų kardaninis velenas komplektuojamas kartu su įrenginiu ir pateikiamas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną.
	Pasirinkite elementą.

	11.6.
	Valdymas
	Visų reikalingų funkcijų valdymas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos), su elektroniniu valdymo įtaisu valdančiu visus hidraulinius cilindrus visomis kryptimis ir  galvos pavaros mazgus. 
	Pasirinkite elementą.

	11.7.
	Horizontalus pjovimo siekis

	Maksimalus siekis – ne mažiau 4300 mm, nuo traktoriaus simetrijos ašies iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento.
	Pjovimo siekis -   _________________________ mm.
Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________.

	11.8.
	Pjovimo siekis šlaitu 
	Kai pjaunama 45° šlaite, pjovimo siekis – ne mažiau 2900 mm, nuo traktoriaus simetrijos ašies iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento.
	Pjovimo  siekis -   _________________________ mm.
Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________.

	11.9.
	Paviršiaus kopijavimas
	Pjovimo galva privalo turėti prisitaikymo prie šlaito profilio (kopijavimo)  funkciją, turi svyruoti apie tvirtinimo ašį, be operatoriaus įsikišimo.
	Pasirinkite elementą.

	11.10.
	Apsauga nuo nenumatytų kliūčių
	Mechaninis arba lygiavertis apsaugos mechanizmas nuo susidūrimo su nenumatytomis kliūtimis, atitraukiantis strėlę atgal.
	Pasirinkite elementą.

	11.11.
	Hidraulinių žarnų bandažai, apsaugos
	Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos bandažu arba lygiaverčio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (tam formuojamos laisvosios kilpos).
	Pasirinkite elementą.

	11.12.
	Pjovimo galvos darbinis plotis
	
Ne mažiau kaip 1000 mm.

	Darbinis plotis -   _________________________ mm.
Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________.

	11.13.
	Pjovimo elementų (peiliukų) tipas
	Pjovimo elementai „Y“ tipo, laisvai kabantys,  tvirtinami varžtais.

	Siūlomas sprendimas                   _________________________
Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________.


	11.14.
	Peiliukų ir jų  tvirtinimo vietų kiekis
	Ne mažiau kaip 15 tvirtinimų vietos ant veleno, kiekvienoje tvirtinimo vietoje ne mažiau kaip 3 peiliukai. 
	Siūlomas parametras                   _________________________
Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________.


	11.15.
	Rotoriaus apsisukimai
	Darbinis rotoriaus sukimosi greitis ne mažiau 2900 aps/min.
	Rotoriaus apsisukimai -   _________________________ aps/min.
Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________.

	11.16.
	Rotoriaus sukimosi kryptis
	Reversinė (tiek į vieną, tiek į kitą pusę).
Rotoriaus pavaros hidraulinio variklio srauto krypties keitimas atliekamas  iš operatoriaus darbo vietos.
	Pasirinkite elementą.

	11.17.
	Galvos posvyris
	Galvos pakreipimo kampas ant tvirtinimo ašies – ne mažiau 180 ° 
	Galvos posvyris -   _________________________ °.
Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________.

	11.18.
	Galvos svoris 
	Ne mažiau kaip 120 kg.
	Galvos svoris -   _________________________ kg.
Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________.

	11.19.
	Konstrukcinis šlaitinės žoliapjovės svoris
	Šlaitinės žoliapjovės, įskaitant autonominę hidraulinę stotį, manipuliatorių, pjovimo/smulkinimo įrenginį (galvą), konstrukcinis svoris – ne mažiau 480 kg.
	Konstrukcinis šlaitinės žoliapjovės svoris -   _________________________ kg.
Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________.



* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.
Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Vieneto kaina (Eur be PVM)
	PVM (21%) suma
	Bendra pasiūlymo kaina (Eur su PVM)

	1.
	Traktorius 
	vnt.
	1
	
	
	


Pastabos:
* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis informacijos, susijusios su PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas ir pateikia tikslias nuorodas į tai patvirtinančius teisės aktus ir jų nuostatas: .......................
** Bendra pasiūlymo kaina su PVM bus naudojama pasiūlymų palyginimui.
Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

3. Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams, kurių pajėgumais remiamasi, numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas, kodas, adresas
	Perduodama veikla
	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)

	
	
	
	

	
	
	
	



4. Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams, kurių pajėgumais nesiremiama, numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
	Eil. Nr.
	Pavadinimas, kodas, adresas
	Perduodama veikla
	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)

	
	
	
	

	
	
	
	



5. Informacija apie specialistus (kvazisubtiekėjus) ****:
	Eil. Nr.
	Vardas ir pavardė
	Specialisto dabartinė darbovietė

	
	
	

	
	
	


**** Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):
	Eil. Nr.
	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai
	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

	
	
	

	
	
	


Pastabos:
a. Dalyvis, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/).
b. Dalyvis pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.
c. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	



Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:
1. Sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;
2. Pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
4. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos;
5. VPĮ 46 str. 21 d. nurodyto pašalinimo pagrindo neturime.


	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)



