SĖDIMŲJŲ BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil.
Nr.
	Gaminio pavadinimas
	Gaminio vizualizacija
	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techninė specifikacija

	I PIRKIMO DALIS - LANKYTOJŲ IR POILSIO ZONŲ KĖDĖS

	1.1
	LANKYTOJO KĖDĖ BE PORANKIŲ turi atitikti tokius reikalavimus:
1. Reikalavimai konstrukcijai ir medžiagoms
1.1. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti pagaminta iš atsparaus plastiko.
1.2. Kėdės atlošo ir sėdimosios dalies spalva derinama su Pirkėju prieš gamybą; tiekėjas privalo pasiūlyti ne mažiau kaip penkias (5) skirtingas spalvas pasirinkimui.
1.3. Kėdės rėmas turi būti dviejų trapecijos formos kojų, padarytų iš apvalaus, ne mažiau nei 12 mm skersmens plieninio profilio.
1.4. Kėdės rėmas (kojos) turi būti dažytas milteliniu būdu arba chromuotas; padengimas derinamas su Pirkėju prieš gamybą.
2. Konstrukciniai ir matmenų reikalavimai
2.1. Kėdės bendras aukštis – 790 mm (leidžiamas nuokrypis ±10 mm).
2.2. Kėdės bendras plotis – 530 mm (leidžiamas nuokrypis ±10 mm).
2.3. Kėdės bendras gylis – 500 mm (leidžiamas nuokrypis ±10 mm).
2.4. Kėdės sėdimosios dalies plotis - 440 mm (leidžiamas nuokrypis ±10 mm).
2.5. Kėdės sėdimosios dalies gylis - 470 mm (leidžiamas nuokrypis ±10 mm).
2.6. Kėdės sėdimosios dalies aukštis - 460 mm (leidžiamas nuokrypis ±10 mm).
2.7. Kėdės atlošo aukštis - 370 mm (leidžiamas nuokrypis ±10 mm).
3. Funkciniai reikalavimai
3.1. Kėdės turi būti sudedamos viena ant kitos (galimybė sukrauti ne mažiau kaip 8 vnt.)
3.2. Kėdės kojų (atramos) konstrukcija turi užtikrinti, kad metalinės dalys neliestų grindų ir nebraižytų, neteptų jų (turi būti specialūs apsauginiai antgaliai, padeliai ar panašūs sprendimai).
4. Atitikties ir testavimo reikalavimai
4.1. Kėdė turi turėti testavimo ataskaitą, patvirtinančią atitiktį šiems standartams:
- EN 16139
- EN 1728
- EN 1022
	

	

	1.2
	KĖDĖ SU RATUKAIS turi atitikti tokius reikalavimus:
1. Konstrukcija ir medžiagos:
1.1. Kėdės atlošas ir sėdynė turi būti pagaminta iš didelio elastingumo poliuretano putų, kurių tankis ne mažesnis kaip 70 kg/m³, užtikrinančių formos išlaikymą ir oro cirkuliaciją.
1.2. Atlošas ir sėdynė turi būti aptraukti eko oda, kurios tiksli spalva derinama su Pirkėju prieš gamybą.
1.3. Kėdės su ratukais sėdimosios dalies korpusas (sėdynė ir atlošas su porankiais) turi būti tapatus Kėdės poilsiui (1.3) sėdimosios dalies korpusui, kad formuotų vientisą biuro erdvės įvaizdį.
2. Matmenys ir ergonomika:
2.1. Sėdimosios dalies aukštis turi būti reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 390 mm iki 490 mm.
2.2. Sėdimosios dalies plotis – 450 mm (leidžiamas nuokrypis ±10 mm), kampai užapvalinti.
2.3. Sėdimosios dalies gylis – 440 mm (±10 mm).
2.4. Kėdės atlošo aukštis – 370 mm (±10 mm).
2.5. Kėdės atlošas ir porankiai turi būti pagaminti iš vientiso formuoto korpuso – porankiai yra neatsiejama korpuso dalis, atlošo šonai sklandžiai pereina į porankius, o šie – į sėdimosios dalies šonus.
3. Apmušalų techninės savybės:
3.1. Kėdė aptraukta eko oda, kurią sudaro poliuretanu dengtas vinilas. Eko odos tankis – ne mažiau kaip 650 g/m².
3.2. Eko odos atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 300 000 ciklų pagal EN ISO 12947-2 standartą.
3.3. Eko oda turi atitikti EN 1021-1 (cigaretė) ir EN 1021-2 (degtukas) nedegumo sertifikatų reikalavimus.
4. Mechanizmai:
4.1. Kėdėje turi būti įmontuotas sėdynės aukščio reguliavimo mechanizmas.
4.2. Mechanizmas turi turėti galimybę reguliuoti atlošo pasvirimo pasipriešinimo jėgą pagal vartotojo svorį.
4.3. Maksimali kėdės apkrova turi būti ne mažiau nei 100 kg.
5. Bazė ir ratukai:
5.1. Penkiažvaigždė bazė turi būti pagaminta iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, bazės skersmuo – ne mažiau nei 700 mm.
5.2. Kėdės ratukai turi būti tinkami visoms grindų dangoms.
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	1.3
	KĖDĖ POILSIUI turi atitikti tokius reikalavimus:
1. Konstrukcija ir medžiagos:
1.1. Kėdės atlošas ir sėdynė turi būti pagaminta iš didelio elastingumo poliuretano putų, kurių tankis ne mažiau kaip 70 kg/m³, užtikrinančių formos išlaikymą ir oro cirkuliaciją.
1.2. Kėdės atlošas ir sėdynė turi būti aptraukti eko oda; tiksli spalva derinama su Pirkėju prieš gamybą.
1.3. Kėdės poilsiui sėdimosios dalies korpusas (sėdynė ir atlošas su porankiais) turi būti tapatus Kėdės su ratukais (1.2) sėdimosios dalies korpusui, kad formuotų vientisą biuro erdvės įvaizdį.
2. Matmenys ir ergonomika:
2.1. Bendras kėdės aukštis – 850 mm (leidžiamas nuokrypis ±10 mm).
2.2. Sėdimosios dalies aukštis – 470 mm (±10 mm).
2.3. Sėdimosios dalies plotis – 450 mm (±10 mm); sėdimosios dalies kampai užapvalinti.
2.4. Sėdimosios dalies gylis – 440 mm (±10 mm).
2.5. Kėdės atlošo aukštis – 370 mm (±10 mm).
2.6. Kėdės atlošas ir porankiai turi būti pagaminti iš vientiso formuoto korpuso – porankiai yra neatsiejama korpuso dalis, atlošo šonai sklandžiai pereina į porankius, o šie – į sėdimosios dalies šonus.
3. Apmušalo techninės savybės:
3.1. Kėdė aptraukta eko oda, kurią sudaro poliuretanu dengtas vinilas. Eko odos tankis – ne mažiau kaip 650 g/m².
3.2. Eko odos atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 300 000 ciklų pagal EN ISO 12947-2 standartą.
3.3. Eko oda turi atitikti EN 1021-1 (cigaretė) ir EN 1021-2 (degtukas) nedegumo sertifikatų reikalavimus.
4. Kojos ir stabilumas:
4.1. Kėdė turi būti ant dviejų trapecijos formos kojų, pagamintų iš apvalaus, plieninio profilio, dažyto milteliniu būdu (tiksli spalva derinama su Pirkėju prieš gamybą).
4.2. Kėdės kojų/atramos galuose turi būti plastikinės arba guminės apsaugos, kurios apsaugo grindis nuo braižymo ir tepimo; metalinės dalys neturi liestis su grindimis.
4.3. Maksimali kėdės apkrova turi būti ne mažiau nei 100 kg.
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	II PIRKIMO DALIS - BIURO KĖDĖS

	2.1
	ERGONOMINĖ BIURO KĖDĖ (EKO ODA) turi atitikti tokias charakteristikas:
1. Konstrukcija ir medžiagos:
1.1. Kėdės sėdynė turi būti užpildyta ne mažiau kaip 90 mm storio poliuretano putomis, kurios užtikrina aukštą atsparumą deformacijoms ir patogumą sėdint.
1.2. Kėdės sėdynė turi būti trapecijos formos: sėdynės plotis priekyje turi būti ne mažiau kaip 80 mm didesnis nei plotis ties atlošu.
1.3. Kėdės atlošo tinklelis turi būti pagamintas iš 100 % poliesterio, iš kurio ne mažiau kaip 20 % yra perdirbtos kilmės.
1.4. Tinklelio tankis – ne mažiau kaip 290 g/m².
1.5. Tinklelio oro srauto atsparumas – ne didesnis kaip 12 Pa s/m pagal EN 29053 standartą.
1.6 Tinklelio atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 100 000 ciklų pagal EN ISO 12947-2 standartą.
1.7 Tinklelio pumpuravimosi klasė – ne žemesnė kaip 5 pagal EN ISO 12945-2 standartą.
1.8. Tinklelio atsparumo šviesai klasė – ne žemesnė kaip 6 pagal EN ISO 105-B02 standartą.
1.9. Tinklelio atsparumo trinčiai klasė dėl galimo spalvos pakitimo – ne žemesnė kaip 4-5 pagal EN ISO 105-X12 standartą.
1.10. Tinklelis turi atitikti nedegumo reikalavimus pagal EN 1021-1 (cigaretė) ir EN 1021-2 (degtukas).
1.11. Kėdės sėdynė turi būti aptraukta eko oda, kurią sudaro poliuretanu dengtas vinilas. Eko odos tankis – ne mažiau kaip 650 g/m².
1.12. Kėdės sėdynės eko odos atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 300 000 ciklų pagal EN ISO 12947-2 standartą.
1.13. Eko oda turi atitikti EN 1021-1 (cigaretė) ir EN 1021-2 (degtukas) nedegumo sertifikatų reikalavimus.
2. Matmenys ir reguliavimo galimybės:
2.1. Sėdimosios dalies aukštis turi būti reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 460  mm iki 540 mm.
2.2. Sėdimosios dalies plotis ties atlošu – 440 mm (±10 mm), plotis priekyje – 520 mm (±10 mm). Sėdimosios dalies kampai turi būti užapvalinti.
2.3. Sėdimosios dalies gylis turi būti reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 460 iki 520 mm.
2.4. Atlošo aukštis – 560 mm (±10 mm), plotis plačiausiame taške – 520 mm (±10 mm).
2.5. Galvos atramos aukštis – 190 mm (±10 mm).
2.6. Bendras kėdės aukštis turi būti reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 1180 iki 1260 mm.
3. Ergonomika ir funkcionalumas:
3.1. Kėdė turi turėti dviejų krypčių (2D) reguliuojamus porankius, pritvirtintus po sėdyne.
3.2. Atlošo rėmas turi būti ergonomiškai išlenktas „S“ forma, pagamintas iš juodo polipropileno ir stiklo pluošto liejinio arba lygiavertės stiklo pluoštu sustiprintos medžiagos, aptrauktas juodos spalvos, laidžiu orui tinkleliu.
3.3. Atloše turi būti integruota paminkštinta į aukštį reguliuojama juosmens atrama.
3.4. Viršutinėje atlošo dalyje turi būti pritvirtinta išgaubta galvos atrama, aptraukta juodos spalvos tinkleliu.
4. Mechanizmai:
4.1. Turi būti įmontuotas Synchro mechanizmas, leidžiantis judėti atlošui su sėdimąja dalimi santykiu 2:1.
4.2. Turi būti galimybė fiksuoti atlošo padėtį ne mažiau kaip 4 (keturiose) padėtyse.
4.3. Turi būti galimybė reguliuoti atlošo pasvirimo pasipriešinimo jėgą pagal vartotojo svorį.
4.4. Turi būti Anti-Shock sistema, apsauganti nuo staigaus atlošo smūgio į nugarą atleidus mechanizmo užraktą.
5. Pagrindas ir ratukai:
5.1. Penkiažvaigždė bazė turi būti dengta juodos spalvos polipropilenu, sustiprintu stiklo pluoštu arba lygiaverte medžiaga.
5.2. Bazės skersmuo – ne mažiau kaip 700 mm.
5.3. Kėdės ratukai – tinkami visoms grindų dangoms, jų skersmuo – ne mažesnis kaip 60 mm.
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	2.2
	ERGONOMINĖ BIURO KĖDĖ (GOBELENAS) turi atitikti tokias charakteristikas:
1. Konstrukcija ir medžiagos:
1.1. Kėdės sėdynė turi būti užpildyta ne mažiau kaip 90 mm storio poliuretano putomis, kurios užtikrina aukštą atsparumą deformacijoms ir patogumą sėdint.
1.2. Kėdės sėdynė turi būti trapecijos formos: sėdynės plotis priekyje turi būti ne mažiau kaip 80 mm didesnis nei plotis ties atlošu.
1.3. Kėdės atlošo tinklelis turi būti pagamintas iš 100 % poliesterio, iš kurio ne mažiau kaip 20 % yra perdirbtos kilmės.
1.4. Tinklelio tankis – ne mažiau kaip 290 g/m².
1.5. Tinklelio oro srauto atsparumas – ne didesnis kaip 12 Pa s/m pagal EN 29053 standartą.
1.6 Tinklelio atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 100 000 ciklų pagal EN ISO 12947-2 standartą.
1.7 Tinklelio pumpuravimosi klasė – ne žemesnė kaip 5 pagal EN ISO 12945-2 standartą.
1.8. Tinklelio atsparumo šviesai klasė – ne žemesnė kaip 6 pagal EN ISO 105-B02 standartą.
1.9. Tinklelio atsparumo trinčiai klasė dėl galimo spalvos pakitimo – ne žemesnė kaip 4-5 pagal EN ISO 105-X12 standartą.
1.10. Tinklelis turi atitikti nedegumo reikalavimus pagal EN 1021-1 (cigaretė) ir EN 1021-2 (degtukas).
1.11. Kėdės sėdynė turi būti aptraukta gobelenu, kurį sudaro ne mažiau kaip 100 % perdirbtas poliesteris. Gobeleno tankis – ne mažiau kaip 290 g/m².
1.12. Gobeleno atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 100 000 ciklų pagal EN ISO 12947-2 standartą.
1.13. Gobeleno atsparumo šviesai klasė – ne žemesnė kaip 6 pagal EN ISO 105-B02 standartą.
1.14. Gobelenas turi atitikti nedegumo reikalavimus pagal EN 1021-1 (cigaretė) ir EN 1021-2 (degtukas).
2. Matmenys ir reguliavimo galimybės:
2.1. Sėdimosios dalies aukštis turi būti reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 460 mm iki 540 mm.
2.2. Sėdimosios dalies plotis ties atlošu – 440 mm (±10 mm), plotis priekyje – 520 mm (±10 mm). Sėdimosios dalies kampai turi būti užapvalinti.
2.3. Sėdimosios dalies gylis turi būti reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 460 mm iki 520 mm.
2.4. Atlošo aukštis – 560 mm (±10 mm), plotis plačiausiame taške – 520 mm (±10 mm).
2.5. Galvos atramos aukštis – 190 mm (±10 mm).
2.6. Bendras kėdės aukštis turi būti reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 1180 mm iki 1260 mm.
3. Ergonomika ir funkcionalumas:
3.1. Kėdė turi turėti dviejų krypčių (2D) reguliuojamus porankius, pritvirtintus po sėdyne.
3.2. Atlošo rėmas turi būti ergonomiškai išlenktas „S“ forma, pagamintas iš juodo polipropileno ir stiklo pluošto liejinio arba lygiavertės stiklo pluoštu sustiprintos medžiagos, aptrauktas juodos spalvos, laidžiu orui tinkleliu.
3.3. Atloše turi būti integruota paminkštinta į aukštį reguliuojama juosmens atrama.
3.4. Viršutinėje atlošo dalyje turi būti pritvirtinta išgaubta galvos atrama, aptraukta juodos spalvos tinkleliu.
4. Mechanizmai:
4.1. Turi būti įmontuotas Synchro mechanizmas, leidžiantis judėti atlošui su sėdimąja dalimi santykiu 2:1.
4.2. Turi būti galimybė fiksuoti atlošo padėtį ne mažiau kaip 4 (keturiose) padėtyse.
4.3. Turi būti galimybė reguliuoti atlošo pasvirimo pasipriešinimo jėgą pagal vartotojo svorį.
4.4. Turi būti Anti-Shock sistema, apsauganti nuo staigaus atlošo smūgio į nugarą atleidus mechanizmo užraktą.
5. Pagrindas ir ratukai:
5.1. Penkiažvaigždė bazė turi būti dengta juodos spalvos polipropilenu, sustiprintu stiklo pluoštu arba lygiaverte medžiaga.
5.2. Bazės skersmuo – ne mažiau kaip 700 mm.
5.3. Kėdės ratukai – tinkami visoms grindų dangoms, jų skersmuo – ne mažesnis kaip 60 mm.
	


	

	2.3
	BIURO KĖDĖ (EKO ODA) turi atitikti tokias charakteristikas:
1. Konstrukcija ir užpildas:
1.1. Kėdės sėdynė turi būti užpildyta ne mažiau kaip 40 mm storio ir 35 kg/m³ tankio poliuretano putomis, užtikrinančiomis sėdynės atsparumą deformacijai ir patogumą sėdint.
1.2. Sėdimosios dalies aukštis turi būti reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 390 mm iki 440 mm.
1.3. Sėdimosios dalies plotis – 490 mm (±10 mm), visi sėdimosios dalies kampai užapvalinti.
1.4. Bendras kėdės plotis – 710 mm (±10 mm).
2. Atlošas:
2.1. Kėdės atlošas turi būti užpildytas ne mažiau nei 40 mm storio ir 25 kg/m³ tankio poliuretano putomis.
2.2. Nugarinėje atlošo dalyje turi būti integruotas atlošo aukščio reguliavimo mechanizmas.
2.3. Atlošo aukštis turi būti reguliuojamas ne mažiau kaip 50 mm diapazone.
2.4. Atlošo aukštis – 510 mm (±10 mm).
3. Porankiai:
3.1. Kėdė turi turėti juodos spalvos poliuretanu arba lygiaverte medžiaga paminkštintus porankius.
3.2. Porankių aukštis turi būti reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 260 mm iki 340 mm.
3.3. Porankiai turi būti pritvirtinti po sėdyne.
4. Apmušalų ir medžiagų techninės savybės:
4.1. Kėdės atlošas ir sėdynė turi būti aptraukti eko oda, kurią sudaro poliuretanu dengtas vinilas. Eko odos tankis – ne mažiau kaip 650 g/m².
4.2. Eko odos atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 300 000 ciklų pagal EN ISO 12947-2 standartą.
4.3. Eko oda turi atitikti EN 1021-1 (cigaretė) ir EN 1021-2 (degtukas) nedegumo sertifikatų reikalavimus.
5. Mechanizmai ir reguliavimas:
5.1. Turi būti įmontuotas Synchro mechanizmas, leidžiantis judėti atlošui su sėdimąja dalimi.
5.2. Turi būti galimybė fiksuoti atlošo padėtį ne mažiau kaip 4 (keturiose) padėtyse.
5.3. Turi būti galimybė reguliuoti atlošo pasvirimo pasipriešinimo jėgą pagal vartotojo svorį.
5.4. Turi būti Anti-Shock sistema, apsauganti nuo staigaus atlošo smūgio į nugarą atleidus mechanizmo užraktą.
5.5. Sėdimosios dalies gylis turi būti reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 440 mm iki 480 mm.
6. Bazė ir ratukai:
6.1. Penkiažvaigždė bazė turi būti pagaminta iš juodos spalvos patvaraus nailono ar lygiavertės medžiagos.
6.2. Kėdės ratukai turi būti tinkami įvairaus tipo dangoms, ratukų skersmuo – ne mažiau kaip 60 mm. 
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	2.4
	BIURO KĖDĖ (GOBELENAS) turi atitikti tokias charakteristikas:
1. Konstrukcija ir užpildas:
1.1. Kėdės sėdynė turi būti užpildyta ne mažiau kaip 40 mm storio ir 35 kg/m³ tankio poliuretano putomis, užtikrinančiomis sėdynės atsparumą deformacijai ir patogumą sėdint.
1.2. Sėdimosios dalies aukštis turi būti reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 390 mm iki 440 mm.
1.3. Sėdimosios dalies plotis – 490 mm (±10 mm), visi sėdimosios dalies kampai užapvalinti.
1.4. Bendras kėdės plotis – 710 mm (±10 mm).
2. Atlošas:
2.1. Kėdės atlošas turi būti užpildytas ne mažiau nei 40 mm storio ir 25 kg/m³ tankio poliuretano putomis.
2.2. Nugarinėje atlošo dalyje turi būti integruotas atlošo aukščio reguliavimo mechanizmas.
2.3. Atlošo aukštis turi būti reguliuojamas ne mažiau kaip 50 mm diapazone.
2.4. Atlošo aukštis – 510 mm (±10 mm).
3. Porankiai:
3.1. Kėdė turi turėti juodos spalvos poliuretanu arba lygiaverte medžiaga paminkštintus porankius.
3.2. Porankių aukštis turi būti reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 260 mm iki 340 mm.
3.3. Porankiai turi būti pritvirtinti po sėdyne.
4. Gobeleno savybės ir apmušalai:
4.1. Atlošas ir sėdynė turi būti aptraukti gobelenu, kurį sudaro ne mažiau kaip 100 % perdirbtas poliesteris. Gobeleno tankis – ne mažiau kaip 290 g/m².
4.2. Gobeleno atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 100 000 ciklų pagal EN ISO 12947-2 standartą.
4.3. Gobeleno atsparumo šviesai klasė – ne žemesnė kaip 6 pagal EN ISO 105-B02 standartą.
4.4. Gobelenas turi atitikti nedegumo reikalavimus pagal EN 1021-1 (cigaretė) ir EN 1021-2 (degtukas).
5. Mechanizmai ir reguliavimas:
5.1. Turi būti įmontuotas Synchro mechanizmas, leidžiantis judėti atlošui su sėdimąja dalimi.
5.2. Turi būti galimybė fiksuoti atlošo padėtį ne mažiau kaip 4 (keturiose) padėtyse.
5.3. Turi būti galimybė reguliuoti atlošo pasvirimo pasipriešinimo jėgą pagal vartotojo svorį.
5.4. Turi būti Anti-Shock sistema, apsauganti nuo staigaus atlošo smūgio į nugarą atleidus mechanizmo užraktą.
5.5. Sėdimosios dalies gylis turi būti reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 440 mm iki 480 mm.
6. Bazė ir ratukai:
6.1. Penkiažvaigždė bazė turi būti pagaminta iš juodos spalvos patvaraus nailono ar lygiavertės medžiagos.
6.2. Kėdės ratukai turi būti tinkami įvairaus tipo dangoms, ratukų skersmuo – ne mažiau kaip 60 mm.
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	2.5
	VADOVO DARBO KĖDĖ (EKO ODA) turi atitikti tokias charakteristikas:
1. Konstrukcija ir pagrindinės medžiagos:
1.1. Kėdės sėdynė turi būti užpildyta ne mažiau nei 50 mm storio ir 35 kg/m3 tankio poliuretano putomis, kurios užtikrina aukštą atsparumą deformacijoms ir patogumą sėdint.
1.2. Kėdės atlošas turi būti užpildytas ne mažiau nei 30 mm storio ir 35 kg/m3 tankio poliuretano putomis.
1.3. Kėdės atlošas turi būti ergonomiškai išlenktas, užtikrinant tinkamą stuburo laikysenos palaikymą darbo metu.
2. Ergonominės savybės ir matmenys:
2.1. Sėdimosios dalies aukštis – reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 410 mm iki 540 mm.
2.2. Sėdimosios dalies plotis – 490 mm (±10 mm).
2.3. Sėdimosios dalies gylis – 470 mm (±10 mm).
2.4. Sėdimosios dalies kampai – užapvalinti.
2.5. Kėdės atlošo aukštis ne mažesnis nei 600 mm.
3. Porankiai:
3.1. Kėdė turi turėti juodos spalvos poliuretanu arba lygiaverte medžiaga paminkštintus porankius.
3.2. Porankiai turi būti pritvirtinti po sėdyne.
3.3. Kėdės porankių aukštis turi būti reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 230 mm iki 290 mm.
4. Apmušalų ir medžiagų reikalavimai:
4.1. Kėdės atlošas ir sėdynė aptraukti eko oda, kurią sudaro poliuretanu dengtas vinilas. Eko odos tankis – ne mažiau kaip 650 g/m².
4.2. Eko odos atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 300 000 ciklų pagal EN ISO 12947-2 standartą.
4.3. Eko oda turi atitikti EN 1021-1 (cigaretė) ir EN 1021-2 (degtukas) nedegumo sertifikatų reikalavimus.
5. Mechanizmai ir funkcionalumas:
5.1. Kėdėje turi būti įmontuotas Synchro mechanizmas, leidžiantis fiksuoti atlošą darbinėje padėtyje.
5.2. Mechanizmas turi turėti galimybę reguliuoti atlošo pasipriešinimo jėgą pagal vartotojo svorį.
5.3. Turi būti Anti-Shock sistema, apsauganti nuo staigaus atlošo smūgio į nugarą atleidus mechanizmo užraktą.
6. Bazė ir ratukai:
6.1. Penkiažvaigždė bazė turi būti pagaminta iš juodos spalvos patvaraus nailono ar lygiavertės medžiagos.
6.2. Kėdės bazė turi būti su 5 ratukais, kurių kiekvieno skersmuo – ne mažiau kaip 60 mm. Ratukai turi būti pritaikyti kietai grindų dangai.
7. Sertifikatai, apkrova ir atitiktis:
7.1. Kėdė turi turėti testavimo ataskaitą, patvirtinančią atitiktį EN 1335-1, EN 1335-2 ir EN1335-3 standartų reikalavimams. 
7.2. Maksimali kėdės apkrova turi būti ne mažesnė kaip 150 kg.
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Kiekvienos pozicijos sėdimųjų baldų vizualizacijos yra pateikiamos šioje techninėje specifikacijoje. Vizualizacijos yra Perkančiosios organizacijos baldo vizija; jos neturi būti laikomos brėžiniais ar naudojamos tiksliems matmenims nustatyti.
1. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo parengti techniniai dokumentai (raštiški, brošiūros ir pan.) ir / arba el. nuorodos į dokumentus, kuriuose matyti reikalaujami techniniai parametrai. Kartu su konkurso dalyvio pasiūlymu turi būti pateiktos kiekvienos pozicijos baldų vizualizacijos, kad galima būtų spręsti apie baldo dizainą bei konstrukciją. 
1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai), įrodantys baldų atitiktį nurodytiems standartams, jei tokie reikalaujami.
1. Baldai, jų sudėtinės dalys ir naudojamos baldinės medžiagos bei furnitūra turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus dėl saugos, patvarumo, ilgaamžiškumo ir nekenksmingumo. Baldų savybės turi atitikti „darboviečių, viešbučių ir kitų baldų“ kategorijai nustatytas privalomųjų rodiklių vertes.
1. Baldų paviršius turi būti valomas ir dezinfekuojamas žemo lygio cheminės dezinfekcijos preparatais. Konstrukciniai sprendimai turi leisti baldus išardyti ir surinkti nesugadinant detalių, jų sujungimų ar furnitūros.
1. Baldų pardavimo kaina turi apimti prekės pakuotę, projektavimo darbus, transportavimą, krovimą, surinkimą Užsakovo vietoje, PVM ir visus kitus mokesčius.
1. Baldams kokybės (tiekėjų) garantijos terminas turi būti ne trumpesnis nei 24 mėnesiai. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo konkrečiam užsakovui dienos juos pilnai sumontavus.
1. Įsigyjamų baldų kiekis priklausys nuo realaus poreikio ir finansinių galimybių per Sutarties laikotarpį.
1. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techninė specifikacija“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu[1], turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių, tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.
        
        Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai (MAAK) baldų (kėdžių) pirkimui
	NR.
	KRITERIJUS
	REIKALAVIMAS / PASTABOS
	TIEKĖJO PATEIKIAMI DOKUMENTAI

	1.
	Mediena, medienos plaušo ar faneros dalys
	Baldų, kuriuose yra medienos, dalys turi būti iš teisėtai išgautos medienos. Pageidautina FSC, PEFC ar ekvivalentas sertifikatas.
	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai 

	2.
	Plastikinės dalys
	Bent 30 % plastiko dalių turi būti iš perdirbtų žaliavų ir/arba visos pagrindinės kėdės dalys privalo būti aiškiai žymimos perdirbimo kodu
	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai

	3.
	Pavojingų medžiagų nebuvimas
	Negali būti naudojami REACH reglamente draudžiami ftalatai, sunkieji metalai, LOJ (>5 %) ir kitos draudžiamos medžiagos
	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai

	4.
	Apdailos medžiagos (dažai, lakai, klijai)
	Negali būti naudojami dažai, lakai, klijai, kuriuose LOJ kiekis viršija 5 % masės
	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai

	5.
	Pakuotė
	Pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtų arba lengvai perdirbamų medžiagų (be PVC ar mišrių plastikų)
	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai

	6.
	Atliekų tvarkymas po naudojimo
	Kėdės ar jų dalys turi būti tinkamos perdirbti ir žymimos perdirbimo simboliu (jei dalis atskirai perdirbama – turi būti atskiras žymėjimas)
	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai
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