Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai vejos traktoriui.

Perkančioji organizacija numato pirkti naują (neeksploatuotą) vejos mini traktorių žolei pjauti natūralioje, kalvotoje vietovėje. Traktorius turi susmulkinti nupjautą žolę bei surinkti ją į integruotą žolės surinkimo bunkerį taip, kad nereikėtų jos papildomai rinkti ir išvežti. Traktorius turi būti kompaktiškas, žemas, pritaikytas dirbti natūraliose pievose.

Techniniai duomenys:
· Pagaminimo metai: nuo 2025 m.;
· Variklis ne mažiau 2 cilindrų;
· Variklio aušinimas – vandeniu arba oru;
· Degalų rūšis: dyzelinas arba benzinas;
· Variklio galingumas – nemažiau 12.0 kW;
· Variklio užvedimas – elektrinis;
· Vairo stiprintuvas – būtina;
· Transmisijos tipas – hidrostatinė, 4 varomi ratai su diferencialo blokavimu;
· Su priekyje montuojamu pjovimo įrenginiu ("deka") – turi būti komplekte;
· Pjovimo būdas – mulčiavimas ir surinkimas į bunkerį;
· Pjovimo aukštis – nuo 25 mm;
· Pjovimo plotis – ne mažiau 110 cm;
· Pjovimo peilio konstrukcijos apsauga nuo akmenų ir kitų kliūčių – būtina;
· Apsisukimo spindulis – nedaugiau 1 m;
· Saugumas – kontaktas sėdinėje (atsikėlus vairuotojui automatiškai užgesinamas variklis bei sustabdomas peilis).

Kiti reikalavimai:
· Servisas ne toliau nei 50 km nuo Trakų;
· Parduodamai technikai suteikiama garantija – nemažiau 12 mėnesių;
· Pristatymas adresu Užtrakio g. 11A, Trakai;
· Pristatymas – nevėliau kaip per 2 mėnesius nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos;
· Pristačius parduodamą techniką, trumpas Perkančiosios organizacijos personalo apmokymas naudoti bei aptarnauti techniką.

