Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI)  
„MEDICININĖ ĮRANGA II INTENSYVIOS TERAPIJOS SK.”
 (PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 8905104)
TED NUORODA: OL S NUMERIS 141/2026
SKELBIMO PASKELBIMO NUMERIS: 513417-2026 (2026-07-24)

	
	Nr.
	

	(data)
	
	

	

	(sudarymo vieta)



	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
1. pirkimo sąlygose;
1. kituose pirkimo dokumentuose.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus: 
Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 
Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus




Mes siūlome šias prekes:
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:
	1 DALIS „SUNKIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ RINKINYS”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Sunkių kvėpavimo takų rinkinys
	1 vnt.
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Monitorius - 1 vnt.:
	

	1.1.
	Ekranas 
	su LED ar lygiaverčiu foniniu ar lygiaverčiu apšvietimu arba lygiaverte technologija
	

	1.2.
	Įstrižainė 
	 ≥ 24 colių
	

	1.3.
	Šviesumas 
	 ≥ 400 cd/m2
	

	1.4.
	Raiška 
	 ≥1920 x 1080
	

	1.5.
	Signalų įvestys
	ne mažiau kaip 2 skirtingos vaizdo įvestys (pvz., DVI, HDMI ar lygiavertės)
	

	1.6.
	Signalų išvestys 
	 Ne mažiau 2
	

	2.
	Vaizdo sistema - 1 vnt.:
	

	2.1.
	Ekrano skersmuo 
	≥ 8“
	

	2.2.
	Raiška 
	≥ 1920×1080 
	

	2.3.
	Jungtis 
	Ne mažiau kaip 1 jungtis duomenų eksportui (USB ar lygiavertė)
	

	2.4.
	Video vaizdų ir nuotraukų iškėlimas 
	į laikmenas (USB ar lygiavertes)
	

	2.5.
	Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija
	Būtina 
	

	2.6.
	Suderinamumas
	1. Video laringoskopo pleištas (5 poz.);
2. Lankstus daugkartinis video endoskopas intubacijai (4 poz.)
	

	2.7.
	Komplekte
	laidas video laringoskopų prijungimui - 1 vnt.
	

	3.
	Video monitorius - 1 vnt.:
	

	3.1.
	Monitoriaus dydis 
	≥ 3,5”
	

	3.2.
	Prijungiamas tiesiai prie laringoskopo pleišto (5 poz.)
	Būtina 
	

	3.3.
	Automatinis fokusavimas
	Būtina
	

	3.4.
	Su vidine atmintimi nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimui
	Būtina
	

	3.5.
	Su atskira, keičiama pakraunama baterija, kurios talpos pakanka ≥ 1 val. darbo
	Būtina
	

	3.6.
	Artikuliuojamas 
	≥ 2 ašimis
	

	3.7.
	Komplekte: 
	baterijos pakrovimo stotelė - 1 vnt., baterija - 2 vnt.,
	

	4.
	Video endoskopas - 1 vnt.:
	

	4.1.
	Lankstus video endoskopas
	Būtina
	

	4.2.
	Matymo kampas 
	≥ 100°
	

	4.3.
	Darbinis ilgis
	65 ± 5 cm
	

	4.4.
	Bendras ilgis
	≤ 100 cm
	

	4.5.
	Darbinio kanalo vidinis skersmuo 
	>1,5 mm ir <1,8 mm
	

	4.6.
	Distalinio galiuko skersmuo 
	>3,8 mm ir < 4,2 mm
	

	4.7.
	Lenkimas aukštyn/žemyn
	 ≥ 140°/140°
	

	4.8.
	Video endoskopo mygtukais ar lygiaverčiais sprendimais valdomos funkcijos:
	Video vaizdų ir nuotraukų įrašymas
	

	4.9.
	Komplekte
	1. Video endoskopo lagaminas;
1. Slėgio suvienodinimo vožtuvas;
1. Sandarumo matuoklis;
1. Šepetėlis endoskopo valymui;
1. Siurbimo vožtuvas.
	

	5.
	Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.:
	

	5.1.
	Sunkiems kvėpavimo takams skirtas pleištas arba lygiavertis
	Būtina
	

	5.2.
	Suaugusiems
	Būtina
	

	5.3.
	Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galima pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų)
	Būtina
	

	5.4.
	Su šviesos diodų (LED) apšvietimu
	Būtina
	

	5.5.
	Kameros raiška 
	≥ 1280 x 720 taškų
	

	5.6.
	Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui
	Būtina
	

	5.7.
	Suderinamas su vaizdo sistema (2 poz.) ir video monitoriumi (3 poz.)
	Būtina
	

	6.
	Vežimėlis įrangai - 1 vnt.:
	

	6.1.
	Skirtas kvėpavimo takų valdymo stotelės įrangai pritvirtinti ir laikyti
	Būtina
	

	6.2.
	Su kanalu įrangos laidams paslėpti
	Būtina
	

	6.3.
	Su ≥ 2 stalčiais
	Būtina
	

	7.
	Garantinis laikotarpis
	>24 mėnesiai
	

	8.
	CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes)
	Būtina 
	

	9.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis
	









	2 DALIS „BRONCHOSKOPAS” 

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Bronchoskopas
	1 vnt. 
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Video monitorius
	1.1. Ekrano skersmuo >8“;
1.2. Raiška ≥ 1920 x1080 taškų;
1.3. >1 jungtys instrumentams;
1.4. Naudojamas su lanksčiais daugkartiniais ir vienkartiniais video endoskopais intubacijai ir video laringoskopais;
1.5. Galimybė išsaugoti ir eksportuoti vaizdo įrašus ir nuotraukas į išorines laikmenas (pvz.: SD ar lygiavertes korteles, USB ar lygiavertes), užtikrinant duomenų perkėlimą per standartines jungtis;
1.6. Su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui prijungti;
1.7. Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija;
1.8. Video monitorius vienu metu gali vaizduoti du vaizdus: vaizdai gali būti vaizduojami šalia vienas kito (angl. side by side) arba vaizdas vaizde (angl. picture in picture).
1.9. Komplekte: akumuliatoriaus pakrovėjas
	

	2.
	Lankstus video endoskopas intubacijai
	2.1. Techniškai suderinamas su 1 pozicija. nurodytu video monitoriumi;
2.2. Su siurbimo vožtuvu;
2.3. Vaizdo jutiklio technologija CMOS arba lygiavertė;
2.4. Tiesioginio (priekinio) matymo optika (0° arba lygiavertė);
2.5. Darbinis ilgis >60 cm; 
2.6. Išorinis skersmuo <7 mm; 
2.7. Lenkimo kampai aukštyn/žemyn ±10°: 180°/140°.
	

	3.
	Garantinis laikotarpis
	>24 mėnesiai
	

	4.
	CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes)
	Būtina 
	

	5.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis
	

	6.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	7.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	8.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
	Būtina
	








	3 DALIS „INFUZINĖ TŪRINĖ POMPA INFUZINEI TERAPIJAI”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	1 mato vnt. kaina, Eur be PVM
	1 mato vnt. kaina, Eur su PVM
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Infuzinė tūrinė pompa infuzinei terapijai
	12 vnt.
	
	
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	10
	11
	12
	13

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.1
	Infuzinės tūrinės pompos paskirtis
	Tirpalų lašinimui
	

	1.2
	Pompos ekranas
	Spalvotas, >5 colių įstrižainės, lietimui jautrus ar lygiavertis ekranas
	

	1.3
	Smūginė dozė (boliusas) 
	1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris).
2. Rankinis boliusas (boliusas kol laikomas mygtukas)
	

	1.4
	Automatinis infuzijos atnaujinimas po okliuzijos pašalinimo
	Būtina 
	

	1.5
	Aliarmai
	1. Akustiniai ir vizualiniai
2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos
3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją
	

	1.6
	Darbo iš akumuliatoriaus trukmė
	>10 val.
	

	1.7
	Infuzijos greitis
	Infuzijos greičio reguliavimo ribos – ne siauresnės kaip 0,1–1200 ml/val.
	

	1.8
	Vaistų biblioteka
	1. >5000 vaistų sąrašas;
2. >30 vaistų kategorijų;
3. Spalvinis vaistų  žymėjimas;
4. Saugaus dozavimo programinė įranga. 
	

	1.9
	Infuzijos tikslumas
	ne blogesnis kaip ±3 % nuo nustatyto infuzijos greičio
	

	1.10
	Okliuzijos aptikimas
	1. Okliuzijos aptikimo ribos – ne siauresnės kaip 75–825 mmHg.
2. >8 jautrumo nustatymo lygių.
	

	2.
	Garantinis laikotarpis
	>24 mėnesiai
	

	3.
	CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes)
	Būtina 
	

	4.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis
	

	5.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	6.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	7.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
	Būtina
	







	4 DALIS „AUTOMATINIAI ŠVIRKŠTAI SU INFUZINIŲ POMPŲ STOTELE (SU VEŽIMĖLIU)”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	1 mato vnt. kaina, Eur be PVM
	1 mato vnt. kaina, Eur su PVM
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 8 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Automatiniai švirkštai su infuzinių pompų stotele (su vežimėliu):
	Automatiniai švirkštai (24 vnt.)
Infuzinių pompų stotelėmis su vežimėliu (6 vnt.)
	x
	x
	x
	x
	

	1.1.
	Automatiniai švirkštai 
	24 vnt.
	
	
	
	
	

	1.2.
	Infuzinių pompų stotelės (su vežimėliu)
	6 vnt.
	
	
	
	
	

	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais):
	
	x

	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais):
	
	x

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	9
	10
	11
	12

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 12 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 12 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Infuzinių pompų stotelė
	 6 vnt.
	

	1.1
	Įstatomų pompų skaičius
	>4 vietų
	

	1.2
	Galimų pompų rūšys
	Švirkštinės ir tūrinės
	

	1.3
	Aliarmai
	Akustiniai ir vizualiniai
	

	1.4
	Saugos klasės
	1. I apsaugos klasė pagal standartą EN 60601-1 arba lygiaverčius standartus (dokumentai pateikiami pristačius prekes);
2. Ne mažesnė kaip IP33 apsaugos klasė arba lygiavertė (dokumentai pateikiami pristačius prekes)
	

	1.5
	Jungtys
	 RJ45 arba lygiavertė
	

	2.
	Infuzinė švirkštinė pompa
	 24 vnt.
	

	2.1
	Pompos ekranas
	Spalvotas ar lygiavertis, lietimui jautrus ar lygiavertis, >5 colių įstrižainės
	

	2.2
	Naudojamų švirkštų dydžiai
	Turi būti suderinama su standartiniais švirkštų dydžiais (pvz.: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 60 ml), palaikant >3 skirtingus dydžius (įskaitant mažos ir didelės talpos švirkštus).
	

	2.3
	Naudojamų švirkštų suderinamumas
	Turi būti galimybė naudoti rinkoje plačiai prieinamų gamintojų švirkštus (>3 skirtingų gamintojų) arba lygiavertė technologija, užtikrinanti nepriklausomybę nuo vieno gamintojo
	

	2.4
	Automatinis švirkšto dydžio atpažinimas
	Būtina
	

	2.5
	Smūginė dozė (boliusas) 
	1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris);
2. Rankinis boliusas (boliusas kol laikomas mygtukas).
	

	2.6
	Aliarmai
	1. Akustiniai ir vizualiniai;
2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos;
3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją.
	

	2.7
	Darbo iš akumuliatoriaus trukmė
	>10 val.
	

	2.8
	Infuzijos greičio reguliavimo ribos
	Ne siauresnės kaip 0,1–1800 ml/val.
	

	2.9
	Vaistų biblioteka
	1. ne mažiau kaip 5000 vaistų sąrašas;
2. ne mažiau kaip 30 vaistų kategorijų;
3. Spalvinis svaistų  žymėjima;
4. Saugaus dozavimo programinė įranga.
	

	2.10
	Infuzijos tikslumas
	Ne blogesnis kaip ±2 % nuo nustatyto srauto
	

	2.11
	Okliuzijos aptikimo ribos
	1. ne siauresnės kaip 80–900 mmHg.
2. >8 jautrumo nustatymo lygiai.
	

	2.12
	Atviros venos palaikymo funkcija KVO ar lygiavertė
	turi būti, užtikrinanti minimalų infuzijos srautą venos praeinamumui palaikyti
	

	2.13
	Galimybė programuoti infuziją pagal nustatytą tūrį ir laiką
	Būtina 
	

	2.14
	Saugos klasės
	1. I apsaugos klasė pagal standartą EN 60601-1 arba lygiaverčius standartus (dokumentai pateikiami pristačius prekes);
2. Ne mažesnė kaip IP33 apsaugos klasė arba lygiavertė (dokumentai pateikiami pristačius prekes).
	

	3.
	Infuzinių pompų stovas
	6 vnt.
	

	3.1
	Mobilus, su ratukais
	Būtina
	

	3.2
	Infuzinis stovas suderinamas su 1 dalyje siūloma infuzinių pompų stotele
	Būtina
	

	4.
	Garantinis laikotarpis
	>24 mėnesiai
	

	5.
	CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes)
	Būtina 
	

	6.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis
	

	7.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	8.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	9.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
	Būtina
	








	5 DALIS „INFUZINIŲ TIRPALŲ ŠILDYMO PRIEMONĖS”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	1 mato vnt. kaina, Eur be PVM
	1 mato vnt. kaina, Eur su PVM
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Infuzinių tirpalų šildymo priemonės
	3 vnt.
	
	
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	10
	11
	12
	13

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Šildytuvas infuzinių tirpalų 
	Nurodyti siūlomos prekės gamintoja ir modelį.
	

	2.
	Temperatūros rodymas
	skaitmeninis ar lygiavertis ekranas
	

	3.
	Kameros tūris
	>30 litrų
	

	4.
	Darbinė temperatūra
	diapazonas ne siauresnis kaip 35–42 °C
	

	5.
	Temperatūros palaikymo tikslumas
	±1°C
	

	6.
	Oro cirkuliacija
	Priverstinė oro cirkuliacija arba lygiavertė sistema
	

	7.
	Įrengta apsauga nuo perkaitimo
	Būtina 
	

	8.
	Garsinė ir vizualinė signalizacija
	Būtina 
	

	9.
	Garantinis laikotarpis
	>24 mėnesiai
	

	10.
	CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes)
	Būtina 
	

	11.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis
	

	12.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	13.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	14.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
	Būtina
	






	6 dalis „INFUZINIŲ TIRPALŲ TERMOSTATAS”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	1 mato vnt. kaina, Eur be PVM
	1 mato vnt. kaina, Eur su PVM
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Infuzinių tirpalų termostatas
	2 vnt.
	
	
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	10
	11
	12
	13

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Paskirtis 
	Skirtas preparatų šildymui
	

	2.
	Veikimo trukmės reguliavimas
	Būtina
	

	3.
	Temperatūros reguliavimo diapazonas
	Ne siauresnis kaip 35–42 °C
	

	4.
	Temperatūros palaikymo tikslumas
	  Ne blogesnis kaip ±1 °C
	

	5.
	Ekrane rodoma informacija
	Temperatūros atvaizdavimas, gedimų pranešimai.
	

	6.
	Šildymo kameros talpa
	>50 l
	

	7.
	Saugos funkcijos
	Įrengta apsauga nuo perkaitimo
	

	8.
	Garantinis laikotarpis
	>24 mėnesiai
	

	9.
	CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes)
	Būtina 
	

	10.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis
	

	11.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	12.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	13.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
	Būtina
	






[bookmark: _GoBack]
	7 dalis „KRAUJO KOMPONENTŲ GREITOJO ATŠILDYMO PRIETAISAS”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Kraujo komponentų greitojo atšildymo prietaisas
	1 vnt.
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Paskirtis 
	Aparatas skirtas kraujo ir jo produktų, laikomų kraujo maišuose, pašildymui ir atitirpinimui
	

	2.
	Šilumos perdavimo technologija
	Vandens, oro arba kita lygiavertė technologija, užtikrinanti tolygų šilumos perdavimą ir komponentų judinimą (agitaciją ar lygiavertį procesą)
	

	3.
	Prietaisu galima šildyti:
	1. Šaldytą plazmą
2. Kraują
	

	4.
	Temperatūros indikacija
	Skaitmeninė temperatūros indikacija arba lygiavertė; jei rodoma tik šildymo agento temperatūra – turi būti gamintojo numatytos programos skirtingiems komponentams
	

	5.
	Temperatūros programos
	Turi būti integruotos programos skirtingiems kraujo komponentams
	

	6.
	Šildymo / atitirpinimo trukmė
	<30 min.
	

	7.
	Ekrane rodoma informacija
	Temperatūra, darbo laikas ir sistemos būsenos/gedimų informacija
	

	8.
	Šildytuvo talpa
	>4 maišai po 500 ml (±10 % tūrio tolerancija)
	

	9.
	Temperatūros reguliavimas 
	Ne siauresnis kaip 36–45 °C
	

	10.
	Saugos sistemos
	Įrengta apsauga nuo perkaitimo
	

	11.
	Vizualinė kontrolė
	Talpyklė su permatomu dangčiu arba kita lygiaverte vizualinės kontrolės priemone
	

	12.
	Nutekėjimo aptikimas
	Drėgmės sensorius arba lygiavertė nutekėjimo aptikimo sistema
	

	13.
	Garantinis laikotarpis
	>24 mėnesiai
	

	14.
	CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes)
	Būtina 
	

	15.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis
	

	16.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	17.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	18.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
	Būtina
	







	8 dalis „INFUZINĖ TŪRINĖ POMPA ENTERINEI MITYBAI”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	1 mato vnt. kaina, Eur be PVM
	1 mato vnt. kaina, Eur su PVM
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM

(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Infuzinė tūrinė pompa enterinei mitybai
	6 vnt.
	
	
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	10
	11
	12
	13

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.1.
	Infuzinės tūrinės pompos paskirtis
	Parenteriniam, enteriniam maitinimui

	

	1.2.
	Pompos ekranas
	Spalvotas, >5 colių įstrižainės, lietimui jautrus ar lygiavertis ekranas
	

	1.3.
	Smūginė dozė (boliusas) 
	1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris)
2. Rankinis boliusas (boliusas kol laikomas mygtukas)
	

	1.4.
	Automatinis infuzijos atnaujinimas po okliuzijos pašalinimo
	Būtina 
	

	1.5.
	Aliarmai
	1. Akustiniai ir vizualiniai.
2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos.
3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją.
	

	1.6.
	Darbo iš akumuliatoriaus trukmė
	>10 val.
	

	1.7.
	Infuzijos greitis
	Infuzijos greičio reguliavimo ribos  ne siauresnės kaip 0,1–1200 ml/val.
	

	1.8.
	Vaistų biblioteka
	1. >5000 vaistų sąrašas.
2. >30 vaistų kategorijų.
3. Spalvinis vaistų  žymėjimas.
4. Saugaus dozavimo programinė įranga.
	

	1.9.
	Infuzijos tikslumas
	Ne blogesnis kaip ±3 % nuo nustatyto infuzijos greičio
	

	1.10.
	Okliuzijos aptikimas
	1. Okliuzijos aptikimo ribos  ne siauresnės kaip 75–825 mmHg
2. Nemažiau kaip 8 jautrumo nustatymo lygių
	

	2.
	Garantinis laikotarpis
	>24 mėnesiai
	

	3.
	CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes)
	Būtina 
	

	4.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis
	

	5.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	6.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	7.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
	Būtina
	



Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas
	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)
	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas

	
	
	
	


*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje

	
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



	(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(parašas*)
	
	(vardas ir pavardė*)
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Šiuo pasiūlymu 
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Tiekėjo pavadinimas ( Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,  subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai )   

Tiekėjo adresas ( Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,  subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai )   

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos   

Telefono numeris   

El. pašto adresas   

Šiuo pasiūlymu  pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:   1)   konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje  sistemoje;   2)   pirkimo sąlygose;   3)   kituose pirkimo dokumentuose.   Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.   Pasirašydamas CVP   IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų  skaitmeninės   kopijos ir ele ktroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.   Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.     Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus   reikalavimus:    Prekių charakteris tikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo  dokumentą.   Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba  lygiavertis“.    Tiekėjas, siūlantis  lygiavertę prekę privalo  patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra  lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus        

