MODULINIO PAVILJONO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
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1. Moduliniame paviljone bus dedami parašiutai parašiutinių pratybų metu. Vienu metu galima bus atlikti 10 taktinių parašiutų dėjimą.
2. Vieta, kur planuojamas statyti modulinį paviljoną, yra žolė, minkšto pagrindo, po augaliniu sluoksniu smėlis. Modulinis paviljonas turi būti pastatytas ant betoninių blokelių atramų. Visa tiekiama įranga turi būti nauja, ne ekspozicinė ir ne vienetinė.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. Plotis – ne mažiau 10 m.
2. Ilgis  – ne mažiau 20 m.
3. Šoninių sienų aukštis – ne mažiau 2,5 m.
4. Aukštis iki kraigo – ne mažiau 4,5 m.
5. Laikančioji sistema – iš karštai cinkuoto plieno santvarų ir profilių,
6. Konstrukcija turi būti atspari korozijai ir pritaikyta eksploatacijai lauko sąlygomis.
7. Be  vidinių papildomų atramų.
8. Stogo tipas – dvišlaitis su ne mažiau kaip – 22° nuolydžiu į abi puses, iš PVC membranos (ne mažiau kaip 650g/m2 tankio);
9. Skaičiuojamoji sniego apkrova – ne mažesnė kaip 0,2 kN/m².
10. Sienos iš PVC membranos (ne mažiau kaip -  650g/m2 tankio), su 6 vnt. užuolaidinio (mechaninio) tipo angų uždarymo sistema, apytikriai 5,0 × 2,2 m (ilgis x aukštis).
11. Karkaso rėmų išdėstymo žingsnis ne mažesnis nei 4,8 m.
12. Tvirtinimas prie pagrindų – mechaninių inkerių sistema arba įbetonuojamais plieniniais elementais.
13. Vėjo apkrova – ne mažesnė 28 m/s.
14. PVC medžiagai reikalingi sertifikatai, įrodantys ne žemesnę kaip B-s3, d 0 degumo klasę.
15. Paviljono spalva – baltos arba šviesiai pilkos spalvos.
